목차 페이지로 돌아가기

# 규정 정보: Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 사용자 안내서

## Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 및 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 하드웨어에서 지원됨

Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결
사용자 정보
규정 정보
Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결
사용자 정보
규정 정보

## Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결

이 문서의 정보는 다음 제품에 적용됩니다.

3중 모드 무선 LAN 어댑터(802.11a/802.11b/802.11g)
Intel® PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결(모델 WM3B2915ABG)
Intel® PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결(모델 WM3A2915ABG)

| 참고: | 무선 LAN 필드에 있는 규정 및 표준(IEEE 802.11 및 유사 표준)은 아직 개선을 거듭하는 단계이기 때문에 여기에 제공된 정보는 변경될 수 있습니다. 인텔사는 이 문서의 오류나 누락에 대한 책임을 지지 않습니다. 인텔은 여기에 수록된 정보를 업데이트한다는 약속을 하지 않습니다.

### 사용자 정보

### 안전 정보

ET Docket 96-8 시행령에서 FCC는 FCC 인증 장비에서 방출되는 무선 주파수(RF) 전자기 에너지에 인체가 노출될 경우에 대한 안전 표준을 채택했습니다. Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터는 OET Bulletin 65, 2001 및 ANSI/IEEE C95.1, 1992에 명시된 인체 노출 제한을 충족합니다. 이 설명서의 지침에 따라 작동하면 FCC에서 권장하는 제한보다 무선 노출이 크게 줄어듭니다.

다음과 같은 안전 대책을 준수하십시오.

- 장치가 송수신하는 동안 안테나를 만지거나 이동하지 마십시오.
- 전송 중에 라디오가 포함된 장비를 붙잡지 마십시오. 안테나가 노출된 인체 부위, 특히 얼굴이나 눈에 너무 가까워지거나 닿게 됩니다.
- 라디오가 손상될 수 있으므로, 안테나를 연결하지 않은 상태로 라디오를 작동하거나 데이터를 전송하지 마십시오.
- 특수한 환경에서의 사용:
  - 위험 지역에서 무선 장치를 사용할 경우 해당 환경의 안전 감독관이 지시하는 제한을 따릅니다.
  - 항공기에서 무선 장치를 사용할 경우 연방 항공 관리국(FAA)의 통제를 따릅니다.
  - 병원에서 무선 장치를 사용할 경우 각 병원이 정하는 제약을 따릅니다.
- 안테나 사용:
  - FCC RF 노출 제한을 준수하도록 인체에서 20cm(8인치) 이상 거리를 두고 게인이 적은 통합 안테나를 설치해야 합니다.
  - 게인이 높은 벽 장착형 또는 기둥형 안테나는 전문가가 설치하도록 설계하고 인체에서 30cm(12인치) 이상 거리를 두고 설치해야 합니다. 올바른 설치 요구 사항에 대해서는 설치 전문가, VAR 또는 안테나 제조업체에게 문의하십시오.
- 폭발 장치 근접 경고(아래 참조)
- 안테나 경고(아래 참조)
- 항공기에서 사용 시 주의 사항(아래 참조)
- 기타 무선 장치(아래 참조)
- 전원 공급장치(액세스 포인트)(아래 참조)

#### 폭발 장치 근접 경고

경고: 차폐물 없는 폭발원 근처 또는 폭발성 환경에서 휴대용 송신기(예: 무선 네트워크 장치)를 작동하지 마십시오. 단, 이러한 환경에서 사용하기 적합하도록 개조된 장치는 예외입니다.

#### 안테나 경고

경고: FCC 및 ANSI C95.1 RF 노출 제한을 준수하도록 데스크톱 또는 휴대용 컴퓨터에 설치된 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터의 경우 인체에서 20cm(8인치) 이상 거리를 두고 안테나를 설치하는 것이 좋으며 안테나를 다른 안테나 또는 라디오 송신기와 함께 설치 또는 작동하지 않아야 합니다. 안테나와의 거리가 20cm(8인치) 미만인 경우 사용자가 안테나에 노출되는 시간을 제한하는 것이 좋습니다.

경고: Intel(R) PRO/무선 LAN 제품은 게인이 높은 방향성 안테나용으로 설계되지 않았습니다. 이러한 안테나를 사용하는 것은 불법입니다.

#### 항공기에서 사용 시 주의 사항

주의: 라디오 주파수를 사용하는 무선 장치의 신호가 중요한 항공기 장비에 방해 잡음을 유발할 수 있기 때문에 FCC 및 FAA 규정에서 이러한 무선 장치를 항공기에서 사용하지 못하도록 금지하고 있습니다.

#### 기타 무선 장치

기타 무선 네트워크 장치에 대한 안전 주의 사항: 무선 이더넷 어댑터 또는 기타 무선 네트워크 장치와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

#### 802.11a 및 802.11b 무선 사용에 대한 지역 제한 사항

주의: 802.11a 및 802.11b 무선 LAN 장치에 사용된 주파수가 아직 모든 국가에서 사용할 수는 없으므로 802.11a 및 802.11b 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계된 것이며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 장치 전송 전원 컨트롤(Transmit Power Control, TPC) 인터페이스는 Intel(R) PROSet/무선 소프트웨어의 일부입니다. 동격 등방성 방사 전원(Equivalent Isotropic Radiated Power, EIRP)의 운영 제한은 시스템 제조업체가 제공합니다. 사용 국가에 허용되는 전원 및 주파수에서 벗어나면 해당 국가 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

국가별 정보에 대해서는 제품과 함께 제공되는 추가 규정 준수 정보를 참조하십시오.

#### 무선 상호 운영성

Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 무선 기술을 기반으로 한 다른 무선 LAN 제품과 상호 운영되고 다음 표준과 호환되도록 디자인되었습니다.

- IEEE Std. 802.1b-1999. 무선 LAN 표준
- WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)에서 정의한 WiFi(Wireless Fidelity) 인증서

#### Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 어댑터와 사용자의 건강

다른 무선 장치와 마찬가지로 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 또한 무선 주파수(RF) 전자기 에너지를 방출합니다. 그러나 이 장치에서 나오는 에너지 수준은 휴대폰과 같은 다른 무선 장치에서 나오는 전자기 에너지보다 적습니다. Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 무선 장치는 무선 주파수(RF) 안전 표준 및 권장 사항에 따라 작동합니다. 이러한 표준 및 권장 사항은 과학 단체의 의견을 반영하며, 광범위한 연구 문헌을 지속적으로 검토하고 해석하는 과학자들로 구성된 위원회와 패널에서 만들어낸 것입니다. 일부 상황과 환경에서 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 무선 장치의 사용은 건물 소유주나 해당 조직의 책임자에 의해 제한될 수도 있습니다. 다음은 그러한 상황에 대한 예입니다.

- 항공기에서 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 장비 사용
- 다른 장치나 서비스에 방해 잡음을 일으킬 위험이 있다고 판단되는 환경에서 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 장비 사용

특정 조직이나 환경(예: 공항)에서 무선 장치 사용에 적용되는 정책에 대해 잘 모르는 경우 장치를 켜기 전에 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 무선 장치에 대한 사용 허가를 받는 것이 좋습니다.

### 규정 정보

OEM 및 통합자 정보:

다음 선언문은 OEM이나 통합자에게 제공되는 이 문서의 모든 버전에 포함시켜야 합니다. 단, 최종 사용자에게 제공할 때에는 포함시키지 않아야 합니다.

- 이 장치는 OEM 통합자용입니다.
- 이 장치는 다른 송신기와 함께 사용할 수 없습니다.
- 다른 제한 사항은 관련 장비 문서를 참조하십시오.
- 이 장치는 현지에서 승인을 받은 AP와 함께 조작 및 사용해야 합니다.

### OEM 또는 통합자가 최종 사용자에게 제공하는 정보

지역 규정과 함께, Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결이 포함된 시스템을 구매하는 최종 사용자에게 제공되는 문서에 다음 규정 및 안전 고지를 포함시켜야 합니다. 호스트 시스템에는 "Contains FCC ID: XXXXXXXX"라는 FCC ID 라벨이 부착되어 있어야 합니다.

Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 무선 네트워크 장치는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 국가별 승인에 대해서는 무선 승인을 참조하십시오. Intel Corporation은 Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 키트나 Intel Corporation에서 지정하지 않은 연결 케이블 및 장비의 부착 또는 대체에 사용된 장치를 무단으로 개조함으로 인해 발생하는 라디오 또는 TV의 방해 잡음에 대해 책임을 지지 않습니다. 무단 개조, 대체 또는 부착으로 인해 발생하는 방해 잡음을 해결할 책임은 사용자에게 있습니다. Intel Corporation 및 인증된 리셀러나 유통업체는 이러한 지침에 따르지 않음으로 인해 발생할 수 있는 손상이나 정부 규정 위반에 대해 책임을 지지 않습니다.

### 802.11a 및 802.11b 무선 사용에 대한 지역 제한 사항

지역 제한에 대한 다음 선언문은 모든 802.11a 및 802.11b 제품에 대해 준수 문서의 일부로 포함시켜야 합니다.

주의: 802.11a 및 802.11b 무선 LAN 장치에 사용된 주파수가 아직 모든 국가에서 사용할 수는 없으므로 802.11a 및 802.11b 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 설계된 것이며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 사용 국가에 허용되는 설정과 제한에서 벗어나면 해당 국가 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

### FCC 무선 주파수 방해 잡음 요구 사항

이 장치는 5.15 ~ 5.25 GHz 주파수 범위에서 작동하기 때문에 실내에서만 사용해야 합니다. FCC에서 공동 채널 이동 위성 시스템에 방해 잡음을 유발할 가능성을 줄이기 위해 5.15 ~ 5.25GHz 범위의 주파수를 사용하는 제품은 실내에서 사용하도록 제한합니다. 5.25 ~ 5.35GHz 및 5.65 ~ 5.85GHz 밴드는 주로 고성능 레이더에 사용됩니다. 고성능 레이더 스테이션은 무선 장치에 방해 잡음을 유발하거나 장치를 훼손시킬 수 있습니다.

- 이 장치는 OEM 통합자용입니다.
- 이 장치는 다른 송신기와 함께 사용할 수 없습니다.

#### 미국 - 연방 통신 위원회(FCC: Federal Communications Commission)

본 장치는 FCC 규약 제15부를 준수합니다. 이 장치에는 다음 두 가지 작동 조건이 적용됩니다.

- 이 장치는 유해한 방해 잡음을 일으키지 않습니다.
- 이 장치는 초래할 수 있는 방해 잡음을 견딜 수 있어야 합니다.

| 참고: | Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 무선 네트워크 장치의 출력 전원은 FCC 무선 주파수(RF) 노출 제한보다 훨씬 적습니다. 그러나 Intel(R) PRO/무선 LAN 무선 네트워크 장치를 사용할 때는 사용자가 최대한 장치에 노출되지 않도록 해야 합니다. FCC 무선 주파수(RF)에 노출되지 않도록 하려면 사용자(또는 주변 사람)와 컴퓨터에 연결된 안테나 사이의 거리를 20 cm 이상으로 유지해야 합니다.

#### 방해 잡음 선언문

본 기기는 테스트 결과 FCC 규약 제15부의 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역에서 전자파 장애에 합당한 보호 조건을 제시하기 위한 것입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 사용, 생성 및 방출합니다. 장비가 설치되어 있지 않고 지침에 따라 사용되지 않으면 무선 통신에 해로운 잡음을 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 이러한 방해 잡음이 발생하지 않는다는 보증은 하지 않습니다. 본 장비를 끄고 켰을 때를 비교하여 라디오나 텔레비전 수신기에 전자파 장해가 발생하는 것이 확인되면 다음 방법으로 장해를 해결해 보십시오.

- 수신 안테나 위치 및 방향 조정
- 장비와 수신기 사이의 거리 조정
- 장비를 다른 콘센트에 꽂아 컴퓨터와 수신기가 각기 다른 전기 회로로 분기하도록 조정
- 도움이 필요하면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하시기 바랍니다.

| 참고: | Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 무선 네트워크 장치는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 다른 방식으로 설치 또는 사용하면 FCC 규약 제15부를 위반하게 됩니다.

#### 캐나다 - Industry Canada(IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

유럽 주파수 밴드

2.400 - 2.4835 GHz(유럽 ETSI)
5.15 - 5.35 GHz 및 5.47-5.725 GHz(유럽 ETSI)
5.15-5.25는 옥외에서 사용할 수 있으며 지원되는 다른 모든 5 GHz는 실내용입니다.
저대역 5.25 - 5.35 GHz는 실내 전용입니다.
5.47 - 5.725 GHz는 오스트리아, 프랑스 및 스위스에서는 사용할 수 없습니다.

준수 선언

이 장치는 유럽연합 법령 1999/5/EC의 필수 요구 사항을 준수합니다.

영어 | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
핀란드어 | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
네덜란드어 | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
프랑스어 | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
스웨덴어 | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
덴마크어 | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
독일어 | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
그리스어 | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
이탈리아어 | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
스페인어 | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
포루투갈어 | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
말티어 | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

준수 선언된 신규 회원

에스토니아어 | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
헝가리어 | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
| 슬로바키아어 | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
체코어 | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
슬로베니아어 | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
라트비아어 | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
리투아니아어 | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
폴란드어 | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

프랑스

메트로폴리탄 디파트먼트
2.400 - 2.4835 GHz, 실내용
2.400 -2.454 GHz (채널 1 - 7), 옥외용

일부 프랑스 지역에는 주파수 밴드가 제한되어 있습니다. 최악의 경우 최대 인증된 전원은 실내에서 다음과 같습니다.

- 전체 2.4 GHz 밴드에 대해 10 mW (2400 MHz-2483.5 MHz)
- 2446.5 MHz와 2483.5 MHz 사이의 주파수에서 100 mW(참고 - 2446.6 MHz와 2483.5 MHz 사이에 채널 10 - 13의 작동이 포함됩니다)

옥외에서 사용할 경우 가능성은 희박합니다. 사유 재산 또는 국민의 사적 재산에 대해 사용할 경우 국방부에서 실시하는 예비 인증 절차를 거쳐야하며 2446.5-2483.5MHz 밴드에서 최대 인증 전원은 100 mW입니다. 공적 재산에 대해 옥외에서의 사용은 허용되지 않습니다. 아래 나열된 부분에서 전체 2.4GHz 밴드에 대한 전원은 다음과 같습니다.

- 실내에서 최대 인증 전원은 100 mW입니다.
- 옥외에서 최대 인증 전원은 10 mW입니다.

OEM 규정 및 안전 고지 가이드라인 CX2 2200BG(12페이지의 프랑스 관련 정보 참조)에 따라 2.4 GHz 밴드 중 일부에 대해서는 옥외/실내용 2.4 GHz 사용에 부분적인 제한이 적용됩니다.

2400-2483.5 MHz 밴드를 사용하는 부분에서는 실내에서 100 mW 미만, 옥외에서 10 mW 미만의 EIRP를 사용할 수 있습니다.

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

이러한 요구 사항은 프랑스 내의 더 많은 지역에서 네트워크 연결 카드를 사용할 수 있도록 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 ART(www.art-telecom.co.fr)에서 확인하십시오.

Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte:
2.400 - 2.4835 GHz(실내 및 옥외용)

Reunion, Guyane:
2.400 - 2.4835 GHz, 실내용.
2.420 - 2.4835 GHz(옥외용, 채널 5-13)

| 참고: | Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터는 10 mW ~ 100 mW 범위의 전송에 사용할 수 있습니다.

이탈리아

실내 사용에는 라이센스가 필요합니다. 옥외 사용은 금지되어 있습니다.

| 참고: | E' necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

#### 일본 주파수 밴드

2.400 - 2.497 GHz (일본)
5.15 - 5.25 (오프셋 일본어 채널) 활성 검색

높은 밴드 주파수

5.725 - 5.825 활성 검색

#### 무선 승인

특정 국가에서 무선 네트워크 장치를 사용하려면 장치의 ID 레이블에 인쇄되어 있는 무선 유형 번호가 제조업체의 OEM Regulatory Guidance 문서 목록에 있는지 확인하십시오.

Underwriters Laboratories Inc.(UL) 법령에 따른 경고

UL 목록에 있거나 그와 호환되는 PC에서 사용할 경우에 적용됩니다.

## 규정 정보: Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결

사용자 정보
규정 정보

### 사용자 정보

### 안전 정보

ET Docket 96-8 시행령에서 FCC는 FCC 인증 장비에서 방출되는 무선 주파수(RF) 전자기 에너지에 인체가 노출될 경우에 대한 안전 표준을 채택했습니다. Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결은 OET Bulletin 65, 2001 및 ANSI/IEEE C95.1, 1992에 명시된 인체 노출 제한을 충족합니다. 이 설명서의 지침에 따라 작동하면 FCC에서 권장하는 제한보다 무선 노출이 크게 줄어듭니다.

다음과 같은 안전 대책을 준수하십시오.

- 장치가 송수신하는 동안 안테나를 만지거나 이동하지 마십시오.
- 전송 중에 라디오가 포함된 장비를 붙잡지 마십시오. 안테나가 노출된 인체 부위, 특히 얼굴이나 눈에 너무 가까워지거나 닿게 됩니다.
- 라디오가 손상될 수 있으므로, 안테나를 연결하지 않은 상태로 라디오를 작동하거나 데이터를 전송하지 마십시오.
- 특수한 환경에서의 사용:
  - 위험 지역에서 무선 장치를 사용할 경우 해당 환경의 안전 감독관이 지시하는 제한을 따릅니다.
  - 항공기에서 무선 장치를 사용할 경우 연방 항공 관리국(FAA)의 통제를 따릅니다.
  - 병원에서 무선 장치를 사용할 경우 각 병원이 정하는 제약을 따릅니다.
- 폭발 장치 근접 경고(아래 참조)
- 안테나 경고(아래 참조)
- 항공기에서 사용 시 주의 사항(아래 참조)
- 기타 무선 장치(아래 참조)
- 전원 공급장치(액세스 포인트)(아래 참조)

#### 폭발 장치 근접 경고

경고: 차폐물 없는 폭발원 근처 또는 폭발성 환경에서 휴대용 송신기(예: 무선 네트워크 장치)를 작동하지 마십시오. 단, 이러한 환경에서 사용하기 적합하도록 개조된 장치는 예외입니다.

#### 안테나 경고

경고: FCC 및 ANSI C95.1 RF 노출 제한을 준수하도록 데스크톱 또는 휴대용 컴퓨터에 설치된 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결의 경우 인체에서 20cm(8인치) 이상 거리를 두고 안테나를 설치하는 것이 좋으며 안테나를 다른 안테나 또는 라디오 송신기와 함께 설치 또는 작동하지 않아야 합니다. 안테나와의 거리가 20cm(8인치) 미만인 경우 사용자가 안테나에 노출되는 시간을 제한하는 것이 좋습니다.

경고: Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 제품은 게인이 높은 방향성 안테나용으로 디자인되지 않았습니다. 이러한 안테나를 사용하는 것은 불법입니다.

#### 항공기에서 사용 시 주의 사항

주의: 라디오 주파수를 사용하는 무선 장치의 신호가 중요한 항공기 장비에 방해 잡음을 유발할 수 있기 때문에 FCC 및 FAA 규정에서 이러한 무선 장치를 항공기에서 사용하지 못하도록 금지하고 있습니다.

### 802.11b 무선 사용에 대한 지역 제한 사항

주의: 802.11b 무선 LAN 장치에 사용된 주파수가 아직 모든 국가에서 사용할 수는 없으므로 802.11b 제품은 특정 국가에서만 사용하도록 디자인된 것이며, 지정되지 않은 용도로 작동하는 것은 허용되지 않습니다. 따라서 제품 사용이 허용된 국가인지 여부와 해당 국가에서 맞는 주파수와 채널을 사용해 제품을 구성했는지는 사용자가 직접 확인해야 합니다. 사용 국가에 허용되는 설정에서 벗어나면 해당 국가 법률을 위반하는 것이며 그로 인해 처벌을 받을 수도 있습니다.

국가별 정보에 대해서는 제품과 함께 제공되는 추가 규정 준수 정보를 참조하십시오.

#### 무선 상호 운영성

Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 무선 기술을 기반으로 한 무선 LAN 제품과 상호 운영되고 다음 표준과 호환되도록 디자인되었습니다.

- IEEE Std. 802.11b-1999. 무선 LAN 표준
- IEEE Std. 802.11g 준수. 무선 LAN 표준
- WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance)에서 정의한 WiFi(R)(Wireless Fidelity) 인증서

#### Intel(R) PRO/무선 LAN 2200 3A 미니 PCI 어댑터 및 안전

다른 무선 장치와 마찬가지로 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 또한 무선 주파수(RF) 전자기 에너지를 방출합니다. 그러나 이 장치에서 나오는 에너지 수준은 휴대폰과 같은 다른 무선 장치에서 나오는 전자기 에너지보다 적습니다. Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 무선 장치는 무선 주파수(RF) 안전 표준 및 권장 사항에 따라 작동합니다. 이러한 표준 및 권장 사항은 과학 단체의 의견을 반영하며, 광범위한 연구 문헌을 지속적으로 검토하고 해석하는 과학자들로 구성된 위원회와 패널에서 만들어낸 것입니다. 일부 상황과 환경에서 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 무선 장치의 사용은 건물 소유주나 해당 조직의 책임자에 의해 제한될 수도 있습니다. 다음은 그러한 상황에 대한 예입니다.

- 항공기에서 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 장비 사용
- 다른 장치나 서비스에 방해 잡음을 일으킬 위험이 있다고 판단되는 환경에서 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 장비 사용

특정 조직이나 환경(예: 공항)에서 무선 장치 사용에 적용되는 정책에 대해 잘 모르는 경우 장치를 켜기 전에 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 무선 장치에 대한 사용 허가를 받는 것이 좋습니다.

### 규정 정보

Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 무선 네트워크 장치는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 국가별 승인에 대해서는 무선 승인을 참조하십시오. 인텔은 Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 키트나 인텔에서 지정하지 않은 연결 케이블 및 장비의 부착 또는 대체에 사용된 장치를 무단으로 개조함으로 인해 발생하는 라디오 또는 TV의 방해 잡음에 대해 책임을 지지 않습니다. 무단 개조, 대체 또는 부착으로 인해 발생하는 방해 잡음을 해결할 책임은 사용자에게 있습니다. 인텔 및 인증된 리셀러나 유통업체는 이러한 지침에 따르지 않음으로 인해 발생할 수 있는 손상이나 정부 규정 위반에 대해 책임을 지지 않습니다.

| 참고: | Intel(R) PRO/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터는 10 mW ~ 100 mW 범위의 전송에 사용할 수 있습니다.

#### 미국 - 연방 통신 위원회(FCC: Federal Communications Commission)

본 장치는 FCC 규약 제15부를 준수합니다. 이 장치에는 다음 두 가지 작동 조건이 적용됩니다.

- 이 장치는 유해한 방해 잡음을 일으키지 않습니다.
- 이 장치는 초래할 수 있는 방해 잡음을 견딜 수 있어야 합니다.

| 참고: | Intel(R) PROSet/무선 2915ABG 네트워크 연결 어댑터 무선 네트워크 장치의 출력 전원은 FCC 무선 주파수(RF) 노출 제한보다 훨씬 적습니다. 그러나 Intel(R) PROSet/무선 LAN 무선 네트워크 장치를 사용할 때는 사용자가 최대한 장치에 노출되지 않도록 해야 합니다. FCC 무선 주파수(RF)에 노출되지 않도록 하려면 사용자(또는 주변 사람)와 컴퓨터에 연결된 안테나 사이의 거리를 20 cm 이상으로 유지해야 합니다.

#### 방해 잡음 선언문

본 기기는 테스트 결과 FCC 규약 제15부의 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역에서 전자파 장애에 합당한 보호 조건을 제시하기 위한 것입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 사용, 생성 및 방출합니다. 장비가 설치되어 있지 않고 지침에 따라 사용되지 않으면 무선 통신에 해로운 잡음을 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 이러한 방해 잡음이 발생하지 않는다는 보증은 하지 않습니다. 본 장비를 끄고 켰을 때를 비교하여 라디오나 텔레비전 수신기에 전자파 장해가 발생하는 것이 확인되면 다음 방법으로 장해를 해결해 보십시오.

- 수신 안테나 위치 및 방향 조정
- 장비와 수신기 사이의 거리 조정
- 장비를 다른 콘센트에 꽂아 컴퓨터와 수신기가 각기 다른 전기 회로로 분기하도록 조정
- 도움이 필요하면 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의하시기 바랍니다.

| 참고: | Intel(R) PRO/무선 2200BG 네트워크 연결 어댑터 무선 네트워크 장치는 제품과 함께 제공된 사용자 문서에 설명된 대로, 제조업체의 지침에 따라 설치하고 사용해야 합니다. 다른 방식으로 설치 또는 사용하면 FCC 규약 제15부를 위반하게 됩니다.

미국 주파수 밴드

2.400 - 2.473 GHz

#### 캐나다 - Industry Canada(IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

유럽 - EU 준수 선언문

유럽 주파수 밴드

2.400 - 2.4835 GHz(유럽 ETSI)

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet equipement est conforme aux principales exigences essentielles definies dans la Directive europeenne RTTE 1999/5/CE.

Die Gerate erfullen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura e conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven for EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och omsesidigt erkannande av utrustningens overensstammelse (R&TTE).

Tama laite vastaa EU:n radio- ja telepaatelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

프랑스

일부 프랑스 지역에는 주파수 밴드가 제한되어 있습니다. 최악의 경우 최대 인증된 전원은 실내에서 다음과 같습니다.

- 전체 2.4 GHz 밴드에 대해 10 mW (2400 MHz-2483.5 MHz)

- 2446.5 MHz와 2483.5 MHz 사이의 주파수에서 100 mW(참고 - 2446.6 MHz와 2483.5 MHz 사이에 채널 10 - 13의 작동이 포함됩니다)

옥외에서 사용할 경우 가능성은 희박합니다. 사유 재산 또는 국민의 사적 재산에 대해 사용할 경우 국방부에서 실시하는 예비 인증 절차를 거쳐야하며 2446.5-2483.5MHz 밴드에서 최대 인증 전원은 100 mW입니다. 공적 재산에 대해 옥외에서의 사용은 허용되지 않습니다. 아래 나열된 부분에서 전체 2.4GHz 밴드에 대한 전원은 다음과 같습니다.

- 실내에서 최대 인증 전원은 100 mW입니다.
- 옥외에서 최대 인증 전원은 10 mW입니다.

2400-2483.5 MHz 밴드를 사용하는 부분에서는 실내에서 100 mW 미만, 옥외에서 10 mW 미만의 EIRP를 사용할 수 있습니다.

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

이러한 요구 사항은 프랑스 내의 더 많은 지역에서 무선 LAN 카드를 사용할 수 있도록 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 ART(http://www.telecom.co.fr/)에서 확인하십시오.

Belgique
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance superieure a 300m un enregistrement aupres de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

이탈리아

개인 건물에서 사용: 옥외 또는 실내에서 제한 없이 사용 가능, 2.400 - 2.4835 Ghz
공공 건물 사용: 옥외 또는 실내에서 제한 없이 사용 가능, 2.400 - 2.4835 Ghz, 관할 당국의 허가를 받아야 함

#### 일본 주파수 밴드

2.400 - 2.497 GHz(일본)

#### 무선 승인

특정 국가에서 무선 네트워크 장치를 사용하려면 장치의 ID 레이블에 인쇄되어 있는 무선 유형 번호가 제조업체의 OEM Regulatory Guidance 문서 목록에 있는지 확인하십시오.

목차 페이지로 돌아가기