Retour au sommaire

# Utilisation du logiciel Intel PROSet/Wireless : Guide de l'utilisateur de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Utilisation d'Intel(R) PROSet/Wireless comme gestionnaire de réseau sans fil

- Démarrage d'Intel PROSet/Wireless

- Lancer Intel PROSet/Wireless depuis la barre des tâches

- Options de menu de la barre des tâches

- Info-bulles et Invites

- Fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless

- Icônes d'état de la connexion

- Détails de connexion

- Liste des profils

- Réseaux disponibles

- Menus (Outils et Profil)

- Menu Outils

  - Paramètres de l'application

  - Paramètres de la carte

  - Utiliser le Client Microsoft

  - Statistiques avancées

  - Utilitaire de dépannage Intel Wireless

  - Administration système

- Menu Profils

  - Importer/Exporter

  - Gestion des exclusions

- Activation et désactivation de l'émetteur-récepteur
- Installation et désinstallation du logiciel
- Installation et désinstallation de la fonctionnalité Ouverture de session unique

## Utilisation d'Intel(R) PROSet/Wireless comme gestionnaire de réseau sans fil

L'utilitaire Intel PROSet/Wireless peut être utilisé pour configurer, modifier et gérer les profils réseau permettant de se connecter à un réseau. Il est également doté de paramètres avancés, tels que la gestion de la consommation et la sélection de canaux pour la configuration de réseaux ad hoc.

Si vous utilisez Windows XP comme gestionnaire de réseau sans fil, vous pouvez le désactiver sous l'onglet Réseau sans fil. Pour désactiver le gestionnaire de réseau sans fil Windows XP :

1. Double-cliquez sur l'icône Intel PROSet/Wireless dans la barre des tâches du Bureau, ou cliquez sur Démarrer à Paramètres à Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Connexions réseau.
2. Cliquez avec le bouton droit sur Connexion réseau sans fil, puis sur Propriétés.
3. Dans la boîte de dialogue des propriétés des connexions réseau sans fil, cliquez sur l'onglet Réseaux sans fil.
4. Vérifiez que la case Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil n'est pas cochée. Si elle l'est, désélectionnez-la.
5. Cliquez sur OK. Cette opération confirme que l'utilitaire Intel PROSet/Wireless est configuré pour gérer les profils réseau.

| REMARQUE : | assurez-vous que l'option M'avertir lorsqu'une autre application utilise le périphérique sans fil des Paramètres d'application est sélectionnée. Cette option vous permet d'être notifié lorsque Windows XP commence à gérer les profils réseau.

## Démarrage d'Intel PROSet/Wireless

Vous pouvez démarrer Intel PROSet/Wireless depuis l'icône de la barre des tâches, depuis le bouton Démarrer de Windows, ou depuis l'icône du Panneau de configuration Windows.

Pour ouvrir Intel PROSet/Wireless, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur Démarrer > Programmes > Intel Wireless > Intel PROSet/Wireless.

- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de votre écran et sélectionnez l'option de menu Ouvrir Intel PROSet/Wireless.

- Double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour ouvrir Intel PROSet/Wireless.

Quitter Intel PROSet/Wireless :

- Pour quitter Intel PROSet/Wireless et fermer l'icône de la barre des tâches, cliquez sur Quitter dans le menu de la barre des tâches, ou cliquez sur le bouton Fermer dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.

## Lancer Intel PROSet/Wireless depuis la barre des tâches

Pour lancer Intel PROSet/Wireless, double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de votre écran, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette icône et sélectionnez Ouvrir Intel PROSet/Wireless.

#### Quitter Intel PROSet/Wireless

Pour quitter Intel PROSet/Wireless et masquer l'icône de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette icône et sélectionnez Masquer l'icône dans le menu qui apparaît.

- Pour afficher l'icône de la barre des tâches lorsque Intel PROSet/Wireless est exécuté, sélectionnez « Afficher l'icône de l'application dans la barre des tâches » dans les options Paramètres d'application.

#### Fermeture d'Intel PROSet/Wireless

- Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless. Pour ouvrir la fenêtre principale, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la barre des tâches et sélectionnez Ouvrir Intel PROSet/Wireless.

## Options de menu de la barre des tâches

L'icône Intel PROSet/Wireless s'affiche dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de votre écran. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'état pour afficher les options contextuelles. Intel PROSet/Wireless peut prendre en charge plusieurs cartes réseau. Les cartes sans fil sont affichées dans les options du menu de la barre des tâches.

Élément de menu | Commentaires
Ouvrir Intel PROSet/Wireless | Double-cliquez sur cette option pour démarrer Intel PROSet/Wireless.
Activer Sans fil | Permet d'activer l'émetteur-récepteur de la carte.
Désactiver Sans fil | Permet de désactiver l'émetteur-récepteur de la carte.
Connexion au profil | Affiche les profils actuels de la Liste des profils. Un profil peut également être activé.
Utiliser le client Microsoft Ouvrir Intel PROSet/Wireless | Permet de sélectionner Intel PROSet/Wireless ou le service de configuration automatique sans fil de Windows XP. Si vous utilisez le client Microsoft, les profils Intel sont inutilisables.
Masquer l'icône | Supprimer l'icône Intel PROSet/Wireless de la barre des tâches. Pour afficher ou masquer l'icône de la barre des tâches, reportez-vous à la section Paramètres d'application.

### Icône de la barre des tâches

L'icône de la barre des tâches offre une indication visuelle sur l'état actuel de la connexion sans fil. L'icône d'état de la connexion est située dans le coin inférieur droit de votre écran. Vous pouvez sélectionner d'afficher ou de masquer l'icône de la barre des tâches en sélectionnant l'option Paramètres d'application du menu Outils.

Icône | Description
| Connexion sans fil désactivée : Permet de désactiver la carte sans fil. Le périphérique sans fil ne peut transmettre ou recevoir lorsque cette fonctionnalité est désactivée. Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver Sans fil pour activer la carte. L'icône est blanche et statique.
| Recherche de réseaux sans fil en cours... : La carte sans fil recherche les réseaux sans fil disponibles. Icône blanche avec animation.
| Aucun réseau sans fil détecté : Aucun réseau sans fil disponible n'a été détecté. Intel PROSet/Wireless recherche périodiquement des réseaux disponibles. Pour forcer une recherche, double-cliquez sur l'icône pour lancer Intel PROSet/Wireless et cliquez sur Actualiser. Icône rouge.
| Réseaux sans fil détectés : Un réseau sans fil disponible a été détecté. Double-cliquez sur l'icône pour afficher la liste des réseaux disponibles, sélectionnez le réseau, et cliquez ensuite sur Configurer. Icône jaune.
| L'authentification a échoué. L'authentification avec le réseau sans fil est impossible. Icône verte avec un triangle d'avertissement jaune.
| Connecté à un réseau sans fil : Une connexion à un réseau sans fil est active. Une info-bulle affiche le nom du réseau, la vitesse et la qualité du signal. L'icône verte avec des vagues reflète la qualité du signal. Au plus le nombre de vagues est grand, au plus la qualité du signal est bonne.

| REMARQUE : | si vous utilisez Windows* XP comme gestionnaire de réseau sans fil, l'icône de la barre des tâches est blanche. Elle ne reflète pas l'état de la connexion. Vous pouvez cependant toujours cliquer sur l'icône pour ouvrir le menu de la barre des tâches.

## Info-bulles et Invites

Les info-bulles et les invites fournissent des commentaires et indiquent les actions à prendre. Pour afficher les info-bulles, positionnez le pointeur de la souris sur l'icône. Les invites (ballons) s'affichent lorsque l'état de votre réseau sans fil change. Par exemple, une invite s'affiche lorsque vous êtes à portée d'un nouveau réseau sans fil. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée dans les Paramètres d'application.

Info-bulles

Les info-bulles s'affichent lorsque le pointeur de la souris est positionné sur l'icône. Les info-bulles affichent un texte pour chaque état de la connexion.

Info-bulle : « Connecté à un réseau sans fil » Nom du réseau sans fil : Monréseau Vitesse : 54 Mbit/s Intensité du signal : Très bonne

#### Invites

Lorsqu'une action de l'utilisateur est requise, une invite apparaît. Si vous cliquez sur l'invite, l'action appropriée est effectuée. Par exemple, lorsqu'un nouveau réseau sans fil est détecté, l'invite suivante s'affiche :

Invite « Réseau sans fil détecté » Action : Double-cliquez sur l'invite pour vous connecter au réseau disponible.

## Fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless

La fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless fournit des informations de base sur votre connexion. Si vous êtes associé à un réseau, il contient des informations telles que l'identificateur SSID, le nom du profil, la vitesse, des paramètres concernant le point d'accès tels que la bande 802.11, le canal et le mode de sécurité. La section Qualité du signal de la fenêtre principale fournit des informations sur la qualité du signal sans fil. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher les paramètres détaillés du point d'accès et de la carte réseau.

Vous pouvez utiliser Intel PROSet/Wireless pour :

- afficher l'état actuel de la connexion (qualité du signal, vitesse et nom du réseau actuel) ;

- rechercher des réseaux sans fil disponibles ;

- gérer les profils ;

- vous connecter automatiquement aux réseaux disponibles en utilisant les profils dans l'ordre spécifié dans la liste des profils ;

- Se connecter aux réseaux d'infrastructure et ad hoc

- configurer les paramètres d'alimentation de la carte réseau.

## Icônes d'état de la connexion

La fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless affiche l'état actuel de la connexion de votre carte réseau sans fil sous forme d'icônes. L'état de la connexion est également indiqué par l'icône de la barre des tâches. Reportez-vous à la section Icônes de la barre des tâches pour davantage d'informations.

Description des icônes d'état de la connexion de la fenêtre principale

Icône | Description
| Connexion sans fil désactivée : La carte sans fil n'est associée à aucun réseau. Cliquez sur le bouton Activer Sans fil pour activer la carte.
| Recherche de réseaux sans fil en cours... : La carte sans fil recherche les réseaux sans fil disponibles. Icônes animées :
| Aucun réseau sans fil détecté : Aucun réseau sans fil disponible n'a été détecté.
| Réseaux sans fil détectés : Un réseau sans fil disponible a été détecté. Vous pouvez vous connecter aux réseaux disponibles répertoriés dans la liste Réseaux disponibles.
| Connecté à un réseau sans fil : Une connexion à un réseau sans fil est active. Le nom, la vitesse et la qualité du signal du réseau indiquent l'état actuel de la connexion. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher des informations détaillées sur la connexion réseau en cours.
| Non connecté à un réseau sans fil : Aucune connexion à un réseau sans fil n'est active.
Nom du réseau | Nom du réseau (SSID) : Le nom du réseau auquel la carte sans fil est connectée. L'identificateur SSID du réseau doit être identique à l'identificateur SSID du point d'accès, utilisant le mode d'infrastructure (également appelé BSSID, ESSID ou Net ID), ou d'autres ordinateurs dans le cas d'un réseau ad hoc (également appelé IBSSID).
Vitesse | Affiche la vitesse de transmission actuelle en mégabits par seconde (Mbit/s) : 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 ou 54 802.11b - 1, 2, 5,5 ou 11 802.11a - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Qualité du signal | Les barres de l'icône de qualité du signal indiquent la qualité des signaux de transmission et de réception entre la carte sans fil et le point d'accès le plus proche (ou l'ordinateur en mode Poste à Poste). Le nombre de barres verticales vertes indique l'intensité des signaux de transmission et de réception. La valeur de la qualité du signal varie entre Excellente et Hors de portée. La qualité du signal est affectée par les facteurs suivants : La qualité du signal diminue avec la distance et est affectée par les obstacles métalliques et le béton. Les objets métalliques peuvent refléter les signaux et causer des interférences. D'autres périphériques électriques peuvent causer des interférences.
Détails | Fournit des informations sur l'état de connexion de la carte. Reportez-vous à la section Détails de connexion pour davantage d'informations.
Activer/désactiver la connexion sans fil | Permet d'activer ou de désactiver l'émetteur-récepteur de la carte. Reportez-vous à la section Activer/désactiver l'émetteur-récepteur pour obtenir davantage d'informations.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.
Fermer | Permet de fermer la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.
X | Permet de fermer la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.

### Détails de connexion

La page Détails de connexion affiche les informations actuelles sur la connexion réseau.

Description de la page Détails de connexion

Nom | Description
Nom du profil | Le nom du profil. S'il s'agit d'une connexion unique, <aucun profil actif> s'affiche.
Nom du réseau | Nom du réseau (SSID) de la connexion en cours.
Adresse IP | Adresse IP (Internet Protocol) pour la connexion en cours.
Qualité du signal | Un signal radio (RF) peut être évalué principalement par deux composants : l'intensité (quantité) du signal, et la qualité du signal. La qualité du signal est déterminée par une combinaison de facteurs, mais elle est principalement composée de l'intensité du signal et du coefficient des interférences radio présentes. Les interférences radio se produisent naturellement, mais également artificiellement par l'intermédiaire d'autres appareils électriques. Si les interférences sont nombreuses, et/ou que l'intensité du signal est faible, il en résulte un coefficient signal/interférences moindre entraînant une baisse de la qualité du signal. Avec un faible coefficient signal/interférences, il est plus difficile pour le récepteur de faire la distinction entre les informations contenues dans un signal et les interférences elles-mêmes.
Intensité du signal | Bien qu'une intensité de signal adéquate soit requise pour la bonne communication des données, la qualité du signal est encore bien plus importante. Un signal puissant de faible qualité entraîne une mauvaise communication des données. Si la qualité du signal est faible, recherchez une éventuelle source d'interférences à proximité, comme un autre réseau local sans fil, un autre émetteur RF, un moteur électrique ou un compresseur. La réflexion du signal par des objets métalliques (ou autre) se trouvant à proximité peut résulter en un signal de faible qualité.
Adresse MAC de la carte | L'adresse de contrôle d'accès (MAC) de la carte sans fil.
Bande | Indique la bande sans fil de la connexion en cours. 802.11a 802.11b 802.11g
Débits de données pris en charge | Les débits auxquels la carte sans fil peut envoyer et recevoir les données. Affiche la vitesse en Mbit/s pour la fréquence utilisée. 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 802.11b - 1, 2, 5,5 et 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 et 54
Fréquence de l'émetteur-récepteur | Affiche la fréquence de la connexion sans fil en cours. 5,260 Ghz 2,457 GHz
Numéro du canal | Affiche le canal de transmission et de réception.
Authentification réseau | Affiche les modes Ouverte, Partagée, WPA-Entreprise, WPA-Personnel, WPA2-Entreprise et WPA2-Personnel. Affiche l'authentification 802.11 utilisée par le profil en cours. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour obtenir davantage d'informations.
Chiffrement des données | Affiche Aucun, WEP, CKIP, TKIP ou AES-CCMP. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour obtenir davantage d'informations.
Version CCX | Version des extensions compatibles Cisco de la connexion sans fil en cours.
CCX TPC | Niveaux d'alimentation des extensions compatibles Cisco.
Niveaux d'alimentation CCX | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
Adresse MAC du point d'accès | L'adresse de contrôle d'accès (MAC) du point d'accès associé.
Point d'accès obligatoire | Affiche « Aucun » si le paramètre est désactivé. S'il est activé, l'adresse MAC du point d'accès est affichée. Cette option force la carte sans fil à se connecter à un point d'accès en utilisant une adresse MAC spécifique (12 chiffres hexadécimaux 48 bits, p. ex. 00:06:25:0E:9D:84).
Fermer | Ferme la page.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

## Liste des profils

Un profil est un groupe de paramètres réseau enregistré. Les profils sont très utiles lorsque vous passez d'un réseau sans fil à un autre. Un profil différent peut être configuré pour chaque réseau sans fil. Les paramètres de profil peuvent inclure le nom (SSID), le mode de fonctionnement et les paramètres de sécurité.

La Liste des profils répertorie les profils utilisateur et les profils d'administration actuels dans l'ordre dans lequel ils doivent être utilisés. Utilisez les flèches haut et bas pour organiser les profils dans un ordre spécifique en vue de la connexion automatique à un réseau sans fil. Le Service de configuration utilise également la liste de priorité des profils pour la connexion avec les réseaux sans fil.

| REMARQUE : | les profils Connexion avant ouverture de session/Communs et Connexion permanente sont affichés en haut de la Liste des profils. Ces profils ont priorité sur les profils utilisateur. Les profils Connexion avant ouverture de session/Communs de la Liste des profils ne peuvent être modifiés. Vous pouvez uniquement les afficher.

Utilisez le bouton Connexion pour connecter un profil au réseau sans fil sélectionné. Vous pouvez également ajouter, modifier ou supprimer des profils depuis de la fenêtre principale.

| REMARQUE : | utilisez la fonctionnalité Activer l'importation automatique pour importer des profils dans la Liste des profils. Reportez-vous à la section Distribution automatique des profils pour obtenir davantage d'informations.

### Profils

Nom | Description
Nom du profil | Les profils sont des paramètres de réseau qui permettent à votre carte de se connecter à un point d'accès du réseau (Mode d'infrastructure) ou à un ordinateur (Mode ad hoc Poste à Poste) sans utiliser de point d'accès. Reportez-vous à la section Configuration des profils pour obtenir davantage d'informations.
Nom du réseau | Nom du réseau sans fil (SSID) ou de l'ordinateur.
Icônes de connexion - Les icônes d'état d'un profil réseau indiquent les différents états de connexion de la carte à un réseau sans fil, le mode de fonctionnement utilisé et si le chiffrement WEP ou l'authentification 802.1x est activé.
| La carte sans fil est associée à un point d'accès ou un ordinateur (mode ad hoc). Si les paramètres 802.1x du profil sont activés, cela indique que la carte est associée et authentifiée.
| Mode de fonctionnement Infrastructure.
| mode de fonctionnement Ad hoc.
| Le réseau utilise le chiffrement pour la sécurité.
| Indique la fréquence utilisée par le réseau sans fil.
Nom du réseau | Nom du réseau sans fil (SSID) ou de l'ordinateur.
Flèches | Utilisez les flèches pour organiser les profils selon l'ordre désiré pour la connexion automatique. Flèche vers le haut : Permet de déplacer un profil sélectionné vers le haut de la liste des profils. Flèche vers le bas : Permet de déplacer un profil sélectionné vers le bas de la liste des profils.
Connexion | Active le profil sélectionné et la connexion au réseau sans fil.
Ajouter | Permet de créer un profil à l'aide de l'Assistant Profil. Reportez-vous à la section Présentation de l'Assistant Profil pour obtenir davantage d'informations.
Supprimer | Permet de supprimer un profil sélectionné de la Liste des profils. Vous ne pouvez supprimer tous les profils de la liste ; au moins un profil doit exister. Reportez-vous à la section Supprimer un profil pour obtenir davantage d'informations.
Propriétés | Permet de modifier le contenu d'un profil existant. Vous pouvez également double-cliquer sur un profil dans la Liste des profils pour le modifier. Reportez-vous à la section Modifier un profil existant pour obtenir davantage d'informations.

### Réseaux disponibles

La liste Réseaux disponibles affiche une liste des réseaux sans fil à portée de la carte. Cliquez sur Connexion pour lancer l'Assistant Profil et créer un profil pour le réseau sans fil sélectionné.

Nom | Description
Intensité du signal du point d'accès d'un réseau sans fil ou de l'ordinateur (mode ad hoc). Les barres de l'icône d'intensité du signal indiquent que le point d'accès du réseau sans fil (ou l'ordinateur) est disponible pour la connexion, mais que la connexion n'est pas encore établie.
| ### Le réseau sans fil utilise le mode de fonctionnement Infrastructure.
| ### Le réseau sans fil utilise le mode de fonctionnement Ad hoc.
| ### Le réseau sans fil utilise le chiffrement pour la sécurité.
| ### Indique la fréquence utilisée par le réseau sans fil.
Nom du réseau | ### Nom du réseau sans fil (SSID) ou de l'ordinateur.
Configurer | ### Permet d'établir la connexion avec le réseau disponible sélectionné.
Propriétés | La boîte de dialogue Propriétés du réseau affiche l'état actuel de la connexion réseau pour la carte sans fil. Reportez-vous à la section Propriétés du réseau pour obtenir davantage d'informations.
Actualiser | Actualise la liste des réseaux disponibles. Lorsqu'un nouveau réseau à portée de la carte est disponible, la liste est mise à jour pour afficher le nom du nouveau réseau.

## Propriétés du réseau

Cette page affiche l'état actuel de la connexion pour la carte sans fil.

Description de la boîte de dialogue Détails de la connexion réseau

Nom | Description
Nom du réseau | Affiche le nom du réseau sans fil.
Bande | Bande (Fréquence) : Bande et fréquence utilisées. Affiche Hors limites si aucune bande ni fréquence ne sont affichées. Affiche : 802.11b, 802.11g 802.11a 802.11b 802.11g
Mode de fonctionnement | Affiche le mode de fonctionnement actuel : Infrastructure [PA] (par défaut) ou Ad hoc.
Niveau d'authentification | Affiche le mode de sécurité (authentification) actuel du profil en cours d'utilisation. Affiche : Aucun : Aucun chiffrement utilisé. Partagé WPA-Entreprise WPA-Personnel Inconnu Affiche l'authentification 802.11 utilisée par le profil en cours. Affiche l'algorithme d'authentification 802.1x ; MD5, LEAP, TLS, TTLS et PEAP. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour obtenir davantage d'informations.
Chiffrement des données | Affiche : Oui, Normal (mode Ouverte ou Partagée), WPA et WPA-PSK. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour obtenir davantage d'informations.
Points d'accès du réseau <0-50> | Intensité du signal : Les barres de l'icône de qualité du signal indiquent l'intensité, exprimée en pourcentage, des signaux de transmission et de réception entre la carte sans fil et le point d'accès le plus proche. Cette icône indique également les performances de communication de la carte avec un point d'accès ou un autre ordinateur en mode Poste à Poste. Les valeurs de la qualité du signal varient entre Excellente et Hors limites. Affiche a, b, ou g. Cette icône indique la bande utilisée. Canal : Affiche le canal de transmission et de réception actuel qui est utilisé pour un réseau sans fil particulier. BSSID (mode de fonctionnement Infrastructure) : Affiche l'adresse MAC à douze chiffres des points d'accès sur le réseau sélectionné.
Gestion des exclusions | Reportez-vous à la section Gestion des exclusions pour obtenir davantage d'informations.
Fermer | Ferme la page.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

## Menus

Utilisez les options des menus Fichier, Outils, Profils et Aide pour configurer les paramètres du réseau.

Nom | Description
Fichier | Quitter : Permet de fermer la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless. Pour lancer Intel PROSet/Wireless : Cliquez sur Démarrer > Programmes > Intel PROSet/Wireless > Intel PROSet/Wireless. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de votre écran et sélectionnez l'option de menu Ouvrir Intel PROSet/Wireless. Double-cliquez sur l'icône de la barre des tâches pour ouvrir Intel PROSet/Wireless.
Outils | Paramètres d'application : Fournit les préférences de connexion au niveau système. Plutôt que d'utiliser la souris pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Ctrl+P sur votre clavier. Reportez-vous à la section Paramètres d'application pour obtenir davantage d'informations. Paramètres de la carte : Affiche les paramètres de la carte correspondant à ceux définis dans le Gestionnaire de périphériques Windows. Plutôt que d'utiliser la souris pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Ctrl+A sur votre clavier. Reportez-vous à la section Paramètres de la carte pour obtenir davantage d'informations. Utiliser le Client Microsoft* : Activer le gestionnaire de réseau sans fil Windows XP. Plutôt que d'utiliser la souris pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches F10 sur votre clavier. Reportez-vous à la section Utiliser le Client Microsoft pour obtenir davantage d'informations. Statistiques avancées : Cette information se rapporte aux performances de communication de la carte avec un point d'accès. Plutôt que d'utiliser la souris pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Ctrl+S sur votre clavier. Reportez-vous à la section Statistiques avancées pour davantage d'informations. Utilitaire de dépannage Intel Wireless L'utilitaire de dépannage Intel Wireless est une application qui vous aide à résoudre les problèmes de connexion à un réseau sans fil. Plutôt que d'utiliser la souris pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Ctrl+W sur votre clavier. Reportez-vous à la section U tilitaire de dépannage Intel Wireless pour davantage d'informations. Administration système : L'outil Administration système est utilisé par les administrateurs ou les utilisateurs disposant de privilèges administratifs sur l'ordinateur. Cette option est utilisée pour configurer les profils partagés utilisant des profils de connexion avant ouverture de session ou permanents. Plutôt que d'utiliser la souris pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Ctrl+T sur votre clavier. Reportez-vous à la section Administration système pour davantage d'informations.
Profils | Importer/Exporter : Permet d'importer et d'exporter des profils de la Liste des profils. Reportez-vous à la section Importer et exporter des profils pour obtenir davantage d'informations. Plutôt que d'utiliser la souris pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Ctrl+I sur votre clavier. Gestion des exclusions : Permet d'inclure ou d'exclure des points d'accès spécifiques. Reportez-vous à la section Gestion des exclusions pour obtenir davantage d'informations. Plutôt que d'utiliser la souris pour accéder à cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Ctrl+M sur votre clavier. Reportez-vous à la section Liste des exclusions pour obtenir davantage d'informations.
Aide | Aide d'Intel PROSet/Wireless : Lance l'aide en ligne (F1). À propos de : Affiche des informations de version sur les composants d'application installés.

## Paramètres d'application (menu Outils)

Les paramètres d'application contrôlent le comportement d'Intel PROSet/Wireless et affichent des informations.

Nom | Description
Carte réseau | Affiche le nom de la carte réseau installée actuellement gérée par Intel PROSet/Wireless.
Barre des tâches | Afficher l'icône de l'application dans la barre des tâches : Sélectionnez cette option pour afficher l'icône d'état dans la barre des tâches. Cette icône apparaît dans la barre d'état système de Windows (zone de notification). Pour masquer l'icône d'état, désélectionnez la case. L'option Masquer l'icône du menu de la barre des tâches permet également de désélectionner cette case. L'icône d'état de la barre des tâches fournit différentes fonctions : Un indicateur visuel sur l'état de la connexion et l'activité sans fil de votre réseau sans fil. La couleur et l'animation de l'icône changent en fonction de l'activité sans fil. Reportez-vous à la section Icônes de la barre des tâches pour davantage d'informations. Menu - Un menu s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône. À partir de ce menu, vous pouvez exécuter des tâches comme activer ou désactiver l'émetteur-récepteur de la carte ou lancer l'application Intel PROSet/Wireless. Reportez-vous à la section Options de menu de la barre des tâches pour davantage d'informations. Info-bulles et Invites. Reportez-vous à la section Info-bulles et Invites pour davantage d'informations.
Notifications | Affiche les notifications de mise en garde : Sélectionnez cette option pour afficher les invites à côté de la barre des tâches. Lorsqu'une action de l'utilisateur est requise, une invite apparaît. Seuls les événements d'importance élevée (alertes) déclenchent une invite. Si l'utilisateur sélectionne la case de l'invite, l'action requise est effectuée. Désélectionnez la case pour ne plus afficher les invites. Reportez-vous à la section Info-bulles et Invites pour davantage d'informations. Sélectionnez une des options suivantes : Notifications d'informations : Ces invites sont de moindre importance. Elles ne requièrent aucune interaction mais peuvent améliorer l'expérience sans fil de manière substantielle. Afficher les notifications d'informations : Sélectionné par défaut. Les fenêtres des messages d'informations s'affichent toutes en regard de l'icône d'état de la barre des tâches. Ces invites améliorent votre expérience sans fil en vous avertissant dès que des réseaux sans fil disponibles sont à portée de votre carte. Elles vous informent également lorsque la connexion sans fil est établie ou perdue. Reportez-vous à la section Info-bulles et Invites pour davantage d'informations. Afficher la liste des réseaux disponibles dans la zone lorsque la connexion est inactive : Vous pouvez sélectionner cette option lorsque la case Afficher les notifications d'informations est désélectionnée. Cette option vous permet de recevoir une notification lorsque des réseaux sont disponibles et que la carte n'est pas connectée et ce, même si les fenêtres des messages d'informations sont désactivées. M'avertir lorsqu'une autre application utilise le périphérique sans fil : Si cette option est sélectionnée, une boîte de dialogue s'affiche lorsque d'autres applications tentent de gérer la carte sans fil. Cette fonctionnalité est très utile si vous utilisez un logiciel fourni par un point d'accès (café, aérogare, etc.). Pour tirer parti des fonctionnalités d'Intel PROSet/Wireless, vous devez désactiver ce logiciel dès que vous quittez le point d'accès. Pour davantage d'informations sur les options ci-dessus, reportez-vous à la section Service de configuration.
Connexion automatique | Connexion aux réseaux disponibles en utilisant les profils uniquement : (par défaut) Permet de connecter la carte sans fil à tout réseau disponible en utilisant un profil correspondant de la Liste des profils. Si aucun profil correspondant n'est détecté, un message de notification s'affiche (voir Notifications). Le périphérique sans fil reste déconnecté jusqu'à ce qu'un profil correspondant soit détecté ou que vous configuriez un nouveau profil. Connexion à tout réseau disponible si aucun profil correspondant n'est trouvé : Si la carte sans fil est déconnectée et que des réseaux sans fil sont détectés, le Service de configuration d'Intel PROSet/Wireless recherche un profil correspondant dans Listes des profils, et établit la connexion le cas échéant. Si aucun profil n'est détecté et que l'un des réseaux disponibles est ouvert (non sécurisé), cette option permet au Service de configuration d'établir une connexion avec le réseau ouvert. Remarque : les réseaux ouverts sont dépourvus de sécurité. Vous devez fournir votre propre sécurité pour cette connexion sans fil. Une façon de sécuriser une connexion sans fil ouverte serait d'utiliser un logiciel RPV (Réseau Privé Virtuel). Connexion à tout réseau en fonction des profils uniquement (mode Cisco) : Ce mode prend en charge les noms de réseaux multiples et blancs (SSID) pour les points d'accès qui prennent en charge les extensions compatibles Cisco. Sélectionnez cette option pour essayer chaque profil selon l'ordre de priorité défini. Cette option indique que l'utilisateur sait qu'il se trouve à proximité d'un point d'accès doté de plusieurs SSID mais n'en annonçant qu'un seul.
Gestion des exclusions | Activer la fonctionnalité de liste d'exclusion automatique : Sélectionnez cette case à cocher pour activer la fonctionnalité de liste d'exclusion automatique. Cette fonctionnalité permet d'exclure des points d'accès de la connexion automatique. Reportez-vous à la section Gestion des exclusions pour obtenir davantage d'informations. Activer la fonctionnalité de liste d'exclusion manuelle : Sélectionnez cette case à cocher pour activer la fonctionnalité de liste d'exclusion manuelle. Cette fonctionnalité permet d'exclure des réseaux de la connexion automatique. Reportez-vous à la section Gestion des exclusions pour obtenir davantage d'informations.
Poste à poste (Ad hoc) | Réseaux Poste à poste (Ad-hoc) Activer les réseaux Poste à poste : Sélectionnez cette option pour autoriser les connexions ouvertes et sécurisées aux réseaux Poste à poste (Ad hoc). Autoriser les réseaux Poste à poste sécurisés uniquement : Sélectionnez cette option pour autoriser les connexions aux réseaux Poste à poste (Ad hoc) sécurisés uniquement. Désactiver les réseaux Poste à poste : Sélectionnez cette option pour désactiver les connexions aux réseaux Poste à poste (Ad hoc). Remarque :un administrateur peut limiter l'affichage de un ou plusieurs de ces paramètres et afficher ou masquer les paramètres des réseaux Poste à poste (Ad hoc). Voir Paramètres d'administration.
OK | Enregistre les paramètres et revient à la page précédente.
Annuler | Ferme la fenêtre et annule les modifications.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

### Paramètres de la carte (menu Outils)

L'onglet Paramètres de la carte affiche les propriétés de la connexion réseau Intel® PRO/Wireless 2915ABG.

Nom | Description
Canal Ad hoc | Valeur : 802.11b/g : Sélectionnez cette option si vous utilisez la fréquence des bandes Ad hoc 802.11b et 802.11b (2,4 GHz). Sélectionnez le canal de fonctionnement autorisé dans la liste. 802.11a : Sélectionnez cette option si vous utilisez la fréquence des bandes ad hoc 802.11a (5 GHz). Sélectionnez le canal de fonctionnement autorisé dans la liste.
Puissance de transmission ad hoc | Une diminution du niveau de puissance de transmission réduit la portée de l'émetteur-récepteur. Paramètre par défaut : paramètre de puissance le plus élevé. Couverture minimale (paramètre le plus faible) - La configuration du niveau de puissance de transmission permet d'élargir ou de réduire la zone de couverture en fonction d'autres périphériques sans fil opérant à proximité. Dans un environnement où le trafic est dense, une réduction de la zone de couverture permet d'améliorer la qualité de transmission grâce à une réduction du nombre de balises manquées et du bruit dans cette zone. Couverture maximale (paramètre le plus élevé) - Niveau de puissance de transmission maximum de la carte. Sélectionnez ce paramètre dans des environnements hautement réflectifs ou dans des zones où d'autres appareils sont utilisés. Sélectionnez-le également si vous souhaitez communiquer avec des ordinateurs portables situés à l'extrémité de la zone de couverture. Remarque : ce paramètre entre en vigueur en mode infrastructure ou ad hoc.
Optimisation du débit Intel | Modifie la valeur du contrôle des paquets en mode rafale. Activer - Sélectionnez cette option pour activer la fonctionnalité d'optimisation du débit. Désactiver (par défaut) - Sélectionnez cette option pour désactiver la fonctionnalité d'optimisation du débit.
Protection en mode mixte | Utilisez cette option pour éviter les conflits dans un environnement mixte 11b/11g. Utilisez RTS/CTS là où les clients risquent de ne pas s'entendre. Utilisez Auto-CTS pour améliorer le débit dans un environnement où les clients sont à proximité l'un de l'autre et peuvent communiquer entre eux.
Gestion de la consommation | Gestion de la consommation : Permet de sélectionner un équilibre entre la consommation électrique et les performances de la carte. La barre de défilement des paramètres de consommation de la carte sans fil permet d'établir un équilibre entre la source d'alimentation de l'ordinateur et la batterie. Utiliser la valeur par défaut : (par défaut) - Paramètres d'alimentation en fonction de la source d'alimentation de l'ordinateur. Manuelle : Déplacez le curseur en fonction du réglage souhaité. Utilisez le réglage le plus bas pour une durée de vie maximale de la batterie. Utilisez le réglage le plus haut pour des performances maximales. Remarque : l'économie d'énergie varie en fonction des paramètres d'infrastructure.
Bande privilégiée | Permet de sélectionner la bande de fonctionnement. Les choix possibles sont : 802.11g 802.11a 802.11b
Mode sans fil | 802.11a, 802.11b et 802.11g : (par défaut) - Permet une connexion aux réseaux sans fil 802.11a, 802.11b ou 802.11g. 802.11g uniquement : Connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11g uniquement. 802.11a et 802.11g uniquement : Connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11a et 802.11g uniquement. 802.11b et 802.11g uniquement : Connecte la carte sans fil aux réseaux 802.11b et 802.11g uniquement. Remarque : les options de ces modes sans fil (type de modulation) déterminent les points d'accès détectés qui sont affichés dans la liste Réseaux disponibles.
OK | Enregistre les paramètres et revient à la page précédente.
Annuler | Ferme la fenêtre et annule toute les modifications.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette boîte de dialogue.

### Utiliser le Client Microsoft* (menu Outils) :

La fonctionnalité de configuration automatique sans fil de Windows XP fournit un utilitaire de configuration sans fil intégré. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée sous Windows XP ou en sélectionnant Utiliser le Client Microsoft dans le menu Outils. Quand le service de configuration automatique sans fil de Windows XP est activé, les fonctionnalités d'Intel PROSet/Wireless sont désactivées.

Reportez-vous à la section Service de configuration d'Intel PROSet/Wireless pour davantage d'informations sur la réactivation d'Intel PROSet/Wireless.

### Administration système (menu Outils)

L'outil Administration système est utilisé par les administrateurs ou les utilisateurs disposant de privilèges administratifs sur l'ordinateur. Cet outil est utilisé pour configurer les profils communs (partagés).

Il permet également à l'administrateur de limiter le niveau de contrôle que les utilisateurs de l'ordinateur ont sur les connexions sans fil.

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les paramètres ou les profils d'administration, sauf s'ils disposent du mot de passe requis pour cet outil. Le mot de passe choisi doit être sûr et difficile à deviner.

Vous pouvez exporter ces paramètres et profils vers les autres ordinateurs de votre réseau sous forme d'un seul fichier.

Nom | Description
Paramètres d'administration | Paramètres : Définit le niveau de contrôle que les utilisateurs ont sur leurs connexions sans fil.
Profils d'administration | Options : Active ou désactive les profils Connexion permanente ou Connexion avant ouverture de session sur l'ordinateur. Connexion permanente : Un profil Connexion permanente est actif au démarrage et lorsque aucun utilisateur n'est connecté à l'ordinateur. Connexion avant ouverture de session/commun : Un profil Connexion avant ouverture de session est actif dès qu'un utilisateur ouvre une session Windows. Lorsque la fonctionnalité Ouverture de session unique est installée, ce type de profil utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows. Les profils Connexion avant ouverture de session/Communs sont placés en haut de la Liste des profils. Cette position leur donne priorité sur les autres profils lorsqu'un réseau disponible est détecté. Désactiver la commutation de profils Intel. Les utilisateurs pourront se connecter en utilisant le premier profil Connexion avant ouverture de session uniquement. La désactivation de la commutation de profils ne s'applique qu'aux profils Connexion avant ouverture de session. Ajouter : Lance l'Assistant Profil pour créer un profil. Supprimer : Permet de supprimer un profil sélectionné de la Liste des profils. Propriétés : Permet de modifier le contenu du profil sélectionné.
Modifier le mot de passe | Permet de modifier le mot de passe de l'Administration système. Voir Modifier le mot de passe pour davantage d'informations.
Exporter | Permet d'exporter les paramètres et profils vers les autres ordinateurs du réseau sous forme d'un seul fichier.
Fermer | Ferme la page.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

### Paramètres d'administration

Ces paramètres permettent à l'administrateur de contrôler la façon dont les utilisateurs de l'ordinateur utilisent leurs connexions sans fil.

Nom | Description
Mise en cache des informations d'authentification | Mettre les informations d'authentification en cache : Permet de mettre les informations d'authentification de l'utilisateur en cache pendant une session utilisateur. Option sélectionnée : Les informations d'authentification sont mises en cache dans la mémoire, de telle manière qu'elles vous sont demandées avant la première connexion et non chaque fois que vous vous connectez ou vous déconnectez du réseau pendant une session Windows. Option désélectionnée : Demande les informations d'authentification chaque fois qu'une connexion sans fil est établie avec des profils 802.1x dont l'option 'Utiliser l'ouverture de session Windows' ou l'option 'Demander les informations d'authentification lors de la connexion' est activée.
Coexistence avec Microsoft Windows XP | Sélectionnez une des options suivantes : Permettre à l'utilisateur d'activer le service de configuration automatique de Windows XP : Option sélectionnée : Affiche le message 'Microsoft Windows XP gère vos profils', indiquant que la configuration automatique de Microsoft Windows XP est activée et gère votre carte sans fil. Vous êtes invité à répondre à la question suivante : Souhaitez-vous désactiver le gestionnaire de Microsoft Windows XP et laisser Intel(R) PROSet/Wireless gérer votre réseau sans fil ? Sélectionnez Oui si vous souhaitez que Intel(R) PROSet/Wireless gère la carte sans fil. Sélectionnez Non si vous voulez que Microsoft Windows XP gère votre carte sans fil. Ne pas désactiver le service de configuration automatique de Microsoft Windows XP si Intel(R) PROSet/Wireless est activé. Option sélectionnée :Empêche la désactivation du service de configuration automatique de Microsoft Windows XP lorsque Intel(R) PROSet/Wireless est activé.
Option Ouverture de session unique pour les utilisateurs du domaine | Paramètre Ouverture de session unique : Sélectionnez cette option pour ajouter le domaine comme préfixe au nom d'utilisateur pour l'authentification de l'ouverture de session unique. Option sélectionnée : Le nom d'utilisateur et le domaine sont envoyés au serveur d'authentification (par exemple, <nom_du_domaine>\<nom_utilisateur>. Il s'agit de la configuration par défaut du serveur d'authentification. Case à cocher désactivée : Envoie uniquement les noms d'utilisateur au serveur d'authentification. Configurez le serveur d'authentification de sorte qu'il contacte une base de données externe contenant une liste des domaines.
Poste à poste (Ad hoc) | Réseaux Poste à poste (Ad-hoc) Un administrateur peut contrôler la disponibilité des paramètres pour les utilisateurs dans les Paramètres d'application pour les réseaux Poste à poste (Ad hoc). Sélectionnez une des options suivantes : Activer les réseaux Poste à poste : Sélectionnez cette option pour autoriser les connexions ouvertes et sécurisées aux réseaux Poste à poste (Ad hoc). Autoriser les réseaux Poste à poste sécurisés uniquement : Sélectionnez cette option pour autoriser les connexions aux réseaux Poste à poste (Ad hoc) sécurisés uniquement. Désactiver les réseaux Poste à poste : Sélectionnez cette option pour désactiver les connexions aux réseaux Poste à poste (Ad hoc). Un administrateur peut limiter l'accès aux paramètres Poste à poste (Ad hoc) dans les Paramètres d'application. Il peut choisir d'afficher ou de masquer les paramètres. Autoriser l'utilisateur à configurer les paramètres de réseau Poste à poste (Ad hoc) Afficher les paramètres d'application Poste à poste Masquer les paramètres de l'application Poste à poste
OK | Enregistre les paramètres et ferme la page.
Annuler | Annule les paramètres et ferme la page.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

### Options des profils d'administration

Ces paramètres fournissent des options de connexion avancées pour les profils. Ils permettent à l'administrateur d'activer ou de désactiver les profils Connexion permanente ou Connexion avant ouverture de session sur l'ordinateur.

Nom | Description
Connexion permanente | Connexion permanente : Un profil Connexion permanente est actif au démarrage et lorsque aucun utilisateur n'est connecté à l'ordinateur.
Connexion avant ouverture de session/commun | Connexion avant ouverture de session/commun : Un profil Connexion avant ouverture de session est actif dès qu'un utilisateur ouvre une session Windows. Ces profils apparaissent en haut de la liste des profils. Ils ne peuvent être modifiés par l'utilisateur final sans un mot de passe.
OK | Enregistre les paramètres et ferme la page.
Annuler | Annule les paramètres et ferme la page.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

### Modifier le mot de passe

L'outil Administration système peut être protégé par mot de passe. Par défaut, aucun mot de passe n'est défini. Lorsqu'un mot de passe est défini, les paramètres et les profils d'administration ne sont accessibles que sur saisie de ce mot de passe. Les profils d'administration répertoriés dans la Liste des profils peuvent être affichés à l'aide du bouton Propriétés.

Pour créer un mot de passe :

1. Sélectionnez Administration système dans le menu Outils.

2. Cliquez sur Modifier le mot de passe.

3. Entrez un mot de passe dans la zone de texte Nouveau mot de passe.

4. Entrez à nouveau le mot de passe dans la zone de texte Confirmer le mot de passe. Les caractères de mot de passe entrés sont affichés sous forme d'astérisques.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau mot de passe et fermer la page.

Pour modifier ou déverrouiller le mot de passe existant :

1. Sélectionnez Administration système dans le menu Outils.

2. Cliquez sur Modifier le mot de passe.

3. Entrez le mot de passe existant dans la zone de texte Ancien mot de passe.

4. Entrez un nouveau mot de passe dans la zone de texte Nouveau mot de passe.

5. Entrez à nouveau le mot de passe dans la zone de texte Confirmer le mot de passe.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau mot de passe et fermer la page.

### Statistiques avancées (menu Outils)

Fournit des informations sur la connexion actuelle de la carte. La section suivante décrit les informations de la page Statistiques avancées.

Nom | Description
Statistiques | Statistiques avancées - Cette information se rapporte aux performances de communication de la carte avec un point d'accès. Association - Lorsque la carte détecte un point d'accès avec lequel communiquer, la valeur est À portée. Autrement, la valeur est Hors de portée. Adresse MAC du point d'accès : adresse MAC du point d'accès constituée de douze chiffres (00:40:96:31:1C:05). Nombre d'associations : Le nombre de fois que le point d'accès est entré en communication avec la carte. Nombre de points d'accès : Le nombre de points d'accès disponibles dans la zone de portée de la carte sans fil. Nombre d’analyses intégrales : Le nombre de fois que la carte a analysé l'ensemble des canaux afin de recevoir des informations. Itinérance : Cette information comporte des compteurs se rapportant aux raisons de l'itinérance de la carte. L'itinérance se produit lorsque la carte communique avec un point d'accès, puis avec un autre dont l'intensité du signal est plus élevée. Nombre d'itinérances : Le nombre de fois où une itinérance a eu lieu. Échecs de transmission du point d'accès : La carte n'a pas reçu les transmissions radio du point d'accès. Il est probablement nécessaire de le réinitialiser. Mauvaise qualité de balise : La qualité du signal est trop faible pour assurer une communication avec le point d'accès. Vous avez déplacé la carte en dehors du rayon de capture du point d'accès ou les informations d'adresse de périphérique du point d'accès ont été modifiées. Équilibrage de la charge du point d'accès :Le point d'accès a mis fin à l'association qui le liait à la carte car il était incapable de maintenir une communication avec toutes les cartes qui lui étaient associées. Un nombre trop important de cartes tente d'entrer en communication avec un seul point d'accès. RSSI du point d'accès trop faible : L'indicateur RSSI (Receive Signal Strength Indicator) est trop faible que pour pouvoir maintenir son association avec la carte. Vous êtes probablement en dehors du rayon de capture du point d'accès ou le débit de données du point d'accès a été augmenté. Canal de mauvaise qualité : La carte a recherché un autre point d'accès car la qualité du canal était trop faible. Perte de liaison avec l'unité portable : Le point d'accès a interrompu la liaison avec un ordinateur de la liste des périphériques mobiles reconnus. L'ordinateur doit être à nouveau associé avec le point d'accès. Divers - Vous pouvez utiliser cette information afin de déterminer si une association avec un autre point d'accès pourrait augmenter les performances et vous aider à conserver un débit de données le plus élevé possible. Balises reçues : Le nombre de balises reçues par la carte. Pourcentage de balises manquées : La valeur des balises manquées exprimée en pourcentage. Pourcentage d'erreurs de transmission : Le pourcentage des transmissions de données qui ont rencontré des erreurs. RSSI : intensité du signal du point d'accès avec lequel la carte communique.
Statistiques de transmission/réception | Affiche les valeurs, exprimées en pourcentage, des paquets dirigés et non dirigés. Nombre total de paquets hôte : Le nombre total de tous les comptages de paquets dirigés et non dirigés. Transmission - (Mbit/s) Réception - (Mbit/s) Paquets non dirigés : Le nombre de paquets reçus diffusés sur le réseau sans fil. Paquets dirigés : Le nombre de paquets reçus envoyés spécifiquement vers la carte sans fil. Nombre total d'octets : Le nombre total d'octets des paquets reçus et envoyés par la carte sans fil.
Réinitialiser | Permet de remettre les compteurs statistiques de la carte à zéro et de commencer des nouvelles mesures de données.
Fermer | Ferme la boîte de dialogue et renvoie à la fenêtre principale.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

### Utilitaire de dépannage Intel Wireless (menu Outils)

L'utilitaire de dépannage Intel Wireless est une application qui vous aide à résoudre les problèmes de connexion à un réseau sans fil. Lorsqu'un problème de connexion est détecté, une info-bulle apparaît en bas à droite de votre écran. Si vous cliquez sur cette info-bulle, un message de diagnostic apparaît indiquant les opérations recommandées pour résoudre le problème de connexion. Par exemple, si un problème de connexion survient en raison d'un mot de passe incorrect, l'application Assistant Profil est lancée dès vous cliquez sur un lien hypertexte de l'info-bulle. Vous pouvez également lancer l'Observateur d'événements sans fil à partir de cette page, et activer ou désactiver les notifications de mise en garde. L'utilitaire de dépannage Intel Wireless est pris en charge sous Windows 2000 et Windows XP.

Description de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless

La page Utilitaire de dépannage Intel Wireless contient deux volets. Le volet de gauche affiche une liste des outils disponibles que vous pouvez démarrer avec le bouton gauche de la souris. Le volet de droite affiche le problème de connexion actuel dans une section. Chaque section est composée de deux parties : le message d'erreur et le texte de l'info-bulle. Le message d'erreur et l'affichage de la date et de l'heure sont précédés d'une icône. Le texte de l'info-bulle contient une description des utilitaires disponibles, ainsi que des conseils pour résoudre le problème de connexion associé. Si vous cliquez sur un lien dans le texte d'aide, ce dernier s'affiche dans une fenêtre contextuelle. Si vous cliquez sur le lien du programme de résolution associé, un programme permettant de résoudre le problème de connexion démarre. Vous pouvez lancer, activer ou désactiver l'Observateur d'événements sans fil à partir du dernier volet.

Fichier | Quitter : Ferme l'application Utilitaire de dépannage Intel Wireless.
Aide | Aide sur l'utilitaire de dépannage Intel(R) Wireless : Affiche l'aide en ligne de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless. À propos de : Affiche les informations de version de l'utilitaire de dépannage Intel Wireless.
Observateur d'événements sans fil | Lance l'Observateur d'événements sans fil.
Désactiver les notifications | Cliquez sur cette option pour désactiver les notifications de mise en garde.
Activer les notifications | Cliquez sur cette option pour activer les notifications de mise en garde au cas où une erreur est détectée.
Aide disponible | Date et heure du message d'erreur Description de l'erreur Lien pour la résolution de l'erreur (si disponible). Voir Résoudre les erreurs ci-dessous. Lien vers les opérations recommandées pour résoudre l'erreur.

### Importation/exportation de profils (menu Profils)

Cette fonctionnalité vous permet d'importer et d'exporter des profils utilisateur de la Liste des profils. Les profils RLR peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils. Voir Importer et exporter des profils pour davantage d'informations.

Reportez-vous à la section Propriétés d'exportation de l'administrateur pour davantage d'informations sur l'exportation des profils d'administration.

Importer des profils dans la Liste des profils.

Les profils RLR peuvent être importés automatiquement dans la Liste des profils. Cette fonctionnalité est possible grâce à la surveillance permanente du dossier import de votre disque dur par Intel PROSet/Wireless. Seuls les profils dont l'option Activer l'importation automatique de la page Paramètres avancés est sélectionnée peuvent être importés automatiquement. Si un profil du même nom existe déjà dans la liste, une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez soit rejeter l'importation, soit l'accepter, auquel cas le profil existant est remplacé. Tous les profils utilisateur importés sont placés au bas de la Liste des profils. Le fichier de profil est supprimé aussitôt après l'importation, qu'elle soit réussie ou non. Reportez-vous à la section Distribution automatique des profils pour obtenir davantage d'informations.

### Profils protégés par mot de passe

Les profils utilisateur protégés par mot de passe peuvent être importés depuis ou exportés vers des systèmes distants automatiquement. Si un profil est protégé par mot de passe, vous devez entrer le mot de passe avant de pouvoir le modifier. Reportez-vous à la section Configuration d'un mot de passe de profil pour obtenir davantage d'informations.

Description de la boîte de dialogue Importation/exportation

Nom | Description
Exporter des profils | Sélectionnez les profils que vous souhaitez exporter : Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs profils de la liste. L'icône du mode de profil indique que le mode Infrastructure ou le mode Ad hoc est utilisé, et si oui ou non la sécurité est utilisée. Parcourir : Permet de rechercher le répertoire de destination sur votre disque dur. Le chemin d'accès du répertoire est affiché dans la fenêtre du répertoire de destination. Exporter : Permet de lancer l'exportation des profils.
Importer des profils | Importer des profils dans la Liste des profils. Importer : Permet de rechercher les profils à importer sur votre ordinateur portable.
OK | Enregistre les paramètres et revient à la page précédente.
Annuler | Ferme la fenêtre et annule toute les modifications.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

### Gestion des exclusions (menu Profils)

Lorsque vous sélectionnez cette option dans le menu Profils, la boîte de dialogue de gestion de la Liste des exclusions s'affiche.

IMPORTANT : Vous ne serez jamais connecté automatiquement à un réseau ou à un point d'accès se trouvant dans cette liste.

Cette boîte de dialogue vous permet d'exclure des réseaux sans fil (SSID) entiers ou d'exclure des points d'accès sans fil (BSSID) individuels sur un réseau en comportant plusieurs.

Nom | Description
Gestion de la liste des exclusions | Nom du réseau : nom (SSID) du réseau sans fil. BSSID : Adresse MAC du point d'accès sélectionné. Raison : Indique la raison pour laquelle cette entrée a été exclue de la connexion automatique. Remarque : les entrées grisées sont des points d'accès non autorisés. Ces entrées ne peuvent être supprimées de la liste.
Ajouter | Ajoute un point d'accès à la liste.
Supprimer | Supprime un point d'accès à la liste.
Réinitialiser la liste | Efface le contenu de la liste.
Fermer | Ferme la page et enregistre les paramètres.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

## Activer/désactiver l'émetteur-récepteur

L'émetteur-récepteur sans fil peut être activé ou désactivé en utilisant l'interrupteur matériel optionnel situé sur l'ordinateur, depuis Intel PROSet/Wireless, ou en désactivant le périphérique sous Windows.

| REMARQUE : | lorsque votre ordinateur est allumé, l'émetteur-récepteur de la carte transmet des signaux en permanence. Dans certaines situations, à bord d'un avion par exemple, les signaux de l'émetteur-récepteur peuvent causer des interférences. Pour désactiver la carte et empêcher toute émission de signaux radio par votre ordinateur portable, utilisez l'une des méthodes suivantes :

### Activation/désactivation à l'aide de l'interrupteur optionnel

Si votre ordinateur est équipé d'un interrupteur externe, celui-ci peut être utilisé pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur de la carte. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour obtenir davantage d'informations sur cet interrupteur. Si Intel PROSet/Wireless est installé, l'état actuel de l'émetteur-récepteur s'affiche dans la fenêtre principale Intel PROSet/Wireless et dans la barre des tâches.

### Activation/désactivation de l'émetteur-récepteur de la carte à l'aide d'Intel PROSet/Wireless

Vous pouvez activer ou désactiver l'émetteur-récepteur de la carte depuis Intel PROSet/Wireless. L'icône d'état d'Intel PROSet/Wireless affiche l'état actuel de l'émetteur-récepteur.

Dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless, cliquez sur le bouton Activer/désactiver Sans fil pour activer ou désactiver l'émetteur-récepteur de la carte.

### Activation/désactivation de l'émetteur-récepteur depuis l'icône de la barre des tâches

Pour activer/désactiver l'émetteur-récepteur, cliquez sur l'icône de la barre des tâches et sélectionnez Connexion sans fil désactivée (activée).

### Désactivation de l'émetteur-récepteur à l'aide du Gestionnaire de périphériques

L'émetteur-récepteur peut être désactivé (mis hors service) via le système d'exploitation Windows en utilisant le Gestionnaire de périphériques.

Windows XP et 2000

1. Depuis le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail et cliquez sur Propriétés.

2. Cliquez sur l'onglet Matériel.

3. Cliquez sur Gestionnaire de périphériques.

4. Cliquez deux fois sur Cartes réseau.

5. Cliquez avec le bouton droit sur la carte sans fil utilisée.

6. Choisissez Désactiver dans le menu contextuel.

7. Cliquez sur OK.

## Installation et désinstallation du logiciel

L'utilitaire de dépannage Intel Wireless, la fonctionnalité Intel Smart Wireless Solutions, la fonctionnalité Ouverture de session unique et l'outil Administration système ne sont pas installés au cours d'une installation de type Typique. Pour les installer, utilisez l'option Personnalisée lors du processus d'installation. La fonctionnalité Ouverture de session unique peut également être installée/désinstallée une fois que l'utilitaire Intel PROSet/Wireless a été installé. Reportez-vous à la section Installation et désinstallation de la fonctionnalité Ouverture de session unique pour obtenir des instructions.

### Pour installer le logiciel :

1. Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur.

2. Cliquez sur Installer le logiciel dans l'écran Réseau Intel(R) PRO.
3. Dans l'écran Accord de licence, lisez l'accord et Sélectionnez J'accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur Personnalisée.
5. Sélectionnez les fonctionnalités à installer dans la liste :

Intel PROSet/Wireless : Le logiciel Intel(R) PROSet/Wireless.

- Installer : Cliquez sur Intel PROSet/Wireless. Sélectionnez Installer cette fonctionnalité et toutes ses sous-fonctionnalités. Passez à l’étape 5.

- Ne pas installer : Cliquez sur Ne pas installer cette fonctionnalité. Une croix rouge s'affiche en regard de l'option, indiquant que celle-ci ne sera pas installée.

Intel Smart Wireless Solutions : Un assistant de configuration convivial pour la connexion à un routeur sans fil.

- Installer : Cliquez sur Intel Smart Wireless Solutions. Sélectionnez Installer cette fonctionnalité et toutes ses sous-fonctionnalités. Passez à l’étape 5.
- Ne pas installer : Cliquez sur Ne pas installer cette fonctionnalité. Une croix rouge s'affiche en regard de l'option, indiquant que celle-ci ne sera pas installée.

Ouverture de session unique : Permet à l'administrateur de contrôler les connexions avant ouverture de session et les connexions permanentes.

- Installer : Cliquez sur Ouverture de session unique. Sélectionnez Installer cette fonctionnalité et toutes ses sous-fonctionnalités. Cliquez sur Suivant et passez à l'étape 5. Remarque : lorsque la fonctionnalité Ouverture de session unique est installée, la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows XP et l'écran de bienvenue sont désactivés.

- Désinstaller : Cliquez sur Ouverture de session unique. Sélectionnez Ne pas installer cette fonctionnalité. Une croix rouge s'affiche en regard de l'option, indiquant que celle-ci ne sera pas installée.

Administration système : Permet à l'administrateur de contrôler le niveau de contrôle que les utilisateurs ont sur leurs connexions sans fil.

- Installer : Cliquez sur Ouverture de session unique. Sélectionnez Installer cette fonctionnalité et toutes ses sous-fonctionnalités. Cliquez sur Suivant et passez à l'étape 5. Remarque : lorsque la fonctionnalité Ouverture de session unique est installée, la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows XP et l'écran de bienvenue sont désactivés.

- Ne pas installer : Cliquez sur Ne pas installer cette fonctionnalité. Une croix rouge s'affiche en regard de l'option, indiquant que celle-ci ne sera pas installée.

5. Cliquez sur Installer.

6. Une fois le logiciel installé sur votre ordinateur, tous les composants qui ont été installés sont listés.

7. Cliquez sur OK.

   | REMARQUE : | si vous avez installé la fonctionnalité Ouverture de session unique, vous devez redémarrer le système.

8. Cliquez sur Oui pour redémarrer l'ordinateur.

## Installation et désinstallation de la fonctionnalité Ouverture de session unique

La fonctionnalité Ouverture de session unique comprend les fonctions Connexion avant ouverture de session et Connexion permanente. Par défaut, celles-ci ne sont pas installées lors du processus d'installation initial, sauf si vous choisissez une installation personnalisée. Vous pouvez également installer ou désinstaller ces fonctions après avoir installé Intel PROSet/Wireless.

Pour installer les fonctionnalités d'Ouverture de session unique une fois Intel PROSet/Wireless installé :

1. Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes > Intel PROSet/Wireless.

2. Sélectionnez Modifier.

3. Sélectionnez Modifier dans l'écran Maintenance des programmes.

4. Cliquez sur Suivant.

5. Cliquez sur Ouverture de session unique. Sélectionnez Installer cette fonctionnalité et toutes ses sous-fonctionnalités. Remarque : lorsque la fonctionnalité Ouverture de session unique est installée, la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows XP et l'écran de bienvenue sont désactivés.

6. Cliquez sur Modifier.

7. Une fois le logiciel installé sur votre ordinateur, le composant est marqué « Installé ».

8. Cliquez sur OK.

Pour supprimer la fonctionnalité Ouverture de session unique :

1. Cliquez sur Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes > Intel PROSet/Wireless.

2. Sélectionnez Modifier.

3. Sélectionnez Modifier dans l'écran Maintenance des programmes.

4. Cliquez sur Suivant.

5. Cliquez sur Ouverture de session unique. Sélectionnez Ne pas installer cette fonctionnalité. Une croix rouge s'affiche en regard de l'option.

6. Cliquez sur Modifier.

7. Une fois le logiciel installé sur votre ordinateur, le composant est marqué « Non installé ».

8. Cliquez sur OK.

Retour au sommaire