Tilbake til Innhold

# Ordliste over uttrykk: Brukerhåndbok for Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Networks Connections

# Ordliste

Numerisk A B D E F I K M N O P R S T U W

### Numerisk

802.11a: 802.11a-standarden angir en maksimal dataoverføringshastighet på 54 Mbps og en driftsfrekvens på 5 GHz. 802.11a- standarden bruker overføringsmetoden Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). I tillegg støtter 802.11a-standarden 802.11-egenskaper som WEP-kryptering for sikkerhet.

802.11b: 802.11b-standarden angir en maksimal dataoverføringsrate på 11 Mbps, en driftsfrekvens på 2,4 GHz og WEP-kryptering for sikkerhet. 802.11b-nettverk omtales også som Wi-Fi-nettverk.

802.11g:802.11b-standarden angir en maksimal dataoverføringsrate på 54 Mbps, en driftsfrekvens på 2,4 GHz og WEP-kryptering for sikkerhet. 802.11g-nettverk omtales også som Wi-Fi-nettverk.

### A

AES (Advanced Encryption Standard): En føderal standard for informasjonsbehandling som støtter 128-, 192- og 256-biters nøkler.

### B

Blokkstart: Et innledende signal som overføres over et WLAN for å kontrollere signalgjenkjenning og synkronisering av klokke.

BSSID (Basic Service Set Identifier): En unik identifikator for hver trådløse klient på et trådløst nettverk. BSSID-en er Ethernet MAC-adressen for hvert kort på nettverket.

Bithastighet: Totalt antall biter (enere og nuller) per sekund som en nettverkstilkobling kan støtte. Vær klar over at denne bithastigheten varierer, under programvarekontroll, med ulike signalbaneforhold.

Bluetooth: Et inkompatibelt, svært kortintervalls kommunikasjonssystem med lav hastighet (PAN), først utviklet i Europa som en “kabelerstatning” for skrivere og lignende eksterne tilkoblinger. Bruken er utvidet til å inkludere trådløse øretelefoner og lignende enheter. Det bruker 2,4 GHz ISM-båndet og 'brukes sammen' med 802.11b. Her betyr uttrykket “brukes sammen med” at ikke alle forskere er enige om hvor mye gjensidig interferens som genereres når begge systemene fungerer på samme plassering.

Brannmur: En brannmur er et sett relaterte programmer, plassert ved en nettverks-gateway-server som beskytter ressursene i et nettverk mot brukere fra andre nettverk.

### D

Datahastighet (informasjonshastighet): Ikke alle biter inneholder brukerinformasjon. Hver gruppe (pakke) med biter inneholder hoder, trailere, ekkokontroll, målinformasjon og andre data som er nødvendige for overføringsprotokollen. Det er viktig å forstå forskjellen mellom bithastighet og datahastighet ettersom overflødig informasjon kan ta opp mer enn 40 % av den totale overføringen. Denne forskjellen er felles for mange slike datasystemer, blant annet Ethernet.

Delt nøkkel: En krypteringsnøkkel som bare er kjent for mottakeren og senderen av dataene.

DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) og FHSS (Frequency-Hop Spread Spectrum): To inkompatible teknologier som brukes i radiooverføring.

### E

EAP (Extensible Authentication Protocol): En IETF-standard som oppretter en autentifikasjonsprotokoll for nettverkstilgang. Mange godkjenningsmetoder, herunder passord, sertifikater og smartkort, virker innenfor dette rammeverket.

EAP-FAST: EAP-FAST, på samme vis som EAP-TTLS og PEAP, bruker tunnelering for å beskytte trafikken. Hovedforskjellen er at EAP-FAST ikke bruker sertifikater for å autentifisere.

EAP-TLS: En autentifikasjonsmetode som bruker Extensible Authentication Protocol (EAP) og en sikkerhetsprotokoll som kalles Transport Layer Security (TLS). EAP-TLS bruker sertifikater som benytter passord. EAP-TLS-godkjenning støtter dynamisk WEP-nøkkeladministrasjon.

EAP-TLS: En godkjenningsmetode som bruker Extensible Authentication Protocol (EAP) og Tunneled Transport Layer Security (TTLS). EAP-TTLS bruker en kombinasjon av sertifikater og en annen metode, som passord. Den er mer sikker enn MD5-autentifikasjon som bruker passord, og minder sikker enn EAP-TLS-autentifikasjon som bare bruker sertifikater. EAP-TLS-godkjenning støtter dynamisk WEP-nøkkeladministrasjon.

Enhet-til-enhet-modus: En trådløs nettverksstruktur som tillater trådløse klienter å kommunisere med hverandre uten å bruke noe tilgangspunkt.

ESSID (Extended Service Set IDentifier): En type unik identifikator som brukes på både tilgangspunkt og trådløst PC Card som er knyttet til hver pakke. Dette gjør at tilgangspunktet gjenkjenner hver trådløse klient og trafikken på dem.

###

### F

Frekvenser: Trykk en pianotangent, og du lager en tone. Ta opp tonen med en mikrofon, og den blir til et “vibrerende” eller “syklusbasert” elektronisk signal. Vibrasjonshastigheten avhenger av tangenttrykket. I elektronikken refereres det til denne vibrasjonshastigheten som “sykluser per sekund.” Den formelle termen for denne verdien er Hertz. Blant høyere hastigheter, for eksempel på kringkastingsbåndet, kan vi bruke Kilohertz (KHz) til å angi 1 000 Hz eller Megahertz (MHz) til å angi 1 000 000 Hz. Mye lenger oppe finner vi til slutt 1 000 000 000 Hz, som heldigvis kan forkortes til en Gigahertz (GHz). På disse frekvensene finner vi både 802.11a (5 GHz) og 802.11b (2,4 GHz).

### I

IBSSID (Independent Basic Service Set Identifier): Brukes til å identifisere trådløse nettverk som er konfigurert til å tillate at trådløse klienter kommuniserer direkte med hverandre uten noe tilgangspunkt.

IP-adresse: En IP-adresse som automatisk tildeles en klient stasjon i et TCP/IP-nettverk, vanligvis av en DHCP-server. Nettverksinnretninger som tjener flere brukere som servere og skrivere, tildeles vanligvis statiske IP-adresser.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): En organisasjon som er med og angir data- og kommunikasjonsstandarder.

ISM-bånd: En serie med frekvensbånd som er satt til side av FCC for industrielle, vitenskaplige og medisinske programmer. Brukerne av disse båndene bruker utstyr på delt basis. Dermed må de forvente og godta interferens fra andre lovlige brukere. Produkter som er produsert for bruk med ISM-bånd, må godkjennes av FCC, men brukeren trenger ikke lisens. I tillegg til WLAN, støtter ISM-bånd trådløse telefoner, mikrobølgeovner, babyovervåkere, leketøy, amatørradiomottakere og andre trådløse tjenester.

### K

Kerberos: Et godkjenningssystem som muliggjør beskyttet kommunikasjon over et åpent nettverk ved hjelp av en unik nøkkel som kalles en billett.

Kringkastings-SSID: Brukes til å tillate et tilgangspunkt å svare til klienter på et trådløst nettverk ved å sende undersøkelser.

Kryptering: Gjøre data uforståelige slik at bare en godkjent mottaker kan lese dem. Vanligvis trengs det en nøkkel for å dekryptere dataene.

### M

MAC-adresse (Media Access Control): En hardkoblet adresse som blir angitt på fabrikken. Den identifiserer nettverksmaskinvare unikt, for eksempel et trådløst PC Card på et LAN eller WAN.

Mikrocelle: Et begrenset fysisk område der en rekke trådløse enheter kan kommunisere. Ettersom det er mulig å ha overlappende celler og isolerte celler, er rammene rundt cellen opprettet av en regel eller konvensjon.

Mikrobølge: Teknisk sett beskriver termen frekvenser over 1,0 GHz.

Multibane: Signalvariasjonen som forårsakes av at radiosignaler tar flere baner fra senderen til mottakeren.

### N

Nettverksinfrastruktur: Et trådløst nettverk som er sentrert rundt et tilgangspunkt. I dette miljøet etablerer tilgangspunktet ikke bare kommunikasjon med det trådløse nettverket, men det formidler også trafikk for trådløse nettverk i de nærmeste omgivelsene.

### O

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): En modulasjonsteknikk for overføring av store mengder digitale data over radiobølger. 802.11a og 802.11g bruk OFDM.

Område: Avstanden et gitt system kan kommunisere over.

### P

Personnettverk (PAN - Personal Area Network): Et personnett, eller PAN, er et nettverksoppsett som gjør det mulig for dataenheter som PC-er, bærbare datamaskiner, håndholdte datamaskiner, skrivere og PDA-er å kommunisere med andre over korte avstander, koblet eller trådløst.

### R

Radiofrekvens (RF), termer (GHz, MHz, Hz): Den internasjonale målenheten for frekvens er Hertz (Hz). Den tilsvarer den eldre enheten sykluser per sekund. En Megahertz (MHz) er en million Hertz. En Gigahertz (GHz) er en milliard Hertz. Som referanse: Standard elektrisk strømfrekvens i USA er 60 Hz, radiofrekvensen for AM-kringkastingsbånd er 0,55 -1,6 MHz, radiofrekvensen for FM-kringkastingsbånd er 88-108 MHz og mikrobølgeovner opererer vanligvis ved 2,45 GHz.

RC4: En krypteringsalgoritme som er utformet ved RSA Laboratories; mer nøyaktig en strømchifferkode av pseudovilkårlige byte som brukes i WEP-kryptering.

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS): Et system for godkjenning og regnskap som kontrollerer brukernes legitimasjonsbeskrivelser og gir tilgang til forespurte ressurser.

### S

Sender/mottaker: En vanlig brukt term som beskriver en kombinasjon av sender og mottaker. Både 802.11a- og 802.11b-enheter kan med rette beskrives som sendere/mottakere.

SSID (Service Set Identifier): Brukes til å identifisere klienter på et trådløst nettverk.

Streifing (roaming): Bevegelsen til en trådløs node mellom to mikroceller. Streifing oppstår vanligvis i infrastrukturnettverk som er oppbygd rundt flere tilgangspunkt.

Statisk IP-adresse: En permanent IP-adresse som er tildelyt en node i et TCP/IP-nettverk.

### T

Tilgangspunkt: En enhet som fungerer som en kommunikasjonshub for trådløse klienter og tilkobling til et koblet lokalnettverk (LAN).

Transmisjonskontrollprotokoll (TCP): En metode (protokoll) brukt sammen med IP (Internet Protocol) for å sende data i form av beskjedenheter mellom nettverksinnretninger via et LAN eller WAN. IP bærer leveringen av data (ruting), og TCP holder orden på de individuelle dataenhetene (kalt pakker) som en beskjed er delt inn for å bli levert via nettverket.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP): Det grunnleggende kommunikasjonsspråket eller settet av protokoller for kommunikasjon gjennom et nettverk (utviklet spesielt for Internett). TCP/IP definerer en samling eller gruppe protokoller og ikke bare TCP og IP.

Trådløs: Et system for mikrobølge-sender/mottakere.

Trådløsnettverk: Trådløst LAN (WLAN) er en type lokalnettverk som bruker høyfrekvensradiobølger i stedet for ledninger til å kommunisere mellom noder. WLAN er et fleksibelt datakommunikasjonssystem som brukes som et alternativ til, eller utvidelse av et koblet lokalnett (LAN).

Trådløs node: En brukerdatamaskin med et grensesnittkort for trådløst nettverk (nettverkskort).

### U

Uavhengig nettverk: Et nettverk som gir (vanligvis midlertidig) tilkobling fra datamaskin til datamaskin, uten å støtte seg til en fullstendig nettverksstruktur.

UNII-bånd: Unlicensed National Information Infrastructure. I motsetning til ISM-bånd, er disse en gruppe frekvensbånd som er satt til side av FCC bare for kommunikasjon av WLAN typen. Brukerne må godta interferens fra andre lovlige WLAN-brukere, men de andre kildene til interferensproblemer er, eller burde være, fraværende.

### W

WEP64 og WEP128: Wired Equivalent Privacy, 64-biters og 128-biters (64 biters omtales noen ganger som 40 biters). Dette er en krypteringsteknikk på lavt nivå som er utformet for å gi brukerne så godt som samme personvern som det som forventes av et koblet LAN. Det anbefales at du bruker alternativet for 128-biter så sant det er mulig. Husk at 802.11-enheter overfører (kringkaster) i alle retninger, og at det er mulig, med svært avansert programvare, å kopiere og dekode WEP-overføringer. Det er ingen triviell oppgave, men det er mulig. Hvis dataene er veldig sensitive, bør du vurdere tilleggsbeskyttelse, for eksempel vanskelige passord og et ekstra krypteringsnivå. Det finnes passende programvare som er tilgjengelig fra anerkjente leverandører. Selv om det ikke ble gjort med hensikt av de første utviklerne, forhindrer også WEP at utenforstående får ulovlig tilgang til systemet ditt. Det har hendt at datasnoker har gått inn på systemer fra utsiden av bygninger og tatt seg en økt på weben i ro og mak, alt for systemeierens regning.

WAN (Wide Area Network): Et regionnett (WAN) er et stemme- data- eller videonettverk som kobler én eller flere datamaskiner eller nettverk i en virksomhet til én eller flere datamaskiner eller nettverk som befinner seg utenfor virksomheten.

Tilbake til Innhold