На страницу содержания

# Глоссарий терминов. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

# Глоссарий

Элементы глоссария, начинающиеся с чисел A B D E F I K M O P R S T U W А Б П Р С Т У

### Элементы глоссария, начинающиеся с чисел

802.11a. 802.11a - стандарт, определяющий максимальную скорость передачи данных - 54 Мб/сек. и работающий с частотой 5 ГГц. Стандарт 802.11a использует мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM). Кроме того, стандарт 802.11a поддерживает возможности спецификации 802.11, например, WEP-шифрование для обеспечения безопасности.

802.11b. Стандарт 802.11b определяет максимальную скорость передачи данных 11 Мб/сек. и работает с частотой 2,4 ГГц и WEP-шифрованием для обеспечения безопасности. Сети 802.11b также относят к сетям Wi-Fi.

802.11g. Стандарт 802.11g определяет максимальную скорость передачи данных 54 Мб/сек. и работает с частотой 2,4 ГГц и WEP-шифрованием для обеспечения безопасности. Сети 802.11g также относят к сетям Wi-Fi.

### A

Advanced Encryption Standard (AES) - Расширенный стандарт шифрования. Федеральный стандарт обработки информации, поддерживающий 128-, 192- 256-битные ключи шифрования.

### B

Basic Service Set Identifier (BSSID) - уникальный идентификатор обслуживания. Уникальный идентификатор для каждого клиента в беспроводной сети. Идентификатор BSSID - это адрес Ethernet MAC каждого адаптера в сети.

Bit Rate - Скорость передачи битов. Общее количество битов (единицы и нули) в секунду, которое может поддерживать сетевое соединение. Помните, что скорость передачи битов может зависеть от настроек управляющего программного обеспечения, различных условий распространения сигнала.

Bluetooth. Несовместимые, коротковолновые, низкоскоростные коммуникационные системы (PAN), первоначально разработанные в Европе для замены кабелей принтеров или подобных периферийных коммуникаций. Использование этой технологии все более увеличивается для головных телефонов (наушников) и подобных устройств. Она использует частоту 2,4 ГГц ISM и сосуществует со стандартом 802.11b. Термин "сосуществует" означает, что не все специалисты согласны с количеством общих помех, генерируемых обеими системами, работающими в одном местоположении.

Broadcast SSID - широковещательный идентификатор SSID. Используется для разрешения точке доступа отвечать клиентам беспроводной сети, отправляя тестовые сигналы.

### D

Data Rate (Information Rate) - Скорость передачи информации. Не все биты переносят информацию. Каждая группа битов (пакет) содержит заголовок, концевик, эхо-тест, информацию пункта назначения и другие данные, требуемые коммуникационным протоколом. Очень важно понимать различие между скоростью передачи и скоростью передачи информации, так как дополнительная информация может составлять более 40% от общего количества передаваемых данных. Это различие свойственно многим системам, включая Ethernet.

Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS) и Frequency-Hop Spread Spectrum (FHSS). Две несовместимые технологии, используемые в радиопередаче.

Dynamic IP Address - Динамический IP-адрес. IP-адрес, автоматически назначаемый станции клиента в сети TCP/IP; обычно DHCP-сервером. Сетевым устройствам, которые обслуживают несколько пользователей, например, серверам и принтерам, обычно назначают постоянные (статические) IP-адреса.

### E

Extensible Authentication Protocol (EAP) - Протокол гибкой аутентификации. Стандарт IETF, представляющий протокол аутентификации для сетевого доступа. Многие методы аутентификации, включая пароли, сертификаты и смарт-карты используют этот протокол.

EAP-FAST. EAP-FAST, подобно EAP-TTLS и PEAP, использует туннелирование для защиты сетевого трафика. Главным отличием является то, что EAP-FAST не использует сертификаты для аутентификации.

EAP-TLS. Тип метода аутентификации, использующий протокол EAP и протокол безопасности, именуемый протоколом защиты транспортного уровня (Transport Layer Security - TLS). EAP-TLS использует сертификаты на основе паролей. Аутентификация EAP-TLS поддерживает динамическое управление WEP-ключом.

EAP-TTLS. Тип метода аутентификации, использующий протокол EAP и протокол безопасности, именуемый протоколом тунеллированной защиты транспортного уровня (Tunneled Transport Layer Security - TTLS). EAP-TTLS использует комбинацию сертификатов и другого метода, например, паролей. Данный протокол более защищен, чем аутентификация MD5, использующая пароли, и менее защищен, чем аутентификация EAP-TLS, использующая только сертификаты. Аутентификация EAP-TTLS поддерживает динамическое управление WEP-ключом.

Encryption - Шифрование. Преобразование данных, таким образом, что их сможет прочитать только уполномоченный получатель. Обычно для расшифровки данных нужен специальный ключ.

Extended Service Set IDentifier (ESSID) - Расширенный основной идентификатор обслуживания ESSID. Вид уникального идентификатора, прикрепляемый к каждому пакету, и применимый как к точке доступа, так и к плате адаптера беспроводной сети для ПК. Он позволяет точке доступа идентифицировать каждого клиента беспроводной сети и его трафик.

###

### F

Firewall - Брандмауэр. Брандмауэр - набор взаимосвязанных программ, располагающихся на сервере, который выполняет роль сетевого шлюза, защищающего ресурсы сети от несанкционированного доступа пользователей из других сетей.

Frequencies - Частоты. Ударьте по клавише рояля. Через микрофон преобразуйте звук в "вибрирующий" или "циклический" электронный сигнал. Частота колебаний зависит от удара по клавише. В электронике мы соотносим частоту колебаний с количеством "колебаний в секунду". Это значение определяется термином - Герц. С увеличением частот, до значений широковещательных полос используются килогерцы (КГц), равные 1000 Гц, или мегагерцы (МГц), равные 1000000 Гц. Продолжая повышать частоту, мы достигаем значения 1000000000 Гц, которая может быть представлена в гигагерцах (ГГц). Эти частоты соответствуют стандартам 802.11a (5 ГГц) и 802.11b (2,4 ГГц).

### I

Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID) - Независимый основной идентификатор обслуживания. Используется для идентификации беспроводной сети, сконфигурированной для разрешения каждому клиенту беспроводной сети непосредственно взаимодействовать с другим клиентом без участия точки доступа.

Independent Network - Независимая сеть. Сеть, которая предоставляет возможность взаимодействия в режиме одноранговой сети (обычно временно) и без участия полной сетевой инфраструктуры.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Институт инженеров по электротехнике и электронике. Организация, участвующая в разработке вычислительных и коммуникационных стандартов.

ISM Bands - Частоты ISM. Серия частотных полос, назначенных Федеральной комиссией связи (FCC) для использования в промышленных, научных и медицинских целях. Пользователи этих частот используют оборудование на совместной основе, что означает, что они ожидают и принимают сигналы от других авторизованных пользователей. Оборудование, производимое для частот ISM, должно быть одобрено FCC, однако его использование не лицензируется. В дополнение к беспроводным локальным сетям, на частотах ISM работают радиотелефоны, микроволновые печи, устройства слежения за детьми, игрушки, радиолюбительские приемопередатчики и другие беспроводные устройства.

### K

Kerberos. Система аутентификации, разрешающая защиту коммуникаций в открытых сетях с помощью уникального ключа, называемого паспортом.

### M

Microcell - Микросота. Выделенное физическое пространство, в котором может взаимодействовать определенное количество беспроводных устройств. В связи с тем, что соты могут перекрывать друг друга или работать независимо, их границы устанавливаются по определенным правилам или соглашениям.

Microwave - Микроволны. Технически этот термин определяет любые частоты выше 1,0 ГГц.

Multipath. Виды сигнала, доходящие от передатчика к приемнику различными путями.

### O

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) - Ортогональное мультиплексирование деления частоты. Техника модуляции для передачи большого количества цифровых данных на радиоволнах. 802.11a и 802.11g используют OFDM.

### P

Personal Area Network (PAN) - Персональная локальная сеть (ПЛС). Персональная локальная сеть или ПЛС - это сетевая структура, состоящая из устройств, таких как ПК, ноутбуки, карманные устройства, принтеры или электронные записные книжки (PDA), которые взаимодействуют между собой на небольшом расстоянии по проводам или без них.

Preamble - Заголовок. Предварительный сигнал, передаваемый через беспроводную сеть, для контроля определения сигнала и синхронизации часов.

### R

Range - Область действия. Расстояние, на котором данная система может осуществлять взаимодействие.

RC4. Алгоритм шифрования, разработанный лабораториями RSA; обычно это поток шифрованных псевдослучайных байтов, используемых в WEP-шифровании.

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS). Система аутентификации и ведения учетных записей, которая проверяет информацию аутентификации пользователей и предоставляет доступ к запрошенным ресурсам.

Roaming - Роуминг. Перемещение узла беспроводной сети между двумя сотами. Роуминг обычно осуществляется в сетях "infrastructure", построенных на нескольких точках доступа.

### S

Service Set Identifier (SSID) - Идентификатор обслуживания SSID. Используется для идентификации клиентов в беспроводной сети.

Shared key - Общий ключ. Ключ шифрования, известный только получателю и отправителю данных.

Static IP Address - Статический IP-адрес. Постоянный IP-адрес, который назначается для узла в сети TCP/IP.

### T

Transmission Control Protocol (TCP) - Протокол управления передачей. Метод (протокол), использующийся вместе с IP (Internet Protocol) для передачи данных в форме элементов сообщений между сетевыми устройствами через локальную или глобальную сеть. Протокол IP осуществляет доставку данных (маршрутизацию), а TCP отслеживает отдельные элементы данных (пакеты), на которые разделяется сообщение для отправки через сеть.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Основной коммуникационный язык или набор протоколов для взаимодействия через сеть (разработан специально для Интернета). TCP/IP определяет набор или группу протоколов (не только TCP и IP).

Transceiver - Приемопередатчик. Широко применяемый термин, описывающий передатчик и приемник. Устройства стандартов 802.11a и 802.11b могут быть названы приемопередатчиками.

### U

UNII Bands - Частоты UNII. Не лицензируемая национальная инфраструктура (Unlicensed National Information Infrastructure). В противоположность полосам частот ISM, данный набор группирует частоты, отличные от выделенных FCC, только для коммуникаций беспроводных сетей. Их пользователи могут испытывать помехи от других пользователей лицензированных беспроводных сетей, однако другие источники помех должны отсутствовать.

### W

WEP64 и WEP128. Wired Equivalent Privacy - 64- и 128-битное шифрование (64-бита иногда используются для 40-битного шифрования). Данная техника низкоуровневого шифрования разработана для предоставления пользователям того же уровня безопасности, который существует в ЛС. Рекомендуется постоянное использование 128-битного шифрования. Помните, что устройства стандарта 802.11 передают данные (выполняют широковещание) во всех направлениях и использование специального программного обеспечения позволяет копировать и расшифровать WEP-передачу данных. Это непростая, но возможная задача. Если Ваши данные очень секретны, Вы должны позаботиться о дополнительной защите, например, использовать надежные пароли и дополнительные уровни шифрования. Для этих целей существует специальное программное обеспечение, выпускаемое признанными производителями. Хотя WEP-шифрование не отличается оригинальностью архитектуры, оно может помочь предотвратить несанкционированный доступ посторонних в Вашу систему. Известны случаи взлома систем извне зданий и последующего использования Web-сервисов, что повлекло убытки для владельцев этих систем.

Wide Area Network (WAN) - Глобальная сеть. Глобальные сети (WAN) используются для передачи голоса, данных или видеоинформации с одного или нескольких компьютеров внутри делового подразделения на один или несколько компьютеров или в другие сети, находящиеся вдали от этого подразделения.

Wireless - Беспроводная система. Система микроволновой приемопередачи.

### А

Адрес Media Access Control (MAC). Адрес аппаратуры, присваиваемый на заводе изготовителя. Предназначен для уникальной идентификации оборудования, например, плат беспроводной сети для ПК, аппаратуры локальных и глобальных сетей.

### Б

Беспроводная сеть. Беспроводная ЛС представляет собой вариант локальной сети, которая в отличие от проводных сетей, использует высокочастотные радиоволны для взаимодействия узлов сети. Беспроводная ЛС - это гибкая коммуникационная система, используемая для замены или дополняющая проводную ЛС.

### П

Параметры радиочастот (RF) (ГГц, МГц, Гц). Международная единица измерения частоты в герцах (Гц), равная числу колебаний в секунду. Один мегагерц (МГц) - один миллион герц. Один гигагерц (ГГц) - один миллиард герц. Для справки. Стандартная частота электросети в России равна 50 Гц, полоса частот радиопередач на средних волнах (AM) находится в диапазоне 0,55 -1,6 ГГц, полоса частот радиопередач УКВ (FM) находится в диапазоне 88-108 МГц и частота, с которой работают микроволновые печи - 2,45 ГГц.

### Р

Режим одноранговой сети: Структура беспроводной сети, которая позволяет клиентам беспроводной сети взаимодействовать без участия точки доступа.

### С

Сеть Infrastructure. Беспроводная сеть, организованная вокруг точки доступа. Это среда, в которой точка доступа обеспечивает не только соединение с проводной сетью, но и управляет сетевым трафиком в непосредственной близости от себя.

### Т

Точка доступа. Устройство, которое работает в качестве коммуникационного концентратора для беспроводных клиентов и обеспечивает подключение к проводной ЛС.

### У

Узел беспроводной сети. Пользовательский компьютер с установленной сетевой платой беспроводной сети (адаптер).

На страницу содержания