返回內容頁

# 辭彙： Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 使用者指南

# 辭彙

數字 A B D E F I K M O P R S T U W

### 數字

802.11a：802.11a 標準指定 54 Mbps 的最高 資料傳輸速率和 5GHz 的操作頻率。802.11a 標準使用 "正交分頻多工處理技術" (OFDM) 傳輸方法。此外，802.11a 標準還支援 802.11 功能，例如，保全性的 WEP 加密。

802.11b： 802.11b 標準指定 11Mbps 的最高傳輸速率和 2.4GHz 的操作頻率、以及保全性的 WEP 加密。802.11b 網路亦可稱為 Wi-Fi 網路。

802.11g：802.11g 標準指定 54Mbps 的最高傳輸速率和 2.4GHz 的操作頻率、以及保全性的 WEP 加密。802.11g 網路亦可稱為 Wi-Fi 網路。

### A

存取點：當成無線電用戶端的通訊集線器以及提供到連線到有線 LAN 的裝置。

Advanced Encryption Standard ( 進階加密標準 (AES) )：一種聯邦資訊處理標準，支援 128-、192-、和 256 位元密碼。

### B

Basic Service Set Identifier ( 基礎服務組識別碼 (BSSID) )： 無線電網路上每個無線用戶端的專屬識別碼。BSSID 是網路上每個介面卡的 Ethernet MAC 位址。

Bit Rate (位元速率) ：網路連線可支援的每秒總位元數 (一和零)。請注意，在軟體控制，以及不同的訊號路徑情況下，這個位元速度會改變。

Bluetooth (藍牙)：不相容，範圍非常短的較低速度通訊系統 (PAN)，最先在歐洲被研發為印表機和類似周邊連線的「纜線替代品」。其用途已經擴展到包括無線耳機和類似的裝置。其使用 2.4 GHz ISM 的頻帶，並與 802.11b "共存"。在此，「共存」一詞表示當兩個系統同時在一個位置中操作時，並非所有的研究專家都同意產生的相互干擾量。

Broadcast SSID ( 廣播 SSID )： 利用傳送偵測允許存取點對無線網路上的用戶端做出回應。

### D

Data Rate ( 資料速率 (資訊速率) )： 不是所有的位元都攜帶使用者資訊。位元的每個群組 (封包) 都包含傳輸通訊協定規定的標題、尾端、回應控制、目的地資訊、以及其它資料。了解位元速率和資料速率之間的差異很重要，因為額外的資訊可能會消耗 40% 以上的總傳輸量。對許多此類的資料系統來說，這種差異很常見，包括 Ethernet。

點對點模式： 允許每個無線用戶端直接互相通訊，而不需經過存取點的無線電網路結構。

「直接序列展頻」(DSSS) 和「跳頻展頻」(FHSS)： 兩個不相容的技術使用於無線電傳輸。

Dynamic IP Address ( 動態 IP 位址 )： 自動指派給 TCP/IP 網路中的用戶端站台的 IP 位址，通常是透過 DHCP 伺服器。伺服多個使用者的網路裝置，例如，伺服器和印表機，通常會指派給靜態 IP 位址。

### E

Extensible Authentication Protocol (可延伸驗證通訊協定 (EAP))： IETF 標準，其建立 網路存取的驗證通訊協定。許多驗證方法， 包括密碼、證書、和智慧卡都可在這個架構中作業。

EAP-FAST： EAP-FAST，像 EAP-TTLS 和 PEAP，使用通道處理來保護流量。主要的差異處是 EAP-FAST 不使用憑證來進行驗證。

EAP-TLS： 一種使用 "可延伸通訊協定" (EAP) 的驗證方法類型，以及一種稱為 "傳輸層保全性" (TLS) 的保全性通訊協定。EAP-TLS 使用的證書會使用密碼。EAP-TLS 驗證支援動態 WEP 金鑰管理。

EAP-TTLS： 一種使用 "可延伸驗證通訊協定" (EAP) 和 "通道式傳輸層保全性" (TTLS) 的驗證方法類型。 EAP-TTLS 結合使用憑證和另外一種方法，例如 密碼。這種方法比使用密碼的 MD5 驗證更安全， 但比專屬使用憑證的 EAP-TLS 驗證不安全。 EAP-TTLS 驗證支援動態 WEP 金鑰管理。

Encryption ( 加密 )： 弄亂資料，僅讓授權的接收人讀取。通常需要密碼才能解密該資料。

Extended Service Set IDentifier ( 延伸服務組識別碼 (ESSID) )： 一種套用於 AP 和連接到每個封包的無線「PC 卡」的專屬識別碼類型。如此可讓 AP 識別每個無線用戶端和它的流量。

### F

防火牆：防火牆是一組位於網路閘道伺服器的相關程式 ，其保護網路資源不受到其它網路的使用者侵犯。

Frequencies ( 頻率 )： 按一下鋼琴的琴鍵，就會有音調產生。用麥克風發出音調時，您的音調就會變成「顫動」、或「週期性」的電子訊號。震動的速率視按鍵而定。就電子來說，我們將這個震動速率視為 "每秒週期" 數。這個值的正式辭彙是「赫茲」。速率網路移動時，例如在「廣播頻帶」中，我們可以使用「千赫茲」(KHz) 代表 1,000 Hz，或「百萬赫茲」(MHz) 代表 1,000,000 Hz。繼續往上移動時，達到 1,000,000,000 Hz，就可以縮寫為「千兆赫茲」(GHz)。這些頻率是 802.11a (5 GHz) 和 802.11b (2.4 GHz) 的根。

### I

獨立基礎服務組識別碼 (IBSSID)： 用來識別其設定是要允許每個無線用戶端直接互相通訊，而不需經過存取點的無線電網路。

Independent Network ( 獨立網路 )： 無須依靠完整網路基礎架構，通常可提供暫時性點對點連線的網路。

基礎架構網路： 以存取點為中心的無線網路。在這種環境中，存取點不只提供與無線網路的通訊，並且還協調鄰近區域的無線網路流量。

Institute of Electrical and Electronics Engineers ( 電機和電子工程師協會 (IEEE) )： 參與設立計算和通訊標準的組織。

ISM Bands ( ISM 頻帶 )：FCC 為「工業」、「科學」和「醫學」應用保留的頻率頻帶系列。這些頻帶的使用者共用地操作設備，表示他們必須預期，以及接受來自其他合法使用者的干擾。為使用「ISM 頻帶」製造的產品一定要受到 FCC 核准，但是，使用者不須持照就可使用。除了 WLAN 外，ISM 頻帶還支援無線電話、微波烤箱、嬰兒監控器、玩具、火腿無線電收發器、以及其它無線服務。

### K

Kerberos: 一種驗證系統，可讓開放式網路上的保護通訊使用一種叫做票據的專屬密碼。

### M

Media Access Control (MAC) Address ( 媒體存取控制 (MAC) 位址 )： 在工廠套用的硬式配線位址。它會專屬識別網路硬體，例如 LAN 或 WAN 上的無線「PC 卡」。

Microcell ( 微儲存格 )： 一種連結的實體空間，其中有許多可以通訊的無線裝置。因為它可能會有重疊的儲存格和隔離的儲存格，所以儲存格的邊界是由一些規則或慣例建立的。

Microwave ( 微波 )： 就技術上來說，該詞說明任何超過 1.0 GHz 的頻率。

Multipath ( 多重路徑 )： 因為從傳輸器到接收器無線電訊號使用多重路徑造成的訊號變化。

### O

正交分頻多工處理技術 (OFDM)： 透過無線電波傳輸大量數位資料的模組性技術。802.11a 和 802.11g 使用 OFDM。

### P

Personal Area Network ( 個人區域網路 (PAN) )： 個人區域網路，或稱為 PAN，是網路連線配置，可讓 PC、膝上型電腦、掌上型個人電腦、印表機和個人數位助理 (PDA) 之類的計算裝置以有線，或無線方式在短距離內互相通訊。

Preamble ( 起頭訊號 )： 透過 WLAN 傳輸以控制訊號偵測和時鐘同步化的初步訊號。

### R

無線電頻率 (RF) 名詞 (GHz、MHz、Hz)： 測量頻率的國際單位是「赫茲」(Hz)，等於舊式的每秒週期單位。一個「百萬赫茲」(MHz) 是一百萬「赫茲」。一個「千兆赫茲」(GHz) 是十億「赫茲」。參考資料： 標準的美國電力頻率是 60 Hz，AM 廣播頻率頻帶是 0.55 -1.6 MHz，FM 廣播頻率頻帶是 88-108 MHz，微波烤箱通常以 2.45 GHz 操作。

Range ( 範圍 )： 指定系統可以通訊的距離。

RC4： 於 RSA Laboratories 設計的加密運算法；特別是用於 WEP 加密的虛擬隨機位元組的資料流密碼。

遠端驗證撥入使用者服務 (RADIUS)： 一種驗證和計算系統，用以驗證使用者的資格以及授予要求資源的存取權。

Roaming ( 漫遊 )： 兩個微儲存格間的無線節點移動。漫遊通常會在建立於多重存取點周圍的基礎架構網路中發生。

### S

服務組識別碼 (SSID)： 用來識別無線網路上的用戶端。

共用加密金鑰： 資料接收者和傳送者才知道的加密鍵。

靜態 IP 位址： 指派到 TCP/IP 網路節點中的永久 IP 位址。

### T

傳輸控制通訊協定 (TCP)：一種方法 (通訊協定) ，其與 IP (Internet 通訊協定) 配合，以訊息單位格式，透過 LAN 或 WAN，在網路裝置之間傳送資料。IP 負責傳送資料 (路由)，TCP 記錄訊息被分割以透過網路傳送的資料單位 (稱為封包) 。

Transmission Control Protocol/Internet Protocol ( 傳輸控制通訊協定/Internet 通訊協定 ) (TCP/IP)： 基本通訊語言，或透過網路的通訊通訊協定組 (專為 Internet 開發的)。TCP/IP 定義不只是 TCP 和 IP 的通訊協定套裝軟體或群組。

Transceiver ( 收發器 )： 描述傳輸器和接收器的結合的常用名詞。802.11a 和 802.11b 裝置會被適當地描述為資料收發器。

### U

UNII Bands ( UNII 頻帶 )： 未經授權的國家資訊基礎架構。與 ISM 頻帶相異之處是，這是一群僅由 FCC 或 WLAN 類型通訊保留的頻率頻帶。使用者必須接受來自其他合法 WLAN 使用者的干擾，但是，其它的干擾或非法問題來源應該不會存在。

### W

WEP64 and WEP128 ( WEP64 和 WEP128 )：有線對等式保密，64 位元和 128 位元 (64 位元有時候是指 40 位元)。這是低階層的加密技術，專門用來為使用者提供大約與他預期從 LAN 得到的私密性等量的保密性。建議您隨時使用 128 位元的選項。請記住，802.11 裝置會以各個方向進行傳輸 (廣播)，所以，如果用非常複雜的軟體，有可能可以複製和解碼 WEP 的傳輸內容。這個不是微不足道的工作，但是有進行的可能。如果您的資料非常具有敏感性，應該考慮使用一些形式的次要保護，例如強烈密碼和額外的加密等級。一些知名的供應商有提供適用的軟體套件。雖然這不是原始設計師的意圖，不過，WEP 也可以預防外界未經授權者存取您的系統。駭客已知可從建築物外存取系統，然後再慢慢存取網站，全部都是由系統所有者耗費。

廣範圍網路 (WAN)： 廣範圍區域網路 (WAN) 是語音、資料、或影像網路，在商業內讓一部或數部電腦或網路與商業外部的一部或數部電腦或網路連線。

Wireless ( 無線 )： 微波收發系統。

無線網路： 無線 LAN 是一種區域網路類型，使用高頻率無線電波，而不使用有線方式，使兩個節點通訊。WLAN 是彈性的資料通訊系統，被當成有線 LAN 的其它方法或延伸功能。

Wireless Node ( 無線節點 )： 含無線網路介面卡 (介面卡) 的使用者電腦。

返回內容頁