Voltar ao índice

# Visão geral sobre a rede sem fio: Guia do usuário da Conexão de rede Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

## Sobre a tecnologia de rede sem fio

- Seleção de uma rede sem fio
- Configuração de uma rede sem fio
- Identificação de uma rede sem fio

Uma rede sem fio liga computadores sem usar cabos de rede. Os computadores usam comunicações por rádio para enviar dados mutuamente. É possível se comunicar diretamente com outros computadores sem fio, ou conectar-se com uma rede já existente através de um ponto de acesso sem fio. Ao configurar seu adaptador sem fio, selecione o modo de operação para o tipo de rede sem fio em questão. Você pode usar o adaptador de Conexões de rede Intel(R) PRO/Wireless para conectar-se com outros dispositivos sem fio semelhantes, que atendam ao padrão 802.11 de redes sem fio.

## Seleção do modo de uma rede sem fio

As redes sem fio podem operar com ou sem pontos de acesso, dependendo do número de usuários na rede. O modo de infra-estrutura usa pontos de acesso para permitir que os computadores sem fio enviem e recebam informações. Os computadores sem fio transmitem para o ponto de acesso, o ponto de acesso recebe a informação e retransmite-a para outros computadores. O ponto de acesso também pode se conectar com uma rede com fios ou com a Internet. Vários pontos de acesso podem trabalhar em conjunto para oferecer cobertura em uma área estendida.

O modo Dispositivo-->Dispositivo, também chamado modo ad hoc, opera sem pontos de acesso e permite que os computadores sem fio enviem informações diretamente para outros computadores sem fio. Você pode usar o modo dispositivo a dispositivo para conectar computadores em rede em casa ou em um pequeno escritório, ou para configurar uma rede sem fio temporária para uma reunião.

## Configuração de uma rede sem fio

Há três componentes básicos que devem ser configurados para que uma rede sem fio 802.11 funcione adequadamente:

- Nome da rede — Toda rede sem fio usa um Nome de rede exclusivo para identificar a rede. Este nome é o SSID (Service Set Identifier). Ao configurar o adaptador sem fio, você especifica o SSID. Para conectar-se a uma rede já existente, você precisa usar o nome dessa rede. Se estiver configurando sua própria rede, você pode criar o nome que quiser e usá-lo em cada computador. O nome pode ser de até 32 caracteres e conter letras e números.
- Perfis — Ao configurar seu computador para acessar uma rede sem fio, o Intel(R) PROSet/Wireless cria um perfil com as configurações para conexões sem fio especificadas. Se quiser se conectar a outra rede, você pode procurar as redes existentes e fazer uma conexão temporária ou criar um novo perfil para essa rede. Após ter criado os perfis, seu computador se conectará automaticamente quando você mudar de local.
- Segurança—As redes sem fio 802.11b usam a criptografia para ajudar a proteger os dados. O padrão WEP (Wired Equivalent Privacy — Privacidade Equivalente a cabo) usa uma chave de criptografia compartilhada de 64 bits ou de 128 bits para codificar os dados. Antes de o computador transmitir os dados, ele os codifica usando a chave secreta de criptografia. O computador que recebe os dados usa essa mesma chave para decodificá-los. Se você se conectar a uma rede já existente, use a chave de criptografia fornecida pelo administrador da rede sem fio. Se estiver configurando sua própria rede, você poderá criar sua própria chave e usá-la em cada computador.

## Identificação de uma rede sem fio

Dependendo do tamanho e dos componentes de uma rede sem fio, existem muitas maneiras de identificá-la:

- Nome da rede e Identificador do conjunto de serviços (SSID)—Identifica uma rede sem fio. Todos os dispositivos sem fio na rede precisam usar o mesmo SSID.
- Extended Service Set Identifier (ESSID)—Um caso especial de SSID usado para identificar uma rede sem fio que contém pontos de acesso.
- Independent Basic Service Set Identifier (IBSSID)—Um caso especial de SSID usado para identificar uma rede de computadores sem fio configurados para se comunicarem diretamente entre si, sem ponto de acesso.
- Basic Service Set Identifier (BSSID)—Um identificador exclusivo para cada dispositivo sem fio. O BSSID é o endereço MAC Ethernet do dispositivo.
- SSID de difusão—Um ponto de acesso pode responder aos computadores enviando pacotes de teste com o SSID de difusão. Se este recurso for habilitado no ponto de acesso, qualquer usuário sem fio pode associar-se ao ponto de acesso usando um SSID em branco (nulo).

Voltar ao índice