Tilbage til Indhold

# Specifikationer: Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection - Brugervejledning

- Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Specifikationer: Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Formfaktor | Mini PCI Type 3A
Dimensioner | Bredde 59,75 mm x længde 50.95 mm x højde 5 mm
Vægt | 12,90 g
Antenneinterfacestik | Hirose U.FL-R-SMT interfacer med kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-omskifter
Konnektorinterface | 124-pin SO-DIMM kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +70 grader C
Fugtighed | 50 til 85% ikke-kondenserende
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b)
Frekvensbånd | 5,15 GHz til 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (afhængigt af dit land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing): | 2.4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 til 12 ikke-overlappende, afhængigt af land | Kanal 1-11 (kun USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Windows XP, Windows 2000
Wi-Fi® Alliance-certificering | Wi-Fi®-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc-driftstilstande (peer-to-peer)
Sikkerhed | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit.Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Specifikationer: Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Formfaktor | Mini PCI Type 3A
Dimensioner | Bredde 59,75 mm x længde 50.95 mm x højde 5 mm
Vægt | 12,90 g
Antenneinterfacestik | Hirose U.FL-R-SMT interfacer med kabelkonnektor U.FL-LP-066
Dual Diversity-antenne | On-board dual diversity-omskifter
Konnektorinterface | 124-pin SO-DIMM kantkonnektor
Spænding | 3,3 V
Driftstemperatur | 0 til +80 grader C
Fugtighed | 50 til 85% ikke-kondenserende
2,4 GHz-bånd (802.11b/g | De fleste lande (USA, m. fl.) | Øvrige lande (Europa, Japan, m. fl.)
Frekvensområder | 2,412 -2,462 GHz | 2,412 -2,472 GHz
Kanaler | 1 -11 (aktiv scanning) | 1 - 13 (aktiv scanning)
Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medie | 2.4 GHz ISM: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) og Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Windows XP, 2000
Wi-Fi® Alliance-certificering | Wi-Fi®-certificering for 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc-driftstilstande (peer-to-peer)
Sikkerhed | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit.Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbage til Indhold

Begrænsninger og ansvarsfraskrivelser