Retour au sommaire

# Connexion à un réseau : Guide de l'utilisateur de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Connexion à un réseau sans fil
- Connexion à un réseau sans fil sans sécurité
- Connexion à un réseau sans fil avec sécurité WEP
- Connexion à un réseau sans fil à l'aide d'un profil
- Recherche des réseaux disponibles
- Configurer un point d'accès Linksys (EOU)
- Service de configuration Intel(R) PROSet/Wireless

### Connexion à un réseau sans fil

Vous pouvez vous connecter à un réseau sans fil en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Connexion automatique : Connexion automatique à un réseau disponible en utilisant un profil existant sur base de l'ordre spécifié dans la liste des profils.

- Activer le profil : Sélectionnez un profil dans la liste et cliquez sur le bouton Connexion. Si une connexion est établie, une invite s'affiche dans la barre des tâches.

- Connexion manuelle : Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux disponibles et cliquez sur le bouton Configurer pour lancer l'Assistant Profil. Vous pouvez alors créer un nouveau profil.

### Connexion à un réseau sans fil sans sécurité

Pour vous connecter à un réseau sans fil sans sécurité :

1. Cliquez sur Actualiser. Les réseaux sans fil disponibles s'affichent dans la liste des réseaux disponibles.

| REMARQUE : | si votre carte sans fil reçoit un nom de réseau (SSID) blanc de la part d'un point d'accès « furtif », le SSID blanc et <aucun profil> s'affichent tous les deux dans la liste des réseaux disponibles. Après connexion, le SSID blanc et le SSID associé sont tous les deux affichés dans la liste des réseaux disponibles et dans la liste des profils.

2. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles et cliquez sur Configurer.

3. La page Connexion unique à : <nom du réseau> est affichée.

4. La boîte de dialogue Assistant Profil - Paramètres généraux apparaît. Le nom du réseau sans fil (SSID) s'affiche. Le nom du profil est identique au nom du réseau sans fil (SSID). Pour utiliser un nom de profil différent, entrez un nouveau nom dans la zone de texte Nom du profil.

5. Cliquez sur Suivant. La fenêtre des paramètres de sécurité s'affiche.

6. Cliquez sur Oui, je souhaite me connecter à ce réseau. Je sais qu'il est ouvert.

7. La page suivante des paramètres de sécurité affiche l'état actuel de la sécurité pour le point d'accès du réseau. Cliquez sur Ignorer ou sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre Paramètres de sécurité.

8. Le profil s'affiche au bas de la liste des profils. Pour modifier la position du profil dans la liste des profils, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas. Si le profil est positionné tout en haut de la liste, il sera automatiquement utilisé la prochaine fois que le réseau sans fil sera détecté.

9. Sélectionnez le profil et cliquez sur Activer pour vous connecter au réseau sélectionné. L'icône de connexion indique que vous êtes connecté au réseau. Le nom, la vitesse et la qualité du signal du réseau indiquent l'état actuel de la connexion. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher des informations détaillées sur la connexion réseau en cours.

### Connexion à un réseau sans fil avec sécurité WEP

Pour vous connecter à un réseau sans fil avec sécurité WEP :

1. Cliquez sur Actualiser. Les réseaux sans fil disponibles s'affichent dans la liste des réseaux disponibles.

| REMARQUE : | si votre carte sans fil reçoit un nom de réseau (SSID) blanc de la part d'un point d'accès « furtif », le SSID blanc et <aucun profil> s'affichent tous les deux dans la liste des réseaux disponibles. Après connexion, le SSID blanc et le SSID associé sont tous les deux affichés dans la liste des réseaux disponibles et dans la liste des profils.

2. Sélectionnez un réseau sans fil dans la liste des réseaux disponibles, et double-cliquez sur le nom du réseau ou cliquez sur Connexion. La boîte de dialogue Assistant Profil - Paramètres généraux apparaît. Le nom du réseau sans fil (SSID) s'affiche. Le nom du profil est identique au nom du réseau sans fil (SSID). Pour utiliser un nom de profil différent, entrez un nouveau nom dans la zone de texte Nom du profil.

3. Cliquez sur Suivant. Intel(R) PROSet/Wireless détermine les paramètres de sécurité requis pour le réseau sélectionné.

4. La fenêtre Paramètres de sécurité affiche les paramètres de sécurité du réseau. Entrez les informations requises pour la clé de chiffrement WEP et cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et fermer la fenêtre Paramètres de sécurité.

5. Le profil s'affiche au bas de la liste des profils. Pour modifier la position du profil dans la liste des profils, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas. Si le profil est positionné tout en haut de la liste, il sera automatiquement utilisé la prochaine fois que le réseau sans fil sera détecté.

6. Sélectionnez le profil et cliquez sur Activer pour vous connecter au réseau sélectionné. L'icône de connexion indique que vous êtes connecté au réseau. Le nom, la vitesse et la qualité du signal du réseau indiquent l'état actuel de la connexion. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher des informations détaillées sur la connexion réseau en cours.

### Connexion à un réseau sans fil à l'aide d'un profil

Pour vous connecter à un réseau sans fil à l'aide d'un profil :

1. Sélectionnez un profil dans la Liste des profils.

2. Cliquez sur Connexion. L'icône de connexion indique que vous êtes connecté au réseau. Le nom, la vitesse et la qualité du signal du réseau indiquent l'état actuel de la connexion. Cliquez sur le bouton Détails pour afficher des informations détaillées sur la connexion réseau en cours.

| REMARQUE : | pour afficher une liste des points d'accès disponibles sur un réseau sans fil particulier, cliquez sur le bouton Propriétés dans la fenêtre principale. Reportez-vous à la section Propriétés du réseau pour davantage de détails.

### Recherche des réseaux disponibles

Utilisez le bouton Actualiser pour détecter tout réseau disponible à portée de votre carte sans fil. Lorsqu'un réseau disponible est détecté, sélectionnez le nom du réseau dans la liste Réseaux disponibles. Si la carte est en cours de connexion avec un point d'accès du réseau, cette connexion est maintenue pendant la recherche des réseaux disponibles.

- Si la carte sans fil reçoit un nom de réseau (SSID) blanc de la part d'un point d'accès « furtif », le SSID blanc et <aucun profil> s'affichent tous les deux dans la liste des réseaux disponibles. Pour établir une connexion avec un point d'accès furtif, vous devez tout d'abord créer un nouveau profil. Cliquez sur le bouton Connexion pour lancer l'Assistant Profil, puis créez un profil pour le réseau sans fil sélectionné. Après connexion, le SSID blanc et le SSID associé sont tous les deux affichés dans la liste des profils.

# Configuration d'un point d'accès Linksys

Configurer un point d'accès Linksys (EOU)

La fonctionnalité Point d'accès Linksys(R) avec option EOU (Ease of Use, ou encore Facilité d'utilisation) de la fonctionnalité Intel(R) Smart Wireless Solutions, vous permet de configurer une connexion sans fil sécurisée à partir de votre ordinateur portable doté de la technologie Intel(R) Centrino(TM). Cette fonctionnalité lance automatiquement l'Assistant Configuration du réseau Intel(R) Wireless sur votre ordinateur portable sans fil Intel(R) Centrino lorsqu'un point d'accès Linksys (EOU) est à portée de votre carte sans fil. L'Assistant Configuration vous guide tout au long du processus de configuration d'un réseau sans fil sécurisé utilisant le mode WPA (Accès protégé Wi-Fi). Vous pouvez également attribuer un nom unique à votre réseau sans fil.

Fonctionnalités Linksys (EOU)

- Configuration d'un réseau sans fil sécurisé utilisant le mode WPA

- Configuration d'un réseau sans fil sans sécurité (Quiconque peut accéder à mon réseau) et avec un nouveau nom

Les paramètres d'usine sont configurés par défaut sur le point d'accès Linksys, c'est-à-dire sans sécurité (authentification ouverte) et avec le nom de réseau (SSID) linksys-g. Comme tel, votre réseau sans fil n'est pas sécurisé et permet aux autres utilisateurs de surveiller aisément les transferts de données sur la liaison sans fil.

### Configurer un point d'accès Linksys (EOU)

Pour configurer un point d'accès Linksys à partir de votre ordinateur portable Intel Centrino :

Assistant Configuration du réseau sans fil - Étape 1

Bienvenue dans l'Assistant Configuration du réseau sans fil

Cette boîte de dialogue s'affiche lorsqu'un point d'accès Linksys (EOU) est à portée de votre carte sans fil, et constitue la première étape pour établir une connexion sans fil sécurisée avec votre ordinateur portable Intel Centrino.

- Ne plus lancer l'Assistant : Sélectionnez cette option pour reporter le processus à plus tard.

| REMARQUE : | vous pouvez réactiver cette fonctionnalité dans les Paramètres d'application d'Intel PROSet/Wireless.

1. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Vérifier les informations de propriété du point d'accès Linksys - Étape 2 L'étape d'identification de propriété permet d'éviter que l'Assistant ne configure accidentellement un autre périphérique sans fil. La clé de propriété doit être vérifiée avant que votre ordinateur portable ne puisse communiquer avec le point d'accès.

2. Recherchez les clés d'identification de propriété et de périphérique imprimées au bas de votre point d'accès Linksys ou de votre routeur sans fil, et entrez-les dans la zone appropriée.

- ID propriété : Entrez une clé d'identification de propriété composée de huit caractères.

- ID périphérique : Entrez une clé d'identification de périphérique composée de huit caractères.

| REMARQUE : | les points d'accès Linksys ne comportant pas de clé d'identification de propriété ne prennent pas en charge la fonctionnalité Intel(R) Smart Wireless Solutions et ne peuvent être configurés à l'aide de l'Assistant Configuration. Cliquez sur Annuler pour fermer l'Assistant Configuration et consultez le guide de l'utilisateur Linksys.

3. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Entrer la nouvelle configuration pour le point d'accès Linksys - Étape 3

4. Pour compléter les informations de la configuration, ajoutez les informations de réseau et de sécurité suivantes.

Entrez le nom du réseau (SSID) :

- Qu'est-ce que le nom de réseau ? Entrez un nom de réseau (SSID) qui identifie le réseau sans fil en question. Vous pouvez utiliser une simple phrase telle que « Réseau sans fil de Jérôme » ou « RLAN Bureau », ou utiliser un nom de réseau plus sûr tel que « RLAN$<bureau>principal! ».

- Le nom du réseau peut contenir jusqu'à 32 caractères. Vous pouvez utiliser des lettres majuscules ou minuscules, des nombres, des espaces, ainsi que la plupart des caractères spéciaux. Évitez des caractères tels que -- \ / : * ? < > | "

Sécurité du réseau

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Aucune sécurité. Quiconque peut accéder à mon réseau sans fil.

- Sécurité WPA-Personnel (8 à 63 caractères alphanumériques).

WPA est un système de sécurité qui chiffre les données envoyées « sous forme d'onde » sur un réseau sans fil, de telle manière que seuls les utilisateurs connaissant l'expression de passe puissent accéder au réseau ou interpréter les données transmises.

- Qu'est-ce qu'une expression de passe ? Une expression de passe est utilisée pour créer des clés permettant de chiffrer les données transmises entre les périphériques sans fils. L'expression de passe que vous entrez ici est utilisée sur le périphérique sans fil Linksys et sur cet ordinateur portable Intel Centrino. Si vous avez des périphériques sans fil compatibles WPA, la même expression de passe doit être saisie sur chacun d'entre eux.

Entrez une expression de passe :

Choisissez une expression de passe (mot de passe) simple ou sûr et facile à mémoriser. Entrez au moins 10 caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9) et un caractère spécial (! $ % ^ * ( ) - _ = + [ ] : < . > ?).

Écrivez l'expression de passe sur un bout de papier ou enregistrez-la dans un fichier texte sur votre ordinateur portable pour être sûr de ne pas l'oublier. Ce mot de passe sera utilisé par d'autres périphériques sans fil pour se connecter à ce réseau sans fil. Si vous n'entrez pas d'expression de passe, l'expression par défaut sera utilisée. Cette expression de passe est utilisée pour chiffrer et transmettre les données en toute sécurité via la liaison sans fil établie entre votre ordinateur portable Intel Centrino et le point d'accès Linksys.

5. Cliquez sur Suivant. Une boîte de dialogue d'état s'affiche lors de la configuration du point d'accès Linksys.

Configuration du réseau sans fil terminée - Dernière étape

La configuration de votre point d'accès Linksys par l'Assistant Configuration est terminée. Vous pouvez maintenant établir une connexion sans fil sécurisée à partir de votre ordinateur portable Intel Centrino.

6. Configurer mes paramètres de bande large (ADSL/câble) : Cliquez pour lancer une page Web de configuration après avoir cliqué sur Terminer. Cette page Web fournit des options avancées, tels que les paramètres Internet et les paramètres de bande large.
7. Cliquez sur Terminer pour fermer l'Assistant Configuration.

## Service de configuration d'Intel PROSet/Wireless

Cette page s'affiche si un point d'accès au réseau sans fil est détecté dans la zone de portée de votre ordinateur, ou si aucun profil correspondant n'a été trouvé dans la liste des profils. Si les invites (ballons) sont activées, cette page s'affiche lorsque vous cliquez sur l'invite de la barre des tâches.

Nom | Description
Réseaux disponibles | Les noms de réseau disponibles et les icônes indiquent le type de réseau disponible. Remarque : si la carte sans fil reçoit un nom de réseau (SSID) blanc de la part d'un point d'accès « furtif », <SSID non diffusé> est affiché dans la liste. Pour établir une connexion avec un point d'accès furtif, vous devez tout d'abord créer un nouveau profil. Cliquez sur le bouton Configurer pour lancer l'Assistant Profil, puis créez un profil pour le réseau sélectionné. Après connexion, le SSID blanc et le SSID associé sont tous les deux affichés dans la liste des réseaux disponibles.
Ne plus afficher cette boîte de dialogue | Cette case à cocher n'est en principe pas affichée. Elle n'est affichée que lorsque le paramètre Afficher les réseaux disponibles si la carte n'est pas associée est sélectionné dans les Paramètres d'application. Si elle est affichée, vous pouvez la sélectionner pour empêcher la boîte de dialogue de s'afficher à nouveau.
Configurer | Permet de configurer le réseau sans fil sélectionné.
Fermer | Ferme la page Service de configuration.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

### Présentation du Service de configuration Intel PROSet/Wireless

À propos du Service de configuration

Autres gestionnaires de réseau sans fil

Le Service de configuration d'Intel PROSet/Wireless permet de se connecter automatiquement aux réseaux sans fil disponibles en utilisant les profils créés et classés par ordre de priorité dans la Liste des profils. Cette fonctionnalité contrôle en permanence et en arrière-plan l'état de connexion de la carte sans fil. Si aucun profil correspondant à un réseau disponible n'est détecté dans la Liste des profils, une invite s'affiche indiquant que des réseaux sans fil sont disponibles. Si vous cliquez sur l'invite, la boîte de dialogue Connexion à un réseau sans fil s'affiche. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner un réseau disponible et cliquer sur le bouton Configurer pour le configurer en vue de la connexion.

### À propos du Service de configuration

- Le Service de configuration est lancé lorsque vous vous connectez à votre ordinateur.

- Les réseaux disponibles sont connectés automatiquement si un profil correspondant est détecté dans la Liste des profils.

- Si la carte est connectée à un réseau sans fil, la connexion en cours ne sera pas interrompue si un réseau disponible doté d'un profil de priorité plus élevée est détecté. Vous pouvez vous connecter manuellement à ce profil de priorité plus élevée en le sélectionnant dans Intel PROSet/Wireless et en cliquant sur Connexion.

- Ce service n'est disponible que si le logiciel Intel PROSet/Wireless est installé.

- Si une connexion à un réseau sans fil ne peut être établie en utilisant l'un des profils de la Liste des profils, une boîte de dialogue apparaît affichant les réseaux disponibles.

- Si plusieurs profils existent pour un même réseau disponible, vous êtes invité à choisir le profil à utiliser pour la connexion.

## Autres gestionnaires de réseau sans fil

Lorsque le Service de configuration de réseau sans fil détecte qu'une autre application logicielle tente de communiquer avec le périphérique sans fil, un message vous avertissant de ce comportement apparaît.

Gestionnaire de réseau sans fil Windows XP

Pour basculer d'Intel PROSet/Wireless vers le gestionnaire de réseau sans fil Windows XP, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- À partir du menu de la barre des tâches :

Cliquez sur Utiliser le Client Microsoft pour activer le service de configuration automatique sans fil de Windows XP. Si vous sélectionnez cette option, Intel PROSet/Wireless sera désactivé et ne sera plus utilisé pour gérer la carte sans fil. Vous pourrez alors utiliser Windows XP pour configurer votre connexion.

| REMARQUE : | aucun des profils sans fil créés à l'aide d'Intel PROSet/Wireless ne sera visible par le service de configuration automatique sans fil de Windows XP. Si vous voulez utiliser vos profils sans fil Intel, vous devez réactiver Intel PROSet/Wireless en sélectionnant l'option Utiliser Intel PROSet/Wireless dans le menu de la barre des tâches.

Pour activer Intel PROSet/Wireless et l'utiliser comme gestionnaire de réseau sans fil, sélectionnez l'option Utiliser Intel PROSet/Wireless dans le menu de la barre des tâches.

- À partir d'Intel PROSet/Wireless :

Dans le menu Outils de l'application Intel PROSet/Wireless, cliquez sur Utiliser le Client Microsoft. Si vous avez terminé d'utiliser le client Microsoft, vous pouvez à nouveau basculer vers Intel PROSet/Wireless en cliquant sur Activer Intel PROSet/Wireless.

### Logiciel sans fil tiers

Si un logiciel fourni par un point d'accès (café, aérogare, etc.) est utilisé, le Service de configuration vous en informe et se désactive automatiquement. Le Service de configuration ne peut gérer un périphérique sans fil lorsqu'un autre gestionnaire de réseau sans fil communique avec celui-ci. Pour tirer parti des fonctionnalités d'Intel PROSet/Wireless, vous devez désactiver ou désinstaller ce logiciel dès que vous quittez le point d'accès.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le logiciel sans fil tiers, le Service de configuration est réactivé automatiquement à l'arrêt ou au redémarrage de l'ordinateur. Si vous voulez réactiver manuellement le Service de configuration, vous pouvez ouvrir Intel PROSet/Wireless et cliquer sur Activer Intel PROSet/Wireless.

Retour au sommaire

Marques de commerce et dénis de responsabilité