Tilbake til Innhold

# Spesifikasjoner: Brukerhåndbok for Intel PRO/Wireless 2915ABG Networks Connections

- Intel PRO/Wireless 2915ABG Nettverkstilkobling
- Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Spesifikasjoner: Intel PRO/Wireless 2915ABG Nettverkstilkobling

Formfaktor | Mini PCI Type 3A
Dimensjoner | Bredde 2.85 inn x Lengde 1.75 inn x Høyde 0.20 inn (59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm)
Vekt | 0.7 oz. (12.90 g.)
Kobling til antennegrensesnitt | Hirose U.FL-R-SMT passer sammen med kabelen U.FL-LP-066
Toveisspredningsantenne | Integrert veksling for toveisspredning
Koblingsgrensesnitt | 124-pinners SO-DIMM-kontakt
Spenning | 3.3 Volt
Driftstemperatur | 0 til +70 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 85 % ikke-kondenserende
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensbånd | 5,15 GHz til 5,85 GHz | 2.400 - 2.472 GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 til 12 uten overlapping avhengig av land | Kanal 1-11 (bare USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 og 6 Mbps | 11, 5,5, 2 og 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Windows XP, Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-sertifisering | Wi-Fi(R)-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (datamaskin-til-datamaskin) driftsmoduser
Sikkerhet | WPA, WPA-Konsern, AES 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit.Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Spesifikasjoner: Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Formfaktor | Mini PCI Type 3A
Dimensjoner | Bredde 2.85 inn x Lengde 1.75 inn x Høyde 0.20 inn (59.75 mm x 50.95 mm x 5 mm)
Vekt | 0.7 oz. (12.90 g.)
Kobling til antennegrensesnitt | Hirose U.FL-R-SMT passer sammen med kabelen U.FL-LP-066
Toveisspredningsantenne | Integrert veksling for toveisspredning
Koblingsgrensesnitt | 124-pinners SO-DIMM-kontakt
Spenning | 3.3 Volt
Driftstemperatur | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 85 % ikke-kondenserende
2.4 GHz Bånd (802.11b/g | Det meste av verden (USA) | Resten av verden (Europa, Japan)
Frekvensområder | 2.400 -2.462 GHz | 2.412 - 2.472 GHz
Kanaler | 1 - 11 (aktiv skanning) | 1 - 13 (aktiv skanning)
Modulasjon | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådløst medium | 2,4 GHz ISM: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) og Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
Generelt
Operativsystemer | Windows XP, 2000
Wi-Fi(R) Alliance-sertifisering | Wi-Fi(R)-sertifisering for 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur eller ad hoc (datamaskin-til-datamaskin) driftsmoduser
Sikkerhet | WPA, WPA-Konsern, AES 128-bit, WEP 128-bit og 64-bit.Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tilbake til Innhold

Varemerker og ansvarsfraskrivelser