На страницу содержания

# Использование программного обеспечения Intel PROSet/Wireless. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Использование программы Intel(R) PROSet/Wireless в качестве менеджера беспроводной сети

- Запуск программы Intel PROSet/Wireless

- Запуск программы Intel PROSet/Wireless из системной панели задач

- Параметры меню панели задач

- Советы по использованию инструментов и появляющиеся сообщения

- Главное окно программы Intel PROSet/Wireless

- Значки состояния подключения

- Информация подключения

- Список профилей

- Доступные сети

- Меню (меню "Инструменты" и "Профили")

- Меню "Инструменты"

  - Настройки приложения

  - Настройки адаптера

  - Использовать клиент Microsoft

  - Дополнительная статистика

  - Intel Wireless Troubleshooter

  - Программа Administrator

- Меню "Профили"

  - Импорт/экспорт

  - Управление исключениями

- Включение и отключение радиообмена
- Установка и удаление программного обеспечения
- Установка и удаление функции единого входа (Single Sign On)

## Использование программы Intel(R) PROSet/Wireless в качестве менеджера беспроводной сети

Программу Intel PROSet/Wireless можно использовать для установки, редактирования и управления сетевыми профилями, необходимыми для подключения к сети. Она также имеет дополнительные настройки такие, как управление питанием и выбор канала для настройки сетей ad-hoc.

Если вы используете Windows XP в качестве менеджера беспроводной сети, вы можете отключить его работу на вкладке "Беспроводная сеть". Для отключения функции менеджера беспроводной сети Windows XP:

1. Щелкните дважды значок Intel PROSet/Wireless на рабочем столе или щелкните "Пуск" а"Настройка" а"Панель управления" и дважды щелкните "Сеть и удаленный доступ к сети".
2. Щелкните правой кнопкой на "Беспроводные сетевые подключения", затем "Свойства".
3. Щелкните вкладку "Беспроводные сети" на странице "Свойства подключения беспроводной сети".
4. Убедитесь, что параметр "Использовать Windows для настройки беспроводной сети" не выбран. Если он выбран, отмените выбор.
5. Щелкните "OK". Этим подтверждается выбор Intel(R) PROSet/Wireless для управления сетевыми профилями.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Проверьте, что в меню "Настройки приложения" выбран параметр "Оповещать, когда другое приложение использует беспроводное устройство". Этот параметр подсказывает, когда управление сетевыми профилями переходит к Windows XP.

## Запуск Intel PROSet/Wireless

Запустите программу Intel PROSet/Wireless с помощью значка на панели задач, кнопки Windows "Пуск" или с помощью значка панели управления Windows.

Для запуска программы Intel PROSet/Wireless используйте следующие способы:

- Щелкните "Пуск" > "Программы" > "Intel Wireless" > "Intel PROSet/Wireless".

- Щелкните правой кнопкой значок на системной панели задач, расположенный в нижнем правом углу рабочего стола Windows и щелкните на "Открыть Intel PROSet/Wireless".

- Дважды щелкните значок на панели задач для открытия Intel PROSet/Wireless.

Выход из программы Intel PROSet/Wireless:

- Для выхода из программы Intel PROSet/Wireless и закрытия значка панели задач щелкните "Выход" в меню панели задач или щелкните кнопку "Закрыть" в главном окне программы Intel PROSet/Wireless.

## Запуск программы Intel PROSet/Wireless из системной панели задач

Для запуска программы Intel PROSet/Wireless дважды щелкните значок панели задач, расположенный в правом нижнем углу рабочего стола, или щелкните правой кнопкой мыши значок панели задач и щелкните "Открыть Intel PROSet/Wireless".

#### Выход из программы Intel PROSet/Wireless

Для выхода из программы Intel PROSet/Wireless и скрытия значка панели задач щелкните правой кнопкой мыши значок панели задач и выберите "Скрыть значок" в меню панели задач.

- Для отображения значка панели задач после запуска программы Intel PROSet/Wireless выберите "Отображать значок на панели задач" в параметрах настроек приложения.

#### Закрытие Intel PROSet/Wireless

- Щелкните "Закрыть" для закрытия главного окна программы Intel PROSet/Wireless. Для открытия главного окна щелкните правой кнопкой значок панели задач и щелкните "Открыть Intel PROSet/Wireless".

## Параметры меню панели задач

Значок программы Intel PROSet/Wireless отображается на системной панели задач в правом нижнем углу рабочего стола Windows. Щелкните значок правой кнопкой мыши для отображения параметров меню. Программа Intel PROSet/Wireless может поддерживать работу нескольких адаптеров. Эти беспроводные адаптеры отображаются в параметрах меню панели задач.

Элемент меню | Комментарии
Открыть Intel PROSet/Wireless | Дважды щелкните этот параметр для запуска программы Intel PROSet/Wireless.
Вкл. беспроводную сеть | Включает беспроводный радиообмен.
Выкл. беспроводную сеть | Выключает радиообмен.
Подключение к профилю | Отображает текущие профили из списка "Профили". Профиль также может быть активизирован.
Использовать клиент Microsoft Открыть Intel PROSet/Wireless | Выполняет переключение между программами Intel PROSet/Wireless и службой конфигурации Windows XP Wireless Zero. Когда используется клиент Microsoft, Вы не можете использовать профили Intel.
Скрыть значок | Удаляет значок программы Intel PROSet/Wireless из панели задач. См. раздел "Настройки приложения" для отображения или удаления значка на панели задач.

### Значки панели задач

Значок панели задач обеспечивает визуальную информацию о текущем состоянии беспроводного подключения. Значок состояния располагается в нижнем правом углу рабочего стола Windows. Значок панели задач может быть настроен для отображения в меню "Настройки приложения" диалога "Инструменты".

Значок | Описание
| Беспроводная сеть выключена. Беспроводный адаптер отключен. Беспроводное устройство не может передавать или принимать данные в выключенном состоянии. Щелкните "Вкл. беспроводную сеть" для включения адаптера. Значок имеет белый цвет и неподвижен.
| Поиск беспроводных сетей. Беспроводный адаптер выполняет поиск любых беспроводных сетей. Значок белого цвета с анимацией.
| Беспроводные сети не найдены. Ни одна беспроводная сеть не найдена. Программа Intel PROSet/Wireless периодически выполняет сканирование доступных сетей. Если Вы хотите выполнить принудительный поиск сетей, дважды щелкните значок программы Intel PROSet/Wireless для ее запуска, а затем выберите "Обновить". Отображается значок красного цвета.
| Обнаружены беспроводные сети. Найдены доступные беспроводные сети. Дважды щелкните значок для отображения доступных сетей, выберите сеть и щелкните "Конфигурация". Отображается значок желтого цвета.
| Ошибка аутентификации. Не удалось аутентифицироваться в беспроводной сети. Отображается зеленый значок с желтым предупредительным треугольником.
| Подключено к беспроводной сети. Подключено к беспроводной сети. В сообщении оповещения отображается имя сети, скорость и качество сигнала. Отображается зеленый значок с волнами, отражающими качество сигнала. Большее число волн указывает на лучшее качество сигнала.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Если Вы используете Windows* XP в качестве менеджера беспроводной сети, значок на панели задач имеет белый цвет. Он не отражает состояние подключения. Вы можете щелкнуть его для открытия меню панели задач.

## Советы по использованию инструментов и появляющиеся сообщения

Советы по использованию инструментов и появляющиеся сообщения предоставляют информацию и обеспечивают взаимодействие с пользователем. Для отображения советов по использованию инструментов переместите указатель мыши на значок панели задач. Когда состояние беспроводного подключения изменяется, отображаются всплывающие сообщения. Например, если Вы покидаете или перемещаетесь в область работы беспроводной сети, будет отображено специальное сообщение. Отображение появляющихся сообщений может быть включено или выключено на странице настроек приложения.

Советы по использованию инструментов

Совет будет отображен после помещения указателя мыши на значок панели задач. В сообщении совета отображается текст для каждого состояния подключения.

Совет по использованию: "Подключено к беспроводной сети" Имя беспроводной сети. Моя сеть Скорость: 54Мб/сек. Сила сигнала: Очень хороший

#### Оповещения

Если необходимо действие пользователя, появится специальное сообщение. Если Вы щелкните сообщение оповещения, будет выполнено соответствующее действие. Например, если обнаружена беспроводная сеть, будет отображено следующее сообщение:

Оповещение "Обнаружена беспроводная сеть" Действие. Дважды щелкните сообщение оповещения для подключения к доступной сети.

## Главное окно программы Intel PROSet/Wireless

В главном окне программы Intel PROSet/Wireless представлена основная информация о сетевом подключении. Если Вы подключены к сети, то также представлена такая информация, как идентификатор сети, имя профиля, скорость, настройки точки доступа, например, частота 802.11, канал и режим защиты. В части главного окна для качества сигнала представлена информация о качестве беспроводного сигнала. Щелкните "Информация" для просмотра параметров точки доступа и сетевого адаптера.

Используйте программу Intel PROSet/Wireless для:

- просмотра состояния текущего подключения (сила сигнала, скорость и текущее имя сети);

- сканирования доступных сетей;

- управления профилями;

- автоматического подключения профилей к доступным сетям в порядке, указанном в списке профилей;

- подключения к сетям 'infrastructure' и 'ad hoc';

- конфигурирования настроек питания адаптера.

## Значки состояния подключения

В главном окне программы Intel PROSet/Wireless отображается значок состояния подключения, который показывает информацию о текущем соединении беспроводного сетевого адаптера. Значок панели задач также показывает текущее состояние подключения. Дополнительную информацию см. в разделе "Значки панели задач".

Описание главного окна состояния подключения

Значок | Описание
| Беспроводная сеть выключена. Адаптер беспроводной сети не подключен к сети. Щелкните кнопку "Включить беспроводную сеть" для включения адаптера.
| Поиск беспроводных сетей. Беспроводный адаптер сканирует любые беспроводные сети. Анимированные значки:
| Беспроводные сети не найдены. Ни одна беспроводная сеть не найдена.
| Обнаружены беспроводные сети. Найдены доступные беспроводные сети. Вы можете выбрать и подключиться к доступным сетям, отображенным в списке "Доступные сети".
| Подключено к беспроводной сети. Подключено к беспроводной сети. Имя сети, скорость и качество сигнала отображают текущее состояние подключения. Щелкните кнопку "Подробно" для отображения сведений о текущем сетевом подключении.
| Не подключено к беспроводной сети. Нет подключения к беспроводной сети.
Имя сети | Имя сети (SSID). Имя сети, к которой подключен адаптер. "Имя сети SSID" должно соответствовать идентификатору SSID точки доступа, использующей режим "infrastructure" (также называется BSSID, ESSID или Net ID) или других компьютеров в сети "ad hoc" (также называется IBSSID).
Скорость | Отображает текущую скорость передачи в мегабитах в секунду (Мб/сек.): 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 или 54 802.11b - 1, 2, 5.5 или 11 802.11a - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Качество сигнала | Значок индикатора качества сигнала показывает силу сигналов приема и передачи между беспроводным адаптером и ближайшей точкой доступа или компьютером, работающим в режиме одноранговой сети. Количество вертикальных зеленых полосок отражает силу сигналов приема и передачи. Качество сигнала может быть в интервале между "отличным" и" вне диапазона". Следующие факторы влияют на силу сигнала: Качество сигнала снижается с увеличением дистанции, а также различными металлическими и бетонными препятствиями. Металлические предметы могут отражать сигнал и создавать помехи. Другие электрические устройства могут вызвать помехи.
Страница "Подробно" | Отображает сведения о состоянии подключения адаптера. Дополнительные сведения см. в разделе "Информация о подключении".
Вкл./выкл. беспроводную сеть | Включить или отключить радиообмен. Дополнительную информацию см. в разделе "Вкл./Выкл. радиообмен".
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.
Закрыть | Закрывает главное окно программы Intel PROSet/Wireless.
X | Закрывает главное окно программы Intel PROSet/Wireless.

### Информация подключения

Окно "Информация сетевого подключения" отображает сведения о сетевом соединении.

Описание страницы "Информация сетевого подключения"

Имя | Описание
Имя профиля | Имя профиля. Если это единовременное подключение, отображается <без профиля>.
Имя сети | Имя сети (SSID) для текущего подключения.
IP-адрес | Адрес протокола Интернета (Internet Protocol - IP) для текущего подключения.
Качество сигнала | Радиочастотный сигнал (RF) может определяться двумя компонентами: Сила (объем) сигнала Качество сигнала. Качество сигнала определяется комбинацией факторов, но главное - это комбинация силы сигнала и степени радиочастотных помех (RF). Радиочастотный шум (RF) представлен обычными природными и искусственными помехами, создаваемыми электрооборудованием. Если количество помех велико, а сила сигнала мала, это приводит к снижению качества передаваемого сигнала. При большом количестве помех и низком качестве сигнала радиоприемнику очень трудно отделить информацию, находящуюся в сигнале от помех.
Сила сигнала | Достаточная сила сигнала, необходимая для передачи данных, даже более важна, чем качество сигнала. Сильный сигнал и низкое качество сигнала приводит к плохому взаимодействию беспроводных устройств. Если качество сигнала низко, исследуйте, что является причиной помех, воздействие других беспроводных ЛС, других радиочастотных передатчиков, электрических моторов или компрессоров. Наличие крупных металлических и других объектов в области работы сети также может привести к ухудшению качества сигнала.
MAC-адрес адаптера | Аппаратный адрес (Media Access Control - MAC) адаптера беспроводной сети.
Полоса | Показывает полосу частот беспроводной сети для текущего подключения. 802.11a 802.11b 802.11g
Поддерживаемые скорости передачи | Скорости, с которыми адаптер беспроводной сети может принимать и передавать данные. Отображает скорость в Мб/сек. для используемой частоты. 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 802.11b - 1, 2, 5.5 и 11. 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 и 54
Радиочастота | Показывает частоту для текущего беспроводного подключения. 5,260 ГГц. 2,457 ГГц.
Номер канала | Отображает канал приема и передачи.
Сетевая аутентификация | Отображает режимы работы: открытый, общий, WPA-Enterprise, WPA-персональный, WPA2-Enterprise и WPA2-персональный. Отображает режим аутентификации 802.11, используемый текущими профилями. Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройки защиты".
Шифрование данных | Отображается "Нет", "WEP", "CKIP", "TKIP" или "AES-CCMP". Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройки защиты".
Версия CCX | Версия функции Cisco Compatible Extensions для этого беспроводного подключения.
CCX TPC | Уровни питания Cisco Compatible Extensions.
Уровни питания CCX | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 мВатт
MAC-адрес точки доступа (ТД) | Аппаратный адрес (Media Access Control - MAC) подключенной точки доступа.
Главная точка доступа | Отображается "Нет", если нет подключения. Если параметр отмечен, будет отображен MAC-адрес точки доступа. Этот параметр направляет адаптер беспроводной сети для подключения к точке доступа, используя специфический адрес MAC (48-битов, 12 шестнадцатеричных цифр, например, 00:06:25:0E:9D:84).
Закрыть | Закрывает отображаемую страницу.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

## Профили

Профиль - это сохраненная группа сетевых настроек. Использование профилей полезно при перемещении из одной беспроводной сети в другую. Для каждой беспроводной сети можно создать свой профиль. Настройки профилей могут включать имя сети (SSID), режим работы и настройки защиты.

В списке "Профили" отображаются текущие предпочитаемые профили пользователей и администратора в их установленном порядке. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для установления порядка выполнения автоматического подключения к беспроводной сети. Также для подключения к сети служба конфигурации использует приоритеты списка профилей.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Предварительные/общие или постоянные профили отображаются в верхней части списка "Профили". Эти профили имеют более высокий приоритет над профилями пользователей. Предварительные/общие профили списка "Профили" не могут быть изменены, а их параметры не могут быть отображены.

Используйте кнопку "Подключить" для подключения профиля к беспроводной сети. Вы можете также добавлять, редактировать и удалять профили из списка главного экрана.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Используйте функцию "Включить автоимпорт" для импортирования профилей в список профилей. Дополнительную информацию см. в разделе "Автоматическое распространение профиля".

### Профили

Имя | Описание
Имя профиля | Сетевые профили представляют собой сетевые настройки, которые позволяют Вашему адаптеру беспроводной сети подключаться к сетевой точке доступа (режим "Infrastructure") или компьютеру (режим одноранговой сети "ad hoc"), который не использует сетевую точку доступа. Дополнительную информацию см. в разделе "Настройка профилей".
Имя сети | Имя беспроводной сети (SSID) или компьютера.
Значки подключения - Значки состояния сетевого профиля показывают различное состояние соединения адаптера с беспроводной сетью, используемый режим работы и состояние WEP-шифрования или аутентификации 802.1x.
| Адаптер беспроводной сети подключен к точке доступа или компьютеру (режим "Ad hoc"). Если профиль имеет включенные параметры 802.1x, это показывает, что адаптер подключен и аутентифицирован.
| Режим "Infrastructure".
| Режим "Ad Hoc".
| В сети используется WEP-шифрование.
| Полоса частот при работе беспроводной сети.
Имя сети | Имя беспроводной сети (SSID) или компьютера.
Стрелки | Используйте стрелки для выбора порядка профилей при выполнении автоподключения. Стрелка вверх. Перемещает профиль в списке вверх. Стрелка вниз. Перемещает выбранный профиль в списке вниз.
Подключить | Активизирует выбранный профиль и выполняет подключение к беспроводной сети.
Добавить | Выполняет создание нового профиля с помощью мастера профилей. Для получения дополнительной информации см. раздел "Обзор мастера профилей".
Удалить | Удаляет выбранный профиль из списка профилей. Нельзя удалить все профили из списка; один профиль должен всегда оставаться в списке. Дополнительную информацию см. в разделе "Удаление профиля".
Свойства | Редактирует содержимое существующего профиля . Для редактирования профиля Вы можете дважды щелкнуть его в списке "Профили". Дополнительную информацию см. в разделе "Редактирование существующего профиля".

### Доступные сети

В списке "Доступные сети" представлены беспроводные сети, находящиеся в диапазоне работы адаптера. Используйте кнопку "Подключить" для запуска мастера профилей и создания профиля для выбранной беспроводной сети.

Имя | Описание
Сила сигнала сетевой точки доступа беспроводной сети или компьютера (режим "Ad hoc"). Значки индикатора силы сигнала указывают на доступность беспроводной сети или компьютера для подключения, но все еще не соединенных с точкой доступа или компьютером (режим "Ad hoc").
| ### Беспроводная сеть работает в режиме "Infrastructure".
| ### Беспроводная сеть работает в режиме "Ad hoc".
| ### В беспроводной сети используется защита шифрованием.
| ### Полоса частот при работе беспроводной сети.
Имя сети | ### Имя беспроводной сети (SSID) или компьютера.
Конфигурация | ### Выполняет подключение к сети с выбранным именем.
Свойства | На экране "Свойства сети" отображается состояние текущего подключения к беспроводной сети. Подробную информацию см. в разделе "Свойства сети".
Обновить | Обновляет состояние списка доступных сетей. Если любые новые сети станут доступны в диапазоне работы адаптера, состояние списка будет обновлено для отображения имен новых сетей.

## Свойства сети

На этой странице отображается состояние текущего подключения беспроводного адаптера.

Описание диалога "Информация сетевого подключения"

Имя | Описание
Имя сети | Отображает имя беспроводной сети.
Полоса | Полоса (частота). Текущая используемая полоса и частота. Сообщение "Вне диапазона" указывает на отсутствие используемой частоты. Отображается: 802.11b, 802.11g 802.11a 802.11b 802.11g
Режим работы | Текущий режим работы: Infrastructure [ТД] (по умолчанию) или Ad hoc.
Уровень аутентификации | Отображает текущий режим защиты аутентификации для используемого профиля. Отображается: Нет. Без использования шифрования. Общая WPA-Enterprise WPA-персональная Неизвестно Отображает режим аутентификации 802.11, используемый текущими профилями. Отображает аутентификационный алгоритм спецификации 802.1x: MD5, LEAP, TLS, TTLS и PEAP. Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройки защиты".
Шифрование данных | Отображается: "Да", "Нормальное" (открытый или общий режим), WPA и WPA-PSK. Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройки защиты".
Точка доступа в этой сети <0-50> | Сила сигнала. Значки полос качества сигнала показывают мощность сигналов передачи и приема и их процентные значения для Вашего адаптера беспроводной сети и ближайшей точки доступа. Также показывают, насколько хорошо адаптер взаимодействует с точкой доступа или другим компьютером беспроводной сети в режиме одноранговой сети. Значение качества сигнала могут быть между "Отличный" и "Вне диапазона". Отображается a, b, или g. Кроме того, с помощью значка отображается используемая частота. Канал. Отображает текущий канал приема и передачи, используемый в конкретной беспроводной сети. BSSID (режим "Infrastructure"). Отображает 12-тизначные MAC-адреса точек доступа в выбранной сети.
Управление исключениями | Дополнительную информацию см. в разделе "Управление исключениями".
Закрыть | Закрывает отображаемую страницу.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

## Меню

Используйте параметры меню "Файл", "Инструменты", "Профили" и "Справка" для конфигурирования настроек своей сети.

Имя | Описание
Файл | Выход. Закрывает главное окно программы Intel PROSet/Wireless. Для запуска Intel PROSet/Wireless: Щелкните "Пуск" > "Программы" > "Intel PROSet/Wireless". Щелкните правой кнопкой значок на системной панели задач, расположенный в нижнем правом углу рабочего стола Windows и щелкните на "Открыть Intel PROSet/Wireless". Дважды щелкните значок на панели задач для открытия Intel PROSet/Wireless.
Инструменты | Настройки приложения. Представляет общесистемные предпочитаемые параметры подключения. Используйте сочетание клавишей клавиатуры "Ctrl+P" в качестве альтернативы "мыши" для доступа к этой функции. Дополнительную информацию см. в разделе "Настройки приложения". Настройки адаптера. Отображает настройки адаптера , соответствующие текущим установкам, выполненным в Диспетчере устройств Windows; используйте сочетание клавишей "Ctrl+A" в качестве альтернативы "мыши" для доступа к этой функции. Дополнительную информацию см. в разделе "Настройки адаптера". Использовать клиент Microsoft. Активизирует Windows XP в качестве менеджера беспроводной сети. Используйте клавишу "F10" в качестве альтернативы "мыши" для доступа к этой функции. Дополнительную информацию см. в разделе "Использовать клиент Microsoft". Дополнительная статистика. Это информация о том, как адаптер взаимодействует с точкой доступа. Используйте сочетание клавишей клавиатуры "Ctrl+S" в качестве альтернативы "мыши" для доступа к этой функции. Дополнительную информацию см. в разделе "Дополнительная статистика". Intel Wireless Troubleshooter. Troubleshooter - это приложение, которое призвано помочь Вам в устранении проблем сетевого беспроводного соединения. Используйте сочетание клавишей клавиатуры "Ctrl+W" в качестве альтернативы "мыши" для доступа к этой функции. Дополнительную информацию см. в разделе "I ntel Wireless Troubleshooter". Программа Administrator. Программа Administrator предназначена для администраторов или лиц, имеющих административные привилегии в этом компьютере. Этот параметр используется для конфигурирования общих профилей, использующих функции предварительного или постоянного подключения. Используйте сочетание клавишей клавиатуры "Ctrl+T" в качестве альтернативы "мыши" для доступа к этой функции. Дополнительную информацию см. в разделе "Программа Administrator".
Профили | Импорт/экспорт. Импортирует и экспортирует профили в диалоге "Профили". Дополнительную информацию см. в разделе "Импорт и экспорт профилей". Используйте сочетание клавишей клавиатуры "Ctrl+I" в качестве альтернативы "мыши" для доступа к этой функции. Управление исключениями. Включает или исключает указанные точки доступа. Дополнительную информацию см. в разделе "Управление исключениями". Используйте сочетание клавишей клавиатуры "Ctrl+M" в качестве альтернативы "мыши" для доступа к этой функции. Дополнительную информацию см. в разделе "Список исключений".
Справка | Справка Intel PROSet/Wireless. Вызывает интерактивную справку (F1). О программе. Отображает информацию о версии текущих установленных компонентов приложения.

## Настройки приложения (меню "Инструменты")

Эти настройки приложения управляют работой Intel PROSet/Wireless и отображают необходимую информацию.

Имя | Описание
Адаптер | Отображает имя установленного адаптера, который сейчас управляется программой Intel PROSet/Wireless.
Панель задач | Отображает значок приложения на панели задач. Выберите этот параметр для отображения значка состояния на панели задач. Этот значок располагается на панели задач Windows (область оповещений). Отмените выбор этого параметра для запрещения отображения значка состояния на панели задач. Выбор параметра "Скрыть значок" в меню панели задач также отменит этот параметр. Значок состояния панели задач имеет несколько функций: Отображение состояния подключения и активность беспроводной сети. Значок имеет разные цвета и анимацию для различных состояний активности сети. Дополнительную информацию см. в разделе "Значки панели задач". Меню. Меню отображается после щелчка значка на панели задач. В этом меню Вы можете выполнять задачи, например, включение и отключение радиообмена или запуск программы Intel PROSet/Wireless. См. Дополнительную информацию см. в разделе "Параметры меню панели задач". Советы и сообщения, отображаемые приложением. См. См. раздел "Советы по использованию инструментов" и "Появляющиеся сообщения" для получения дополнительной информации.
Оповещения | Показывать предупреждающие оповещения. Выберите этот параметр для отображения окон появляющихся сообщений после значка панели задач. Если необходимо Ваше действие, появится специальное сообщение. Окно сообщений отображается только после возникновения наиболее важных событий. Если в появляющемся окне выполнена отметка параметра, значит было выполнено соответствующее действие. Отмените выбор этого параметра для запрещения отображения оповещений. Дополнительную информацию см. в разделах "Советы по использованию инструментов" и "Появляющиеся сообщения". Выберите одно из следующих: Информационные оповещения. Эти появляющиеся сообщения имеют меньшую значимость. Они не требуют выполнения действий, но могут значительно повысить опыт работы в беспроводной сети. Показывать информацию оповещений. Установлено по умолчанию. Все информационные сообщения отображаются сразу после значка панели задач. Они удобны и оповещают Вас о появлении доступных беспроводных сетей в диапазоне работы Вашего адаптера. Они также информируют Вас об установлении беспроводного подключения или разрыве соединения с беспроводной сетью. Дополнительную информацию см. в разделах "Советы по использованию инструментов" и "Появляющиеся сообщения". Показывать доступные сети, если нет существующего подключения. Когда параметр "Показывать информационные оповещения" не отмечен, вы можете выбрать его. После того, как этот параметр будет отключен в окне появляющегося сообщения, вы все еще сможете получать оповещения о доступных сетях, если беспроводный адаптер не будет подключен к сети. Оповещать, когда другое приложение использует беспроводное устройство. Если отмечено, будет отображаться диалог, в случае попытки других приложений управлять вашим беспроводным адаптером. Это полезно, когда Вы используете программное обеспечение, предоставляемое в месте расположения горячей точки доступа (кафе, здание аэропорта). Для использования возможностей Intel PROSet/Wireless нужно отключить это программное обеспечение после того, как Вы покинете область этой точки доступа. Подробную информацию об использовании приведенных выше параметров см. в разделе "Служба конфигурации".
Авто-подключение | Подключиться к доступной сети только с помощью профилей. (По умолчанию) Подключает адаптер беспроводной сети к доступной сети, используя нужный профиль из списка "Профили". Если соответствующий профиль не будет найден, Вы получите сообщение оповещения (см. раздел "Оповещения"). Беспроводное устройство останется неподключенным, пока не будет найден соответствующий профиль или нужный профиль не будет сконфигурирован. Подключиться к любой доступной сети, если профили не найдены. Если беспроводный адаптер отключен, и найдены доступные беспроводные сети, служба программы Intel PROSet/Wireless попытается найти соответствующий профиль в списке "Профили", и если такой будет найден, будет выполнено подключение. Если соответствующий профиль не найден, и одна из доступных сетей является открытой (не имеет защиты), этот параметр позволит службе программы конфигурации Intel подключиться к этой открытой сети. Примечание. Открытые сети не имеют защиты. Вы должны выполнить настройку защиты для своего беспроводного подключения. Одним из способов защиты открытого беспроводного подключения является использование программного обеспечения Virtual Private Networking (VPN). Подключиться к любой сети только с помощью профилей (режим Cisco). В этом режиме используются множественные и пустые имена сети (SSID) для точки доступа, которая поддерживает Cisco Compatible Extensions. Выберите этот параметр для попытки использования каждого из профилей в предпочитаемом порядке. Этот порядок определяется пользователем и предполагает подключение к точке доступа, которая имеет более одного идентификатора SSID, но объявляет лишь один из них.
Управление исключениями | Включить функцию автоматического исключения. Выберите этот параметр для включения функции списка автоматического исключения. Эта функция предоставляет возможность исключения точек доступа из списка автоматического подключения. Дополнительную информацию см. в разделе "Управление исключениями". Включить функцию исключений из списка вручную. Выберите этот параметр для включения функции списка исключения вручную. Эта функция предоставляет возможность исключения сетей из списка автоматического исключения. Дополнительную информацию см. в разделе "Управление исключениями".
Одноранговая сеть (Ad hoc) | Одноранговая сеть (Ad hoc) Включить одноранговую сеть. Выберите для разрешения подключения к открытым и защищенным устройствам одноранговых сетей (ad hoc). Включить защиту одноранговой сети. Выберите для разрешения подключения только к защищенным устройствам одноранговых сетей (ad hoc). Отключить одноранговую сеть. Выберите для запрещения подключений к одноранговым сетям (ad hoc). Примечание. Администратор может выборочно запретить отображение этих параметров или доступных настроек одноранговой сети (Ad hoc). См. раздел "Настройки администратора".
ОК | Сохраняет настройки и выполняет возврат к предыдущей странице.
Отмена | Закрывает страницу и отменяет выполненные изменения.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Настройки адаптера (меню "Инструменты")

В экране "Настройки адаптера" отображаются свойства устройства сетевого адаптера Intel® PRO/Wireless 2915ABG.

Имя | Описание.
Канал Ad Hoc | Значение: 802.11b/g. Выберите этот параметр, когда используете полосу частот 802.11b и 802.11b (2,4 ГГц) в сети "ad hoc". Выберите из списка разрешенный рабочий канал. 802.11a. Выберите этот параметр, когда используете полосу частот 802.11a (5 ГГц) в сети "ad hoc". Выберите из списка разрешенный рабочий канал.
Мощность передачи Ad Hoc | Уменьшение уровня мощности передачи снижает дальность распространения радиосигнала. (По умолчанию). Максимальные настройки питания. Низкая. Минимальный диапазон работы. Настройки уровня мощности передачи позволяют вам увеличить или ограничить область работы, чтобы не мешать другим беспроводным устройствам, работающим поблизости. Уменьшение области распространения сигнала в областях с высоким трафиком повышает качество передачи, уменьшая число потерянных маркеров и снижая уровень помех в этой области. Максимальный диапазон работы. Настраивает адаптер на максимальную мощность передачи адаптера. Выбирайте это значение, когда работаете в области с высокой степенью отражения сигнала и в области работы других устройств, а также, когда пытаетесь взаимодействовать с портативными компьютерами на границе диапазона распространения сигнала. Примечание. Этот параметр также работает в режимах "Infrastructure" или "ad hoc".
Повышенная пропускная способность Intel (Intel Throughput Enhancement) | Изменяет значение управления большими пакетами. Вкл. Выберите этот параметр для включения функции улучшения пропускной способности. Выкл. (По умолчанию). Выберите этот параметр для выключения функции повышенной пропускной способности.
Защита в смешанном режиме работы | Используйте этот параметр для предотвращения коллизий в смешанной среде сетей 11b/11g. Используйте активные настройки RTS/CTS, когда клиенты не слышат друг друга. Используйте значение CTS-to-self для увеличения производительности в средах, где клиенты 11g и 11b, находящиеся близко друг от друга, могут слышать друг друга.
Управление питанием | Управление питанием. Выбор баланса между потреблением энергии и производительностью адаптера. Ползунки настройки питания адаптера беспроводной сети устанавливают баланс между источником питания компьютера и батареей. Использовать значение по умолчанию. (По умолчанию) - Настройки питания основаны на источнике питания компьютера. Вручную. Выполните необходимые настройки. Используйте минимальные установки для максимального времени работы батареи. Используйте максимальные установки для наивысшей производительности. Примечание. Экономия электропитания может быть различной, в зависимости от настроек режима "infrastructure".
Предпочитаемая частота | Осуществляет выбор полосы рабочей частоты. Параметры: 802.11g 802.11a 802.11b
Режим беспроводной сети | 802.11a, 802.11b и 802.11g. (По умолчанию) - Выполняет подключение к беспроводным сетям 802.11a, 802.11b или 802.11g. Только 802.11g. Подключает адаптер беспроводной сети только к сетям 802.11g. Только 802.11a и 802.11g. Подключает адаптер беспроводной сети только к сетям 802.11a и 802.11g. Только 802.11b и 802.11g. Подключает адаптер беспроводной сети только к сетям 802.11b и 802.11g. Примечание. Эти параметры беспроводного режима (тип модуляции) определяют обнаруженные точки доступа, отображенные в списке "Доступные сети".
ОК | Сохраняет настройки и выполняет возврат к предыдущей странице.
Отмена | Закрывает страницу и отменяет любые выполненные изменения.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Использование клиента Microsoft *(меню "Инструменты")

Функция конфигурации Windows XP Wireless Zero обеспечивает работу встроенной программы конфигурации беспроводной сети. Работа этой функции может быть включена или выключена в Windows XP или с помощью параметра "Использовать клиент Microsoft" в меню "Инструменты". Если включена служба конфигурации Windows XP Zero, функционирование программы Intel PROSet/Wireless запрещено.

См. раздел "Служба конфигурации Intel PROSet/Wireless" для получения сведений о включении функций Intel PROSet/Wireless.

### Программа Administrator (меню "Инструменты")

Программа Administrator предназначена для администраторов или лиц, имеющих административные привилегии в этом компьютере. Эта программа используется для конфигурации общих профилей.

Данная программа также позволяет администратору ограничить уровни управления пользователями этого компьютера своих беспроводных подключений.

Пользователи не могут менять настройки или профили администратора, если они не знают пароля для этой программы. Для обеспечения безопасности нужно выбрать достаточно надежный пароль.

Вы можете экспортировать эти настройки и профили в виде единого пакета в другие компьютеры сети.

Имя | Описание
Настройки администратора | Настройки. Выполняет установки для управления пользователем его беспроводными подключениями.
Профили администратора | Параметры. Включает или отключает использование постоянных и предварительных профилей на этом компьютере. Постоянное подключение. Профиль постоянного подключения активизируется во время загрузки, и когда в системе нет активных пользователей. Предв./общее подключение. Профиль предварительного подключения становится активным, как только пользователь войдет в компьютер. Когда в компьютере установлена функция единого входа Single Sign On, профили этого типа используют Ваше имя пользователя и пароль входа в систему Windows. Предварительные/общие профили размещаются в верхней части списка "Профили". После их размещения в верхней части списка они в первую очередь становятся доступны для выполнения подключения. Отключить переключение профилей Intel. Пользователи смогут подключаться только с помощью профиля предварительного подключения. Параметр "Отключить переключение профилей" применяется только для профилей предварительного подключения. Добавить. Запускает мастер профилей для создания профиля. Удалить. Удаляет выбранный профиль из списка профилей. Свойства. Позволяет редактировать содержимое профиля.
Изменить пароль | Выполняет изменение пароля для программы Administrator. Дополнительную информацию см. в разделе "Изменение пароля".
Экспорт | Выполняет экспорт настроек и профилей в виде единого пакета в другие компьютеры сети.
Закрыть | Закрывает отображаемую страницу.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Настройки администратора

Эти настройки позволяют администратору контролировать использование пользователями данного компьютера своих беспроводных подключений.

Имя | Описание
Кэширование учетных данных | Кэшировать учетные данные. Выполняет кэширование идентификационной информации во время сеанса пользователя. Выбор. Будет выполнено кэширование в памяти Вашей идентификационной информации, которая у Вас будет запрошена только при первом входе в сеть вместо того, чтобы делать это каждый раз при Вашем входе или отключении от сети во время сеанса Windows. Отмените. Будет выполнен запрос Ваших учетных данных при каждом подключении к беспроводной сети (аутентификация, повторная аутентификация) с использованием профилей 802.1x вместе с учетными данными параметра ‘Использовать вход Windows' или с параметром 'Запрашивать учетные данные при подключении'.
Сосуществование с Windows XP | Выберите ниже один из параметров. Разрешить пользователю включать конфигурацию Windows XP Zero. Выберите. Отображает диалог "Windows XP управляет Вашими профилями", указывающий, что включена конфигурация Microsoft Windows XP Zero, которая управляет вашим беспроводным адаптером. Вам будут заданы следующие вопросы: Хотите отключить управление Windows XP и разрешить Intel(R) PROSet обслуживать ваш беспроводный адаптер? Выберите "Да" для разрешения программе Intel(R) PROSet управлять адаптером беспроводной сети. Выберите "Нет" для разрешения Windows XP управлять вашим беспроводным адаптером. Не отключать службу конфигурации Microsoft Windows XP Zero, когда включена функция Intel(R) PROSet/Wireless. Выберите. Запрещает отключение службы конфигурации Microsoft Windows XP Zero, когда включена функция Intel(R) PROSet/Wireless.
Функции Single Sign On для пользователей домена | Настройки Single Sign-on. Выберите префикс имени домена для имени пользователя при аутентификации Single Sign On. Выберите. Имя пользователя и домен отправляются в сервер аутентификации (например, <имя_домена>\<имя_пользователя>. Это конфигурация по умолчанию для сервера аутентификации. Отмените. Очистите для отправки только имен пользователей в сервер аутентификации. Настройте сервер аутентификации для обращения во внешнюю базу данных, обслуживающую список доменов.
Одноранговая сеть (Ad hoc) | Одноранговая сеть (Ad hoc) Администратор может управлять настройками, доступными для пользователей в меню "Настройки приложения" для одноранговых сетей (Ad hoc). Выберите одно из следующих: Включить одноранговую сеть. Выберите для разрешения подключения к открытым и защищенным устройствам одноранговых сетей (ad hoc). Включить защиту одноранговой сети. Выберите для разрешения подключения только к защищенным устройствам одноранговых сетей (ad hoc). Отключить одноранговую сеть. Выберите для запрещения подключений к одноранговым сетям (ad hoc). Администратор может ограничить возможность доступа пользователя к настройкам одноранговой сети в меню "Настройки приложения". Выберите для отображения или сокрытия настроек. Разрешить пользователю конфигурировать параметры одноранговой сети Показать настройки приложения одноранговой сети Скрыть настройки приложения одноранговой сети
ОК | Сохраняет настройки и закрывает экран страницы.
Отмена | Отменяет настройки и закрывает экран страницы.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Параметры профиля администратора

Эти настройки обеспечивают дополнительные параметры профиля подключения. Они позволяют администратору включать или отключать работу постоянных или предварительных профилей в компьютере.

Имя | Описание
Постоянное подключение | Постоянное подключение. Профиль постоянного подключения активизируется во время загрузки, и когда в системе нет активных пользователей.
Предв./общее подключение | Предв./общее подключение. Профиль предварительного подключения становится активным, как только пользователь войдет в компьютер. Эти профили располагаются в верхней части списка профилей. Пользователи не могут их модифицировать без ввода специального пароля.
ОК | Сохраняет настройки и закрывает экран страницы.
Отмена | Отменяет настройки и закрывает экран страницы.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Изменение пароля

Программа Administrator может быть защищена паролем. По умолчанию пароль не назначен. Когда пароль назначен, настройки и профили администратора могут быть доступны только после ввода этого пароля. Профили администратора из списка "Профили", могут быть отображены с помощью кнопки "Свойства".

Для создания пароля:

1. Щелкните "Administrator" из меню "Инструменты".

2. Щелкните "Изменить пароль".

3. Введите пароль в текстовом поле "Новый пароль".

4. Введите новый пароль еще раз в поле "Подтвердите пароль". Введенные символы пароля отображаются в виде звездочек.

5. Щелкните "OK" для сохранения нового пароля и закрытия страницы.

Для изменения или отмены существующего пароля:

1. Щелкните "Administrator" из меню "Инструменты".

2. Щелкните "Изменить пароль".

3. Введите существующий пароль в поле "Старый пароль".

4. Введите новый пароль в текстовом поле "Новый пароль".

5. Введите новый пароль еще раз в поле "Подтвердите пароль".

6. Щелкните "OK" для сохранения нового пароля и закрытия страницы.

### Дополнительная статистика (меню "Инструменты")

Предоставляет текущую информацию о подключении адаптера. Далее приведена информация о диалоге "Дополнительная статистика".

Имя | Описание
Статистика | Дополнительная статистика. Это информация о том, как адаптер взаимодействует с точкой доступа. Подключение. Происходит, если адаптер обнаруживает точку доступа для подключения в диапазоне своего действия. В противном случае, значение параметра: "Вне диапазона". MAC-адрес ТД. Двенадцатиразрядный аппаратный MAC-адрес (00:40:96:31:1C:05) точки доступа. Число подключений. Количество раз, когда адаптер находит точку доступа. Число ТД. Число доступных точек доступа в диапазоне работы адаптера беспроводной сети. Полные сканирования. Число раз, когда адаптер сканировал все каналы для сбора информации. Роуминг. Информация счетчиков, относящихся к причинам роуминга адаптера. Роуминг происходит при взаимодействии адаптера с одной точкой доступа, а затем с другой, имеющей большую силу сигнала. Число роумингов. Количество событий роуминга. ТД без передачи. Адаптер не получает радиосигнал от точки доступа. Возможно, нужно переустановить точку доступа. Маркеры низкого качества. Качество сигнала слишком низко для поддержания взаимодействия с точкой доступа. Вы переместили адаптер за зону действия точки доступа или изменился адрес устройства точки доступа. Баланс загрузки ТД. Точка доступа завершает свое соединение с подключенным адаптером по причине ее неспособности обслуживать взаимодействие со всеми, подключенными к ней адаптерами. Слишком много адаптеров пытаются подключиться к одной точке доступа. Слишком малый RSSI для ТД. Индикатор силы сигналов приема (RSSI) слишком мал для обслуживания соединения с адаптером. Возможно, Вы переместились из зоны действия точки доступа или точка доступа увеличила скорость передачи данных. Каналы низкого качества. Качество канала слишком низко, что приводит к поиску адаптером другой точки доступа. Потери ТД мобильных единиц. Точка доступа исключает компьютер из списка распознаваемых мобильных устройств. Компьютер должен повторно подключиться к точке доступа. Разное. Используйте эту информацию для определения возможности увеличения производительности при соединении с другой точкой доступа и повышения скорости передачи данных. Принято маркеров. Количество маркеров, принятых адаптером. % потерянных маркеров. Процентное выражение потерянных маркеров. % ошибок передачи. Процентное выражение ошибок передачи данных. RSSI. Сила сигнала точки доступа, с которой взаимодействует адаптер.
Статистика передачи/приема (Tx/Rx) | Отображает процентное значение пакетов с адресом и без адреса. Всего пакетов хоста. Общее число пакетов без адреса и пакетов с адресом. Передача - (б/сек.) Прием - (Мб/сек.) Пакетов без адреса. Число принятых широковещательных пакетов, отправленных в сеть. Пакетов с адресом. Число принятых пакетов, отправленных специально для адаптера беспроводной сети. Всего байт. Общее число байтов в пакетах, принятых и отправленных адаптером беспроводной сети.
Сброс статистики | Эта кнопка сбрасывает значения счетчиков статистики в значение равное 0 и начинает новый подсчет.
Закрыть | Закрывает диалог и выполняет возврат в главное окно.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Intel Wireless Troubleshooter (Меню "Инструменты")

Intel Wireless Troubleshooter - это приложение, которое призвано помочь Вам в устранении проблем сетевого беспроводного соединения. Когда возникает проблема с сетевым подключением, в правом нижнем углу рабочего стола отображается сообщение совета по ее устранению. После того, как Вы щелкните это сообщение, отобразится диагностическое сообщение с предложениями по устранению проблемы подключения. Например, если произошла ошибка подключения вследствие ввода неверного пароля, после того, как Вы щелкните появившуюся ссылку, будет запущен мастер профилей. На этой странице Вы также можете запустить программу просмотра событий и включить или отключить отображение предупреждающих сообщений. Работа Intel Wireless Troubleshooter поддерживается в Windows XP и 2000.

Описание программы Intel Wireless Troubleshooter

Программа Intel Wireless Troubleshooter имеет две панели. В левой панели отображается список доступных инструментов, которые можно активизировать с помощью левой кнопки мыши. В правой панели отображаются разделы проблемы текущего подключения. Каждый раздел состоит из двух частей: сообщения об ошибке и текста совета. Сообщение об ошибке и время ее возникновения отображаются после соответствующего значка. Совет содержит описание доступных инструментальных средств и рекомендации по устранению соответствующей ошибки подключения. Если Вы выберете ссылку текстовой справки, в отдельном окне отобразится текст с рекомендациями. Если Вы щелкните ссылку для устранения связанной проблемы, будет запущена программа устранения ошибок подключения. На последней панели Вы можете запустить программу просмотра событий беспроводной сети или включить или отключить отображение сообщений.

Файл | Выход. Выполняет выход из программы Intel Wireless Troubleshooter.
Справка | Справка для Intel(R) Wireless Troubleshooter. Отображает интерактивную справку программы Intel Wireless Troubleshooter. О программе. Отображает информацию о версии программы Intel Wireless Troubleshooter.
Wireless Event Viewer | Запускает программу просмотра событий беспроводной сети.
Отключение оповещений | Щелкните для отключения отображения предупреждений.
Включить оповещения | Щелкните для включения отображения предупреждений в случае возникновения ошибок.
Справка | Дата/время ошибки Описание ошибки Ссылка на указания по устранению проблемы (если доступно). См. далее сведения об исправлении ошибок. Ссылка на рекомендуемые действия по устранению ошибки.

### Импорт/экспорт профилей (Меню "Профили")

С помощью этой функции можно экспортировать и импортировать профили пользователей в списке "Профили". Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей. См. "Импорт и экспорт профилей" для получения дополнительной информации.

За дополнительной информацией об экспорте профилей администратора обратитесь к разделу "Свойства экспорта ИТ".

Импорт профилей в список профилей

Профиль беспроводной ЛС может быть автоматически импортирован в список профилей. Выполнение этого осуществляется проверкой программой Intel PROSet/Wireless папки "import" на Вашем жестком диске на наличие файлов новых профилей. Автоматически будут импортироваться только те профили, которые отмечены флажком "Включить автоимпорт" на странице мастера создания профилей "Дополнительные настройки". Если профиль с таким же именем уже существует в списке "Профили", отобразится диалог, в котором можно отменить импорт или принять замену существующего профиля новым. Все импортированные профили пользователей помещаются в нижнюю часть списка "Профили", а файл профиля будет немедленно удален после импорта, независимо от его исхода (успешно или нет). Дополнительную информацию см. в разделе "Автоматическое распространение профиля".

### Профили, защищенные паролем

Защищенные паролем профили пользователей можно автоматически импортировать и экспортировать в удаленные системы. Если профиль защищен паролем, нужно будет ввести этот пароль перед выполнением редактирования профиля. Дополнительную информацию см. в разделе "Настройка пароля профиля".

Описание импорта/экспорта

Имя | Описание
Экспорт профилей | Выполняет выбор профилей для экспорта. Выберите один или несколько профилей из списка. Значок режима профиля указывает либо на режим "infrastructure", либо на режим "ad hoc", и используется ли защита. Обзор. Выполняет просмотр жесткого диска для поиска нужного каталога для копирования. Путь каталога отображается в окне целевого каталога. Экспорт. Запускает экспорт профилей.
Импорт профилей | Импортирует профили в список профилей. Импорт. Выполняет поиск профилей на жестком диске портативного компьютера для импорта.
ОК | Сохраняет настройки и выполняет возврат к предыдущей странице.
Отмена | Закрывает страницу и отменяет любые выполненные изменения.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

### Управление исключениями (меню "Профили")

Диалог "Управление списком исключений" отображается после выбора этого параметра из меню "Профили".

ВАЖНО. Вы не будете автоматически подключены к сети или точке доступа, если они находятся в этом списке.

Этот диалог позволяет Вам исключать беспроводные сети (SSID) целиком или отдельные точки доступа (BSSID) сетей, имеющих в своем составе несколько точек доступа.

Имя | Описание
Управление списком исключений | Имя сети. Имя (SSID) беспроводной сети. BSSID. MAC-адрес выбранной точки доступа. Причина. Указывает причину, по которой этот элемент был исключен из списка автоматических подключений. Примечание. Элементы, отмеченные серым цветом, являются исключенными фальшивыми точками доступа. Их нельзя удалить из списка.
Добавить | Добавляет точку доступа в список.
Удалить | Удаляет точку доступа из списка.
Сброс списка | Выполняет очистку списка.
Закрыть | Закрывает страницу и сохраняет установки.
Справка? | Отображает информацию справки для этого диалога.

## Включить/выключить беспроводную сеть

Беспроводный радиообмен может быть включен и выключен с помощью внешнего аппаратного переключателя на Вашем компьютере из программы Intel PROSet/Wireless или с помощью отключения беспроводного устройства в Windows.

| ПРИМЕЧАНИЕ. | Когда Вы включаете компьютер, радиопередатчик постоянно передает сигналы. В определенных ситуациях, например, на борту самолета, радиосигналы могут вызывать помехи. Используйте следующие способы для отключения радиообмена и использования своего портативного компьютера без передачи радиосигналов.

### Использование дополнительного аппаратного переключателя радиообмена

Если Ваш компьютер имеет внешний переключатель, его можно использовать для включения или отключения радиообмена. См. руководство по эксплуатации компьютера для получения дополнительной информации об этом переключателе. Если Вы установили программу Intel PROSet/Wireless, текущее состояние радиообмена отображается в главном окне программы Intel PROSet/Wireless и на панели задач.

### Использование Intel PROSet/Wireless для включения и отключения радиообмена

С помощью программы Intel PROSet/Wireless можно включить или отключить радиообмен. Значок состояния в программе Intel PROSet/Wireless отображает текущий статус радиообмена.

В главном окне программы Intel PROSet/Wireless щелкните кнопку "Вкл./выкл. беспроводную сеть" и включите/выключите радиообмен.

### Включение и отключение радиообмена из меню панели задач

Для включения или выключения радиообмена щелкните значок на панели задач и выберите "Вкл./выкл. беспроводную сеть".

### Отключение радиообмена с помощью диспетчера устройств

Радиообмен можно отключить (перевести в неактивное состояние) с помощью диспетчера задач операционной системы Windows.

Windows XP и 2000

1. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши "Мой компьютер", а затем щелкните "Свойства".

2. Щелкните вкладку "Оборудование".

3. Выберите "Диспетчер устройств".

4. Дважды щелкните "Сетевые адаптеры".

5. Щелкните правой кнопкой мыши имя установленного и используемого адаптера беспроводной сети.

6. В появляющемся меню выберите "Отключить".

7. Щелкните "OK".

## Установка и удаление программного обеспечения

Программы Intel Wireless Troubleshooter, Intel Smart Wireless Solutions, компонент Single Sign On и программа Administrator не устанавливаются во время процесса типичной установки. Для установки этих компонентов используйте параметр процесса "выборочной" установки. Функция единого входа "Single Sign On" может быть также установлена или удалена после установки программы Intel PROSet/Wireless. Подробную информацию см. в разделе "Установка и удаление функции единого входа (Single Sign On)".

### Для установки программного обеспечения:

1. Вставьте установочный компакт-диск в устройство CD-ROM.

2. Щелкните "Установка программного обеспечения" на экране "Сеть Intel(R) PRO".
3. На экране "Лицензионное соглашение" после прочтения: Выберите "Я принимаю условия соглашения" и щелкните "Далее".
4. Щелкните "Выборочная".
5. Выберите компоненты для установки из списка:

Intel PROSet/Wireless. Программное обеспечение приложения Intel(R) PROSet/Wireless.

- Установка. Щелкните "Intel PROSet/Wireless". Выберите "Установить этот компонент и все его функции". Перейдите к действию 5.

- Для отмены установки: Щелкните "Не устанавливать этот компонент". Значок красного креста (x), отображаемый после параметра, указывает, что он не установлен.

Решения Intel Smart Wireless Solutions. Обеспечивают упрощенную конфигурацию для подключения к беспроводному маршрутизатору.

- Установка. Щелкните "Intel Smart Wireless Solutions". Выберите "Установить этот компонент и все его функции". Перейдите к действию 5.
- Для отмены установки. Щелкните "Не устанавливать этот компонент". Значок красного креста (x), отображаемый после параметра, указывает, что он не установлен.

Single Sign-on. Обеспечивает административный контроль за предварительными и постоянными подключениями.

- Установка. Щелкните "Single Sign On". Выберите "Установить этот компонент и все его функции". Щелкните "Далее" и перейдите к действию 5. Примечание. Если установлена функция единого входа (Single Sign On), быстрое переключение пользователей в Windows XP и экран приветствия будут отключены.

- Для отмены установки. Щелкните "Single Sign On". Выберите "Не устанавливайте этот компонент". Значок красного креста (x), отображаемый после параметра, указывает, что он не установлен.

Программа Administrator. Обеспечивает административный контроль за уровнем управления пользователями своими беспроводными подключениями.

- Установка. Щелкните "Single Sign On". Выберите "Установить этот компонент и все его функции". Щелкните "Далее" и перейдите к действию 5. Примечание. Если установлена функция единого входа (Single Sign On), быстрое переключение пользователей в Windows XP и экран приветствия будут отключены.

- Для отмены установки. Щелкните "Не устанавливать этот компонент". Значок красного креста (x), отображаемый после параметра, указывает, что он не установлен.

5. Щелкните "Установка".

6. После установки в компьютер программного обеспечения будут отображены его установленные компоненты.

7. Щелкните "OK".

   | ПРИМЕЧАНИЕ. | Если была установлена функция Single Sign On, нужно перезагрузить систему.

8. Щелкните "Да" для перезапуска.

## Установка и удаление функции единого входа (Single Sign On)

Функция Single Sign On состоит из параметров предварительного и постоянного подключений. По умолчанию они не устанавливаются во время процесса начальной установки, но это можно сделать выборочно позднее. Эта функция может быть установлена или удалена после выполнения установки программы Intel PROSet/Wireless.

Для установки компонентов Single Sign On после программы Intel PROSet/Wireless:

1. Щелкните "Пуск" > "Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ" > "Intel PROSet/Wireless".

2. Выберите "Изменить".

3. В экране обслуживания программы выберите "Изменить".

4. Щелкните "Далее".

5. Щелкните "Single Sign On". Выберите "Установить этот компонент и все его функции". Примечание. Если установлена функция единого входа (Single Sign On), быстрое переключение пользователей в Windows XP и экран приветствия будут отключены.

6. Щелкните "Изменить".

7. После установки в компьютер программного обеспечения его компоненты будут отображены как установленные.

8. Щелкните "OK".

Для удаления функции единого входа Single Sign On:

1. Щелкните "Пуск" > "Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ" > "Intel PROSet/Wireless".

2. Выберите "Изменить".

3. В экране обслуживания программы выберите "Изменить".

4. Щелкните "Далее".

5. Щелкните "Single Sign On". Выберите "Не устанавливать этот компонент". Следом за параметром отображается значок красного креста (x).

6. Щелкните "Изменить".

7. После установки в компьютер программного обеспечения его компоненты будут отображены как неустановленные.

8. Щелкните "OK".

На страницу содержания