Retour au sommaire

# Spécifications : Guide de l'utilisateur de la carte de connexion réseau Intel PRO/Wireless 2915ABG

- Carte de connexion réseau Intel PRO/Wireless 2915ABG
- Carte de connexion réseau Intel PRO/Wireless 2200BG

## Spécifications : Carte de connexion réseau Intel PRO/Wireless 2915ABG

Format | Mini PCI type 3A
Dimensions | Largeur 59,75 mm x Longueur 50,95 mm x Hauteur 5 mm
Poids | 12,9 g
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT couplé avec le connecteur câble U.FL-LP-066
Antenne à diversité double | Commutation à diversité double intégrée
Interface de connexion | Connecteur latéral SO-DIMM 124 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0° à + 70 °C
Humidité | 50 à 85% sans condensation
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande de fréquences | 5,15 GHz à 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 MAQ, 64 MAQ | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par division de fréquences orthogonales (OFDM) | ISM 2,4 GHz : Multiplexage par division de fréquences orthogonales (OFDM)
Canaux | 4 à 12 sans entrelacement (selon le pays) | Canaux 1 à 11 (États-Unis uniquement) Canaux 1 à 13 (Japon, Europe)
Débit de données | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Général
Systèmes d’exploitation | Windows XP, Windows 2000
Homologation de l'alliance Wi-Fi® | Homologation Wi-Fi® pour 802.11b, 802.11g et 802.11a
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b et 802.11a
Architecture | Modes de fonctionnement Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA, WPA-Entreprise, AES 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits, Extensions Cisco compatibles v2.0, 802.1x : LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Spécifications : Carte de connexion réseau Intel PRO/Wireless 2200BG

Format | Mini PCI type 3A
Dimensions | Largeur 59,75 mm x Longueur 50,95 mm x Hauteur 5 mm
Poids | 12,9 g
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT couplé avec le connecteur câble U.FL-LP-066
Antenne à diversité double | Commutation à diversité double intégrée
Interface de connexion | Connecteur latéral SO-DIMM 124 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0° à + 80 °C
Humidité | 50 à 85% sans condensation
Bande 2,4 GHz (802.11b/g) | Majorité des pays du monde (États-Unis) | Le reste du monde (Europe, Japon)
Plages de fréquences | 2,412 -2,462 GHz | 2,412 -2,472 GHz
Canaux | 1 à 11 (détection active) | 1 à 13 (détection active)
Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Protocole hertzien | ISM 2,4 GHz : Étalement du spectre en séquence directe (DSSS) et Multiplexage par division de fréquences orthogonales (OFDM) :
Débit de données | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Général
Systèmes d’exploitation | Windows XP, 2000
Homologation de l'alliance Wi-Fi® | Homologation Wi-Fi® pour 802.11b, 802.11g et 802.11a
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b et 802.11a
Architecture | Modes de fonctionnement Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA, WPA-Entreprise, AES 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits, Extensions Cisco compatibles v2.0, 802.1x
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Retour au sommaire

Marques de commerce et dénis de responsabilité