返回目录页面

# 使用配置式：英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接用户指南

- 配置式向导概述
- 创建新配置式
- 编辑现有配置式
- 移除配置式
- 导入和导出配置式
- 设定配置式密码
- 管理员配置式
- 自动配置式分发
- “单一签入”支持及 Windows XP 欢迎屏幕和快速用户切换

### 配置式向导概述

使用“配置式向导”创建网络配置式，用以连接至特定无线网络。

当英特尔“配置服务”检测到一个可用网络，而适配器没有与另一个无线网络关联，连接至无线网络页面显示。从“Intel PROSet/Wireless”，在可用网络列表中选择一个网络，单击配置。

1. 一般设置页面出现，显示选定网络的网络名称和操作模式。识别的“无线网络名称” (SSID) 不能更改，但可以更改“配置式名称”。

2. 单击下一步显示“配置式向导安全性设置”页面。这将启动接入点查询进程以确定所选网络要求的最高级别安全性。参阅设定安全性获得有关安全性选项的更多信息。

3. 确定要求的安全性后，单击下一步。

4. 安全性设置页面显示为连接到该特定网络所必须输入的必要信息。例如，如果选择了基础结构 WEP 网络，将显示 WEP 加密和密钥索引信息，但只需输入“WEP 网络密钥”。如果您不知道要求的网络设置，请联系系统管理员。

### 创建新配置式

使用配置式向导创建新配置式。

如果从可用网络列表中选择一个网络并单击配置，“配置式向导”带领您完成创建配置式并连接至无线网络所必需的步骤。在此过程中，“配置式向导”尝试为您检测恰当的安全性设置。

要创建新配置式并连接到无线网络：

1. 从“Intel PROSet/Wireless”主窗口，单击添加。“配置式向导”启动，“一般设置”页面出现。

2. 在配置式名称文本框中输入配置式名称。
3. 在文本框中输入无线网络名称 (SSID)。
4. 选择操作模式：网络或设备至设备。
5. 单击高级以选择以下选项。

- 密码保护配置式。 单击密码保护此配置式。在文本框中输入密码，然后在确认密码文本框中再次输入。

- 自动导入此配置式（仅供网络管理员使用）。

- 强制性接入点。 此选项使无线适配器与特定接入点关联。

6. 从“一般设置”页面，单击下一步。“安全性设置”页面出现。

7. “安全性设置”页面显示网络接入点的当前安全性状态。单击下一步设定“网络验证和数据加密”选项。

8. 选择网络身份验证和数据加密选项。输入加密密钥设置并按需要配置 802.1x 设置。参阅安全性设置获得更多信息。

9. 完成配置式设置时，单击确定。“配置式向导”结束，返回“Intel PROSet/Wireless”主窗口。要更改或确认配置式设置，单击后退按钮。

10. 如果您尚未连接网络，“Intel PROSet/Wireless”会检测到添加了新配置式，并自动尝试连接到该新配置式。

11. 如果要手动连接到该配置式，单击连接以使用此无线网络。连接图标显示当前连接状态。同时显示网络名称、传输和接收速度、以及信号品质。

### 编辑现有配置式

要编辑现有配置式：

1. 从“配置式列表”中选择要编辑的配置式。
2. 单击属性。“一般设置”页面和“安全性设置”页面显示所有可修改的配置式设置和参数。
3. 单击下一步和后退巡航“一般”和“安全性设置”的设置。

- 一般设置。 参阅一般设置获得更多信息。
- 安全性设置。参阅安全性设置获得更多信息。

### 移除配置式

要移除配置式：

1. 从“配置式列表”中选择要移除的配置式。
2. 单击移除移除配置式。

| 注意： | 不能从配置式列表移除所有配置式。列表中始终必须至少有一个配置式。

### 导入和导出配置式

| 注意： | 密码保护的配置式可以导入和导出，不过在编辑该配置式之前，必须输入密码。参阅设定配置式密码以了解更多信息。

#### 导出配置式

要从“配置式列表”导出配置式：

1. 从“Intel PROSet/Wireless”主窗口，单击配置式菜单上的导入/导出。
2. 从列表中选择一个或多个配置式。
3. 指定硬盘上的目的地文件夹。可使用“浏览”按钮巡航到一个文件夹。
4. 配置式导出成功后，单击确定。
5. 单击关闭关闭“Intel PROSet/Wireless”主窗口。

#### 导入配置式

要添加配置式至配置式列表：

1. 从“Intel PROSet/Wireless”主窗口，单击配置式菜单上的导入/导出。
2. 单击导入。
3. 在计算机上找到要导入的配置式，或者在“文件名”字段中输入配置式名称。配置式的扩展名是 .profile 或 .p50。要导入的配置式可位于您在计算机上选择的任何目录。
4. 单击导入将配置式导入配置式列表。
5. 单击关闭返回“Intel PROSet/Wireless”主窗口。导入的配置式显示在导入配置式列表中，随时可用。

### 设定配置式密码

| 注意： | 密码保护的配置式可以导入和导出，不过在编辑该配置式之前，必须输入密码。

要为现有配置式设置密码：

1. 从“Intel PROSet/Wireless”主窗口，单击属性。“一般”设置页面出现。
2. 单击高级。
3. 单击密码保护此配置式
4. 密码：输入密码。
5. 确认密码： 再次输入密码。
6. 单击确定保存设置并返回“一般设置”页面。
7. 单击确定。“Intel PROSet/Wireless”主窗口显示。

## 管理员配置式

“管理员配置式”用“管理员工具”创建。

“管理员配置式”是由网络管理员或该计算机的管理员拥有和管理的配置式或共享配置式。这些配置式由该计算机的所有用户常用/共享。不过，最终用户不能修改这些配置式；这些配置式只能从由密码保护的“管理员工具”修改。

“管理员配置式”有两类：持续和登录前/常用。

### 持续连接

“持续配置式”在引导时或者在没有用户登录至计算机时应用。在用户登出后，“持续配置式”维持无线连接，直到计算机关机或另一名用户登录。

### 登录前/常用配置式

一旦有用户登录至计算机时，“登录前/常用配置式”就应用。如果安装了“单一签入”（“使用 Windows 用户名和密码”）支持，连接作为 Windows 登录过程的一部分而建立（登录前）。如果计算机上没有安装“单一签入”支持，该配置式在一旦有用户会话活动时应用。“登录前/常用配置式”总是出现在配置式列表顶端。用户仍能排列其创建的配置式的优先顺序，但是不能重新排列“登录前/常用配置式”的优先顺序。由于这些配置式出现在配置式列表的顶端，在任何用户创建配置式之前，“Intel PROSet/Wireless”自动尝试先连接至这些管理员配置式。

### 登录前连接状态

安装单一签入组件时，就有“登录前”支持。

在 Windows 登录过程中，“登录前状态”页面出现。此页面显示网络连接的进度。当无线适配器与网络接入点关联之后，“状态”页面关闭。

### 管理员导出属性

使用“管理员设置”和“管理员配置式”选项来配置共享配置式以便导出。导出的配置式和设置可以推送到任何“Intel PROSet/Wireless”的“auto import”文件夹。它们导出为一个包。

“管理员导出首选项”对话框

名称 | 说明
导出管理员首选项 | 第一步：选择要导出的首选项： 管理员设置： 导出所有设置。这些包括“缓存身份凭证”和“Microsoft Windows XP 共存”的控制。 管理员配置式： 导出所有“持续”和“登录前”配置式。 第二步：选择目的地文件： “浏览”按钮： 选择目的地路径和目录。导出目的地文件的扩展名为 .sso。该目录的路径显示在目标目录窗口。 第三步：导出选定的首选项： “导出”按钮： 开始导出配置式至指定的目的地文件夹。
关闭 | 关闭页面。
帮助？ | 显示该页面的帮助信息。

### 自动配置式分发

“启用自动导入”功能使网络管理员能向联网计算机自动分发配置式。这些配置式可自动从客户端计算机的 \Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport 目录导入。“启用自动导入”选项位于高级设置页面。单击配置式向导“一般设置”页面上的高级访问“高级设置”。

该配置式必须复制到主机上的特定目录，该配置式可从该目录分发到多台计算机。当远程计算机接收到配置式时，该配置式将自动出现于配置式列表中供使用。如果试图编辑密码保护的分发配置式，将出现密码提示。

自动导入配置式通过监视硬盘上 import 文件夹中的新配置式文件而实现。只有选中了启用自动导入复选框的配置式才可自动导入。如果“配置式列表”中已存在同名配置式，将出现一个对话框，您可从中或者拒绝导入，或者接受导入（此时现有配置式将被替换）。所有导入的配置式都放在配置式列表的底部；不论导入是否成功，配置式文件在导入后将立即被移除。

要将配置式导入“配置式列表”：

1. 从“配置式列表”中选择该配置式，再单击属性按钮。
2. 单击高级按钮。
3. 选择启用自动导入。
4. 单击确定保存设置并退出。
5. 单击确定关闭“一般设置”页面。
6. 从“配置式列表”导出配置式。参阅导入和导出配置式了解详情。
7. 将导出的配置式从其文件夹复制到 Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport 目录。现在该配置式可随时分发到其他计算机。

## “单一签入”支持及 Windows XP 欢迎屏幕和快速用户切换

安装了“单一签入”支持后，“快速用户切换”和 Windows XP“欢迎”屏幕被禁用。

“单一签入”（“使用 Windows 用户名和密码”）的目标是企业环境，在这种环境中，用户用用户名、密码、通常还用域登录至计算机。“快速用户切换”不支持域登录。

| 注意： | 运行 Windows XP Home 版本时，Windows“快速用户切换”在默认启用。“快速用户切换”的目标是家庭用户；如果将 Windows XP Professional 版安装在独立计算机或工作组连接计算机上，也有“快速用户切换”。如果运行 Windows XP Professional 的计算机加入一个域中，“快速用户切换”选项就不可用。

返回目录页面

商标和免责声明