返回目录页面

# 法规信息:英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接用户指南

## 在英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接和英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接硬件上的支持

英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接
给用户的信息
法规信息
英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接
给用户的信息
法规信息

## 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接

本文档中的信息适用于以下产品：

三模式无线 LAN 适配器 (802.11a/802.11b/802.11g )
英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接（型号 WM3B2915ABG）
英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接（型号 WM3A2915ABG）

| 注意： | 鉴于无线局域网领域（IEEE 802.11 和类似标准）中的法规和标准不断发展，此处提供的信息可能随时会改变。英特尔公司对本文档中的错误和遗漏不负责任。英特尔公司对更新本文档中的信息不作任何承诺。

### 给用户的信息

### 安全通告

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器符合 OET Bulletin 65, 2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时把任何含有无线电设备的组件使得其天线靠近或解除人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线设备受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 在飞机上使用无线设备受联邦航空管理局（FAA）管辖。
  - 在医院中使用无线设备受每家医院的规定的限制。
- 天线的使用：
  - 为遵守 FCC RF 曝露限制，低增益集成天线应距离任何人体至少 20 厘米（8 英寸）。
  - 高增益壁装或柱装天线的设计应由专业人员安装，距离任何人体至少 30 厘米（12 英寸）。有关正确安装的要求，请与专业安装员、VAR 或天线生产商联系。
- 爆炸性设备距离警告（见下文）
- 天线警告（见下文）
- 在飞行器上使用注意事项（见下文）
- 其他无线设备（见下文）
- 电源设备（接入点）（见下文）

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（如无线网络设备），除非该设备已经改装适合这种用途。

#### 天线警告

警告：为遵照 FCC 和 ANSI C95.1 RF 曝露限制的标准，建议将英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器安装在台式机或便携机中，使得该设备的天线安装得距离所有人至少 20 厘米（8 英寸），而且该天线不得与任何其他天线或无线电发射器位于同一位置或一起操作。如果天线的位置距离用户不到 20 厘米（8 英寸），建议用户限制曝露时间。

警告：英特尔(R) PRO/无线 LAN 产品不是为高增益方向性天线设计的。在这些产品中使用此类天线是非法的。

#### 在飞行器上使用注意事项

小心： FCC 和 FAA 的法规禁止在飞行器上使用无线电频率的无线设备，因为它们信号可能干扰飞行器的重要仪器。

#### 其他无线设备

无线网络中其他设备的安全通告： 参阅随无线网络中的无线以太网适配器或其他设备所提供的文档。

#### 对于 802.11a 和 802.11b 无线电利用的本地法规

小心： 鉴于 802.11a 和 802.11b 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调，802.11a 和 802.11b 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。该设备的传送能量控制（TPC）界面是 Intel(R) PROSet/Wireless 软件的一部分。各向同性等效辐射功率（EIRP）的操作限制由系统制造商提供。任何背离使用国的允许功率和频率设置都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

有关特定国家的信息，参阅随产品提供的额外法规遵守信息。

#### 无线互操作性

英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器设计为可与其他基于直接序列展布频谱（DSSS）无线电技术的无线 LAN 产品互操作，并符合以下标准：

- IEEE Std.802.1b-1999. 无线 LAN 标准。
- Wireless Fidelity (WiFi) certification（无线保真 (WiFi) 认证），由 WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) 所定义。

#### 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器与您的健康

英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器，与任何无线电设备一样，发射无线电频率电磁能量。不过，此设备所发射的能量水平低于其他无线设备（如移动电话）所发射的电磁能量。英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线设备在无线电频率安全标准和建议指引的范围内操作。这些标准和建议反映了科学界的一致意见，是由科学家组成的委员会商议的结果，这些委员会不断审阅和解释大量研究文献。在有些场合，建筑物的拥有者或有关机构的负责代表可能会限制使用英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线设备。此类场合的例子如下：

- 在飞机上使用英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器设备，或者
- 在对其他设备或服务的干扰被认为是有害的其他任何环境中使用英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器设备。

如果您不确定在特定机构或环境中（例如在飞机上）适用于无线设备的政策，您应当先请求准许使用英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线设备，然后再将其打开。

### 法规信息

给 OEM 和集成商的信息：

以下声明必须包括在提供给 OEM 或集成商的此文档的所有版本中，但不能散发给最终用户。

- 本设备仅供 OEM 集成商使用。
- 本设备不得与其他任何发射器并存。
- 请参阅设备全面授权的文档以了解其他限制。
- 本设备必须用当地批准的接入点操作和使用。

### OEM 或集成商应提供给最终用户的信息

以下法规和安全通告必须登载于提供给本产品或遵照当地法规安装英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接的系统的最终用户的文档中。主机系统必须有“Contains FCC ID: XXXXXXXX”（含有 FCC ID：XXXXXXXX）标签，标签上显示 FCC ID。

英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。有关各国特定的准许，参阅无线电准许。英特尔公司对于未经授权的更改英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

### 对于 802.11a 和 802.11b 无线电利用的当地法规

以下关于当地法规的声明必须登载于所有 802.11a 和 802.11b 产品的法规遵守文档中。

警告： 鉴于 802.11a 和 802.11b 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调，802.11a 和 802.11b 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。任何背离使用国的允许设置和法规都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

### FCC 无线电频率干扰要求

此设备在 5.15 - 5.25 GHz 频率范围操作，因此限于室内使用。FCC 要求此产品在 5.15 - 5.25 GHz 频率范围需在室内使用，以减少对同一频道的“移动卫星”系统的有害干扰的可能性。高能雷达被分配为 5.25 - 5.35 GHz 和 5.65 - 5.85 GHz 频带的主要用户。这些雷达站可能干扰或损坏此设备。

- 本设备仅供 OEM 集成商使用。
- 本设备不得与其他任何发射器并存。

#### 美国——联邦通讯委员会（FCC）

此设备符合美国通信委员会规章的第 15 部分。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

| 注意： | 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线网络设备的辐射输出功率大大低于 FCC 无线电频率曝露限制。然而，使用特尔(R) PRO/无线 LAN 无线网络设备时，应当尽量减少正常操作过程中人体接触的可能性。为避免超过 FCC 无线电频率曝露限制，应当在您（或附近的其他任何人）与计算机内置天线之间至少保持 20 cm 的距离。

#### 干扰声明

此设备已依照美国通信委员会规章第 15 部分进行测试，并符合其中 B 类数字设备的限制。这些限制用于针对设备在居民区安装时产生的有害干扰提供合理保护。此设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此设备，此设备可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此设备的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新调整或重新安装接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与连接接收机电路不同的电路上的电源插座。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

| 注意： | 英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

#### 加拿大—加拿大工业部 (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

«Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.»

欧洲频带

2.400 - 2.4835 GHz （欧洲 ETSI）
5.15 - 5.35 GHz 和 5.47-5.725 GHz（欧洲 ETSI）
5.15-5.25 可在室外使用，其他所有支持的 5 GHz 必须在室内使用
低频带 5.25 - 5.35 GHz 只能室内使用
奥地利、法国和瑞士不允许 5.47 - 5.725 GHz

一致性声明

此设备符合欧盟指令 1999/5/EC 的基本要求。

英文 | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
芬兰文 | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
荷兰文 | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
法文 | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
瑞典文 | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
丹麦文 | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
德文 | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
希腊文 | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
意大利文 | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
西班牙文 | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
葡萄牙文 | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
马耳他文 | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

新成员国的一致性声明要求

爱沙尼亚文 | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
匈牙利文 | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
| 斯洛伐克文 | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
捷克文 | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
斯洛文尼亚文 | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
拉脱维亚文 | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
立陶宛文 | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
波兰文 | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

法国

大都市
室内使用：2.400 - 2.4835 GHz
室外使用：2.400 -2.454 GHz（信道 1 至 7）

法国的有些区域有频带限制。室内最大功率的最差情况是：

- 10 mW：整个 2.4 GHz 频带 (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100 mW：2446.5 MHz 与 2483.5 MHz 之间的频带（注意 — 10 至 13 频道专门在 2446.6 MHz 至 2483.5 MHz 之间操作）

室外使用的可能性不多：在私人领地或在公众人物的私人领地上，受国防部初步许可手续的管辖，2446.5–2483.5 MHz 频带的最大许可功率为 100 mW。不允许在室外公共领地上使用。在下列部门，整个 2.4 GHz 频带：

- 室内最大许可功率为 100 mW
- 室外最大许可功率为 10 mW

根据 CX2 2200BG 的 OEM 法规和安全通告指引（见第 12 页关于法国），在室外/室内使用 2.4 GHz 频带有部分限制。

允许使用 2400–2483.5 MHz 频带的部门，其 EIRP 在室内低于 100 mW，在室外低于 10 mW：

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort Drôme
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

此要求有可能随着时间而改变，允许在法国的更多地区使用网络连接卡。请向 ART 了解最新资料 (www.art-telecom.co.fr)

在 Guadeloupe、Martinique、St Pierre et Miquelon、Mayotte：
室内和室外使用：2.400 - 2.4835 GHz。

在 Reunion, Guyane：
室内使用：2.400 - 2.4835 GHz。
室外使用：2.420 - 2.4835 Ghz（信道 5 至 13）

| 注意： | 您的英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器发射功率低于 100 mW，但高于 10 mW。

意大利

室内使用需要许可证。禁止室外使用。

| 注意： | E' necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

#### 日本频带

2.400 - 2.497 GHz（日本）
5.15 - 5.25（偏移日本信道）活动扫描

高频带频率

5.725 - 5.825 活动扫描

#### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 法规警告

用于列有 UL 的个人计算机或兼容机。

## 法规信息:英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接

给用户的信息
法规信息

### 给用户的信息

### 安全通告

FCC 按照其在 ET Docket 96-8 中的行动已采用了对人体曝露于 FCC 认可设备发射的无线电频率（RF）电磁能量的安全标准。英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接符合 OET Bulletin 65, 2001 和 ANSI/IEEE C95.1, 1992 中的“人体曝露”限制。遵照本手册中的指导正确操作此无线电设备将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

应当遵守以下安全注意事项：

- 当设备在传输或接收时不要接触或移动天线。
- 不要在传输时把任何含有无线电设备的组件使得其天线靠近或解除人体的曝露部分（尤其是脸和眼）。
- 不要在未接天线时操作无线电设备或试图传输数据；否则设备可能损坏。
- 在特定环境下使用：
  - 在危险地区使用无线设备受此类设备安全指南提出的制约的限制。
  - 在飞机上使用无线设备受联邦航空管理局（FAA）管辖。
  - 在医院中使用无线设备受每家医院的规定的限制。
- 爆炸性设备距离警告（见下文）
- 天线警告（见下文）
- 在飞行器上使用注意事项（见下文）
- 其他无线设备（见下文）
- 电源设备（接入点）（见下文）

#### 爆炸性设备距离警告

警告：不要在靠近无防护的爆炸物或爆炸性环境中操作便携式发射器（如无线网络设备），除非该设备已经改装适合这种用途。

#### 天线警告

警告：为遵照 FCC 和 ANSI C95.1 RF 曝露限制的标准，建议将英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接安装在台式机或便携机中，使得该设备的天线安装得距离所有人至少 20 厘米（8 英寸），而且该天线不得与任何其他天线或无线电发射器位于同一位置或一起操作。如果天线的位置距离用户不到 20 厘米（8 英寸），建议用户限制曝露时间。

警告：英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接产品不是为高增益方向性天线设计的。在这些产品中使用此类天线是非法的。

#### 在飞行器上使用注意事项

小心： FCC 和 FAA 的法规禁止在飞行器上使用无线电频率的无线设备，因为它们信号可能干扰飞行器的重要仪器。

### 对于 802.11b 无线电利用的本地法规

小心： 鉴于 802.11b 无线 LAN 设备适用的频率尚未在所有国家协调，802.11b 产品只能在特定国家使用，不允许在其他未指定的国家操作。作为这些产品的用户，您有责任保证这些产品只在允许的国家中使用，并确认它们已配置为使用该国使用的频率和信道。任何背离使用国的允许设置都是对该国法律的侵害，并可能因此受罚。

有关特定国家的信息，参阅随产品提供的额外法规遵守信息。

#### 无线互操作性

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器设计为可与任何基于直接序列展布频谱（DSSS）无线电技术的无线 LAN 产品互操作，并符合以下标准：

- IEEE Std.802.1b-1999。无线 LAN 标准。
- IEEE Std.符合 802.11g。无线 LAN 标准。
- 无线保真（WiFi(R) 认证），由 WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) 所定义。

#### 英特尔(R) PRO/无线 LAN 2200 3A Mini PCI 适配器与您的健康

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器，与任何无线电设备一样，发射无线电频率电磁能量。不过，此设备所发射的能量水平低于其他无线设备（如移动电话）所发射的电磁能量。英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线设备在无线电频率安全标准和建议指引的范围内操作。这些标准和建议反映了科学界的一致意见，是由科学家组成的委员会商议的结果，这些委员会不断审阅和解释大量研究文献。在有些场合，建筑物的拥有者或有关机构的负责代表可能会限制使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线设备。此类场合的例子如下：

- 在飞机上使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器设备，或者
- 在对其他设备或服务的干扰被认为是有害的其他任何环境中使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器设备。

如果您不确定在特定机构或环境中（例如在飞机上）适用于无线设备的政策，您应当先请求准许使用英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线设备，然后再将其打开。

### 法规信息

英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。有关各国特定的准许，参阅无线电准许。英特尔公司对于未经授权的更改英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器中所含设备，或者替换或附加非英特尔公司 指定的电缆或设备而造成的任何无线电或电视干扰概不负责。纠正此类未经授权的更改、替换或附加所造成的干扰是用户的责任。对于用户不遵守这些指引所造成的任何损坏或违反政府法规，英特尔公司及其授权经销商或分销商概不负责。

| 注意： | 您的英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器发射功率低于 100 mW，但高于 10 mW。

#### 美国——联邦通讯委员会（FCC）

此设备符合美国通信委员会规章的第 15 部分。操作此设备必须符合以下两个条件：

- 此设备不得导致有害干扰。
- 此设备必须接受任何可能导致意外操作的干扰。

| 注意： | 注意——英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接适配器无线网络设备的辐射输出功率大大低于 FCC 无线电频率曝露限制。然而，使用特尔(R) PROSet/Wireless LAN 无线网络设备时，应当尽量减少正常操作过程中人体接触的可能性。为避免超过 FCC 无线电频率曝露限制，应当在您（或附近的其他任何人）与计算机内置天线之间至少保持 20 cm 的距离。

#### 干扰声明

此设备已依照美国通信委员会规章第 15 部分进行测试，并符合其中 B 类数字设备的限制。这些限制用于针对设备在居民区安装时产生的有害干扰提供合理保护。此设备产生、使用并可能辐射无线电频率能量。如果未按照指导安装和使用此设备，此设备可能造成对无线电通讯地干扰。然而，无法保证在一个特定安装中不出现干扰。如果此设备的确造成对收音机和电视机接收信号的干扰（可以通过打开和关闭设备来检测），用户可以尝试用下列的一种或多种方法来消除干扰：

- 重新调整或重新安装接收天线。
- 增加设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接至与连接接收机电路不同的电路上的电源插座。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。

| 注意： | 英特尔(R) PRO/无线 2200BG 网络连接适配器无线网络设备必须严格遵照产品随带的用户文档中所述的制造商指示安装和使用。其他任何安装或使用将违反 FCC 规章的第 15 部分。

美国频带

2.400 -2.473 GHz

#### 加拿大—加拿大工业部 (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, Issue 4 (Dec. 2000).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its trasmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

欧洲频带

2.400 - 2.4835 GHz （欧洲 ETSI）

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales exigences essentielles définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

法国

法国的有些区域有频带限制。室内最大功率的最差情况是：

- 10 mW：整个 2.4 GHz 频带 (2400 MHz–2483.5 MHz)

- 100 mW：2446.5 MHz 与 2483.5 MHz 之间的频带（注意 — 10 至 13 频道专门在 2446.6 MHz 至 2483.5 MHz 之间操作）

室外使用的可能性不多：在私人领地或在公众人物的私人领地上，受国防部初步许可手续的管辖，2446.5–2483.5 MHz 频带的最大许可功率为 100 mW。不允许在室外公共领地上使用。在下列部门，整个 2.4 GHz 频带：

- 室内最大许可功率为 100 mW
- 室外最大许可功率为 10 mW

允许使用 2400–2483.5 MHz 频带的部门，其 EIRP 在室内低于 100 mW，在室外低于 10 mW：

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort Drôme
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

此要求有可能随着时间而改变，允许在法国的更多地区使用无线 LAN 卡。请向 ART 了解最新资料 (http://www.telecom.co.fr/)

比利时
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

意大利

在私人领地使用：室外无限制，室内 2.400 - 2.4835 Ghz
在公共领地使用：室外无限制，室内 2.400 - 2.4835 Ghz，但必须向邮电部提出通用授权请求。

#### 日本频带

2.400 - 2.497 GHz（日本）

#### 无线电准许

为确定在特定国家中是否允许使用您的无线网络设备，请核实印制在您设备的标识标签上的无线电类型号码是否列在制造商“OEM 法规指引”文档中。

返回目录页面