Tillbaka till Innehåll

# Information om bestämmelser: Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning Användarhandbok

## Finns för Intel(R) PRO/trådlös nätverksanslutning för 2915ABG och Intel(R) PRO/trådlös nätverksanslutning för 2200BG-maskinvara

Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning
Information för användaren
Information om bestämmelser
Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutning
Information för användaren
Information om bestämmelser

## Intel(R) PRO/trådlös nätverksanslutning för 2915ABG

Informationen i detta dokument gäller för följande produkter:

Kort för trådlösa nätverk – treläges (802.11a/802.11b/802.11g)
Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning (modell WM3B2915ABG)
Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning (modell WM3A2915ABG)

| Obs! | På grund av att föreskrifter och standarder för trådlösa nätverk ständig förändras (IEEE 802.11 och liknande standarder), kan den information som presenteras här komma att förändras. Intel Corporation tar inget som helst ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i detta dokument. Intel förbinder sig inte heller att göra några uppdateringar av informationen häri.

### Information för användaren

### Säkerhetsinformation

FCC har genom sin medverkan i ET Docket 96-8 antagit en säkerhetsstandard för mänsklig exponering till elektromagnetisk strålning genom radiofrekvens (RF) hos FCC-certifierad utrustning. Intel PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter klarar de gränsvärden som ges i OET Bulletin 65, 2001 och ANSI/IEEE C95.1, 1992. En korrekt användning av denna radioutrustning i enlighet med instruktionerna i denna handbok kommer att resultera i strålningsvärden som ligger betydligt under de gränsvärden som rekommenderas av FCC.

Följande säkerhetsåtgärder ska iakttas:

- Vidrör eller flytta inte antennen medan enheten sänder eller tar emot.
- Håll inte någon komponent som innehåller radioenheten så att antennen är mycket nära eller vidrör oskyddade kroppsdelar, speciellt ansiktet eller ögonen, under sändning.
- Försök inte använda radion eller överföra data om antennen inte är ansluten eftersom radion då kan skadas.
- Användning i specifika miljöer:
  - Användningen av trådlösa enheter på farligt område begränsas av de restriktioner som utfärdats av säkerhetscheferna i dessa miljöer.
  - Användningen av trådlösa enheter på flygplan regleras av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Användningen av trådlösa enheter på sjukhus regleras av de bestämmelser som utfärdas av varje sjukhus.
- Antennanvändning:
  - För att kunna uppfylla de gränsvärden som anges av FCC måste integrerade antenner med låg antennvinst vara placerade 20 cm eller mer från kroppen.
  - Väggmonterade antenner med hög antennvinst är avsedda att installeras av behörig personal och måste vara placerade 30 cm eller mer från alla personer i omgivningen. Kontakta en behörig installatör, din återförsäljare eller antenntillverkaren för tillämpliga installationskrav.
- Varning för användning i områden med explosionsrisk (se nedan)
- Antennvarning (se nedan)
- Varning för användning på flygplan (se nedan)
- Andra trådlösa enheter (se nedan)
- Nätanslutning (åtkomstpunkt) (se nedan)

#### Varning för användning i områden med explosionsrisk

Varning: Använd inte en portabel radiosändare (som till exempel en trådlös nätverksenhet) nära oskärmade tändhattar eller i en miljö med explosionsrisk såvida inte enheten har modifierats så att den uppfyller kraven för sådan användning.

#### Antennvarningar

Varning: I syfte att kunna uppfylla de gränsvärden som anges av FCC och ANSI C95.1 angående radiofrekvensexponering rekommenderas att antennen för Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning vid installation i bordsdator eller bärbar dator placeras så att den finns minst 20 cm från alla personer och antennen får inte vara nära eller användas tillsammans med någon annan antenn eller radiosändare. Det rekommenderas att användaren begränsar exponeringstiden om antennen finns placerad närmare än 20 cm.

Varning: Produkterna i serien Intel(R) PRO/trådlöst LAN har inte konstruerats för användning med riktade antenner med hög antennvinst. Användning av sådana antenner med dessa produkter är olaglig.

#### Varning för användning på flygplan

Varning! Föreskrifter från FCC och FAA förbjuder användning av radiofrekvensbaserade trådlösa enheter under flygning eftersom deras signaler kan störa kritiska instrument på flygplanet.

#### Andra trådlösa enheter

Säkerhetsinformation för andra enheter i det trådlösa nätverket: Mer information ges i den dokumentation som medföljde de trådlösa Ethernet-korten eller andra enheter i det trådlösa nätverket.

#### Lokala begränsningar om radioanvändning i 802.11a och 802.11b

Varning! Beroende på det faktum att de frekvenser som används av 802.11a och 802.11b trådlösa LAN-enheter ännu inte har harmoniserats i alla länder, är 802.11a- och 802-11b-produkterna bara konstruerade för användning i specifika länder, och är inte tillåtna för användning i andra länder än de länder som produkterna är avsedda för. Som användare av dessa produkter är det ditt ansvar att försäkra att produkterna endast används i de länder som de tillverkats för och att verifiera att de har konfigurerats med korrekt frekvensområde och korrekta kanaler för det land i vilket de ska användas. Enhetens TPC-gränssnitt (Transmit Power Control) är en del av programmet Intel(R) PROSet/trådlös. Driftsrestriktioner för EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) tillhandahålls av systemtillverkaren. Alla avvikelser från de tillåtna energi- och frekvensinställningarna för användningslandet är ett brott mot det landets lagar och kan leda till brottspåföljd.

För landsspecifik information, se ytterligare information om uppfyllande som levereras med produkten.

#### Trådlös samverkan

Kort för Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning är avsedda att samverka med valfria trådlösa nätverksprodukter som är baserade på DSSS-radioteknik (Direct Sequence Spread Spectrum) och korten ska följa nedanstående standarder:

- IEEE Std. 802.1b-1999. Standard om trådlöst LAN.
- Wireless Fidelity-certifiering (WiFi), enligt definitionen av WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### Intel(R) PRO/trådlösa 2915ABG-nätverksanslutningsadapter och din hälsa

Precis som andra radioenheter, utstrålar Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter radiofrekvenselektromagnetisk energi. Den energinivå som utstrålas av denna enhet är dock mindre än den elektromagnetiska energi som utstrålas av andra trådlösa enheter såsom mobiltelefoner. Den trådlösa enheten Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter används inom de riktlinjer som finns i säkerhetsstandarder och -rekommendationer för radiofrekvens. Dessa standarder och rekommendationer återger vad som anses vara fakta inom den vetenskapliga världen och är resultatet av överläggningar på paneler och kommittéer med vetenskapsmän och -kvinnor som kontinuerligt granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet. Under vissa förhållanden och i vissa miljöer kan användning av den trådlösa enheten Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter vara begränsad av ägaren till byggnaden eller ansvariga representanter för gällande organisation. Exempel på sådana förhållanden omfattar följande:

- Använda utrustningen Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter på flygplan eller
- Använda kortet för Intel(R) PRO/trådlösa 2915ABG-nätverksanslutning i annan miljö där risken för störning i andra enheter eller tjänster uppfattas eller identifieras som skadlig.

Om du inte är säker på vilken policy som gäller användningen av trådlösa enheten i en specifik organisation eller miljö (exempelvis en flygplats), uppmuntrar vi dig att fråga om tillstånd att använda den trådlösa enheten för Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter innan du slår på den.

### Information om bestämmelser

Information för OEM-leverantör och integrerare:

Följande meddelande måste finnas i alla versioner av detta dokument som tillhandahålls av OEM-leverantör eller integrerare, men det ska inte distribueras till slutanvändare.

- Denna enhet är enbart avsedd för OEM-integrerare.
- Denna enhet kan inte placeras tillsammans med någon annan sändare.
- Se det fullständiga dokumentet Grant of equipment för andra begränsningar.
- Den här enheten måste användas tillsammans med en lokalt godkänd åtkomstpunkt.

### Information som ska levereras till slutanvändare av OEM-leverantör eller integrerare

Följande bestämmelser och säkerhetsanvisningar måste finnas med i dokumentationen som levereras till slutanvändaren av produkten eller i system där en Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning integreras i enlighet med lokala föreskrifter. Värdsystemet mĺste märkas med "Contains FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID visas pĺ etiketten.

Den trådlösa Intel(R) PRO/trådlösa 2915ABG-nätverksanslutningsadaptern måste installeras och användas strikt efter tillverkarens anvisningar som de beskrivs i användarhandboken som medföljer produkten. För godkännanden i specifika länder, se Radiogodkännanden. Intel Corporation är inte ansvarigt för någon som helst radio- eller tv-störning som orsakas av otillåten modifiering i de enheter som ingår i satsen med Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter, eller utbyte eller tillägg av anslutningar till andra kablar och annan utrustning än vad som anges av Intel Corporation. Störningskorrigering som orsakas av sådan otillåten modifiering, ersättning eller koppling är användarens ansvar. Intel Corporation och dess auktoriserade återförsäljare eller distributörer är inte ansvariga för någon skada i över överträdelse av regeringsbestämmelser som kan uppstå från att användaren inte följer dessa riktlinjer.

### Lokala begränsningar om radioanvändning av 802.11a och 802.11b

Följande redogörelse om lokal begränsningar måste finns med i dokumentationen angående uppfyllelse av bestämmelser för alla 802.11a- och 802.11b-produkter.

Varning: Beroende på det faktum att de frekvenser som används av 802.11a och 802.11b trådlösa LAN-enheter ännu inte har harmoniserats i alla länder, är 802.11a- och 802-11b-produkterna bara konstruerade för användning i specifika länder, och är inte tillåtna för användning i andra länder än de länder som produkterna är avsedda för. Som användare av dessa produkter är det ditt ansvar att försäkra att produkterna endast används i de länder som de tillverkats för och att verifiera att de har konfigurerats med korrekt frekvensområde och korrekta kanaler för det land i vilket de ska användas. Varje avvikelse från tillåtna inställningar och begränsningar i användningslandet, är ett brott mot det landets lagar och kan leda till brottspåföljd.

### FCC:s krav angående radiofrekvensstörningar

Den här enheten får endast användas inomhus eftersom den opererar i frekvensintervallet 5,15 till 5,25 GHz. FCC kräver att denna produkt används inomhus för frekvensområdet 5,15 till 5,25 GHz för att minska möjligheten av skadliga störningar inom mobila satellitsystem som använder samma frekvensområde. Högeffektsradar är allokerade som primäranvändare av banden 5,25 till 5,35 GHz och 5,65 till 5,85 GHz. Dessa radarstationer kan orsaka störningar för och/eller skada denna enhet.

- Denna enhet är enbart avsedd för OEM-integrerare.
- Denna enhet kan inte placeras tillsammans med någon annan sändare.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Denna apparat uppfyller kraven enligt del 15 av FCC-reglementet. Användning av enheten måste uppfylla följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
- Denna enhet måste tolerera alla störningar som kan påverka funktionen negativt.

| Obs! | OBS! Den utstrålade effekten från det trådlösa nätverkskortet för Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning ligger långt under FCC:s gränsvärden för radiofrekvensutstrålning. Men den trådlösa nätverksenheten Intel(R) PRO/trådlöst LAN bör ändå användas på ett sådant sätt att möjligheten till mänsklig kontakt under normal drift minimeras. I syfte att undvika möjligheten till överskridande av FCC:s gränser för radiofrekvensutstrålning bör du upprätthålla ett avstånd på minst 20 cm mellan dig (eller någon annan person i närheten) och den antenn som är inbyggd i datorn.

#### Störningsuttalande

Denna utrustning har provats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av typ Class B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Ändamålet med gränsvärdena är att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan utrustningen orsaka skadlig störning i radiokommunikationerna. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kan uppkomma i en enskild anläggning. Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller TV-mottagning (vilket kan konstateras genom att man slår till och ifrån utrustningen), bör användaren försöka avhjälpa störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra mottagarantennens orientering eller placering.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

| Obs! | Den trådlösa nätverksenheten Intel(R) PRO/trådlösa 2915ABG-nätverksanslutningsadaptern måste installeras och användas strikt efter tillverkarens anvisningar som de beskrivs i den användarhandbok som medföljer produkten. All annan installation eller användning överträder reglementet i FCC del 15.

#### Kanada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europa - frekvensband

2,400 - 2,4835 GHz (Europe ETSI)
5,15 - 5,35 GHz och 5,47-5,725 GHz (Europe ETSI)
5,15-5,25 kan användas utomhus och alla andra 5 GHz-enheter måste användas inomhus
Lågband 5,25 - 5,35 GHz ska endast användas inomhus
5,47 - 5,725 GHz får inte användas i Österrike, Frankrike och Schweiz

Överensstämmelseförklaring

Denna utrustning följer de nödvändiga kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Engelska | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finska | Intel(R) Corporation vakuuttaa täten että Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Nederländska | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Franska | Par la présente Intel(R) Corporation déclare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Par la présente, Intel(R) Corporation déclare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
Svenska | Härmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danska | Undertegnede Intel(R) Corporation erklærer herved, at følgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Tyska | Hiermit erklärt Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklärt Intel(R) Corporation die Übereinstimmung des Gerätes Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Grekiska | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italienska | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
Spanska | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portugisiska | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Malti | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

Nya medlemsstateras krav på Överensstämmelseförklaring

Estniska | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ pőhinőuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Ungerska | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak
| Slovakiska | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Tjeckiska | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
Sloveniska | Šiuo Intel(R) Corporation deklaruoja, kad šis Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Latviska | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
Littauiska | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
Polska | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

Frankrike

För storstadsdepartement
2,400 - 2,4835 GHz för inomhusbruk
2,400 -2,454 GHz (kanaler 1 till 7) för utomhus bruk

Vissa områden i Frankrike har ett begränsat frekvensband. Maximal auktoriserad ström inomhus i är sämsta fall:

- 10 mW för hela 2,4 GHz-bandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100 mW för frekvenser mellan 2446,5 MHz och 2483,5 MHz (OBS! Kanal 10 t.o.m. 13 inklusiv fungerar i band 2446,6 MHz till 2483,5 MHz)

Det finns få möjligheter till utomhusbruk: På privat egendom eller på allmänna personers privata egendom lyder användningen under en preliminär auktoriseringsprocedur från försvarsministeriet med maximal auktoriserad ström som är 100 mW i bandet 2446,5–2483,5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom är inte tillåtet. I departement som visas nedan, för hela 2,4 GHz-bandet:

- Maximal auktoriserad ström inomhus är 100 mW
- Maximal auktoriserad ström utomhus är 10 mW

Det finns partiella begränsningar på 2,4 GHz-bandet för inomhus/utomhus som en del av 2,4 GHz bandet, enligt Ö-bestämmelser och riktlinjer för säkerhetsanvisningar för CX2 2200BG (se sidan 12, Frankrike).

Departement där det är tillåtet att använda 2400–2483,5 MHz-bandet med en EIRP som är mindre än 100 mW inomhus och mindre än 10 mW utomhus:

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

Detta krav kommer troligtvis att ändras i framtiden vilket kommer att möjliggöra användning av nätverkskort i fler områden i Frankrike. Den senaste informationen finns hos ART (www.art-telecom.co.fr)

För Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte:
2,400 - 2,4835 GHz för inomhus- och utomhusanvändning.

För Reunion, Guyana
2,400 - 2,4835 GHz för inomhusanvändning.
2,420 - 2,4835 GHz för utomhusanvändning (kanal 5 t o m 13).

| Obs! | Din Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter överför mindre än 100 mW, men mer än 10 mW.

Italien

Licens är ett krav för inomhusbruk. Utomhusbruk är förbjudet.

| Obs! | E' necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

#### Japan - frekvensband

2,400 - 2,497 GHz (Japan)
5,15 till 5,25 (förskjutna japanska kanaler) aktiv avsökning

Högbandsfrekvenser

5,725 till 5,825 aktiv avsökning

#### Radiogodkännanden

Avgör huruvida du har tillstånd att använda din trådlösa nätverksenhet i ett visst land genom att kontrollera om det radiotypsnummer som finns tryckt på identifieringsblanketten på din enhet finns med på den radiogodkännandelistan som visas i tillverkarens OEM Regulatory Guidance-dokument.

Underwriters Laboratories Inc. (UL) varning gällande bestämmelser

För användning i (eller med) UL-listade persondatorer (eller likvärdiga).

## Information om bestämmelser: Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutning

Information för användaren
Information om bestämmelser

### Information för användaren

### Säkerhetsinformation

FCC har genom sin medverkan i ET Docket 96-8 antagit en säkerhetsstandard för mänsklig exponering till elektromagnetisk strålning genom radiofrekvens (RF) hos FCC-certifierad utrustning. Intel PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutning klarar de gränsvärden som ges i OET Bulletin 65, 2001 och ANSI/IEEE C95.1, 1992. En korrekt användning av denna radioutrustning i enlighet med instruktionerna i denna handbok kommer att resultera i strålningsvärden som ligger betydligt under de gränsvärden som rekommenderas av FCC.

Följande säkerhetsåtgärder ska iakttas:

- Vidrör eller flytta inte antennen medan enheten sänder eller tar emot.
- Håll inte någon komponent som innehåller radioenheten så att antennen är mycket nära eller vidrör oskyddade kroppsdelar, speciellt ansiktet eller ögonen, under sändning.
- Försök inte använda radion eller överföra data om antennen inte är ansluten eftersom radion då kan skadas.
- Användning i specifika miljöer:
  - Användningen av trådlösa enheter på farligt område begränsas av de restriktioner som utfärdats av säkerhetscheferna i dessa miljöer.
  - Användningen av trådlösa enheter på flygplan regleras av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Användningen av trådlösa enheter på sjukhus regleras av de bestämmelser som utfärdas av varje sjukhus.
- Varning för användning i områden med explosionsrisk (se nedan)
- Antennvarning (se nedan)
- Varning för användning på flygplan (se nedan)
- Andra trådlösa enheter (se nedan)
- Nätanslutning (åtkomstpunkt) (se nedan)

#### Varning för användning i områden med explosionsrisk

Varning: Använd inte en portabel radiosändare (som till exempel en trådlös nätverksenhet) nära oskärmade tändhattar eller i en miljö med explosionsrisk såvida inte enheten har modifierats så att den uppfyller kraven för sådan användning.

#### Antennvarningar

Varning: I syfte att kunna uppfylla de gränsvärden som anges av FCC och ANSI C95.1 angående radiofrekvensexponering rekommenderas att antennen för Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutning vid installation i bordsdator eller bärbar dator placeras så att den finns minst 20 cm från alla personer och antennen får inte vara nära eller användas tillsammans med någon annan antenn eller radiosändare. Det rekommenderas att användaren begränsar exponeringstiden om antennen finns placerad närmare än 20 cm.

Varning: Produkten Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutning har inte konstruerats för användning med riktade antenner med hög antennvinst. Användning av sådana antenner med dessa produkter är olaglig.

#### Varning för användning på flygplan

Varning! Föreskrifter från FCC och FAA förbjuder användning av radiofrekvensbaserade trådlösa enheter under flygning eftersom deras signaler kan störa kritiska instrument på flygplanet.

### Lokala begränsningar för radioanvändning av 802.11b

Varning! Beroende på det faktum att den frekvens som används av 802.11b trådlösa LAN-enheter ännu inte har harmoniserats i alla länder, är 802-11b-produkterna bara konstruerade för användning i specifika länder, och är inte tillåtna för användning i andra länder än de länder som produkterna är avsedda för. Som användare av dessa produkter är det ditt ansvar att försäkra att produkterna endast används i de länder som de tillverkats för och att verifiera att de har konfigurerats med korrekt frekvensområde och korrekta kanaler för det land i vilket de ska användas. En avvikelse från de tillåtna inställningarna för användningslandet är ett brott mot det landets lagar och kan leda till brottspåföljd.

För landsspecifik information, se ytterligare information om uppfyllande som levereras med produkten.

#### Trådlös samverkan

Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutning är avsedd att samverka med valfri trådlös LAN-produkt som är baserad på så kallad DSSS-radioteknologi (Direct Sequence Spread Spectrum) och att följa nedanstående standarder:

- IEEE Std. 802.11b-1999. Standard för trådlösa nätverk.
- IEEE Std. Följer 802.11g. Standard för trådlöst LAN.
- Wireless Fidelity-certifiering (WiFi(R)), enligt definitionen av WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).

#### Intel(R) PRO/trådlöst LAN 2200 3A Mini-PCI-kort och din hälsa

Precis som gäller för andra radioenheter, utstrålar Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutningsadapter radiofrekvenselektromagnetisk energi. Den energinivå som utstrålas av denna enhet är dock mindre än den elektromagnetiska energi som utstrålas av andra trådlösa enheter såsom mobiltelefoner. Den trådlösa enheten Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutningsadapter används inom de riktlinjer som finns i säkerhetsstandarder och -rekommendationer för radiofrekvens. Dessa standarder och rekommendationer återger vad som anses vara fakta inom den vetenskapliga världen och är resultatet av överläggningar på paneler och kommittéer med vetenskapsmän och -kvinnor som kontinuerligt granskar och tolkar det omfattande forskningsmaterialet. Under vissa förhållanden och i vissa miljöer kan användning av den trådlösa enheten Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutningsadapter vara begränsad av ägaren till byggnaden eller ansvariga representanter för gällande organisation. Exempel på sådana förhållanden omfattar följande:

- Använda utrustningen Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutningsadapter på flygplan eller
- Använda utrustningen Intel(R) PRO/trådlösa 2200BG-nätverksanslutningsadapter i någon annan miljö där risken för störning i andra enheter eller tjänster uppfattas eller identifieras som skadlig.

Om du inte är säker på vilken policy som gäller användningen av trådlösa enheten i en specifik organisation eller miljö (exempelvis en flygplats), uppmuntrar vi dig att fråga om tillstånd att använda den trådlösa enheten för Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutningsadapter innan du slår på den.

### Information om bestämmelser

Den trådlösa nätverksenheten Intel(R) PRO/trådlösa 2200BG-nätverksanslutningsadaptern måste installeras och användas strikt efter tillverkarens anvisningar som de beskrivs i den användarhandbok som medföljer produkten. För godkännanden i specifika länder, se Radiogodkännanden. Intel Corporation är inte ansvarigt för någon som helst radio- eller tv-störning som orsakas av otillåten modifiering i de enheter som ingår i satsen med Intel(R) PRO/trådlös 2200BG-nätverksanslutningsadapter, eller utbytet av eller tillägget av att ansluta andra kablar och annan utrustning än vad som anges av Intel Corporation. Korrigering av störningar som orsakas av sådan oauktoriserad modifiering, ersättning eller tillägg är användarens ansvar. Intel Corporation och dess auktoriserade återförsäljare eller distributörer är inte ansvariga för någon skada eller överträdelse av regeringsbestämmelser som kan uppstå från att användaren inte följer dessa riktlinjer.

| Obs! | Din Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutningsadapter överför mindre än 100 mW, men mer än 10 mW.

#### USA—Federal Communications Commission (FCC)

Denna apparat uppfyller kraven enligt del 15 av FCC-reglementet. Användning av enheten måste uppfylla följande två villkor:

- Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
- Denna enhet måste tolerera alla störningar som kan påverka funktionen negativt.

| Obs! | OBS! Den utstrålade effekten från det trådlösa nätverkskortet för Intel(R) PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning ligger långt under FCC:s gränsvärden för radiofrekvensutstrålning. Den trådlösa enheten för Intel(R) PROSet/trådlöst LAN bör ändå användas på ett sådant sätt att möjligheten till mänsklig kontakt under normal drift minimeras. I syfte att undvika möjligheten till överskridande av FCC:s gränser för radiofrekvensutstrålning bör du upprätthålla ett avstånd på minst 20 cm mellan dig (eller någon annan person i närheten) och den antenn som är inbyggd i datorn.

#### Störningsuttalande

Denna utrustning har provats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av typ Class B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Ändamålet med gränsvärdena är att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan utrustningen orsaka skadlig störning i radiokommunikationerna. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kan uppkomma i en enskild anläggning. Om utrustningen orsakar skadliga störningar av radio- eller TV-mottagning (vilket kan konstateras genom att man slår till och ifrån utrustningen), bör användaren försöka avhjälpa störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Ändra mottagarantennens orientering eller placering.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

| Obs! | Den trådlösa nätverksenheten Intel(R) PRO/trådlösa 2200BG-nätverksanslutningsadaptern måste installeras och användas strikt efter tillverkarens anvisningar som de beskrivs i den användarhandbok som medföljer produkten. All annan installation eller användning överträder reglementet i FCC del 15.

USA - frekvensband

2,400 -2,473 GHz

#### Kanada—Industry Canada (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Europa - EU-försäkran om överensstämmelse

Europa - frekvensband

2,400 - 2,4835 GHz (Europa ETSI)

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales exigences essentielles définies dans la Directive européenne RTTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven för EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

Frankrike

Vissa områden i Frankrike har ett begränsat frekvensband. Maximal auktoriserad ström inomhus i är sämsta fall:

- 10 mW för hela 2,4 GHz-bandet (2400 MHz–2483.5 MHz)

- 100 mW för frekvenser mellan 2446,5 MHz och 2483,5 MHz (OBS! Kanal 10 t.o.m. 13 inklusiv fungerar i band 2446,6 MHz till 2483,5 MHz)

Det finns få möjligheter till utomhusbruk: På privat egendom eller på allmänna personers privata egendom lyder användningen under en preliminär auktoriseringsprocedur från försvarsministeriet med maximal auktoriserad ström som är 100 mW i bandet 2446,5–2483,5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom är inte tillåtet. I departement som visas nedan, för hela 2,4 GHz-bandet:

- Maximal auktoriserad ström inomhus är 100 mW
- Maximal auktoriserad ström utomhus är 10 mW

Avdelningar inom vilka användningen av bandet 2400–2483,5 MHz är tillåten med en EIRP som är mindre än 100 mW inomhus och mindre än 10 mW utomhus:

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrénées
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saône
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saône et Loire
09 | Ariège | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nièvre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drôme | 63 | Puy du Dôme | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrénées Atlantique |  |

Detta krav kommer troligtvis att ändras i framtiden vilket kommer att möjliggöra användning av ditt trådlösa LAN-kort i fler områden i Frankrike. Den senaste informationen hittar du på ART:s webbplats http://www.art-telecom.fr

Belgique
Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Italien

För användning i privat egendom: ingen begränsning utomhus eller inomhus, 2,400 - 2,4835 GHz
För användning på offentliga platser: ingen begränsning utomhus eller inomhus, 2,400 - 2,4835 GHz, men ett allmänt tillstånd måste begäras från ministeriet för post och telekommunikationer.

#### Japan - frekvensband

2,400 - 2,497 GHz (Japan)

#### Radiogodkännanden

Avgör huruvida du har tillstånd att använda din trådlösa nätverksenhet i ett visst land genom att kontrollera om det radiotypsnummer som finns tryckt på identifieringsblanketten på din enhet finns med på den radiogodkännandelistan som visas i tillverkarens OEM Regulatory Guidance-dokument.

Tillbaka till Innehåll