Regresar a la página de contenido

# Glosario de términos: Guía del usuario de la Conexión de red Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

# Glosario

Numérico A B C D E F I K M N O P R S T V W

### Numérico

802.11a: El estándar 802.11a especifica una velocidad de transferencia máxima de 54Mbps y una frecuencia de operación de 5GHz. El estándar 802.11a utiliza el método de transmisión Multiplex de división de frecuencia ortogonal (OFDM). Además, el estándar 802.11a es compatible con funciones de 802.11, tal como la codificación WEP para la seguridad.

802.11b: El estándar 802.11b especifica una velocidad de transferencia de datos máxima de 11Mbps, una frecuencia de operación de 2,4GHz y codificación WEP para la seguridad. Las redes 802.11b también se denominan redes Wi-Fi.

802.11g: El estándar 802.11b especifica una velocidad de transferencia de datos máxima de 54Mbps, una frecuencia de operación de 2,4GHz y codificación WEP para la seguridad. Las redes 802.11g también se denominan redes Wi-Fi.

### A

AES (Estándar de codificación avanzado): Un estándar de procesamiento de información, compatible con claves de 128, 192 y 256 bits.

Alcance: La distancia sobre la cual puede comunicarse un sistema dado.

### B

BSSID (Identificador de conjunto de servicios básicos): Un identificador único para cada cliente inalámbrico en una red inalámbrica. El BBSSID es la dirección Ethernet MAC de cada adaptador de la red.

Bandas ISM: Una serie de bandas de frecuencia, establecidas por la FCC para aplicaciones industriales, científicas y médicas. Los usuarios de estas bandas operan equipo en un modo compartido, lo cual significa que esperan y aceptan interferencias que provengan de otros usuarios legales. Los productos diseñados para el uso de bandas ISM deben ser aprobados por la FCC, aunque el usuario no tiene que tener licencia. Además de ser compatibles con WLAN, las bandas ISM son compatibles con teléfonos celulares, hornos de microondas, monitores para bebés, juguetes, receptores de radio aficionados y otros servicios inalámbricos.

Bandas UNII: Infraestructura de información nacional sin licencia. En contraste con las bandas ISM, éstas constituyen un grupo de bandas de frecuencia establecidas por la FCC únicamente para la comunicación de tipo WLAN. Los usuarios deben aceptar la interferencia de otros usuarios de WLAN legales, pero las otras fuentes de problemas de interferencia no están presentes o al menos no deben estarlo de forma legal.

Bluetooth: Un sistema de comunicación con un muy corto rango de lenta velocidad y no compatible (PAN). Se desarrolló originalmente en Europa como un "sustituto de cables" para impresoras y conexiones de periféricos similares. Su utilización se ha ampliado para incluir auriculares inalámbricos y dispositivos parecidos. Utiliza la banda ISM de 2,4 GHz y "coexiste" con 802.11b. Lo cual significa que los investigadores no se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de interferencia mutua generada cuando ambos sistemas operan en la misma ubicación.

### C

Clave compartida: Una clave de codificación conocida sólo por el receptor y el emisor de datos.

Codificación: Cifrado de datos con el fin de que sólo el destinatario autorizado pueda leerlos. Por lo general, se necesita una clave para descifrar los datos.

Cortafuegos: Un conjunto de programas relacionados, ubicados en servidor de pasarela de red, que protege los recursos de una red de usuarios de otras redes.

### D

DSSS (Espectro de difusión de secuencia directa) : Tecnología no compatible utilizada en la transmisión de radio.

Dirección IP dinámica: Una dirección IP que se asigna automáticamente a una estación cliente en una red TCP/IP, con frecuencia es asignada por un servidor DHCP. Por lo general, se asignan direcciones IP estáticas a los dispositivos de red que dan servicio a varios usuarios, tales como los servidores y las impresoras.

Dirección IP estática: Una dirección IP permanente que se asigna a un nodo en una red TCP/IP.

Dirección MAC (Control de acceso de medio): Una dirección cableada que se aplica durante la fabricación. Identifica de forma única el hardware de red, tal como una tarjeta de PC inalámbrica o una LAN o WAN.

### E

EAP (Protocolo de autenticación ampliable): Un estándar IETF que establece un protocolo de autenticación para el acceso a redes. Muchos métodos de autenticación, lo cual incluye contraseñas, certificados y tarjetas inteligentes, trabajan dentro de este marco de trabajo.

EAP-FAST: EAP-FAST, al igual que EAP-TTLS y PEAP, utiliza túneles para proteger el tráfico. La diferencia principal es que EAP-FAST no utiliza certificados para la autenticación.

EAP-TLS: Un tipo de método de autenticación que utiliza el protocolo de autenticación ampliable (EAP) y un protocolo de seguridad denominado seguridad del nivel de transporte (TLS). EAP-TLS utiliza certificados, los cuales utilizan contraseñas. La autenticación EAP-TLS admite la gestión de claves WEP dinámicas.

EAP-TTLS: Un tipo de método de autenticación que utiliza el protocolo de autenticación ampliable (EAP) y la seguridad del nivel de transporte de túnel (TTLS). EAP-TTLS utiliza una combinación de certificados y otro método tal como las contraseñas. Provee más seguridad que la autenticación MD5, la cual utiliza contraseñas y menos seguridad que la autenticación EAP-TLS, la cual utiliza sólo certificados. La autenticación EAP-TTLS admite la gestión de claves WEP dinámicas.

ESSID (Identificador de conjunto de servicios ampliados): Un tipo de identificador único que se aplica tanto a AP como a la Tarjeta de PC inalámbrica que se adjunta a cada paquete. Esto permite que AP reconozca a cada cliente inalámbrica y al tráfico correspondiente.

### F

FHSS (Espectro de difusión de salto de frecuencia): Tecnología no compatible utilizada en la transmisión de radio.

Frecuencias: Cuando se toca una tecla en un piano, se genera un tono. Si se capta el tono en un micrófono, dicho tono se convierte en una señal electrónica "vibrante" o "cíclica". La velocidad de la vibración depende de la presión sobre la tecla. La electrónica se refiere a esta velocidad de vibración como el número de "ciclos por segundo". El término formal para este valor es el hertzio. Al aumentar la velocidad, tal como en la Banda de difusión, se utiliza el kilohertzio (KHz) para representar 1.000 Hz, o el megahertzio (MHz) para representar 1.000.000 Hz. Si continuamos hacia arriba, se alcanzan los 1.000.000.000 Hz, lo cual se abrevia como un gigahertzio (GHz). Estas frecuencias alojan tanto 802.11a (5 GHz) como 802.11b (2,4 GHz).

### I

IBSSID (Identificador de conjunto de servicios básicos independientes): Se utiliza para identificar una red inalámbrica configurada para permitir que cada cliente inalámbrico se comunique directamente con los otros clientes sin utilizar un punto de acceso.

IEEE (Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos): Una organización que establece los estándares para la informática y la comunicación.

Inalámbricos: Un sistema transceptor de microondas.

Itinerancia: Movimiento de un nodo inalámbrico entre dos microceldas. La itinerancia por lo general se produce en redes de infraestructura construidas alrededor de múltiples puntos de acceso.

### K

Kerberos: Un sistema de autenticación que activa la comunicación protegida a través de una red abierta mediante un clave única denominada boleto.

### M

Microcelda: Un espacio físico limitado dentro del cual se pueden comunicar una cantidad de dispositivos inalámbricos. Debido a que es posible que existan celdas superpuestas al igual que celdas aisladas, los límites de la celda se establecen mediante cierta regla o convención.

Microonda: De forma técnica, este término describe cualquier frecuencia superior a 1,0 GHz.

Modo entre dispositivos: Una estructura de red inalámbrica que permite que los clientes inalámbricos se comuniquen entre sí sin la utilización de un punto de acceso.

### N

Nodo inalámbrico: Un equipo de usuario con una tarjeta de interfaz de red inalámbrica (o adaptador).

### O

OFDM (Multiplex de división de frecuencia ortogonal): Una técnica de modulación para la transmisión de grandes cantidades de datos digitales sobre ondas de radio. 802.11a y 802.11g utilizan OFDM.

### P

PAN (Red de área personal): Una red de área personal, o PAN, es un esquema de red que permite que los dispositivos informáticos tales como PC, equipos portátiles, equipos de bolsillo, impresoras y asistentes digitales personales (PDA), se comuniquen entre ellos a través de distancias cortas ya sea con cables o de forma inalámbrica.

Preámbulo: Una señal preliminar transmitida sobre una WLAN para controlar la detección de las señales y la sincronización de los relojes.

Punto de acceso: Un dispositivo que funciona como un concentrador de comunicación para clientes inalámbricos y brinda una conexión a una red local con cables.

### R

RADIUS (Servicio de usuario de acceso telefónico con autenticación remota): Un sistema de autenticación y contabilidad que verifica las credenciales de los usuarios y otorga acceso a los recursos solicitados.

RC4: Un algoritmo de cifrado diseñado en los Laboratorios RSA; de forma especifica, se trata de un cifrado de flujo de bytes seudoaleatorios que se utiliza en la codificación WEP.

RF (frecuencia de radio); (GHz, MHz, Hz): La unidad internacional para la medida de la frecuencia es el Hertzio (Hz), que equivale a la antigua unidad de ciclos por segundo. Un megahertzio (MHz) equivale a un millón de hertzios. Un gigahertzio (GHz) equivale a mil millones de hertzios. Como referencia, la frecuencia de potencia eléctrica estándar en EE.UU. es 60 Hz, la banda de frecuencia de radio de difusión AM es 0,55-1,6 MHz, la banda de frecuencia de radio de difusión FM es 88-108 MHz y los hornos de microondas por lo general funcionan a 2,45 GHz.

Red inalámbrica: Una red local inalámbrica es un tipo de red de área local que utiliza ondas de radio de alta frecuencia en lugar de cables para comunicarse entre nodos. Se trata de un sistema flexible de comunicación de datos que se utiliza como una alternativa o extensión de una red local cableada.

Red independiente (Ad-hoc): Una red que brinda conectividad de grupos de trabajo, por lo general temporal, sin depender de una infraestructura de red completa.

Red de infraestructura: Una red inalámbrica centrada alrededor de un punto de acceso. En este entorno, el punto de acceso no sólo brinda comunicación con la red con cables sino que también sirve de mediador del tráfico de la red inalámbrica en el área inmediata.

Ruta múltiple: La variación de señal ocasionada cuando las señales de radio toman distintas rutas del transmisor al receptor.

### S

SSID (Identificador de conjunto de servicios): Se utiliza para identificar clientes en una red inalámbrica.

SSID de difusión: Se utiliza para permitir que un punto de acceso responda a los clientes de una red inalámbrica mediante el envío de sondeos.

### T

TCP (Protocolo de control de transmisión): Un método (o protocolo) utilizado con IP (Protocolo de Internet) para enviar datos en forma de unidades de mensaje entre dispositivos de red sobre una LAN o WAN. IP lleva la entrega de los datos (direccionamiento) y TCP lleva un seguimiento de las unidades de datos individuales (llamadas paquetes) en las que está dividido un mensaje para su entrega a través de la red.

TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet) El lenguaje de comunicación básico o conjunto de protocolos para la comunicación a través de una red (desarrollado especialmente para Internet). TCP/IP define un paquete o grupo de productos y no solamente TCP e IP.

Transceptor: Un término comúnmente utilizado para describir una combinación de transmisor y receptor. Ambos dispositivos 802.11a y 802.11b pueden describirse como transceptores de datos.

### V

Velocidad de bits: El número total de bits (unos y ceros) por segundo que admite una conexión de red. Observe que esta velocidad de bits varía, bajo control de software, según las distintas condiciones de ruta de las señales.

Velocidad de datos (velocidad de información): No todos los bits contienen información del usuario. Cada grupo de bits (o paquete) contiene encabezados, secciones finales, control de eco, información de destino y otros datos requeridos por el protocolo de transmisión. Es crucial que se comprenda la diferencia entre la velocidad de bits y la velocidad de datos, ya que la información adicional podría consumir más del 40% de la transmisión total. La diferencia es común para muchos de los sistemas de datos, incluso Ethernet.

### W

WEP64 y WEP128: Privacidad de equivalencia con cable, de 64 y 128 bits (la de 64 bits algunas veces se denomina como de 40 bits). Se trata de una técnica de codificación a bajo nivel diseñada para brindar al usuario la misma privacidad que podría esperar de una red local. Se recomienda el uso de la opción de 128 bits siempre que sea posible. Recuerde que los dispositivos 802.11 transmiten (o difunden) en todas las direcciones, por lo cual es posible copiar y descodificar las transmisiones WEP con el uso de software complejo. Esta tarea no es simple, pero es posible. Si los datos son extremadamente confidenciales, debería considerar algún tipo de protección secundaria, tales como contraseñas robustas y un nivel adicional de codificación. Los proveedores de reputación tienen a la disposición paquetes de software idóneos. Aunque no fue la intención de los arquitectos originales, WEP también ayuda a evitar el acceso no autorizado al sistema por parte de personas ajenas. Los piratas informáticos tienen la fama de lograr el acceso a sistemas desde la parte externa de los edificios y luego obtener acceso a la Internet para disfrutar de despreocupadas sesiones, todo a expensas del propietario de los sistemas.

WAN (Red de área amplia): Una red de área amplia (WAN) es una red de voz, datos o vídeo que brinda conexiones desde uno o más equipos o redes en una empresa a uno o más equipos o redes que son externos a dicha empresa.

Regresar a la página de contenido