Torna al Sommario

# Specifiche: Manuale dell'utente di Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

- Scheda di rete Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Scheda di rete Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Specifiche tecniche: Scheda di rete Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Formato | Mini PCI tipo 3A
Dimensioni | 59,75 mm (larghezza) x 50,95 mm (lunghezza) x 5 mm (altezza)
Peso | 12,9 g.
Connettore per l'interfaccia antenna | Hirose U.FL-R-SMT accoppiato al connettore del cavo U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | Switching per dual diversity antenna incorporato
Interfaccia del connettore | Connettore sul bordo SO-DIMM a 124 pin
Voltaggio | 3,3 Volt
Temperatura di esercizio | Da 0°C a 70°C
Umidità | 50 - 85% senza condensa
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande di frequenza | 5,15 - 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (a seconda del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocollo wireless | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canali | Da 4 a 12 non sovrapposti, dipendenti dal paese | Canale 1-11 (solo USA) Canale 1-13 (Giappone, Europa)
Velocità dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Generali
Sistemi operativi | Windows XP, Windows 2000
Certificazione Wi-Fi® Alliance | Certificazione Wi-Fi® per 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalità operative infrastruttura e ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA, WPA-Enterprise, AES a 128 bit, WEP a 128 bit e a 64 bit. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Specifiche tecniche: Scheda di rete Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Formato | Mini PCI tipo 3A
Dimensioni | 59,75 mm (larghezza) x 50,95 mm (lunghezza) x 5 mm (altezza)
Peso | 12,9 g.
Connettore per l'interfaccia antenna | Hirose U.FL-R-SMT accoppiato al connettore del cavo U.FL-LP-066
Dual Diversity Antenna | Switching per dual diversity antenna incorporato
Interfaccia del connettore | Connettore sul bordo SO-DIMM a 124 pin
Voltaggio | 3,3 Volt
Temperatura di esercizio | Da 0°C a 80°C
Umidità | 50 - 85% senza condensa
Banda a 2,4 GHz (802.11b/g) | La maggior parte del mondo (Stati Uniti) | Resto del mondo (Europa e Giappone)
Intervalli di frequenza | 2,412 -2,462 GHz | 2,412 -2,472 GHz
Canali | 1 - 11 (ricerca attiva) | 1 - 13 (ricerca attiva)
Modulazione | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Protocollo wireless | 2,4 GHz ISM: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) e Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Velocità dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Generali
Sistemi operativi | Windows XP, 2000
Certificazione Wi-Fi® Alliance | Certificazione Wi-Fi® per 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN Standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalità operative infrastruttura e ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA, WPA-Enterprise, AES a 128 bit, WEP a 128 bit e a 64 bit. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Torna al Sommario

Marchi e declinazioni di responsabilità