Tilbage til Indhold

# Brug af Intel PROSet/Wireless Software: Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection - Brugervejledning

- Brug af Intel(R) PROSet/Wireless som din trådløse manager

- Start af Intel PROSet/Wireless

- Start Intel PROSet/Wireless fra opgavebakken

- Opgavebakken - Menuvalg

- Værktøjstip og bobletekster

- Hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless

- Tilslutningsstatusikoner

- Tilslutningsdetaljer

- Profilliste

- Tilgængelige netværk

- Menuer (menuerne Værktøjer og Profil)

- Værktøjer (menu)

  - Programindstillinger

  - Adapterindstillinger

  - Brug Microsoft-klient

  - Avancerede statistikker

  - Intel Wireless Troubleshooter

  - Administratorværktøj

- Profiler (menu)

  - Import/eksport

  - Administration af udelukkelser

- Aktivering og deaktivering af radioen
- Installation og fjernelse af installationen af softwaren
- Installation og fjernelse af installationen af funktionen Single Sign On

## Brug af Intel(R) PROSet/Wireless som din trådløse manager

Intel PROSet/Wireless kan bruges til opsætning, redigering og administration af netværksprofiler for tilslutning til et netværk. Det indeholder også avancerede indstillinger som f.eks. strømstyring og kanalvalg for opsætning af Ad hoc-netværk.

Hvis du bruger Windows XP som din trådløse manager, kan du deaktivere den fra fanen Trådløst netværk. Sådan deaktiverer du Windows XP som din trådløse manager:

1. Dobbeltklik på ikonet Intel PROSet/Wireless i opgavebakken på skrivebordet, eller klik på Start à Indstillinger à Kontrolpanel , og dobbeltklik derefter på Netværksforbindelser.
2. Højreklik på Trådløs netværksforbindelse og dernæst på Egenskaber.
3. Under de trådløse netværksforbindelsesegenskaber klikker du på fanen Trådløse netværk.
4. Verificer, at feltet Brug Windows til at konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk ikke er markeret. Hvis det er det, så fjern markeringen.
5. Klik på OK. Dette bekræfter, at Intel PROSet/Wireless-værktøjet er konfigureret til at administrere dine netværksprofiler.

| BEMÆRK: | Kontroller, at Giv mig besked, når et andet program bruger den trådløse enhed under Programindstillinger, er markeret. Denne indstilling giver dig besked, når Windows XP starter administration af dine netværksprofiler.

## Installer Intel® PROSet for Wireless:

Start Intel PROSet/Wireless enten via opgavebakkeikonet, knappen Windows Start eller via ikonet Windows Kontrolpanel.

For at starte Intel PROSet/Wireless skal du bruge en af følgende metoder:

- Klik på Start > Programmer > Intel Wireless > Intel PROSet/Wireless.

- Højreklik på opgavebakkeikonet i nederste højre hjørne af skrivebordet i Windows, og klik på menupunktet Åbn Intel PROSet/Wireless.

- Dobbeltklik på opgavebakkeikonet for at åbne Intel PROSet/Wireless.

Afslut Intel PROSet/Wireless:

- Ønsker du at afslutte Intel PROSet/Wireless og lukke opgavebakkeikonet, skal du klikke på Afslut i opgavebakkemenuen eller klikke på knappen Luk i hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.

## Start Intel PROSet/Wireless fra opgavebakken

Du kan starte Intel PROSet/Wireless ved at dobbeltklikke på opgavebakkeikonet i nederste højre hjørne af Windows-skrivebordet eller ved at højreklikke på opgavebakkeikonet og klikke på Åbn Intel PROSet/Wireless.

#### Afslut Intel PROSet/Wireless

Ønsker du at afslutte Intel PROSet/Wireless og skjule opgavebakkeikonet, skal du højreklikke på opgavebakkeikonet og klikke på Skjul ikon i opgavebakkemenuen.

- Ønsker du at få vist opgavebakkeikonet efter start af Intel PROSet/Wireless, skal du vælge "Vis programikon på proceslinjen" under Programindstillinger.

#### Luk Intel PROSet/Wireless

- Klik på Luk for at lukke hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless. Ønsker du at åbne hovedvinduet, skal du højreklikke på opgavebakkeikonet og klikke på Åbn Intel PROSet/Wireless.

## Opgavebakken - Menuvalg

Ikonet Intel PROSet/Wireless vises i opgavebakken i nederste højre hjørne af Windows-skrivebordet. Højreklik på statusikoner for at få vist menufunktionerne. Intel PROSet/Wireless kan understøtte flere adaptere. Disse trådløse adaptere vises i opgavebakkemenuen.

Menuelement | Kommentarer
Åbn Intel PROSet/Wireless | Dobbeltklik på denne for at starte Intel PROSet/Wireless.
Slå trådløs til | Tænd for den trådløse radio.
Slå trådløs fra | Slår radioen fra.
Tilslut til profil | Viser de aktuelle profiler i profillisten. En profil kan også aktiveres.
Brug Microsoft-klient Åbn Intel PROSet/Wireless | Skifter mellem Intel PROSet/Wireless og Windows XP trådløs nul-konfigurationsservice. Når du bruger Microsoft-klienten, kan du ikke bruge dine Intel-profiler
Skjul ikon | Fjern Intel PROSet/Wireless-ikonet fra opgavebakken. Se Programindstillinger for at få vist eller skjule opgavebakkeikonet.

### Opgavebakke (ikon)

Opgavebakkeikonet giver en visuel indikation af tilstanden af den aktuelle trådløse tilslutning. Tilslutningsstatusikonet er placeret i nederste højre hjørne af Windows-skrivebordet. Opgavebakken kan indstilles til synlig eller usynlig i menuen Værktøjer under Programindstillinger.

Ikon | Beskrivelse
| Trådløs fra: Den trådløse adapter er slået fra. Den trådløse enhed sender og modtager ikke, mens den er slået fra. Klik på Slå trådløs til/fra for at aktivere adapteren. Ikonet er hvidt og statisk.
| Søgning efter trådløse netværk: Den trådløse adapter søger efter eventuelle tilgængelige trådløse netværk. Hvidt ikon med animation.
| Der blev ikke fundet trådløse netværk: Der blev ikke fundet tilgængelige trådløse netværk. Intel PROSet/Wireless scanner periodisk for tilgængelige netværk. Hvis du ønsker at gennemtvinge en scanning, skal du dobbeltklikke på ikonet for at starte Intel PROSet/Wireless og klikke på Opdater. Rødt ikon.
| Der blev fundet et trådløst netværk: Der blev fundet et tilgængeligt trådløst netværk. Dobbeltklik på ikonet for at få vist listen Tilgængelige netværk, vælg netværket, og klik på Konfigurer. Gult ikon.
| Godkendelsen mislykkedes. Der kan ikke opnås godkendelse i et trådløst netværk. Grønt ikon med en gul advarselstrekant
| Tilsluttet et trådløst netværk: Tilsluttet et trådløst netværk. Værktøjstip viser netværksnavn, hastighed og signalkvalitet. Det grønne ikon med bølger afspejler signalkvaliteten. Flere bølger betyder bedre signalkvalitet.

| BEMÆRK: | Hvis du anvender Windows* XP til trådløs styring, er opgavebakkeikonet hvidt. Det afspejler ikke tilslutningsstatus. Du kan fortsat klikke på ikonet for at åbne opgavebakkemenuen.

## Værktøjstip og bobletekster

Værktøjstip og bobletekster giver feedback og interaktion. Hvis du vil have vist værktøjstip, skal du flytte musemarkøren henover ikonet. Bobletekster vises, når dit trådløse netværk skifter tilstand. Hvis du f.eks. er uden for rækkevidde af et vilkårligt trådløst netværk, vises en bobletekst, når du kommer inden for rækkevidde. Bobletekster kan aktiveres eller deaktiveres under Programindstillinger.

Værktøjstip

Værktøjstip vises, når musemarkøren føres henover ikonet. Værktøjstip viser tekst for hver af tilslutningstilstandene.

Værktøjstip: "Tilsluttet et trådløst netværk" navn på trådløst netværk: Mitnetværk Hastighed: 54Mbps Signalstyrke: Meget god

#### Bobletekster

Når brugerindgriben er nødvendig, vises en bobletekst. Hvis du klikker på teksten, foretages en relevant handling. Følgende bobletekst vises f.eks., når der findes trådløse netværk:

Bobletekst "Der blev fundet et trådløst netværk" Handling: Dobbeltklik på bobleteksten for at tilslutte til det tilgængelige netværk.

## Hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless

Hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless indeholder grundlæggende oplysninger om din tilslutning. Hvis du er knyttet til et netværk, indeholder den oplysninger som f.eks. SSID, profilnavn, hastighed, AP-indstillinger såsom 802.11 bånd, kanal og sikkerhedstilstand. Afsnittet signalkvalitet i hovedvinduet indeholder oplysninger om kvaliteten af det trådløse signal. Klik på knappen Detaljer for at få vist detaljerede parametre for adgangspunktet og netværksadapteren.

Brug Intel PROSet/Wireless til:

- Få vist den aktuelle tilslutningsstatus (signalkvalitet, hastighed og aktuelt netværksnavn)

- Scan efter tilgængelige trådløse netværk

- Styre profiler

- Profiler til automatisk tilslutning til tilgængelige netværk i en bestemt rækkefølge, som angivet i profillisten

- Tilslutning til Infrastruktur- og Ad hoc-netværk

- Konfigurere adapterens effektindstillinger

## Tilslutningsstatusikoner

Tilslutningsstatusikonerne vises i hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless og angiver den aktuelle tilslutningsstatus for din trådløse adapter. Opgavebakkeikonet angiver også den aktuelle tilslutningsstatus. Der henvises til Opgavebakke-ikoner, hvor der fås flere oplysninger.

Beskrivelse af tilslutningsstatus i hovedvinduet

Ikon | Beskrivelse
| Trådløs slået fra: Den trådløse adapter er ikke knyttet til et netværk. Klik på knappen Slå trådløs til for at aktivere adapteren.
| Søgning efter trådløse netværk: Den trådløse adapter scanner efter eventuelle tilgængelige netværk. Animerede ikoner:
| Der blev ikke fundet trådløse netværk: Der blev ikke fundet tilgængelige trådløse netværk.
| Der blev fundet et trådløst netværk: Der blev fundet et tilgængeligt trådløst netværk. Du kan vælge at tilslutte til de tilgængelige netværk, der vises i listen Tilgængelige netværk.
| Tilsluttet et trådløst netværk: Tilsluttet et trådløst netværk. Netværksnavn, hastighed og signalkvalitet viser den aktuelle status for forbindelsen. Klik på knappen Detaljer for at få vist detaljer for den aktuelle netværksforbindelse.
| Ikke tilsluttet til et trådløst netværk: Ikke tilsluttet til et trådløst netværk.
Netværksnavn | Netværksnavn (SSID): Navn på det netværk, som adapteren er tilsluttet. Netværksnavnets SSID skal være det samme som SSID'en for det adgangspunkt, der anvender infrastrukturtilstanden (kaldes også BSSID, ESSID eller Net ID), eller andre computere i et Ad hoc-netværk (kaldes også IBSSID).
Hastighed | Viser den aktuelle transmissionshastighed i megabits pr. sekund (Mbps): 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 802.11b - 1, 2, 5.5 eller 11 802.11a - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Signalkvalitet | Ikonet Signalkvalitet angiver kvaliteten af de overførte og modtagne signaler mellem din trådløse adapter og det nærmeste adgangspunkt eller computer i peer-to-peer-tilstand. Antallet af lodrette grønne linier angiver styrken af sende- og modtagesignalerne. Signalkvaliteten går fra Udmærket til Uden for området. Følgende faktorer påvirker signalkvalitet: Signalkvaliteten formindskes med afstand og påvirkes af metal- og cementbarrierer. Metalobjekter kan genspejle signaler og forårsage forstyrrelse. Andre elektriske enheder kan forårsage forstyrrelser.
Detaljer | Giver forbindelsesstatus for adapteren. Se knappen Oplysninger om tilslutning for at få oplysninger.
Slå trådløs fra/til | Slår radio fra og til. Der henvises til Slå radioen Til/Fra for at få yderligere oplysninger.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.
Luk | Luk hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.
X | Luk hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless.

### Tilslutningsdetaljer

Oplysninger om tilslutning viser oplysninger om den aktuelle netværkstilslutning.

Beskrivelse af Siden Oplysninger om netværkstilslutning

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Navn på profilen. Hvis dette er en engangstilslutning, vises <ingen aktiv profil>
Netværksnavn | Netværksnavn (SSID) på den aktuelle tilslutning.
IP-adresse | IP-adresse (Internet Protocol) for den aktuelle tilslutning.
Signalkvalitet | Et RF-signal (Radio Frequency) kan vurderes ud fra to komponenter: signalstyrke (kvantitet) signalkvalitet. Signalkvaliteten bestemmes af en kombination af faktorer - men er primært sammensat af signalstyrke og RF-støjforhold. RF-støj opstår både naturligt i naturen og kunstigt fra elektrisk udstyr. Hvis niveauet for RF-støj er højt, og/eller signalstyrken er lav, resulterer det i et lavere signal/støjforhold, som giver en ringere signalkvalitet. Med et lavt signal/støjforhold er det vanskeligere for radiomodtageren at skelne dataene i signalet fra selve støjen.
Signalstyrke | Mens der kræves en passende signalstyrke til god datakommunikation, er signalkvaliteten endnu vigtigere. Et stærkt signal af ringe kvalitet resulterer i dårlig datakommunikation. Hvis signalkvaliteten er lav, skal du undersøge de nærmeste støjkilder, som f.eks. interferens fra andre trådløse LAN, andre RF-sendere, elektromotorer eller kompressorer. Reflektioner af signalet fra metalgenstande eller andre genstande i området kan resultere i ringe signalkvalitet.
Adapters MAC-adresse | MAC (Media Access Control)-adressen for den trådløse adapter.
Bånd | Angiver det trådløse bånd for den aktuelle forbindelse. 802.11a 802.11b 802.11g
Understøttede datahastigheder | De hastigheder, hvormed den trådløse adapter kan sende og modtage data. Viser hastigheden i Mbps for den frekvens, der bruges. 802.11g - 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54 802.11b - 1, 2, 5.5 og 11 802.11a - 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54
Radiofrekvens | Viser frekvensen for den aktuelle trådløse forbindelse. 5.260 Ghz 2,457 GHz
Kanalnummer | Viser sende- og modtagelseskanalen.
Netværksgodkendelse | Viser tilstandene Åben, Delt WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise og WPA2-Personal. Viser den 802.11-godkendelse, der bruges af den aktuelt anvendte profil. Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
Datakryptering | Viser Ingen, WEP, CKIP, TKIP eller AES-CCMP. Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
CCX-version | Version af Cisco Compatible Extensions på denne trådløse forbindelse.
CCX TPC | Cisco Compatible Extensions-effektniveauer.
CCX-effektniveauer | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
Adgangspunkts MAC-adresse | MAC (Media Access Control)-adressen for det tilknyttede adgangspunkt.
Obligatorisk adgangspunkt | Viser "Ingen", hvis den ikke er aktiveret. Hvis adgangspunktet er aktiveret, vises adgangspunktets MAC-adresse. Denne valgmulighed giver den trådløse adapter besked på at tilslutte til et adgangspunkt med en bestemt MAC-adresse (48 bit 12 hexadecimale cifre, f.eks. 00:06:25:0E:9D:84).
Luk | Luk siden.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

## Profilliste

En profil er en lagret gruppe netværksindstillinger. Profiler er nyttige, når du skifter fra et trådløst netværk til et andet. Du kan konfigurere forskellige profiler for hvert netværk. Profilindstillinger kan inkludere netværksnavnet (SSID), driftstilstanden og sikkerhedsindstillingerne.

Profillisten viser de aktuelle bruger- og administratorprofiler i den rækkefølge, de skal anvendes i. Brug pil-op og pil-ned til at arrangere profilerne i en bestemt rækkefølge for automatisk tilslutning til et trådløst netværk. Funktionen Konfigurationsservice bruger også prioritetslisten for profilerne ved tilslutning til trådløse netværk.

| BEMÆRK: | I Tilslut for logon/Fælles eller Vedvarende profiler vises øverst i profillisten. Disse profiler har højere prioritet end brugerbaserede profiler. Tilslut før logon/Fælles profiler i profillisten kan ikke ændres, kun ses.

Brug knappen Tilslut til at tilslutte til en profil for det valgte trådløse netværk. Du kan også tilføje, redigere og fjerne profiler fra hovedvinduet.

| BEMÆRK: | Brug funktionen Aktiver automatisk import til at importere profiler til profillisten. Der henvises til Automatisk profildistribution, hvor der fås flere oplysninger.

### Profiler

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Profiler er netværksindstillinger, der tilslutter din trådløse adapter til et netværks adgangspunkt (Infrastruktur-tilstand) eller computer (peer-to-peer Ad hoc-tilstand), der ikke bruger et adgangspunkt. Der henvises til Opsætning af profiler, hvor der fås flere oplysninger.
Netværksnavn | Navn (SSID) på det trådløse netværk eller computer.
Tilslutningsikoner - Netværkets profilstatusikoner angiver de forskellige tilslutningstilstande for adapteren i et trådløst netværk, den anvendte type driftstilstand, og om WEP-kryptering eller 802.1x-godkendelse er aktiveret.
| Den trådløse adapter er knyttet til et adgangspunkt eller en computer (Ad hoc-tilstand). Hvis en profil har 802.1x-indstillingen aktiveret, angiver dette, at adapteren er tilsluttet og godkendt.
| Infrastruktur-driftstilstand.
| Ad hoc-driftstilstand.
| Netværksprofilen bruger Sikkerhedskryptering.
| Det netværksfrekvensbånd, som anvendes af det trådløse netværk.
Netværksnavn | Navn (SSID) på det trådløse netværk eller computer.
Pile | Brug pilene til at placere profilerne i den ønskede rækkefølge til automatisk tilslutning. Op pil: Flyt placeringen af en markeret profil op i profillisten. Ned pil: Flyt placeringen af en markeret profil ned i profillisten.
Tilslut | Aktiver den markerede profil, og tilslut til det trådløse netværk.
Tilføj | Opret en ny profil med profilguiden. Der henvises til Oversigt over profilguide , hvor der fås flere oplysninger.
Fjern | Slet en markeret profil fra profillisten. Du kan ikke fjerne alle profiler fra listen, der skal være én profil tilbage i listen. Der henvises til Fjernelse af en profil, hvor der fås flere oplysninger.
Egenskaber | Rediger indholdet af en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil i profillisten for at redigere profilen. Der henvises til Redigering af en eksisterende profil, hvor der fås flere oplysninger.

### Tilgængelige netværk

Listen Tilgængelige netværk viser en liste over trådløse netværk inden for adapterens rækkevidde. Klik på Tilslut for at starte Profilguiden og derefter oprette en profil for det valgte trådløse netværk.

Navn | Beskrivelse
Det trådløse adgangspunkts eller computerens (Ad hoc-tilstand) signalstyrke. Ikonet for signalstyrken angiver, at det trådløse netværk eller computeren er tilgængelige for tilslutning, men fortsat er knyttet til et adgangspunkt eller en computer (Ad hoc-tilstand).
| ### Det trådløse netværk anvender driftsformen Infrastruktur.
| ### Det trådløse netværk anvender driftsformen Ad hoc.
| ### Det trådløse netværk anvender sikkerhedskryptering.
| ### Det netværksfrekvensbånd, som anvendes af det trådløse netværk.
Netværksnavn | ### Navn (SSID) på det trådløse netværk eller computer.
Konfigurer | ### Tilslut til det valgte tilgængelige netværksnavn.
Egenskaber | Egenskaber for netværk angiver den aktuelle netværksstatus for den trådløse adapter. Der henvises til Egenskaber for netværk, hvor der fås oplysninger.
Opdater | Opdater listen over tilgængelige netværk. Hvis der er nye tilgængelige netværk inden for adapterens rækkevidde, opdateres listen, så den viser det nye netværksnavn.

## Egenskaber for netværk

Denne side viser den aktuelle tilslutningsstatus for den trådløse adapter.

Beskrivelse af Oplysninger om tilslutning (dialogboks)

Navn | Beskrivelse
Netværksnavn | Viser navnet på det trådløse netværk.
Bånd | Bånd (frekvens): Aktuelt bånd og frekvens, der bruges. Viser Uden for område, hvis der ikke vises noget bånd og frekvens. Viser: 802.11b, 802.11g 802.11a 802.11b 802.11g
Driftstilstand | Viser den aktuelle driftstilstand, Infrastruktur [AP] (standard) eller Ad hoc.
Godkendelsesniveau | Viser den aktuelle godkendelsessikkerhedsstatus for den anvendte profil. Viser: Ingen: Ingen kryptering anvendes. Delt WPA koncern WPA personlig Ukendt Viser den 802.11-godkendelse, der bruges af den aktuelt anvendte profil. Viser 802.1x-godkendelsesalgoritmen. MD5, LEAP, TLS, TTLS og PEAP. Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
Datakryptering | Viser: Ja, Normal (åbne og delte tilstande), WPA og WPA-PSK. Der henvises til Sikkerhedsindstillinger, hvor der fås flere oplysninger.
Adgangspunkt for dette netværk <0-50> | Signalstyrke: Ikonet Signalkvalitet angiver styrken af de overførte og modtagne signaler i procentværdier mellem din trådløse adapter og det nærmeste adgangspunkt. Angiver, hvor godt den trådløse adapter kommunikerer med et adgangspunkt eller en anden trådløs computer i peer-to-peer-tilstand. Signalkvalitet går fra Udmærket til Uden for området. Viser a, b eller g. Dette ikon, angiver det anvendte bånd. Kanal: Viser den aktuelle anvendte sende- og modtagekanal for et bestemt trådløst netværk. BSSID (Infrastruktur-driftstilstand): Viser den tolv-cifrede MAC-adresse for adgangspunkterne i det valgte netværk.
Administration af udelukkelser | Der henvises til Administration af udelukkelser, hvor der fås flere oplysninger.
Luk | Luk siden.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

## Menuer

Brug menupunkterne Filer, Værktøjer, Profiler og Hjælp til at konfigurere netværksindstillingerne.

Navn | Beskrivelse
Filer | Afslut: Luk hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless. Sådan startes Intel PROSet/Wireless: Klik på Start > Programmer > Intel PROSet/Wireless > Intel PROSet/Wireless. Højreklik på opgavebakkeikonet i nederste højre hjørne af skrivebordet i Windows, og klik på menupunktet Åbn Intel PROSet/Wireless. Dobbeltklik på opgavebakkeikonet for at åbne Intel PROSet/Wireless.
Værktøjer | Programindstillinger: Giver foretrukne systemindstillinger for tilslutning. Brug Ctrl+P på tastaturet som alternativ til musen for at få adgang til denne funktion. Der henvises til programindstillinger, hvor der fås flere oplysninger. Adapterindstillinger: Viser Adapterindstillinger svarende til de indstillinger, du har foretaget i Windows Enhedshåndtering. Brug Ctrl+A på tastaturet som alternativ til musen for at få adgang til denne funktion. Der henvises til Adapterindstillinger, hvor der fås flere oplysninger. Brug Microsoft-klient: Aktiver Windows XP som trådløs styring. Brug F10 på tastaturet som alternativ til musen for at få adgang til denne funktion. Der henvises til Brug af Microsoft-klient, hvor der fås flere oplysninger. Avancerede statistikker: Disse oplysninger omhandler, hvordan adapteren kommunikerer med et adgangspunkt. Brug Ctrl+S på tastaturet som alternativ til musen for at få adgang til denne funktion. Der henvises til Avancerede statistikker, hvor der fås flere oplysninger. Intel Wireless Troubleshooter Troubleshooter er et program, som kan hjælpe dig med at løse problemer i trådløse netværk. Brug Ctrl+W på tastaturet som alternativ til musen for at få adgang til denne funktion. Der henvises til I ntel Wireless Troubleshooter , hvor der fås flere oplysninger. Administratorværktøj: Administratorværktøjet er beregnet til administratorer eller den person, som har administratorrettigheder på denne computer. Denne funktion bruges til at konfigurere delte profiler ved hjælp af Tilslut før logon-profiler og Vedvarende profiler. Brug Ctrl+T på tastaturet som alternativ til musen for at få adgang til denne funktion. Der henvises til Administratorværktøj, hvor der fås flere oplysninger.
Profiler | Import/eksport: Importer og eksporter profiler til og fra profilisten. Der henvises til Import/eksport af profiler, hvor der fås oplysninger. Brug Ctrl+I på tastaturet som alternativ til musen for at få adgang til denne funktion. Administration af udelukkelser Inkluder eller udeluk bestemte adgangspunkter. Der henvises til Administration af udelukkelser, hvor der fås oplysninger. Brug Ctrl+M på tastaturet som alternativ til musen for at få adgang til denne funktion. Der henvises til Udelukkelsesliste, hvor der fås flere oplysninger.
Hjælp | Hjælp til Intel PROSet/Wireless: Start online-hjælpen (F1). Om: Viser oplysninger om versionen af de aktuelt installerede programkomponenter.

## Programindstillinger (Menuen Værktøjer)

Programindstillingeren styrer, hvordan Intel PROSet/Wireless opfører sig og viser oplysninger.

Navn | Beskrivelse
Adapter | Viser navnet på den installerede adapter, som i øjeblikket styres af Intel Wireless PROSet/Wireless
Opgavebakke | Vis programikon på proceslinjen: Vælg denne funktion for at få vist statusikonet for opgavebakken. Dette ikon findes på Proceslinjen i Windows (meddelelsesområdet). Ryd boksen for ikke at få vist statusikonet for opgavebakken. Valg af Skjul ikon på Proceslinjen fjerner også markeringen af dette afkrydsningsfelt. Status-ikonet på Proceslinjen indeholder flere funktioner: Visuel feedback for tilslutningstilstand og trådløs aktivitet for dit trådløse netværk. Ikonet skifter farve og animation ved forskellige trådløse aktiviterer. Der henvises til Opgavebakkeikoner, hvor der fås flere oplysninger. Menu – Der vises en menu, når du klikker på ikonet. Via denne menu kan du udføre opgaver, som f.eks. at slå radioen til/fra eller starte programmet Intel PROSet/Wireless. Se: Opgavebakken - Menuvalg for at få flere oplysninger. Værktøjstip og bobletekster. Se: Værktøjstip og bobletekster for at få flere oplysninger.
Beskeder | Vis alarmbeskeder: Vælg denne funktion for at få vist bobletekster ved siden af opgavebakkeikonet. Når din indgriben er nødvendig, vises en meddelelse. Kun vigtige hændelser (alarmer) aktiverer en bobletekst. Hvis brugeren markerer boblevinduet, foretages den relevante handling. Ryd feltet for ikke at få vist bobletekster. Se Værktøjstip og bobletekster for at få flere oplysninger. Marker en af følgende muligheder: Informative beskeder: Disse bobler har lavere vigtighed. De kræver ikke din indgriben, men kan i høj grad forbedre den trådløse funktionalitet. Vis informative beskeder: Dette vælges som standard. Alle bobler af lav vigtighed (informative) vises ved siden af statusikonet på proceslinjen. Disse bobler forbedrer den trådløse funktionalitet ved at give dig besked, når der er tilgængelige trådløse netværk inden for rækkevidde. De giver dig også besked, når en trådløs forbindelse er oprettet eller afbrudt. Se Værktøjstip og bobletekster for at få flere oplysninger. Vis en liste over de tilgængelige netværk i dette område, når der ikke er tilslutning: Når Vis informative beskeder ryddes, kan du vælge dette punkt. Da de informative bobler er deaktiveret, giver denne funktion dig mulighed for fortsat at få beskeder om tilgængelige netværk, når den trådløse adapter ikke er tilsluttet. Giv mig besked, når et andet program bruger den trådløse enhed Når denne er markeret, vises en dialogboks, når andre programmer forsøger at styre din trådløse adapter. Dette er nyttigt, hvis du bruger software, der leveres af en hotspot-lokation (kaffebar, lufthavnsterminal). Ønsker du at udnytte funktionerne i Intel PROSet/Wireless, skal du deaktivere denne software, når du forlader det pågældende hotspot. Yderligere oplysninger om brug af ovenstående funktioner findes under Konfigurationsservice.
Automatisk tilslutning | Tilslut kun til tilgængelige netværk med profiler: (Standard) Tilslut den trådløse adapter til et tilgængeligt netværk med en matchende profil kun fra profillisten. Hvis der ikke findes en matchende profil, får du en besked (se Beskeder). Den trådløse enhed forbliver frakoblet, indtil der findes en matchende profil, eller du konfigurerer en ny matchende profil. Tilslut til et hvilket som helst tilgængeligt netværk, hvis der ikke findes nogen matchende profil: Hvis den trådløse adapter er frakoblet, og der bliver fundet trådløse netværk, forsøger Intel PROSet/Wireless konfigurationsservice at matche en profil fra Profillisten og tilslutte, hvis der findes en match. Hvis der ikke findes matches, og et af de tilgængelige netværk er åbent (usikkert), giver denne funktion Intel Konfigurationsservice mulighed for at tilslutte til et åbent netværk. Bemærk:Åbne netværk har ingen sikkerhed. Du skal selv skaffe sikkerhed til denne trådløse forbindelse. En måde at sikre en åben trådløs forbindelse på er med VPN-software (Virtual Private Networking). Tilslut til et hvilket som helst netværk alene baseret på profiler (Cisco-tilstand): Denne tilstand understøtter flere og tomme netværksnavne (SSID'er) til adgangspunkter, som understøtter Cisco Compatible Extensions. Vælg denne funktion for at forsøge alle profiler i den ønskede rækkefølge. Dette angiver, at brugeren ved, at han/hun er i nærheden af et adgangspunkt, der har mere end én SSID, men kun annoncerer med én.
Administration af udelukkelser | Aktiver automatisk udelukkelsesliste: Marker for at aktivere den automatiske udelukkelsesliste. Denne funktion er en fremgangsmåde til udelukkelse af adgangspunkter fra automatisk tilslutning. Der henvises til Administration af udelukkelser, hvor der fås flere oplysninger. Aktiver manuel udelukkelsesliste: Marker for at aktivere den manuelle udelukkelsesliste. Denne funktion er en fremgangsmåde til udelukkelse af netværk fra automatisk tilslutning. Der henvises til Administration af udelukkelser, hvor der fås flere oplysninger.
Enhed til enhed (Ad-hoc) | Enhed til enhed (Ad-hoc) netværksfunktion Enhed til enhed-netværksfunktion: Vælg for at aktivere både åbne og sikre forbindelser til et enhed til enhed (Ad-hoc) netværk. Aktiver kun sikker enhed til enhed-netværksfunktion: Vælg for kun at aktivere forbindelser til sikre enhed til enhed (Ad-hoc) netværk. Deaktiver enhed til enhed-netværksfunktion: Vælg for at deaktivere forbindelser til enhed til enhed (Ad-hoc) netværk. Bemærk:En administrator kan begrænse, hvilke af disse indstillinger der vises, eller hvorvidt enhed til enhed (Ad-hoc) netværksfunktion er tilgængelig. Se Administratorindstillinger.
OK | Gem indstillinger, og returner til forrige side.
Annuller | Luk siden, og annuller ændringer.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

### Adapterindstillinger (Menuen Værktøjer)

Adapterindstillinger viser Egenskaber for enhed for Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection.

Navn | Beskrivelse.
Ad hoc-kanal | Værdi: 802.11b/g: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11b og 802.11b (2,4 GHz) Ad hoc-båndfrekvensen. Vælg den tilladte driftskanal i listen 802.11a: Vælg denne indstilling ved brug af 802.11a (5 GHz) Ad hoc-båndfrekvensen. Vælg den tilladte driftskanal i listen
Ad hoc sendeeffekt | Reduceret sendeeffekt formindsker radiodækningen. Standard-indstilling: Højeste effektindstilling. Lavest: Minimum dækning. Indstilling af sendeeffektniveauet giver dig mulighed for at udvide eller begrænse dækningsområdet i forhold til andre trådløse enheder, der måtte findes i nærheden. Begrænsning af dækningsområde i områder med megen trafik forbedrer transmissionskvaliteten ved at reducere antallet af manglende beacons og støj i dækningsområdet. Højeste maksimale dækning. Sæt adapteren til en maksimalt sendeeffekt niveau. Vælg denne indstilling, når du arbejder i miljøer med højt støjniveau og områder, hvor andre enheder fungerer i nærheden, og når du forsøger at kommunikere med mobile computere yderst i dækningsområdet. Bemærk: Denne indstilling får virkning ved anvendelse af enten infrastruktur- eller Ad hoc-funktion.
Intel ydelsesforbedring | Ret værdien for Packet Burst Control. Aktivér:Vælg denne indstilling for at aktivere ydelsesforbedring. Deaktivér:(Standard) - Vælg denne indstilling for at deaktivere ydelsesforbedring.
Beskyttelse i blandet tilstand | Brug denne funktion til at undgå kollision i et blandet 11b/11g-miljø. Brug RTS/CTS aktiveret, hvor klienterne muligvis ikke kan høre hinanden. Brug CTS-to-self aktiveret for at forbedre ydelsen i et miljø, hvor klienterne er i nærheden af hinanden og kan høre hinanden.
Strømstyring | Strømstyring: Giver dig mulighed for at vælge en balance mellem strømforbrug og adapterydelse. Skyderen til den trådløse adapters strømindstillinger sætter en balance mellem computerens strømkilde og batteriet. Brug standardværdi: (Standard) - Strømindstililinger er baseret på computerens strømkilde. Manuelt: Juster skyderen til den ønskede indstilling. Brug den laveste indstilling for at få længst batterilevetid. Brug den højeste indstilling for at få maksimal ydelse. Bemærk: Energibesparelserne varierer efter infrastrukturindstillingerne.
Foretrukket bånd | Vælg frekvensbånd. Valgmulighederne er: 802.11g 802.11a 802.11b
Trådløs tilstand | 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Tilslut til enten 802.11a, 802.11b eller 802.11g trådløse netværk. Kun 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11g-netværk. Kun 802.11a og 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11a- og 802.11g-netværk. Kun 802.11b og 802.11g: Tilslut kun den trådløse adapter til 802.11b- og 802.11g-netværk. Bemærk: Disse trådløse indstillinger (modulationstype) bestemmer det fundne adgangspunkt, som vises i listen Tilgængelige netværk.
OK | Gem indstillinger, og returner til forrige side.
Annuller | Luk siden, og annuller eventuelle ændringer.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne dialogboks.

### Brug Microsoft-klient *(Menuen Værktøjer)

Windows XP Wireless nul-konfigurationsfunktion indeholder et trådløst konfigurationsværktøj. Denne kunktion kan aktiveres og deaktiveres i Windows XP eller ved at klikke på Brug Microsoft-klient i menuen Værktøjer. Hvis XP nul-konfiguration er aktiveres, er funktionerne i Intel PROSet/Wireless deaktiveret.

Der henvises til Intel PROSet/Wireless Konfigurationservice, hvor der fås oplysninger om genaktivering af Intel PROSet/Wireless.

### Administratorværktøj (Menuen Værktøjer)

Administratorværktøjet bruges af administratorer eller den person, som har administratorrettigheder på denne computer. Dette værktøj bruges til at konfigurere (delte) profiler.

Dette værktøj giver også administratoren mulighed for at begrænse den grad af kontrol, som brugerne af denne computer har over deres trådløse tilslutninger.

Brugere kan ikke ændre administratorindstillingerne eller profilerne, medmindre de har adgangskoden til dette værktøj. Du skal vælge en adgangskode, der er sikker, og som ikke nemt kan gættes.

Du kan eksportere disse indstillinger og profiler som én pakke til andre computere i dit netværk.

Navn | Beskrivelse
Administratorindstillinger | Indstillinger: Indstiller brugernes kontrol over deres trådløse netværkstilslutninger.
Administratorprofiler | Funktioner: Aktiverer eller deaktiverer Vedvarende og Tilslut før logon-profiler på computeren. Vedvarende tilslutning: En Vedvarende profil er aktiv ved start af computeren, og når ingen bruger har logget på computeren. Tilslut før logon/Fælles tilslutning: En Tilslut før logon-profil er aktiv, når en bruger logger på computeren. Når understøttelse af Single Sign On er installeret, bruger denne type profil dit Windows logon-brugernavn og -adgangskode. Tilslut før logon/Fælles profiler anbringes øverst i profillisten. Da de findes øverst i listen, når de er tilgængelige, anvendes de til tilslutning først Deaktiver Intel Profilskift. Brugere kan kun tilslutte med den første Tilslut før logon-profil: Deaktiver Profilskift gælder kun for Tilslut før logon-profiler. Tilføj:Start profilguiden for at oprette en profil. Fjern: Fjern en markeret profil fra profillisten. Egenskaber: Rediger indholdet af den valgte profil.
Skift adgangskode | Skift adgangskode for administratorværktøjet. Se Skift adgangskode for at få oplysninger.
Eksporter | Eksporter disse indstillinger og profiler som én pakke til andre computere i dit netværk.
Luk | Luk siden.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

### Administratorindstillinger

Disse indstillinger giver administratoren mulighed at styre, hvordan brugerne af denne computer kan bruge deres trådløse tilslutning.

Navn | Beskrivelse
Gem legitimationsoplysninger | Gem legitimationsoplysninger: Gem brugerlegitimationsoplysningerne i hukommelsen under en brugersession: Vælg: Gem legitimationsoplysningerne i hukommelsen, så du kun bliver anmodet om dem den første gang før tilslutning i stedet for hver gang, du tilslutter til eller kobler af netværket under en Windows logon-session. Ryd: Bliv anmodet om legitimationsoplysninger, hver gang der oprettes trådløs forbindelse (godkendelse, ny godkendelse) ved hjælp af 802.1x-profiler enten med ‘Brug Windows logon' legitimationsoplysninger eller indstillingen ‘Spørg om legitimationsoplysninger ved tilslutning’.
Microsoft Windows XP sameksistens | Marker en af nedenstående muligheder: Tillad brugeren at aktivere Microsoft Windows XP Nul-konfiguration: Marker:Viser en meddelelse "Microsoft Windows XP administrerer dine profiler", som angiver, at Microsoft Windows XP nul-konfiguration er aktiveret og styrer din trådløse adapter. Du bliver anmodet om at svare på følgende spørgsmål: Vil du deaktivere Microsoft Windows XP-styring og lade Intel(R) PROSet/Wireless styre dit trådløse netværk? Vælg Ja, hvis du ønsker, at Intel(R) PROSet/Wireless skal styre den trådløse adapter. Vælg Nej, hvis du ønsker, at Microsoft Windows XP skal styre den trådløse adapter. Deaktiver ikke Microsoft Windows XP Nul-konfiguration-service, når Intel(R) PROSet/Wireless er aktiveret. Marker:Forhindrer, at Microsoft Windows XP Nul-konfiguration-service deaktiveres, når Intel(R) PROSet/Wireless er aktiveret til styring af den trådløse adapter.
Single Sign On-funktion for domænebrugere | Single Sign On-indstilling: Vælg for at sætte domænenavnet foran brugernavnet ved Single Sign On-godkendelse. Marker: Brugernavnet og domænenavnet sendes til godkendelsesserveren (f.eks., <Domænenavn>\<Brugernavn>. Dette er den standardkonfiguration, der er defineret på godkendelsesserveren. Ryd: Sender kun brugernavne til godkendelsesserveren. Konfigurer godkendelsesserveren til at kontakte en ekstern database, som vedligeholder en liste over domæner.
Enhed til enhed (Ad-hoc) | Enhed til enhed (Ad-hoc) netværksfunktion En administrator kan begrænse, hvilke indstillinger der er tilgængelige for brugere i Programindstillinger for enhed til enhed (Ad-hoc) netværk. Marker en af følgende: Enhed til enhed-netværksfunktion: Vælg for at aktivere både åbne og sikre forbindelser til et enhed til enhed (Ad-hoc) netværk. Aktiver kun sikker enhed til enhed-netværksfunktion: Vælg for kun at aktivere forbindelser til sikre enhed til enhed (Ad-hoc) netværk. Deaktiver enhed til enhed-netværksfunktion: Vælg for at deaktivere forbindelser til enhed til enhed (Ad-hoc) netværk. En administrator kan begrænse, hvorvidt en bruger kan få adgang til indstillingerne for enhed til enhed (Ad -hoc) i Programindstillinger. Vælg for at vise skjule indstillingerne. Tillad brugeren at konfigurere enhed til enhed (Ad-hoc) indstillinger Vis enhed til enhed-programindstillinger Skjul enhed til enhed-programindstillinger
OK | Gem indstillingerne, og luk siden.
Annuller | Annuller indstillingerne, og luk siden.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

### Administratorprofilfunktioner

Disse indstilinger giver avancerede funktioner for tilslutning med profiler. Giver administratoren mulighed for at aktivere eller deaktivere Vedvarende og/eller Tilslut før logon-profiler på computeren.

Navn | Beskrivelse
Vedvarende tilslutning | Vedvarende tilslutning: En Vedvarende profil er aktiv ved start af computeren, og når ingen bruger har logget på computeren.
Tilslut før logon/Fælles tilslutning | Tilslut før logon/Fælles tilslutning:En Tilslut før logon-profil er aktiv, når en bruger logger på computeren. Nye profiler vises øverst i profillisten. De kan ikke ændres af slutbrugeren uden en adgangskode.
OK | Gem indstillingerne, og luk siden.
Annuller | Annuller indstillingerne, og luk siden.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

### Skift adgangskode

Administratorværktøjet kan beskyttes med adgangskode. Standardindstillingen er ingen adgangskode. Når der er tilknyttet en adgangskode, er der kun adgang til administratorindstillinger og -profiler, hvis den tilknyttede adgangskode indtastes. De administratorprofiler, der vises i profillisten kan ses ved hjælp af knappen Egenskaber.

Sådan oprettes en adgangskode:

1. Klik på Administratorværktøj i menuen Værktøjer.

2. Klik på Skift adgangskode.

3. Indtast en adgangskode i tekstfeltet Ny adgangskode.

4. Indtast den nye adgangskode igen i tekstboksen Bekræft adgangskode. De indtastede adgangskodetegn vises som stjerner.

5. Klik på OK for at gemme den nye adgangskode og lukke siden.

Sådan ændres eller oplåses den eksisterende adgangskode:

1. Klik på Administratorværktøj i menuen Værktøjer.

2. Klik på Skift adgangskode.

3. Indtast den eksisterende adgangskode i tekstfeltet Gammel adgangskode.

4. Indtast den nye adgangskode i tekstfeltet Ny adgangskode.

5. Indtast den nye adgangskode igen i tekstboksen Bekræft adgangskode.

6. Klik på OK for at gemme den nye adgangskode og lukke siden.

### Adapterindstillinger (Menuen Værktøjer)

Giver oplysninger om den aktuelle adaptertilslutning. Her følger en beskrivelse af siden Avancerede statistikker.

Navn | Beskrivelse
Statistikker | Avancerede statistikker - Disse oplysninger omhandler, hvordan adapteren kommunikerer med et adgangspunkt. Tilknytning - Hvis adapteren finder et adgangspunkt at kommunikere med, er værdien indenfor området. Ellers er værdien uden for området. AP MAC-adresse: Den 12-cifrede MAC-adresse (00:40:96:31:1C:05) for AP'et. Antal tilknytninger: Antallet af gange, adgangspunktet har fundet adapteren. AP-optælling:Antallet af tilgængelige adgangspunkter inden for den trådløse adapters rækkevidde. Antal fulde scanninger: Antallet af gange, hvor adapteren har scannet alle kanaler for modtagelse af oplysninger. Roaming - Disse oplysninger indeholder tællere, der er relaterede til årsager for adapter-roaming. Roaming forekommer, når en adapter kommunikerer med ét adgangspunkt og dernæst kommunikerer med et andet for at opnå bedre signalstyrke. Roaming-optælling: Antallet af gange, hvor der forekom roaming. AP overførtes ikke: Adapteren modtog ikke radiotransmission fra adgangspunktet. Du skal måske nulstille adgangspunktet. Dårlig beacon-kvalitet: Signalkvaliteten er for lav til at opretholde kommunikation med adgangspunktet. Du har flyttet adapteren uden for dækningsområdet for adgangspunktet, eller også er adgangspunktets enhedsadresseoplysninger ændrede. AP-belastningsbalance: Adgangspunktet afsluttede den tilknytning med adapteren baseret på adgangspunktets manglende evne til at fastholde kommunikationen med alle dens tilknyttede adaptere. For mange adaptere forsøger at kommunikere med ét adgangspunkt. AP RSSI for lav: Modtagelsessignalstyrkeindikator (Relative Signal Strength Indicator (RSSI)) er for lav til at fastholde en tilknytning til adapteren. Måske er du flyttet uden for dækningsområdet for adgangspunktet, eller også har adgangspunktet øget sin datahastighed. Ringe kanalkvalitet: Kvaliteten af kanalen er dårlig og medførte, at adapteren ser sig om efter et andet adgangspunkt. AP droppede mobil enhed: Adgangspunktet droppede en computer fra listen over anerkendte mobile enheder. Computeren skal gentilknyttes et adgangspunkt. Diverse - Brug disse oplysninger til at fastlægge, om en tilknytning til et andet adgangspunkt vil forbedre ydelsen og hjælpe med at fastholde den højest mulige datahastighed. Modtagne beacons: Antal beacons modtaget af adapteren. Procent manglende beacons: Procentværdi for manglende beacons. Procent fejltransmissioner: Procent for dataoverførsler med fejl. RSSI: Signalstyrke for adgangspunktet, som adapteren kommunikerer med.
Send/modtag (Tx/Rx) Statistikker | Viser procentværdier for ikke-dirigerede og dirigerede pakker. Samlet antal værtspakker: Det totale antal tællinger for dirigerede og ikke-dirigerede pakker. Send - (Mbps) Modtag - (Mbps) Ikke-dirigerede pakker: Antallet af modtagne pakker, der er rundsendt til det trådløse netværk. Dirigerede pakker: Antallet af modtagne pakker, der er sendt specifikt til den trådløse adapter. Samlet antal bytes: Det samlede antal bytes for pakker, der er sendt og modtaget, af den trådløse adapter.
Nulstil statistikker | Nulstiller adapterens statistiske tæller tilbage til nul og begynder at foretage nye datamålinger.
Luk | Luk dialogboksen, og returnér til hovedvinduet.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

### Intel Wireless Troubleshooter (Menuen Værktøjer)

Intel Wireless Troubleshooter er et program, som kan hjælpe dig med at løse problemer i trådløse netværk. Når en tilslutning registreres, vises en bobletekst i nederste højre hjørne af skrivebordet. Når du klikker på bobleteksten, viser en diagnosticeringsmeddelelse de anbefalede trin til at løse det tilslutningsproblem, der er opstået. Hvis et tilslutningsproblem f.eks. er opstået på grund af en ugyldig adgangskode, startes Profilguiden, når du klikker på et vist hyperlink. Du kan også starte Wireless Event Viewer fra denne side og aktivere eller deaktivere alarmbeskeder. Intel Wireless Troubleshooter understøttes af Windows XP og 2000.

Beskrivelse af Intel Wireless Troubleshooter

Siden Intel Wireless Troubleshooter indeholder to ruder. Den venstre rude viser en liste over tilgængelige værktøjer, der kan startes ved hjælp af den venstre museknap. Den højre rude viser det aktuelle problem med tilslutning i et afsnit. Hver sektion består af to dele: fejlmeddelelsen og tipteksten. Fejlmeddelelsen har et foranstillet tidspunkt og ikon. Tipteksten indeholder en beskrivelse af de tilgængelige værktøjer og hjælp til at løse det relaterede tilslutningsproblem. Hvis du klikker på et link til en hjælpetekst, vises hjælpeteksten i et pop-op-vindue. Hvis du klikker på et link til løsning af et tilknyttet problem, startes et program til løsning af tilslutningsproblemet. Du kan starte Wireless Event Viewer, aktivere eller deaktivere denne fra den seneste rude.

Filer | Afslut: Afslut programmet Intel Wireless Troubleshooter.
Hjælp | Hjælp til Intel(R) Wireless Troubleshooter Viser online-hjælp til Intel Wireless Troubleshooter. Om: Viser versionsoplysninger til Intel Wireless Troubleshooter.
Wireless Event Viewer | Start Wireless Event Viewer.
Deaktiver meddelelse | Klik for at deaktivere alarmbeskeder.
Aktiver besked | Klik for at aktivere alarmbeskeder, hvis der registreres en fejl.
Aktiver hjælp | Dato Klokkeslæt fejlmeddelelse Beskrivelse af fejl Hyperlink til afhjælpning af fejl (hvis det findes). Se Problemløsning herunder. Hyperlink til de anbefalede trin til afhjælpning af fejlen

### Import/eksport af profiler (menuen Profiler)

Giver dig mulighed for at importere og eksportere brugerbaserede profiler til og fra profillisten. Trådløs profil kan importeres automatisk i profillisten. Se Import og eksport af profiler hvor der fås flere oplysninger.

For eksport af administratorprofiler henvises til Egenskaber for administrator-eksport, hvor der er flere oplysninger.

Import af profiler til profillisten.

Trådløse profiler kan importeres automatisk i profillisten. Det opfyldes ved at Intel PROSet/Wireless overvåger mappen Import på harddisken for nye profilfiler. Kun profiler, der har aktiveret Aktiver automatisk import under Avancerede indstillinger, kan importeres automatisk. Hvis en profil med samme navn allerede findes i profillisten, vises en dialogboks, hvorfra du enten kan afvise den importerede profil eller acceptere den, hvorefter den eksisterende profil erstattes. Alle importerede brugerbaserede profiler bliver placeret i bunden af profillisten, og profilfilen slettes øjeblikkeligt efter importen, hvad enten importen skete med eller uden fejl. Der henvises til Automatisk profildistribution, hvor der fås flere oplysninger.

### Adgangskodebeskyttede profiler

Adgangskodebeskyttede brugerbaserede profiler kan importeres og eksporteres automatisk til/fra eksterne systemer. Hvis en profil er beskyttet med adgangskode, skal den tildelte adgangskode angives, før den kan redigeres. Der henvises til Indstilling af en profiladgangskode, hvor der findes flere oplysninger.

Beskrivelse af import/eksport

Navn | Beskrivelse
Eksport af profiler | Marker de profiler, du vil eksportere: Marker enkelte eller flere profiler fra listen. Profilfunktionsikonet angiver, at der anvendes enten infrastruktur eller Ad hoc-funktion, og hvorvidt der bruges sikkerhed. Gennemgå:Gennemgå din harddisk for destinationsbiblioteket. Biblioteksstien vises i destinationsbibliotekets vindue. Eksporter: Start eksport af dine profiler.
Import af profiler | Importerer profiler til profillisten. Importer: Gennemgår din laptops harddisk for at finde profiler, der skal importeres.
OK | Gem indstillinger, og returner til forrige side.
Annuller | Luk siden, og annuller eventuelle ændringer.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

### Administration af udelukkelser (menuen Profiler)

Dialogboksen til administration af udelukkelseslisten vises, når du vælger dette menupunkt i menuen Profiler.

VIGTIGT: Du tilsluttes ikke automatisk til et netværk eller et adgangspunkt i denne liste.

Denne dialogboks giver dig mulighed for at udelukke hele trådløse netværk (SSID), eller for netværk med mere end ét adgangspunkt kan du udelukke individuelle trådløse adgangspunkter (BSSID).

Navn | Beskrivelse
Administration af udelukkelsesliste | Netværksnavn: Navn (SSID) på det trådløse netværk. BSSID: MAC-adresse for det valgte adgangspunkt. Årsag: Angiver årsagen til, at dette element blev udelukket fra automatisk tilslutning. Bemærk: Elementer, der farvet grå, er udelukkede Rogue adgangspunkter. Disse elementer kan ikke fjernes fra listen.
Tilføj | Føj et adgangspunkt til listen.
Fjern | Fjern et adgangspunkt fra listen.
Nulstil liste | Slet listen.
Luk | Luk siden, og gem indstillingerne.
Hjælp? | Viser hjælpeoplysningerne for denne side.

## Slå trådløs fra/til

Den trådløse radio kan slås til og fra ved hjælp af enten den ekstra hardwareradiokontakt på computeren, fra Intel PROSet/Wireless eller ved at deaktivere enheden i Windows.

| BEMÆRK: | Når din computer er tændt, overfører radioen hele tiden signaler. I bestemte situationer, f.eks. på et fly, kan signaler fra radioen medføre forstyrrelse. Brug følgende metoder, hvis du skal deaktivere radioen og bruge din laptop uden at udsende radiosignaler.

### Brug af den valgfrie computer-radios til/fra-omskifter

Hvis din computer har en ekstern omskifter installeret, kan den bruges til at slå radioen til og fra. Der henvises til computerproducenten, hvis du vil have yderligere oplysninger om denne omskifter. Hvis du har installeret Intel PROSet/Wireless, vises radioens aktuelle tilstand i hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless og i Opgavebakken.

### Brug af Intel PROSet/Wireless til at slå radioen fra/til

Fra Intel PROSet/Wireless kan radioen tændes og slukkes. Statusikonet i Intel PROSet/Wireless viser radioens aktuelle tilstand.

I hovedvinduet i Intel PROSet/Wireless skal du klikke på Slå trådløs til/fra for at slå radioen fra eller til.

### Slå radioen fra eller til med opgavebakkeikonet

Klik på Opgavebakkeikonet, og vælg Slå trådløs fra(til).

### Sådan deaktiverer du radioen med Enhedshåndtering

Radioen kan deaktiveres (ikke-fungere) via Windows-operativsystemet ved hjælp af Enhedshåndtering.

Windows XP og 2000

1. Fra skrivebordet højreklikker du på Min computer og klikker på Egenskaber.

2. Klik på fanen Hardware.

3. Klik på Enhedshåndtering.

4. Dobbeltklik på Netværksadaptere.

5. Højreklik på den anvendte installerede trådløse adapter.

6. Vælg Deaktiver i pop op-menuen.

7. Klik på OK.

## Installer og afinstaller softwaren

Intel Wireless Troubleshooter, Intel Smart Wireless Solutions, funktionen Single Sign On ogAdministratorværktøj installeres ikke under Normal installationsproces. Du kan indstallere disse funktioner ved hjælp af funktionen Tilpas under installationen. Single Sign On Feature Set kan også installeres eller fjernes, efter at Intel PROSet/Wireless er blevet installeret. Se Installation og fjernelse af installationen af funktionen Single Sign On, hvor der er vejledning.

### Sådan installeres softwaren:

1. Sæt installations-cd’en i dit cd-drev.

2. Klik på Installer software på skærmbilledet Intel(R) PRO-netværksskærmbilledet.
3. På skærmbilledet Licensaftale skal du efter at have læst licensaftalen: Vælge Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen og klikke på Næste.
4. Klik på Tilpas.
5. Vælg fra listen over funktioner, der kan installeres:

Intel PROSet/Wireless: Intel(R) PROSet/Wireless-programmet.

- Installer: Klik påIntel PROSet/Wireless. Vælg Installer denne funktion og alle underfunktioner. Fortsæt til trin 5.

- Ikke installeret: Klik på Installer ikke denne funktion. Der vises et rødt x ved siden af funktionen som tegn på, at den ikke er installeret.

Intel Smart Wireless Solutions: Indeholder en guide til nem konfiguration ved tilslutning af en trådløsrouter.

- Installer: Klik på Intel Smart Wireless Solutions. Vælg Installer denne funktion og alle underfunktioner. Fortsæt til trin 5.
- Ikke installeret: Klik på Installer ikke denne funktion.. Der vises et rødt x ved siden af funktionen som tegn på, at den ikke er installeret.

Single Sign On: Tilslut før logon- og Vedvarende tilslutninger Giver administratorkontrol over Tilslut før logon- og Vedvarende tilslutninger.

- Installer: Klik på Single Sign On. Vælg Installer denne funktion og alle underfunktioner. Klik på Næste, og fortsæt med trin 5. Bemærk: Windows XP Fast Switching og velkomstskærmbilledet deaktiveres, når Single Sign On-funktionen installeres.

- Fjern installationen:Klik på Single Sign On. Vælg Installer ikke denne funktion. Der vises et rødt x ved siden af funktionen som tegn på, at den ikke er installeret.

Administratorværktøj: Giver administratorkontrol over, hvilken grad af kontrol dine brugere har over deres trådløse netværkstilslutninger.

- Installer: Klik på Single Sign On. Vælg Installer denne funktion og alle underfunktioner. Klik på Næste, og fortsæt med trin 5. Bemærk: Windows XP Fast Switching og velkomstskærmbilledet deaktiveres, når Single Sign On-funktionen installeres.

- Ikke installeret: Klik på Installer ikke denne funktion. Der vises et rødt x ved siden af funktionen som tegn på, at den ikke er installeret.

5. Klik på Installer.

6. Når softwareinstallationen er færdig på computeren, vises de installerede komponenter.

7. Klik på OK.

   | BEMÆRK: | Systemet skal genstartes, hvis funktionen Single Sign On er blevet installeret.

8. Klik på Ja for at genstarte.

## Installation og fjernelse af installationen af funktionen Single Sign On

Funktionen Single Sign On indeholder funktionerne Tilslut før logon og Vedvarende tilslutning. De installeres ikke som standard under den første softwareinstallationsproces, medmindre du vælger en tilpasset installation. Denne funktion kan også installeres eller afinstalleres, efter at Intel PROSet/Wireless er blevet installeret.

Sådan installeres Single Sign On-funktionerne, efter at Intel PROSet/Wireless er blevet installeret:

1. Klik på Start > Indstillinger > Kontrolpanel > Tilføj eller slet programmer > Intel PROSet/Wireless.

2. Vælg Ændring.

3. Vælg Tilpas på skærmbilledet Programvedligeholdelse

4. Klik på Næste.

5. Klik på Single Sign On. Vælg Installer denne funktion og alle underfunktioner. Bemærk: Windows XP Fast Switching og velkomstskærmbilledet deaktiveres, når Single Sign On installeres.

6. Klik på Tilpas.

7. Når softwareinstallationen er færdig på computeren, vises komponenten som "Installeret".

8. Klik på OK.

Sådan fjernes Single Sign On-funktionen:

1. Klik på Start > Indstillinger > Kontrolpanel > Tilføj eller slet programmer > Intel PROSet/Wireless.

2. Vælg Ændring.

3. Vælg Tilpas på skærmbilledet Programvedligeholdelse

4. Klik på Næste.

5. Klik på Single Sign On. Vælg Installer ikke denne funktion. Der vises et rødt x ved siden af funktionen.

6. Klik på Tilpas.

7. Når softwareinstallationen er færdig på computeren, vises komponenten som "Findes ikke".

8. Klik på OK.

Tilbage til Indhold