返回目录页面

# 术语词汇表：英特尔(R) PRO/无线 2915ABG 网络连接用户指南

# 词汇表

数字 A B D E F I K M O P R S T U W

### 数字

802.11a：802.11a 标准规定最高数据传输率 54Mbps 和操作频率 5GHz。802.11a 标准采用“正交分频多路传送”（OFDM）传输方法。此外，802.11a 标准还支持 802.11 的功能，例如 WEP 加密安全性。

802.11b：802.11b 标准规定最高数据传输率 11Mbps、操作频率 2.4GHz，以及 WEP 加密安全性。802.11b 网络又称为 Wi-Fi 网络。

802.11g：802.11g 标准规定最高数据传输速率 54Mbps、操作频率 2.4GHz，以及 WEP 加密安全性。802.11g 网络又称为 Wi-Fi 网络。

### A

Access Point（接入点）： 作为无线客户端的通讯集线器并提供与有线 LAN 的连接的一种设备。

Advanced Encryption Standard（AES，高级加密标准）：一种联邦信息处理标准，支持 128、192 和 256 位密钥。

### B

Basic Service Set Identifier（BSSID，基本服务集标识符）：无线网络上每个无线客户端的独特标识符。BSSID 是网络上每个适配器的以太网 MAC 地址。

Bit Rate（比特率）：网络连接能支持的每秒比特（1 和 0）总数。注意，比特率可在软件控制下，随不同的信号通路条件而变化。

Bluetooth（蓝牙）： 一种不兼容、极短范围的低速通讯系统（PAN），最早在欧洲作为打印机和类似外设连接的“电缆替代”而开发。其用途已扩展到包括无线耳机及类似设备。它使用 2.4 GHz ISM 频带，与 802.11b “共存”。这里，“共存”的意思是所有研究人员对这两个系统在同一地区操作时所产生的互相干扰的量没有达成一致意见。

Broadcast SSID（广播 SSID）：用于允许一个接入点通过发送探测信号来响应无线网络上的客户端。

### D

Data Rate（Information Rate）（数据率（信息率））：并非每一个比特（位）都载有用户信息。每一组比特（数据包）都包含报头、报尾、回音控制、目的地信息和传输协议所需的其他数据。了解比特率与数据率的区别十分重要，因为控制信息的开销可能占总传输量的 40% 以上。对许多数据系统（包括以太网）这种区分常见。

Device-to-Device Mode（设备至设备模式）：一种允许无线客户端不需使用接入点而直接通讯的的无线网络结构。

Direct-Sequence Spread Spectrum（DSSS，直接序列展布频谱）和 Frequency-Hop Spread Spectrum（FHSS，跃频展布频谱）： 无线电通讯中使用的两种不兼容技术。

Dynamic IP Address（动态 IP 地址）：自动指派给 TCP/IP 网络上的客户端的 IP 地址，通常由 DHCP 服务器指派。为众多用户服务的网络设备，例如服务器和打印机，通常被指派静态 IP 地址。

### E

Extensible Authentication Protocol（EAP，可扩展验证协议）： 为网络接入建立一种验证协议的 IETF 标准。许多验证方法，包括密码、证书和智能卡，都在此框架之内工作。

EAP-FAST： EAP-FAST 与 EAP-TTLS 和 PEAP 一样，使用隧道保护通讯。主要差别是 EAP-FAST 不使用证书进行验证。

EAP-TLS： 一种典型的验证方法，采用“可扩展验证协议”（EAP）和称为“传输层安全性”（TLS）的安全性协议。EAP-TLS 使用证书，而证书使用密码。EAP-TLS 验证支持动态 WEP 密钥管理。

EAP-TTLS：一种采用“可扩展验证协议”（EAP）和“隧道传输层安全性”（TTLS）的验证方法。 EAP-TTLS 使用证书与另一种方法（如密码）的结合。它比 MD5 验证（使用密码）的安全性强，但比 EAP-TLS 验证（专门使用证书）的安全性低。 EAP-TTLS 验证支持动态 WEP 密钥管理。

Encryption（加密）：将数据弄乱，使得只有授权的接收方才能读出。通常需要密钥来解密数据。

Extended Service Set IDentifier（ESSID，扩展服务集标识符）：一种附在每一个数据包上并提供给 AP 和无线 PC 卡二者的独特标识符。这使 AP 能辨认每一个无线客户端及其通信。

###

### F

Firewall（防火墙）：防火墙是位于网络网关服务器的一组相关程序，它保护一个网络的资源不让其他网络的用户访问。

Frequencies（频率）：敲打一个钢琴键会产生一个音调。用麦克风接收该音调，这个音调就转换成“振动的”或“周波的”电子信号。振动的速率决定于敲打的琴键。电子学上称这个振动速率为“每秒周期”数。这个数值的正式术语是“赫兹”（Hz）。振动速率提高时，例如在广播频带，用“千赫兹”（KHz）来表示 1,000 赫兹，或用“兆赫兹”（MHz）来表示 1,000,000 Hz。振动速率进一步提高，达到 1,000,000,000 Hz，这个频率简化为“吉赫兹”（GHz）。这些频率用于 802.11a（5 GHz）和 802.11b（2.4 GHz）。

### I

Independent Basic Service Set Identifier（IBSSID，独立基本服务集标识符）：用来标识一个配置成允许每一个无线客户端不需通过接入点而直接通信的无线网络。

Independent Network（独立网络）： 一种提供对等连接性的网络，通常是暂时的，不需在完整的网络基础结构上中继。

Infrastructure Network（基础结构网络）：一种围绕着接入点分布的无线网络。在这种环境中，接入点不但提供与有线网络的通信，还调节临近范围内的无线网络通信。

Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE，电气和电子工程师协会）：一个建立计算和通讯标准的工程组织。

ISM Band（ISM 频带）：FCC 为工业界、科学界和医学界（Industrial, Scientific and Medical）的应用而保留的一系列频带。这些频带的使用者在共享的基础上操作设备，也就是说他们必须预料并且接收其他合法用户的干扰。为 ISM 频带使用而制造的产品必须经 FCC 批准，但使用者不一定要持有许可证。除了 WLAN 外，ISM 频带还支持无绳电话、微波炉、婴儿监视器、玩具、业余无线电收发器和其他无线服务。

### K

Kerberos：一种验证系统，它使用称为“票卷”的独特密钥，能够在开放的网络上进行受保护的通讯。

### M

Media Access Control (MAC) Address（媒体访问控制地址）：一种由工厂固件化的地址。它在 LAN 或 WAN 上独特地标识网络硬件，如无线 PC 卡。

Microcell（微单元）：一个界定的物理空间，许多无线设备能在其中通讯。由于微单元既可能重叠，又可能孤立，所以单元的界限由一些规则和约定来确定。

Microwave（微波）： 从技术上说，此术语指任何超过 1.0 GHz 的频率。

Multipath（多通路）：无线电信号从发射器经过多重通路到达接收器而造成的信号变化。

### O

Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）：通过无线电波传送大量数字式数据时使用的一种调制技术。802.11a 和 802.11g 使用 OFDM。

### P

Personal Area Network（PAN，家域网）：一种个人区域网络，又称 PAN，是一种允许短距离内的计算设备，例如 PC、手提电脑、手持个人计算机、打印机和个人数字助理（PDA），通过有线或无线方式互相通讯的联网方案。

Preamble（引言）：一种经 WLAN 传输的预备信号，用来控制信号检测和时钟同步。

### R

Radio Frequency (RF) Terms（无线电频率术语(GHz、MHz、Hz））：度量频率的国际单位是“赫兹”（Hz），相当于较老的每秒一个周期单位。一个“兆赫兹”（MHz）是一百万赫兹。一个““吉赫兹”（GHz）是十亿赫兹。供参考：美国的标准电源频率是 60 Hz，AM 电台广播频率是 0.55 -1.6 MHz，FM 电台广播频率是 88-108 MHz，微波炉的操作频率通常是 2.45 GHz。

Range（范围）：一个给定系统能在其中通信的距离。

RC4： RSA 实验室设计的一种加密算法；具体地说，是一串伪随机字节组成的密码，用于 WEP 加密。

Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS，远程验证拨入用户服务）：一种验证用户的身份并授予对请求资源的访问权限的验证和会计系统。

Roaming（漫游）：一个无线节点在两个微单元之间移动。漫游通常发生于构建在多个接入点周围的基础结构网络。

### S

Service Set Identifier（SSID，服务集标识符）：用于在无线网络上标识客户端。

Shared key（共享密钥）：一种只有数据发送者和接收者知道的密钥。

Static IP Address（静态 IP 地址）：指派给 TCP/IP 网络上一个节点的永久性 IP 地址。

### T

Transmission Control Protocol（传输控制协议，TCP）：一种方法（协议），与 IP（互联网协议） 一起使用，在 LAN 或 WAN 上的网络设备之间发送以消息单元为形式的数据。.IP 执行数据递送（路由），而 TCP 跟踪每一个数据单元（称为数据包），消息分割成数据包经网络传递。

Transmission Control Protocol/Internet Protocol（传输控制协议互联网协议，TCP/IP）：网络上通讯所使用的基本通讯语言（即协议集），专为英特网而开发。TCP/IP 定义一整套协议，不单单是 TCP 和 IP。

Transceiver（收发器）：一个形容发送器与接收器的组合的常用术语。802.11a 和 802.11b 设备都可恰当地用数据收发器来叙述。

### U

UNII Band（UNII 频带）：非许可的全国信息基础结构。与 ISM 频带相反，FCC 只为 WLAN 类型通讯保留的一组频带。使用者必须接受来自其他合法 WLAN 使用者的干扰，但不存在或不应合法存在其他干扰问题。

### W

WEP64 和 WEP128： 有线等同隐私（Wired Equivalent Privacy），64 位和 128 位（64 位有时称为 40 位）。这是低水平加密技术，旨在为用户提供与 LAN 类似的隐私。建议尽可能使用 128 位选项。记住：802.11 设备向四面八方传输（广播），利用相当复杂的软件，有可能拷贝和解码 WEP 传输。拷贝和解码并不简单，不过是可能的。如果数据极其敏感，应考虑使用某种二级保护，例如强大的密码和另一级加密。现在可从有信誉的供应商购买合适软件包。WEP 还可防止外人未经授权访问您的系统，尽管这并不是原先的设计意图。已知有黑客从建筑物外访问系统，然后悠闲地上网，其费用均由系统拥有者负担。

Wide Area Network（WAN，广域网）：广域网（WAN）是一种音频、数据或视频网络，它将一个企业内的一个或多个计算机或网络与该企业之外的一个或多个计算机或网络连接起来。

Wireless（无线）： 一种微波收发器系统。

Wireless Network（无线网络）： 无线 LAN 是局域网的一种类型，它利用高频无线电波（而不是利用电缆线）实现节点之间的通讯。WLAN 是一种灵活的数据通讯系统，用作有线 LAN 的替代或扩充。

Wireless Node（无线节点）： 安装有无线网络接口卡（适配器）的用户计算机。

返回目录页面