Voltar ao índice

# Uso de perfis: Guia do usuário de conexão de rede do Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Visão geral do Assistente de perfil
- Criar novo perfil
- Editar um perfil existente
- Removendo um perfil
- Importação e exportação de perfis
- Definir a senha de um perfil
- Perfis do administrador
- Distribuição automática de perfis
- Suporte Sign-on único e tela Bem-vindo ao Windows XP e Alternação rápida de usuário

### Visão geral do Assistente de perfil

Use o Assistente de perfil para criar um perfil de rede para conexão com uma rede sem fio específica.

Quando Serviço de configuração Intel detectar uma rede disponível e o adaptador não estiver associado a outra rede sem fio, a página “Conectar a uma rede sem fio” é exibida. Do Intel PROSet/Wireless selecione uma rede da lista redes disponíveis e clique em Configurar.

1. A página Configurações gerais mostra o nome da rede e o modo de operação para a rede rede selecionada. O nome da rede sem fio (SSID) identificado não pode ser modificado mas é possível alterar o Nome do perfil exibido.

2. Clique em Próxima para exibir a página de configurações de segurança do Assistente de perfil. Selecionar o botão Próxima inicia o processo de consulta ao ponto de acesso para determinar o nível mais alto de segurança necessário à rede selecionada. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações sobre as opções de segurança.

3. Após determinar a segurança necessária, clique em Próxima.

4. A página Configurações de segurança exibe as informações exigidas que devem ser introduzidas para conectar-se a uma rede específica. Por exemplo, se uma rede WEP de Infra-estrutura for selecionada, as informações de criptografia WEP e de índice de chave serão exibidas, mas só será necessário inserir a Chave de rede WEP. Se você não souber as configurações de rede exigidas, entre em contato com o seu administrador de sistema.

### Criar um novo perfil

Use o Assistente de perfil para criar um novo perfil.

Ao selecionar uma rede da lista Redes disponíveis e clicar em Configurar, o Assistente de perfis o guia através das etapas necessárias para criar um perfil e conectar-se a uma rede. Durante este processo, o Assistente de perfis tenta detectar para você as configurações de segurança apropriadas.

Para criar um novo perfil e se conectar com uma rede sem fio:

1. Da janela principal do Intel PROSet/Wireless clique em Adicionar. O Assistente de perfis é aberto e a página configurações Gerais é exibida.

2. Digite o nome de perfil caixa de texto Nome de perfil.
3. Digite o nome da rede sem fio (SSID) na caixa de texto.
4. Selecione o Modo de Operação: Rede ou Entre dispositivos.
5. Clique em Avançado para ver as seguintes opções:

- Proteger este perfil com senha. Clique em Proteger este perfil com senha. Digite a senha na caixa de texto e digite-a novamente na caixa de texto Confirme a senha.

- Importação automática deste perfil (somente para administradores de rede).

- Ponto de acesso obrigatório. Esta opção instrui o adaptador sem fio a associar-se a um ponto de acesso específico.

6. Da página configurações Gerais, clique em Próxima. A página Segurança aparecerá

7. A página Configurações de segurança mostra o status da segurança atual do ponto de acesso da rede. Clique em Próxima para definir as opções de criptografia de dados e autenticação de rede.

8. Selecione as opções de Autenticação de rede e Criptografia de dados. Digite as configurações de chave de criptografia e configure os parâmetros do 802.1x conforme necessário. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.

9. Clique em OK quando tiver terminado as configurações do perfil. O Assistente de perfis termina e você retorna para a janela principal do Intel PROSet/Wireless. Para alterar ou verificar as configurações do perfil, clique no botão Voltar.

10. Se você não estiver conectado atualmente a uma rede, o Intel PROSet/Wireless detecta que um novo perfil foi adicionado e tenta automaticamente conectar-se a este novo perfil.

11. Se desejar conectar-se manualmente a este perfil, clique em Conectar para conectar-se à rede sem fio. O ícone da conexão mostra o status da conexão atual. O nome da rede, velocidade de transmissão e recepção e qualidade do sinal também são exibidos.

### Editar um perfil existente

Para editar um perfil existente:

1. Selecione o perfil a ser editado na Lista de perfis.
2. Clique em Propriedades. As páginas Configurações gerais e as Configurações de segurança mostram todas as configurações e parâmetros de perfil que podem ser modificados.
3. Clique em Próxima e Voltar para navegar através dos parâmetros Configuração de segurança e Geral.

- Configurações Gerais. Consulte Configurações gerais para obter mais informações.
- Configurações de segurança. Consulte Configurações de segurança para obter mais informações.

### Removendo um perfil

Para remover um perfil:

1. Selecione o perfil a ser removido na Lista de perfis.
2. Clique em Remover para excluir o perfil.

| NOTA: | Não é possível apagar todos os perfis da Lista de perfis. Deve existir sempre um perfil exibido nessa lista.

### Importação e exportação de perfis

| Nota: | Um perfil protegido por senha pode ser importado e exportado, contudo, antes de editar o perfil, deve ser digitada a senha. Consulte Definir a senha de um perfil para obter mais informações.

#### Exportar perfis

Para exportar perfis da lista de perfis:

1. Da janela principal do Intel PROSet/Wireless, clique em Importar/Exportar no menu Perfis.
2. Selecione o perfil ou perfis na lista,
3. Especifique a pasta de destino no disco rígido. É possível usar o botão Procurar para navegar para uma pasta.
4. Clique em OK após a exportação bem-sucedida dos perfis.
5. Clique em Fechar para fechar a janela principal do Intel PROSet/Wireless.

#### Importar perfis

Para adicionar perfis à lista de perfis:

1. Da janela principal do Intel PROSet/Wireless, clique em Importar/exportar no menu Perfis.
2. Clique em Importar.
3. Localize, no disco rígido, o perfil a ser importado ou digite o nome do perfil no campo Nome do arquivo. A extensão do perfil é .profile ou .p50. Os perfis a serem importados podem ser localizados em qualquer diretório selecionado no computador.
4. Clique em Importar para importar o perfil para a lista de perfis.
5. Clique em Fechar para voltar à janela principal do Intel PROSet/Wireless. O perfil importado será exibido na lista de perfis e estará pronto para ser usado.

### Definir a senha de um perfil

| Nota: | Um perfil protegido por senha pode ser importado e exportado, contudo, antes de editar o perfil, deve ser digitada a senha.

Para definir a senha de um perfil existente:

1. Da janela principal Intel PROSet/Wireless clique em Propriedades. A página Configurações gerais é exibida.
2. Clique em Avançado.
3. Clique em Proteger este perfil com senha.
4. Senha: Digite a senha.
5. Confirmar a senha: Digite novamente a senha.
6. Clique em OK para salvar a configuração e voltar à página de configurações gerais.
7. Clique em OK. A janela principal do Intel PROSet/Wireless é exibida.

## Perfis do administrador

Os perfis de administrador são criados usando as Ferramentas do administrador.

Os Perfis de administrador são perfis ou perfis compartilhados que são de propriedade e gerenciados pelo administrador de rede ou pelo administrador deste computador. Estes perfis são comuns/compartilhados por todos os usuários deste computador. Entretanto, os usuários finais não podem modificar estes perfis, eles podem somente ser modificados a partir das Ferramentas do administrador que são protegidas por senha.

Há dois tipos de Perfis de administrador: Persistente e Pré-login/Comum.

### Conexão Persistente

Os perfis persistentes são aplicados no período de inicialização ou quando ninguém estiver logado no computador. Após o log off de um usuário, um perfil Persistente mantém uma conexão sem fio até que o computador seja desligado ou se um usuário diferente fizer o login.

### Perfis de pré-login/Comum

Os perfis de pré-login/comuns são aplicados assim que um usuário fizer o login. Se um suporte de Sign-on único ("Use o nome do usuário e senha do Windows) estiver instalado, a conexão é feita como parte do login do Windows na seqüência (pré-login). Se o suporte Sign-on único não estiver instalado no computador, o perfil é aplicado já que a sessão do usuário está ativa. Os perfis de pré-login/comuns sempre aparecem no topo da lista de perfis do usuário. Um usuário pode ainda priorizar os seus próprios perfis que eles criaram mas eles não podem priorizar novamente os perfis de pré-login/comum. Já que estes perfis aparecem no topo da lista de perfis, o Intel PROSet/Wireless tenta automaticamente conectar-se primeiro aos perfis de administrador antes que qualquer usuário crie os perfis.

### Status de conexão pré-login

Quando o componente de Sign-on único estiver instalado, você tem o suporte de pré-login.

Durante o login do Windows na seqüência, a página de status de pré-login é exibida. Esta página exibe o progresso da conexão de rede. Após o adaptador sem fio estar associado com o ponto de acesso da rede, a página Status fecha.

### Propriedades de exportação do administrador

Use as opções Configurações do administrador e Perfis do administrador para configurar os perfis compartilhados para exportação. Os perfis e configurações exportados podem ser transferidos para qualquer pasta de 'importação automática' do Intel PROSet/ Wireless . Eles são exportados como um pacote.

Diálogo Propriedades de exportação do administrador

Nome | Descrição
Exportar as preferências do administrador | Etapa 1: Selecionar quais as preferências que você quer exportar: Configurações de administrador: Exporte todas as configurações. Isto inclui o controle guardas as credenciais e a coexistência do Microsoft Windows XP. Perfis de administrador: Exportar todos os perfis persistentes e de pré-login/comum. Etapa 2: Selecionar o arquivo de destino: Botão Procurar: Selecionar o caminho e diretório de destino. O arquivo de destino de exportação tem uma extensão .sso. Este caminho aparece na janela do diretório de destino. Etapa 3: Exportar as preferências selecionadas: Botão Exportar: Comece a exportar os perfis para a pasta de destino atribuída.
Fechar | Fechar página.
Ajuda? | Mostra as informações de ajuda desta página.

### Distribuição automática de perfis

O recurso Ativar importação automática permite que o administrador da rede distribua perfis automaticamente para computadores da rede. Esses perfis podem ser importados automaticamente a partir do diretório \Arquivos de programas\Intel\Wireless\AutoImport no computador do cliente. A opção Habilitar a importação automática encontra-se na página Configurações avançadas. Clique em Avançado na página de configurações gerais do Assistente de perfil para acessar as configurações avançadas.

O perfil deve ser copiado em um diretório específico do computador host, e dali pode ser distribuído para vários computadores. Ao ser recebido pelo computador remoto, o perfil estará automaticamente disponível para uso na Lista de perfis. Se o usuário tentar editar um perfil distribuído, protegido por senha, será solicitada uma senha.

A importação automática de perfis é feita através da monitoração da pasta import do disco rígido para detectar novos perfis. Somente os perfis com a caixa Habilitar a importação automática marcada podem ser automaticamente importados. Se já existir um perfil com o mesmo nome na Lista de perfis, será mostrado um diálogo onde você poderá recusar ou aceitar a importação, em cujo caso o perfil existente será substituído. Todos os perfis importados serão colocados no final da lista de perfis e o arquivo do perfil será imediatamente excluído depois da importação, quer a importação seja bem-sucedida ou não.

Para importar um perfil na Lista de perfis:

1. Selecione o perfil da Lista de perfis e clique no botão Propriedades.
2. Clique no botão Avançado.
3. Selecione Habilitar a importação automática.
4. Clique em OK para salvar a configuração e sair.
5. Clique em OK para fechar a página Configurações gerais.
6. Exportar o perfil da Lista de perfis. Consulte Importar e exportar perfis para obter mais detalhes.
7. Copie o perfil exportado do respectivo diretório para o diretório Arquivos de programas\Intel\Wireless\AutoImport. A partir de agora, o perfil está pronto para ser distribuído para outros computadores.

## Suporte Sign-on único e tela Bem-vindo ao Windows XP e Alternação rápida de usuário

A Alternação rápida de usuário e a Tela Bem-vindo ao Windows XP são desativadas quando o suporte Sign-on único estiver instalado.

O Sign-on único ("Use o nome e a senha do usuário") é direcionado para o ambiente empresarial no qual os usuários fazem o login aos seus computadores com um nome de usuário, senha e um domínio típico. Alternação rápida de usuário não suporta o login de domínio.

| Nota: | Por padrão, a Alternação rápida de usuário estará ativada se você estiver usando o Windows XP Home Edition. É direcionado ao usuário doméstico; a Alternação rápida de usuário também está disponível no Windows XP Professional se instalado em um computador independente ou conectado a um grupo de trabalho. Se um computador executando o Windows XP Professional for adicionado a um domínio, a opção Comutação rápida do usuário não estará disponível.

Voltar ao índice

Marcas registradas e Isenções de responsabilidade