Takaisin Sisältö-sivulle

# Tekniset tiedot: Intel PRO/Wireless 2915ABG Network Connection - käyttöopas

- Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection

## Tekniset tiedot: Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

Muotokerroin | Mini PCI Type 3A
Mitat | Leveys 59,75 mm, pituus 50,95 mm, korkeus 5,0 mm (2,85 x 1,75 x 0,20 tuumaa)
Paino | 12,90 g (0,7 oz.)
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen SO-DIMM-reunaliitin
Jännite | 3,3 volttia
Käyttölämpötila | 0 – +70 °C
Ilmankosteus | 50–85 %, tiivistymätön
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Taajuuskaista | 5.15 GHz – 5.85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (vaihtelee maan mukaan)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | 4 – 12 ei-päällekkäistä, maasta riippuvainen | Kanava 1-11 (vain Yhdysvallat) Kanava 1-13 (Japani, Eurooppa)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows XP, Windows 2000
Wi-Fi® Alliance -sertifiointi | Wi-Fi®-sertifiointi 802.11b:lle, 802.11g:lle, 802.11a:lle
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Tekniset tiedot: Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection

Muotokerroin | Mini PCI Type 3A
Mitat | Leveys 59,75 mm, pituus 50,95 mm, korkeus 5,0 mm (2,85 x 1,75 x 0,20 tuumaa)
Paino | 12,90 g (0,7 oz.)
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Kaksitieantenni | Emolevyllä oleva kaksitiekytkentä
Liittimen rajapinta | 124-nastainen SO-DIMM-reunaliitin
Jännite | 3,3 volttia
Käyttölämpötila | 0 - +80 °C
Ilmankosteus | 50–85 %, tiivistymätön
2,4 GHz (802.11b/g) | Suurimmassa osassa maailmaa (Yhdysvallat) | Muualla maailmassa (Eurooppa, Japani)
Taajuusalueet | 2,412- 2.462 GHz | 2,412- 2,472 GHz
Kanavat | 1 - 11 aktiivinen haku. | 1 - 13 aktiivinen haku.
Modulointi | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Langaton tietoväline | 2,4 GHz ISM: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) ja OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows XP, 2000
Wi-Fi® Alliance -sertifiointi | Wi-Fi®-sertifiointi 802.11b:lle, 802.11g:lle, 802.11a:lle
WLAN-standardi | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkkitehtuuri | Perusrakenne- tai Ad Hoc (vertaiskäyttö) -toimintatilat
Suojaus | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-bittinen, WEP 128-bittinen ja 64-bittinen. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Takaisin Sisältö-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet