Retour au sommaire

# Utilisation des profils : Guide de l'utilisateur de la carte de connexion réseau Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Présentation de l'Assistant Profil
- Créer un nouveau profil
- Modifier un profil existant
- Supprimer un profil
- Importation et exportation de profils
- Configuration d'un mot de passe de profil
- Profils d'administration
- Distribution automatique des profils
- Fonctionnalité Ouverture de session unique, écran de bienvenue et changement rapide d'utilisateur Windows XP

### Présentation de l'Assistant Profil

Utilisez l'Assistant Profil pour créer un profil en vue de la connexion à un réseau sans fil spécifique.

Lorsque le Service de configuration Intel détecte un réseau disponible, et que la carte n'est pas associée à un autre réseau sans fil, la page Connexion à un réseau sans fil s'affiche. Dans Intel PROSet/Wireless, sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux disponibles, et cliquez ensuite sur Configurer.

1. La page Paramètres généraux s'affiche avec le nom et le mode de fonctionnement du réseau sélectionné. Le nom du réseau sans fil (SSID) identifié ne peut être modifié, mais bien le nom du profil affiché.

2. Cliquez sur Suivant pour afficher la page Paramètres de sécurité de l'Assistant Profil. Cette action démarre le processus d'interrogation du point d'accès, permettant de déterminer le plus haut niveau de sécurité requis pour le réseau sélectionné. Reportez-vous à la section Configuration de la sécurité pour obtenir davantage d'informations sur les options de sécurité.

3. Lorsque le niveau de sécurité requis est déterminé, cliquez sur Suivant.

4. La page Paramètres de sécurité affiche les informations requises et à compléter avant de pouvoir établir une connexion avec le réseau. Par exemple, si un réseau d'infrastructure avec chiffrement WEP est sélectionné, les informations du chiffrement WEP et de l'index de clé sont affichées, mais seule la clé réseau WEP doit être complétée. Si vous ne connaissez pas les paramètres réseau requis, contactez votre administrateur système.

### Créer un nouveau profil

Utilisez l'Assistant Profil pour créer un nouveau profil.

Si vous sélectionnez un réseau dans la liste Réseaux disponibles et que vous cliquez sur Configurer, l'Assistant Profil démarre et vous guide tout au long des étapes nécessaires pour créer un profil et établir une connexion avec le réseau. Au cours de ce processus, l'Assistant Profil essaie de détecter les paramètres de sécurité appropriés pour la connexion.

Pour créer un nouveau profil et se connecter à un réseau sans fil :

1. Dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless, cliquez sur Ajouter. L'Assistant Profil démarre et la page Paramètres généraux s'affiche.

2. Entrez un nom de profil dans la zone de texte Nom du profil.
3. Entrez le nom du réseau sans fil (SSID) dans la zone de texte.
4. Sélectionnez un mode de fonctionnement : Infrastructure (réseau) ou Ad hoc (poste à poste).
5. Cliquez sur le bouton Avancé pour configurer les options suivantes :

- Protéger le profil par un mot de passe. Cliquez sur Protéger ce profil par un mot de passe. Entrez le mot de passe dans la zone de texte, et entrez-le à nouveau dans la zone de texte Confirmer le mot de passe.

- Importation automatique du profil (pour les administrateurs réseau uniquement).

- Point d'accès obligatoire. Cette option permet d'associer la carte sans fil à un point d'accès spécifique.

6. Dans la page Paramètres généraux, cliquez sur Suivant. La page Paramètres de sécurité s'affiche.

7. La page Paramètres de sécurité affiche l'état actuel de la sécurité pour le point d'accès du réseau. Cliquez sur Suivant pour sélectionner les options d'authentification réseau et de chiffrement des données.

8. Sélectionnez les options d'authentification réseau et de chiffrement des données. Entrez les paramètres de la clé de chiffrement et configurez les paramètres 802.1x nécessaires. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour obtenir davantage d'informations.

9. Cliquez sur OK lorsque la configuration des paramètres du profil est terminée. L'Assistant Profil se ferme et vous êtes renvoyé dans Intel PROSet/Wireless. Pour modifier ou vérifier les paramètres du profil, cliquez sur le bouton Précédent.

10. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, Intel PROSet/Wireless détecte automatiquement l'ajout du nouveau profil et tente automatiquement d'établir une connexion avec ce nouveau profil.

11. Si vous voulez vous connecter manuellement en utilisant ce profil, cliquez sur Connexion pour établir une connexion avec le réseau sans fil. L'icône de connexion affiche l'état actuel de la connexion. Le nom du réseau, la vitesse de transmission et de réception, et la qualité du signal, sont également affichés.

### Modifier un profil existant

Pour modifier un profil existant :

1. Sélectionnez le profil à modifier dans la liste des profils.
2. Cliquez sur Propriétés. Les pages Paramètres généraux et Paramètres de sécurité affichent tous les paramètres de profil pouvant être modifiés.
3. Utilisez les boutons Suivant et Précédent pour naviguer entre les paramètres généraux et les paramètres de sécurité.

- Paramètres généraux. Reportez-vous à la section Paramètres généraux pour davantage d'informations.
- Paramètres de sécurité. Reportez-vous à la section Paramètres de sécurité pour davantage d'informations.

### Supprimer un profil

Pour supprimer un profil :

1. Sélectionnez le profil à supprimer de la Liste des profils.
2. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le profil.

| REMARQUE : | il n'est pas possible de supprimer tous les profils de la Liste des profils. Un profil doit toujours rester affiché dans la liste.

### Importation et exportation de profils

| Remarque : | vous pouvez importer et exporter un profil protégé par mot de passe. Il est cependant nécessaire d’entrer le mot de passe avant de pouvoir modifier ce profil. Reportez-vous à la section Configuration d'un mot de passe de profil pour davantage d'informations.

#### Exporter des profils

Pour exporter des profils de la liste des profils :

1. Dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless, cliquez sur Importer/Exporter dans le menu Profils.
2. Sélectionnez le ou les profils dans la liste.
3. Spécifiez le dossier de destination sur votre disque dur. Vous pouvez utiliser le bouton Parcourir pour rechercher un dossier.
4. Lorsque les profils ont été exportés, cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless.

#### Importer des profils

Pour ajouter des profils à la liste des profils :

1. Dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless, cliquez sur Importer/Exporter dans le menu Profils.
2. Cliquez sur Importer.
3. Recherchez le profil que vous souhaitez importer sur votre ordinateur, ou entrez le nom de profil dans le champ Nom de fichier. L'extension de profil est .profile ou .p50. Les profils à importer peuvent être enregistrés dans n'importe quel répertoire de votre ordinateur.
4. Cliquez sur Importer pour importer le profil dans la Liste des profils.
5. Cliquez sur Fermer pour revenir à la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless. Le fichier importé s'affiche dans la Liste des profils et est prêt à être utilisé.

### Configuration d'un mot de passe de profil

| Remarque : | vous pouvez importer et exporter un profil protégé par mot de passe. Il est cependant nécessaire d’entrer le mot de passe avant de pouvoir modifier ce profil.

Pour définir le mot de passe d'un profil existant :

1. Dans la fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless, cliquez sur le bouton Propriétés. La page Paramètres généraux apparaît.
2. Cliquez sur Avancées.
3. Cliquez sur Protéger ce profil par un mot de passe.
4. Mot de passe : Entrez le mot de passe.
5. Confirmer le mot de passe : Entrez à nouveau le mot de passe.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres et revenir à la fenêtre Paramètres généraux.
7. Cliquez sur OK. La fenêtre principale d'Intel PROSet/Wireless s'affiche.

## Profils d'administration

Les profils d'administration sont créés à l'aide de l'outil Administration système.

Les profils d'administration sont des profils communs ou des profils partagés appartenant à l'administrateur du réseau ou de l'ordinateur, et qui sont gérés par celui-ci. Ces profils sont communs/partagés par tous les utilisateurs de l'ordinateur. Les utilisateurs finaux ne peuvent cependant pas modifiés ces profils. Ils ne peuvent être modifiés que depuis l'outil Administration système qui est protégé par mot de passe.

Il existe deux types de profils d'administration : les profils Connexion permanente et les profils Connexion avant ouverture de session/Communs.

### Connexion permanente

Les profils de connexion permanente sont appliqués au démarrage et lorsque aucun utilisateur n'est connecté à l'ordinateur. Un profil de connexion permanente maintient la connexion sans fil active après la déconnexion d'un utilisateur, soit jusqu'à ce que l'ordinateur soit éteint, soit jusqu'à ce qu'un autre utilisateur se connecte.

### Profils Connexion avant ouverture de session/communs

Les profils de connexion avant ouverture de session/communs sont appliqués dès qu'un utilisateur ouvre une session Windows. Si la fonctionnalité Ouverture de session unique (« Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows ») est installée, la connexion est établie dans le cadre de la séquence de connexion Windows. Si cette fonctionnalité n'est pas installée sur l'ordinateur, le profil est appliqué dès que la session de l'utilisateur est active. Les profils de connexion avant ouverture de session/communs apparaissent toujours en haut de la liste des profils d'un utilisateur. Un utilisateur peut définir la priorité de ses propres profils, mais il ne peut modifier la priorité des profils de connexion avant ouverture de session/communs. Ces profils apparaissant en haut de la liste des profils, Intel PROSet/Wireless essaie automatiquement de se connecter en utilisant tout d'abord les profils d'administration, puis les profils créés par l'utilisateur.

### État de la connexion avant ouverture de session

Si le composant Ouverture de session unique est installé, les profils Connexion avant ouverture de session/communs sont pris en charge.

Au cours de la séquence d'ouverture d'une session Windows, la page État de la connexion avant ouverture de session s'affiche. Cette page affiche la progression de la connexion au réseau. Elle se ferme dès que la carte sans fil est associée à un point d'accès du réseau.

### Propriétés d'exportation de l'administrateur

Utilisez les options Paramètres d'administration et Profils d'administration pour configurer les profils partagés afin de les exporter. Les profils et les paramètres exportés peuvent être envoyés vers n'importe quel dossier d'importation automatique d'Intel PROSet/ Wireless. Ils sont exportés sous forme d'un seul fichier.

Boîte de dialogue Exportation des préférences d'administration

Nom | Description
Exportation des préférences d'administration | Étape 1 : Sélection des préférences à exporter Paramètres d'administration : Exporte tous les paramètres. Ces paramètres comprennent les informations d'authentification mises en cache et la coexistence Microsoft Windows XP. Profils d'administration : Exporte tous les profils de Connexion permanente et de Connexion avant ouverture de session/Communs. Étape 2 : Sélection du fichier de destination Bouton Parcourir : Sélectionnez le chemin d'accès et le répertoire de destination. Le fichier de destination de l'exportation porte l'extension .sso. Le chemin d'accès du répertoire est affiché dans la fenêtre du répertoire de destination. Étape 3 : Exportation des préférences sélectionnées Bouton Exporter : Démarre l'exportation des profils sélectionnés vers le dossier de destination choisi.
Fermer | Ferme la page.
Aide ? | Affiche l'aide en ligne de cette page.

### Distribution automatique des profils

La fonctionnalité Activer l'importation automatique permet à un administrateur réseau de distribuer automatiquement un profil sur les ordinateurs connectés à un réseau. Les profils peuvent être importer automatiquement sur l'ordinateur client depuis le répertoire \Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport. L'option Activer l'importation automatique se trouve dans la page Paramètres avancés. Cliquez sur Avancé dans la page Paramètres généraux de l'Assistant Profil pour accéder aux paramètres avancés.

Le profil doit être copié vers un répertoire spécifique de l'ordinateur hôte. À partir de là, le profil peut être distribué sur plusieurs ordinateurs. Lorsque le profil est reçu par l'ordinateur distant, il est immédiatement disponible dans la liste des profils. En cas de tentative de modification d'un profil distribué protégé par mot de passe, une invite de mot de passe apparaît.

L'importation automatique de profils est possible grâce au contrôle permanent du dossier import de votre disque dur. Seuls les profils dont la case Activer l'importation automatique est cochée peuvent être importés automatiquement. Si un profil du même nom existe déjà dans la Liste des profils, une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez soit rejeter l'importation, soit l'accepter, auquel cas le profil existant est remplacé. Tous les profils importés sont placés au bas de la Liste des profils. Le fichier de profil est supprimé aussitôt après l'importation, qu'elle soit réussie ou non.

Pour importer un profil dans la Liste des profils :

1. Sélectionnez le profil dans la Liste des profils et cliquez ensuite sur le bouton Propriétés.
2. Cliquez sur le bouton Avancé.
3. Sélectionnez Activer l'importation automatique.
4. Cliquez sur OK pour quitter et enregistrer le paramètre.
5. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Paramètres généraux.
6. Exporter le profil de la Liste des profils. Reportez-vous à la section Importation et exportation de profils pour obtenir davantage d'informations.
7. Copiez le profil exporté depuis son répertoire vers le répertoire Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport. Le profil peut maintenant être distribué sur d'autres ordinateurs.

## Fonctionnalité Ouverture de session unique, écran de bienvenue et changement rapide d'utilisateur Windows XP

La fonctionnalité Changement rapide d'utilisateur et l'écran de bienvenue Windows XP sont désactivés lorsque la fonctionnalité Ouverture de session unique est installée.

La fonctionnalité Ouverture de session unique (« Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows ») est conçue pour les environnements d'entreprise dans lesquels les utilisateurs se connectent à leur ordinateur en entrant un nom d'utilisateur, un mot de passe et, généralement, un domaine. La fonctionnalité Changement rapide d'utilisateur ne prend pas en charge l'ouverture de session par domaine.

| Remarque : | la fonction de changement rapide d'utilisateur de Windows est activée par défaut sous Windows XP Édition familiale. Cette fonction est destinée aux utilisateurs privés, et elle est également disponible sous Windows XP Professionnel si vous l'installez sur un ordinateur autonome ou sur un ordinateur connecté à un groupe de travail. Si un ordinateur fonctionnant sous Windows XP Professionnel est ajouté à un domaine, l'option de changement rapide d'utilisateur ne sera pas disponible.

Retour au sommaire

Marques de commerce et dénis de responsabilité