Powrót do Spisu treści

# Korzystanie z profili: Instrukcja obsługi karty Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

- Przegląd Kreatora profili
- Tworzenie nowego profilu
- Edytowanie istniejącego profilu
- Usuwanie profilu
- Importowanie i eksportowanie profili
- Ustawianie hasła dla profilu
- Profile administratora
- Automatyczna dystrybucja profili
- Obsługa logowania pojedynczego, ekran powitalny systemu Windows XP i szybkie przełączanie użytkowników

### Przegląd Kreatora profili

Kreator profili służy do tworzenia profili sieciowych, umożliwiających łączenie z określonymi sieciami.

Jeśli dostępna sieć zostanie wykryta przez usługę konfiguracji Intel, a karta nie została skojarzona z inną siecią bezprzewodową, wyświetlana jest strona Połącz z siecią bezprzewodową. Z listy Dostępne sieci programu Intel PROSet/Wireless, wybierz sieć i kliknij przycisk Konfiguruj.

1. Wyświetlona zostanie strona Ustawienia ogólne, zawierająca nazwę sieciową i tryb działania wybranej sieci. Zidentyfikowanej nazwy sieci bezprzewodowej (identyfikatora SSID) nie można modyfikować — można natomiast zmieniać nazwę profilu.

2. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do strony Kreatora profili: Ustawienia zabezpieczeń. Powoduje to uruchomienie procesu sondowania punktu dostępu, w celu określenia najwyższego poziomu zabezpieczeń, wymaganego dla wybranej sieci. Więcej informacji na temat opcji zabezpieczeń, można znaleźć w sekcji Konfigurowanie zabezpieczeń.

3. Po wykryciu wymaganych zabezpieczeń, kliknij przycisk Dalej.

4. Wyświetlona zostanie strona Ustawienia zabezpieczeń z informacjami, które należy wprowadzić, aby uzyskać połączenie z daną siecią. Jeśli na przykład wybrana została infrastrukturalna sieć WEP, wyświetlane jest szyfrowanie WEP i indeks klucza, ale wystarczy wprowadzić klucz sieciowy WEP. W przypadku wątpliwości związanych z wymaganymi ustawieniami sieci należy skontaktować się z administratorem system.

### Tworzenie nowego profilu

Utwórz nowy profil za pomocą Kreatora profili.

Po zaznaczeniu sieci na liście Dostępne sieci i kliknięciu przycisku Konfiguruj, Kreator profili przeprowadza użytkownika przez kolejne kroki tworzenia profilu i łączenia z siecią. W trakcie tego procesu, Kreator profili próbuje wykryć odpowiednie ustawienia zabezpieczeń.

Aby utworzyć nowy profil i połączyć się z siecią bezprzewodową:

1. W oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless, kliknij przycisk Dodaj. Uruchomiony zostanie Kreator profili i wyświetlona zostanie strona Ustawienia ogólne.

2. W polu tekstowym Nazwa profilu wprowadź nazwę profilu.
3. W polu tekstowym wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej (SSID).
4. Wybierz tryb działania: Sieć lub Urządzenie z urządzeniem.
5. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Zabezpiecz ten profil hasłem. Kliknij opcję Zabezpiecz ten profil hasłem. Wprowadź hasło w polu tekstowym, a następnie w polu tekstowym Potwierdź hasło.

- Automatyczny import. Importowanie profilu (tylko dla administratorów systemu).

- Obowiązkowy punkt dostępu. Ta opcja powoduje kojarzenie karty sieci bezprzewodowej z określonym punktem dostępu.

6. Na stronie Ustawienia ogólne, kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Ustawienia zabezpieczeń.

7. Na stronie Ustawienia zabezpieczeń, wyświetlany jest bieżący stan zabezpieczeń punktu dostępu do sieci. Kliknij przycisk Dalej, aby ustawić opcje Potwierdzanie autentyczności sieci i Szyfrowanie danych.

8. Wybierz opcje Potwierdzanie autentyczności sieci i Szyfrowanie danych. Wprowadź ustawienia klucza szyfrowania i skonfiguruj ustawienia 802.1x według potrzeb. Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w sekcji Ustawienia zabezpieczeń.

9. Po wprowadzeniu ustawień profilu kliknij przycisk OK. Działanie Kreatora profili zostanie zakończone i nastąpi powrót do okna głównego programu Intel PROSet/Wireless. Aby zmienić lub zweryfikować ustawienia profilu, kliknij przycisk Wstecz .

10. Jeśli użytkownik nie jest aktualnie połączony z siecią, program Intel PROSet/Wireless wykrywa dodanie nowego profilu i próbuje automatycznie połączyć się z nowym profilem.

11. Aby ręcznie połączyć się z tym profilem, kliknij przycisk Połącz w celu połączenia się z siecią bezprzewodową. Ikona połączenia wskazuje bieżący stan połączenia. Wyświetlana jest również nazwa sieciowa, szybkość transmisji i odbioru oraz jakość sygnału.

### Edytowanie istniejącego profilu

Aby dokonać edycji istniejącego profilu:

1. Z listy profili wybierz profil, który ma zostać poddany edycji.
2. Kliknij przycisk Właściwości. Na stronach Ustawienia ogólne i Ustawienia zabezpieczeń wyświetlane są wszystkie ustawienia i parametry profilu, które można modyfikować.
3. Między ustawieniami ogólnymi i ustawieniami zabezpieczeń, można przełączać się za pomocą przycisków Dalej i Wstecz .

- Ustawienia ogólne. Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w sekcji Ustawienia ogólne.
- Ustawienia zabezpieczeń. Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w sekcji Ustawienia zabezpieczeń.

### Usuwanie profilu

Aby usunąć profil:

1. Z listy profili wybierz profil, który ma zostać usunięty.
2. Aby usunąć profil, kliknij opcję Usuń.

| UWAGA: | Nie można usunąć wszystkich profili z listy. Lista musi zawierać co najmniej jeden profil.

### Importowanie i eksportowanie profili

| Uwaga: | Możliwe jest importowanie lub eksportowanie profili zabezpieczonych hasłem pod warunkiem, że przed edycją profilu zostanie podane hasło. Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w sekcji Ustawianie hasła profilu.

#### Eksportowanie profili

Aby wyeksportować profil z listy profili:

1. W oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless, w menu Profile wybierz polecenie Importuj/Eksportuj .
2. Wybierz profil(e) z listy.
3. Określ folder docelowy na dysku twardym. Aby przejść do folderu, można użyć przycisku Przeglądaj .
4. Po pomyślnym wyeksportowaniu profili, kliknij przycisk OK.
5. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno główne programu Intel PROSet/Wireless.

#### Importuj profile:

Aby dodać profile do listy:

1. W oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless, w menu Profile wybierz polecenie Importuj/Eksportuj .
2. Kliknij przycisk Importuj.
3. Wyszukaj na komputerze profil, który ma zostać zaimportowany, lub wprowadź nazwę profilu w polu nazwy pliku. Rozszerzenie pliku profilu to .profile lub .p50. Importowane profile mogą zostać umieszczone w dowolnym katalogu.
4. Kliknij przycisk Importuj, aby importować profil do listy profilów.
5. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do okna głównego programu. Zaimportowany profil zostanie wyświetlony na liście profili i będzie gotowy do użycia.

### Ustawianie hasła dla profilu

| Uwaga: | Importowanie i eksportowanie profili zabezpieczonych hasłem, jest możliwe pod warunkiem, że przed dokonaniem edycji profilu zostanie podane hasło.

Aby ustawić hasło dla istniejącego profilu:

1. W oknie głównym programu Intel PROSet/Wireless kliknij przycisk Właściwości. Wyświetlona zostanie strona Ustawienia ogólne.
2. Kliknij przycisk Zaawansowane.
3. Kliknij opcję Zabezpiecz ten profil hasłem.
4. Hasło: Wprowadź hasło.
5. Potwierdź hasło: Wprowadź hasło ponownie.
6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i powrócić do strony Ustawienia ogólne.
7. Kliknij przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno główne programu Intel PROSet/Wireless.

## Profile administratora

Profile administratora tworzy się za pomocą Narzędzia administratora.

Profile administratora to profile (lub profile współużytkowane) zarządzane przez administratora sieci lub administratora danego komputera. Te profile są wspólne, czyli współużytkowane przez wszystkich użytkowników komputera. Użytkownicy nie mogą jednak modyfikować tych profili. Można to robić tylko za pomocą Narzędzia administratora, które jest chronione hasłem.

Istnieją dwa typy profili administratora: Trwałe i Przed logowaniem/Wspólne.

### Łączenie trwałe

Profile trwałe są stosowane podczas uruchamiania systemu lub gdy na komputerze nie jest zalogowany żaden użytkownik. Po wylogowaniu użytkownika, połączenie bezprzewodowe jest utrzymywane do momentu wyłączenia komputera lub zalogowania innego użytkownika.

### Profile łączenia przed logowaniem/wspólnego

Profile Przed logowaniem/Wspólne, są stosowane po logowaniu użytkownika. Jeśli zainstalowano obsługę funkcji logowania pojedynczego (Użyj nazwy użytkownika i hasła systemu Windows), połączenie jest nawiązywane w trakcie logowania w systemie Windows. Jeśli obsługa logowania pojedynczego nie została zainstalowana, profil jest stosowany po aktywowaniu sesji użytkownika. Profile łączenia przed logowaniem/wspólnego są zawsze wyświetlane na górze listy profili. Użytkownicy mogą określać priorytety dla własnych profili, ale nie dla profili łączenia przed logowaniem/wspólnego. Ponieważ profile te znajdują się na górze listy profili, program Intel PROSet/Wireless najpierw próbuje automatycznie łączyć się z profilami administratora, a dopiero później z profilami użytkownika.

### Stan łączenia przed logowaniem

Po zainstalowaniu obsługi logowania pojedynczego dostępna jest obsługa łączenia przed logowaniem/wspólnego.

Podczas logowania w systemie Windows wyświetlana jest strona Stan łączenia przed logowaniem. Na tej stronie wyświetlany jest postęp łączenia z siecią. Po skojarzeniu karty sieci bezprzewodowej z punktem dostępu do sieci, strona stanu zostaje zamknięta.

### Preferencje eksportu (administrator)

Opcje Ustawienia administratora i Profile administratora umożliwiają konfigurowanie profili współużytkowanych do eksportu. Eksportowane profile i ustawienia mogą być przekazywane do dowolnego folderu Auto Import programu Intel PROSet/ Wireless. Profile i ustawienia są eksportowane jako jeden pakiet.

Okno dialogowe Preferencje eksportu (administrator)

Nazwa | Opis
Preferencje eksportu (administrator) | Punkt 1: Wybierz preferencje do eksportowania : Ustawienia administratora: Eksportowanie wszystkich ustawień. Do ustawień tych zaliczają się opcje buforowania poświadczeń i współistnienia w systemie Microsoft Windows XP. Profile administratora: Eksportowanie wszystkich profili łączenia trwałego i łączenia przed logowaniem/wspólnych. Punkt 2: Wybierz plik docelowy: Przycisk Przeglądaj : Wybierz ścieżkę i katalog docelowy. Rozszerzenie pliku docelowego eksportu to SSO. W oknie katalogu docelowego, wyświetlona zostanie ścieżka do katalogu. Punkt 3: Eksportuj zaznaczone preferencje: Przycisk Eksportuj: Rozpoczynanie eksportowania profili do przypisanego folderu docelowego.
Zamknij | Zamykanie strony.
Pomoc? | Po naciśnięciu wyświetlane są informacje pomocy dla tej strony.

### Automatyczna dystrybucja profili

Funkcja automatycznego importowania, umożliwia administratorowi automatyczną dystrybucję profilu do komputerów podłączonych do sieci. Profile można importować automatycznie z katalogu \Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport na komputerze klienta. Opcja Włącz automatyczny import, znajduje się na stronie Ustawienia zaawansowane. Dostęp do tego okna można uzyskać za pomocą przycisku Zaawansowane, na stronie Kreatora profili: Ustawienia ogólne.

Profil należy skopiować do określonego katalogu hosta, skąd może być przekazywany do wielu komputerów. Po odebraniu przez zdalny komputer profil zostaje automatycznie udostępniony na liście profili. Jeśli zostanie podjęta próba edycji rozpowszechnionego profilu zabezpieczonego hasłem, zostanie wyświetlone wezwanie do podania hasła.

Automatyczny import profilów WLAN, dokonywany jest przez monitorowanie folderu import, na dysku twardym, w celu pobrania nowych profilów. Tylko profile z zaznaczonym polem wyboru Włącz automatyczny import, mogą być importowane automatycznie. Jeśli na liście profili występuje profil o tej samej nazwie, wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym import można odrzucić lub zaakceptować (w przypadku zaakceptowania istniejący profil zostanie zastąpiony). Wszystkie importowane profile zostaną umieszczone na dole listy profili, a plik profilu zostanie usunięty natychmiast po zaimportowaniu (niezależnie od tego, czy importowanie zakończyło się pomyślnie).

Aby zaimportować profil do listy profili:

1. Wybierz profil sieci z listy profilów i kliknij przycisk Właściwości.
2. Kliknij przycisk Zaawansowane.
3. Zaznacz opcję Włącz automatyczny import.
4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno.
5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć stronę Ustawienia ogólne.
6. Wyeksportuj profil z listy profili. Więcej informacji na ten temat, można znaleźć w rozdziale Importowanie i eksportowanie profili.
7. Skopiuj wyeksportowany profil do katalogu Programs Files\Intel\Wireless\AutoImport. Profil może być teraz rozpowszechniany na innych komputerach.

## Obsługa logowania pojedynczego, ekran powitalny systemu Windows XP i szybkie przełączanie użytkowników

Po zainstalowaniu funkcji logowania pojedynczego szybkie przełączanie użytkowników oraz ekran powitalny systemu Windows XP zostają wyłączone.

Funkcja logowania pojedynczego (Użyj nazwy użytkownika i hasła systemu Windows) została opracowana z myślą o środowiskach korporacyjnych, w których użytkownicy logują się na swoich komputerach przy użyciu nazwy użytkownika, hasła i (zwykle) domeny. W przypadku szybkiego przełączania użytkowników logowanie przy użyciu domeny nie jest obsługiwane.

| Uwaga: | Szybkie przełączanie użytkowników systemu Windows jest domyślnie włączone, w systemie Windows XP Home Edition. Funkcja ta została opracowana z myślą o użytkownikach domowych i jest dostępna również w systemie Windows XP Professional (jeśli został zainstalowany jako komputer autonomiczny lub połączony z grupą roboczą). Jeśli komputer z systemem Windows XP Professional został dodany do domeny, funkcja szybkiego przełączania użytkowników jest niedostępna.

Powrót do Spisu treści

Znaki towarowe i zastrzeżenia