На страницу содержания

# Спецификация. Руководство пользователя сетевого адаптера Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG

- Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 2915ABG
- Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

## Спецификация. Сетевой адаптер Intel PRO/Wireless 2915ABG

Форм-фактор | Мини PCI, тип 3A
Размеры | Ширина 59,75 мм x длина 50,95 мм x высота 5 мм (2,85" x 1,75" x 0,20")
Вес | 12,90 г
Интерфейсный разъем антенны | Hirose U.FL-R-SMT с кабельным разъемом U.FL-LP-066
Сдвоенная антенна | Двойной переключатель на плате
Интерфейс разъема | 124-контактный разъем SO-DIMM
Вольтаж | 3,3 вольта
Рабочая температура | 0 - +70 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 85%, не сконденсированная
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a) | 2.4 ГГц (802.11b/g)
Частота полосы | 5,15 - 5,85 ГГц | 2,400 - 2,472 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Параметры среды передачи | 5 ГГц UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделения сигналов . | 2,4 ГГц ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) - Ортогональное мультиплексирование деления частоты.
Каналы | 4 - 12 - неперекрываемые, в зависимости от страны. | Канал 1--11 (только США) Канал 1--13 (Япония, Европа)
Скорости передачи | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/сек | 11, 5,5, 2, 1 Мб/сек
Общие
Операционные системы | Windows XP, Windows 2000
Сертификат Wi-Fi® Alliance | Wi-Fi®-сертификат для 802.11b и 802.11g, 802.11a
Стандарт беспроводных сетей WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Режимы работы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-bit, WEP 128- и 64-бита.Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Спецификация. Сетевой адаптер Intel(R) PRO/Wireless 2200BG

Форм-фактор | Мини PCI, тип 3A
Размеры | Ширина 59,75 мм x длина 50,95 мм x высота 5 мм (2,85" x 1,75" x 0,20")
Вес | 12,90 г
Интерфейсный разъем антенны | Hirose U.FL-R-SMT с кабельным разъемом U.FL-LP-066
Сдвоенная антенна | Двойной переключатель на плате
Интерфейс разъема | 124-контактный разъем SO-DIMM
Вольтаж | 3,3 вольта
Рабочая температура | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 85%, не сконденсированная
Полоса частот 2,4 ГГц (802.11b/g) | Преимущественно во всем мире (С.Ш.А.) | В остальной части мира (Европа, Япония)
Диапазоны частот | 2.412 - 2.462 ГГц | 2.412 - 2.472 ГГц
Каналы | 1 - 11 (активное сканирование) | 1 -13 (активное сканирование)
Модуляция | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Параметры среды передачи | 2,4 ГГц ISM: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) и Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Скорости передачи | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мб/сек.
Общие
Операционные системы | Windows XP, 2000
Сертификат Wi-Fi® Alliance | Wi-Fi®-сертификат для 802.11b и 802.11g, 802.11a
Стандарт беспроводных сетей WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Архитектура | Режимы работы "Infrastructure" или "ad hoc" (одноранговая сеть)
Защита | WPA, WPA-Enterprise, AES 128-bit, WEP 128- и 64-бита.Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

На страницу содержания

Товарные знаки и отказ от обязательств