Tilbake til Innhold

# Bruke programvaren Intel PROSet/Wireless: Brukerhåndbok for Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Networks Connections

- Bruke Intel(R) Wireless som trådløsbehandler.

- Starte Intel PROSet/Wireless

- Start Intel PROSet/Wireless fra oppgavefeltet

- Alternativer for menyen i oppgavefeltet

- Verktøytipps og Ballongmeldingsledetekster

- Hovedvindu Intel PROSet/Wireless

- Tilkoblingsikonstatusikoner

- Tilkoblingsopplysninger

- Profilliste

- Tilgjengelige nettverk

- Menyer (Verktøy- og Profilmenyer)

- Verktøymeny

  - Programinnstillinger

  - Kortinnstillinger

  - Bruke Microsoft klient

  - Avanserte innstillinger

  - Intel Wireless feilsøking

  - Administratorverktøy

- Profilmeny

  - Import/Eksport

  - Behandle eksluderinger

- Aktivere og deaktivere radioen
- Installer og avinstaller programvaren
- Installere og avinstallere Singelpåmeldings-funksjonen

## Bruke Intel(R) Wireless som trådløsbehandler.

Intel PROSet/Wireless kan brukes til å innstille, redigere og styre nettverksprofiler for å koble til et nettverk. Det har også avanserte innstillinger som strømstyring og kanalvalg for å sette opp ad hoc-nettverk.

Hvis du bruker Windows XP som verktøyprogramvare, kan du deaktivere dette fra kategorien Trådløsnettverk. For å deaktivere Windows XP som verktøyprogramvare:

1. Dobbeltklikk på Intel PROSet/Wireless-ikonet på oppgavefeltet på skrivebordet eller klikk Start à Innstillinger à Kontrollpanelog dobbeltklikk på Nettverkstilkoblinger.
2. Høyreklikk Nettverkstilkoblinger, deretter klikker duEgenskaper.
3. I Egenskaper for Trådløse nettverkstilkoblinger klikker du kategorienTrådløse nettverk.
4. Bekreft at boksen Bruk Windows for å konfigurere innstillinger for trådløst nettverk ikke er valgt. Om den er det, velger du den fra.
5. Klikk OK. Dette bekrefter at Intel PROSet/Wireless-verktøyet er konfigurert for å styre nettverksprofilene dine.

| MERK: | Kontroller at Applikasjonsinnstillinger-alternativet Varsle meg hvis et annet program bruker trådløsenheten er valgt. Dette alternativet foreslår for deg å styre nettverksprofilene dine når Windows XP starter.

## Starte Intel PROSet/Wireless

Start Intel PROSet/Wireless enten fra oppgavefeltikonet, Windows-startknappen eller fra ikonet for Windows kontrollpanel.

Bruk én av følgende metoder for å starte Intel PROSet/Wireless:

- Klikk Start > Programmer > Intel PROSet/Wireless > Intel PROSet/Wireless .

- Høyreklikk oppgavefeltikonet nederst i høyre hjørne på Windows-skrivebordet, og klikk deretter på menyalternativetÅpne Intel PROSet/Wireless.

- Dobbeltklikk oppgavefeltikonet for å åpne Intel PROSet/Wireless.

Avslutt Intel PROSet/Wireless:

- For å avslutte Intel PROSeet/Wireless og lukke oppgavefeltikonet, klikker du Avslutt fra oppgavefeltmenyen eller klikker på knappen Lukke på hovedvinduet for Intel PROset/Wireless.

## Start Intel PROSet/Wireless fra oppgavefeltet

For å starte Intel PROSet/Wireless Assistant dobbeltklikker du på oppgavefeltikonet som er i nederste høyre hjørne av Windows-skrivebordet, eller du høyreklikker på oppgavefeltikonet og klikker på Åpne Intel PROSet/Wireless .

#### Avslutt Intel PROSet/Wireless

For å avslutte Intel PROSet/Wireless og skjule oppgavefeltikonet, høyreklikker du på oppgavefeltikonet og klikker på Skjul ikon på oppgavefeltmenyen.

- For å vise oppgavefeltikonet etter at Intel PROSet/Wireless er startet, velger du "Vis programikon i oppgavefelt" i alternativet Applikasjonsinnstillinger.

#### Lukke Intel PROSet/Wireless

- Klikk på Lukke for å lukke hovedvindu for Intel PROSet/Wireless. For å åpne hovedvinduet, høyreklikker du på oppgavefeltikonet, og klikker på Åpne Intel PROSet/Wireless.

## Alternativer for oppgavefeltmenyen

Ikonet for Intel PROSet/Wireless vises i oppgavefeltet som er plassert i nedre høyre hjørne av Windows-skrivebordet. Høyreklikk på statusikonet for å vise menyalternativene. Intel PROSet/Wireless kan støtte flere kort. Disse trådløskortene vil vises i oppgavefeltmenyalternativene.

Menyelement | Kommentarer
Åpne Intel PROSet/Wireless | Dobbeltklikk på dette alternativet for å starte Intel PROSet/Wireless.
Trådløs på | Slå trådløsradioen på.
Trådløs av | Slår radioen av.
Koble til profil | Viser gjeldende profiler som vises i profillisten. En profil kan også aktiveres.
Bruk Microsoft klient Åpne Intel PROSet/Wireless | Veksler mellom Intel PROSet/Wireless og Windows XP Wireless Zero Configuration Service. Når du bruker Microsoft-klient, kan du ikke bruke Intel-profilene dine.
Skjul ikon | Fjern Intel PROSet/Wireless-ikonet i systemstatusfeltet. Se på Applikasjonsinnstillinger for å vise eller skjule oppgavefeltikonet.

### Systemstatusfeltikoner

Oppgavefeltikonene gir visuell angivelse av aktuell trådløs tilkoblingsstatus. Tilkoblingsstatusikonet er plassert i nederst høyre hjørne av Windows-skrivebordet. Oppgavefeltet kan inntilles til synlig eller usynlig i verktøymenyvalget Applikasjonsinnstillinger.

Ikon | Beskrivelse
| Trådløs av: Trådløskortet er slått av. Den trådløse enheten verken sender eller mottar når den er slått av. Klikk på Trådløs på/av for å aktivere kortet. Ikonet er hvitt og statisk.
| Leter etter trådløsnettverk: Trådløskortet søker etter mulige tilgjengelige trådløsnettverk. Hvitt ikon med animasjon.
| Ingen trådløsnettverk funnet: Det er ikke funnet noen trådløsnettverk. Intel PROSet/Wireless skanner jevnlig etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil tvinge frem en skanning, dobbeltklikker du ikonet for å starte PROSet/Wireless, og klikker på Oppdater. Rødt ikon.
| Trådløsnettverk funnet: Et tilgjengelig trådløsnettverk er funnet. Dobbeltklikk på ikonet for å vise listen over Tilgjengelige nettverk, velg nettverket, og klikk på Konfigurer. Gult ikon.
| Autentifikasjonen mislyktes. Kunne ikke autentifisere med trådløsnettverket. Grønt ikon med en gul varseltrekant
| Koblet til et trådløst nettverk: Koblet til et trådløst nettverk. Verktøytipps viser nettverksnavn, hastighet og signalkvalitet. Det grønne ikonet med bølger gjenspeiler signalkvaliteten. Flere bølger betyr bedre signalkvalitet.

| MERK: | Hvis du bruker Windows* XP som trådløsverktøy, er oppgavefeltkonet hvitt. Det gjengir ikke tilkoblingsstatus. Du kan fortsatt klikke på ikonet for å åpne oppgavefeltmenyen.

## Verktøytipps og Ballongmeldingsledetekster

Verktøytippset og ballongmeldingsledetekstene sørger for tilbakemelding og interaktivitet. For å vise Verktøytipps skal du bevege musepekeren over ikonet. Ballongmeldingsledetekster vises når trådløsnettverket endrer status. For eksemepel hvis du er utenfor rekkevidde for alle trådløsnettverk, vises en ballongledetekst når du kommer innenfor rekkevidde. Ballongledetekster kan aktiveres eller deaktiveres i Applikasjonsinnstillinger

Verktøytipps

Verktøytipps vises når musepekeren beveges over ikonet. Verktøytipps vises for hver av tilkoblingsstatusene.

Verktøytipps: "Koblet til et trådløst nettverk" Trådløsnettverksnavn: Mitt nettverk Hastighet: 54 Mbps Signalstyrke: Meget god

#### Ballongledetekster

Når handling fra bruker er nødvendig, vises en ballongmeldingsledetekst. Hvis du klikker på ledeteksten, foretas nødvendig handling. For eksempel hvis trådløsnettverk blir funnet, vises følgende ballongledetekst:

Ballongledetekst "Trådløsnettverk funnet" Handling: Dobbeltklikk på Ballongledeteksten for å koble til det tilgjengelige nettverket.

## Hovedvindu Intel PROSet/Wireless

Intel PROSet/Wireless hovedvindu gir grunnleggende informasjon om tilkoblingen. Dersom du er tilknyttet et nettverk, vil den inneholde informasjon som SSID, profilnavn, hastighet, tilgangspunktinnstillinger som 802.11-båndet, kanal og sikkerhetsmodus. Signalkvalitetsdelen i hovedvinduene gir informasjon om kvaliteten på trådløssignalet. Klikk på Detaljer for å se parametere for tilgangspunktet og nettverkskortet.

Bruk Intel PROSet/Wireless for å:

- Se gjeldende tilkoblingsstatus (signalkvalitet, hastighet og gjeldende nettverksnavn)

- Søk etter tilgjengelige trådløsnettverk

- Behandle profiler

- Automatisk profiltilkobling til tilgjengelige nettverk i en spesifikk rekkefølge angitt i Profillisten

- Koble til infrastruktur og ad hoc-nettverk

- Konfigurer strøminnstillinger for trådløskortet

## Tilkoblingsikonstatus

Hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless viser forbindelsesstatusikoner som angir aktuell forbindelsesstatus for trådløskortet ditt. Oppgavefeltikonet kan også angi gjeldende tilkoblingsstatus. Se Oppgavefeltikoner hvis du vil ha mer informasjon.

Tilkoblingsstatusbeskrivelse for hovedvindu

Ikon | Beskrivelse
| Trådløs slått av: Det trådløse kortet er ikke knyttet til et nettverk. Klikk på knappen Slå på trådløs for å aktivere kortet.
| Leter etter trådløsnettverk: Trådløskortet søker etter mulige tilgjengelige trådløsnettverk. Animerte ikoner:
| Ingen trådløsnettverk funnet: Det er ikke funnet noen trådløsnettverk.
| Trådløsnettverk funnet: Et tilgjengelig trådløsnettverk er funnet. Du kan velge å koble til tilgjengelige nettverk som vises i listen "Tilgjengelige nettverk".
| Koblet til et trådløst nettverk: Koblet til et trådløst nettverk. Nettverksnavnet, hastighet og signalkvalitet viser gjeldende tilkoblingsstatus. Klikk på knappen Detaljer for å vise detaljer om den gjeldende nettverksforbindelsen.
| Ikke koblet til et trådløsnettverk:Ikke koblet til et trådløsnettverk.
Nettverksnavn | Nettverksnavn (SSID): Navnet på nettverket som kortet er koblet til. Nettverksnavnet SSID må være det samme som SSID for tilgangspunktet når det brukes infrastrukturmodus (også kalt BSSID, ESSID, eller Nett-ID) eller andre datamaskiner i et ad hoc-nettverk (også kalt IBSSID).
Hastighet: | Viser gjeldende dataoverføringshastighet i megabiter per sekund (Mbps): 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 eller 54 802.11b - 1, 2, 5.5 eller 11 802.11a - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Signalkvalitet | Signalkvalitetsikonlinjen angir kvaliteten på de sendte og mottatte signalene mellom trådløskortet og nærmeste tilgangspunkt eller datamaskin i en datamaskin-til-datamaskin-modus. Antallet vertikale grønne linjer angir styrken på sende- og mottakssignalene. Signalkvaliteten går fra utmerket til utenfor området. Følgende faktorer påvirker signalkvaliteten: Signalkvaliteten forringes med avstanden og påvirkes av metall- og betonghindringer. Metallobjekter kan reflektere signaler og forårsake interferens. Andre elektriske enheter kan forårsake interferens.
Detaljer | Gir tilkoblingsstatus for kortet. Se på T5326b35ngsdeta31er for å få informasjon.
Slå trådløs av/på | Veksle radio av og på. Se Slå radioen På/Av hvis du vil ha mer informasjon.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.
Lukk | Lukk hovedvindu for Intel PROSet/Wireless.
X | Lukk hovedvindu for Intel PROSet/Wireless.

### Tilkoblingsdetaljer

Tilkoblingsdetaljer viser gjeldende nettverkstilkoblingsinformasjon.

Beskrivelse Nettverkstilkoblingssidedetaljer

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Navnet på profilen. Hvis dette er en engangstilkobling, vises <ingen aktiv profil>
Nettverksnavn | Nettverksnavn (SSID) for den aktuelle forbindelsen.
IP-adresse | Internet protokoll (IP)-adresse for den aktuelle forbindelsen.
Signalkvalitet | Et radiofrekvnessingal (RF-signal) kan fastsettes i det vesentlige ved to komponenter: styrken (kvantiteten) på signalet kvaliteten på signalet. Kvaliteten på signalet bestemmes av flere faktorer - men er i hovedsak satt sammen av signalstyrke og forholdet til tilstedeværende RF-støy. RF-støy oppstår både naturlig i naturen og skapes kunstig av elektrisk utstyr. Hvis mengden av RF-støy er høy og/eller signalstyrken er svak, fører dette til et svakere signal til støy-forhold, som forårsaker dårligere signalkvalitet. Det er vanskeligere for radiomottakeren å skjelne signalets innhold av datainformasjon fra støyen i seg selv med et svakt signal i forhold til støy.
Signalstyrke | Selv om tilstrekkelig signalstyrke er nødvendig for god datakommuniksajon, er likevel kvaliteten på signalet enda viktigere. Et kraftig signal med dårlig kvalitet gir dårlig datakommunikasjon. Hvis signalstyrken er svak så undersøk støykildene i nærheten etter forstyrrelse fra andre trådløse LAN, andre RF-sendere, elektriske motorer eller kompressorer. At signalene reflekteres fra metalliske eller andre gjenstander i området kan også føre til dårlig signalkvalitet.
MAC-adresse for kort | MAC-adressen (Media Access Control) til det trådløse kortet.
Bånd | Angir det trådløse båndet for den aktuelle forbindelsen. 802.11a 802.11b 802.11g
Datahastigheter som støttes | Hastigheter som det trådløse kortet kan sende og motta data på. Viser hastigheten i Mbps for frekvensen som brukes. 802.11g - 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 og 54. 802.11b - 1, 2, 5.5 og 11 802.11a - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 og 54.
Radiofrekvens | Viser frekvensen for den aktuelle trådløsforbindelsen. 5.260 GHz. 2.457 GHz.
Kanalnummer | Viser sende- og mottakskanal.
Nettverksgodkjenning: | Viser modusene Åpen, Delt, WPA-foretak, WPA-personlig, WPA2-foretak og WPA2-personlig. Viser 802.11-godkjenningen brukt av den profilen som er i bruk. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
Datakryptering | Viser Ingen, WEP, CKIP, TKIP eller AES-CCMP. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
CCX-versjon | Versjoner av Cisco Compatible Extensions på denne trådløse forbindelsen.
CCX TPC | Styrkenivåer Cisco Compatible Extensions.
CCX-styrkenivåer | 0.2, 0.4, 1.0, 6.3, 100.0 mW
MAC-adresse for tilgangspunktet | MAC-adressen (Media Access Control) til det tilordnede tilgangspunktet.
Obligatorisk tilgangspunkt | Viser "Ingen" hvis ikke aktivert. Hvis aktivert, vises tilgangspunkt-MAC-adressen. Dette alternativet får trådløskortet til å koble til et tilgangspunkt ved hjelp av en bestemt MAC-adresse (48-biters, tolv heksadesimale tall, f.eks. 00:06:25:0E:9D:84).
Lukk | Lukk side.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

## Profilliste

En profil er en lagret gruppe med nettverksinnstillinger. Profiler er nyttige når du flytter fra et trådløsnettverk til et annet. Forskjellige profiler kan konfigureres for hvert trådløsnettverk. Profilinnstillinger kan omfatte nettverksnavnet (SSID), driftsmodus og sikkerhetsinnstillinger.

Profillisten viser gjeldende foretrukne bruker- og administratorbaserte profiler i den rekkefølgen de skal brukes. Bruk opp- og nedpilene for å ordne profilene i en spesiell rekkefølge for å koble automatisk til et trådløsnettverk. Konfigurasjonstjenesten bruker også profilprioritetslisten for å koble til trådløsnettverk.

| MERK: | I Forhåndspålogging/Felles eller Vedvarende profiler vises øverst i Profillisten. Disse profilene har prioritet over brukerbaserte profiler. Forhåndspåloggings-/Fellesprofiler i profillisten kan ikke modifiseres, kun vises.

Bruk Koble-til-knappen for å koble en profil til det valgte trådløsnettverket. Du kan også legge til, redigere og slette profiler fra hovedskjermen.

| MERK: | Bruk funksjonen Aktivere automatisk import for å importe profiler til Profillisten. Se Automatisk profilfordeling hvis du vil ha mer informasjon.

### Profiler

Navn | Beskrivelse
Profilnavn | Profiler er nettverksinnstillinger som lar trådløskortet koble til et tilgangspunkt for nettverk (infrastrukturmodus) eller en datamaskin (datamaskin-til-datamaskin-modus) som ikke bruker tilgangspunkt. Se Sette opp profiler hvis du vil ha mer informasjon.
Nettverksnavn | Navn (SSID) på trådløsnettverket eller datamaskin.
Tilkoblingsikoner - Nettverksprofilstatusikonene angir kortets forskjellige tilkoblingsstatuser med et trådløsnettverk, typen driftsmodus som brukes, og om WEP-kryptering eller 802.1x-autentifikasjon er aktivert.
| Trådløskortet er knyttet til et tilgangspunkt eller en datamaskin (Ad hoc-modus). Hvis en profil har aktivert 802.1x-innstillinger, angir dette at kortet er tilknyttet og godkjent.
| Funksjonsmodusen Infrastruktur.
| Funksjonsmodusen Ad hoc.
| Nettverket bruker Sikkerhetskryptering.
| Den båndfrekvensen som brukes av trådløsnettverket.
Nettverksnavn | Navn (SSID) på trådløsnettverket eller datamaskin.
Piler | Bruk pilene for å plassere profilene i en foretrukken rekkefølge for automatisk tilkobling. Opp-pil: Flytt plasseringen av en valgt profil opp i profillisten. Pil ned: Flytt plasseringen av en valgt profil ned i profillisten.
Koble til | Aktiver den valgte profilen og koble til trådløsnettverket.
Legg til | Opprett en ny profil ved hjelp av profilveiviseren. Se Oversikt over profilveiviseren hvis du vil ha mer informasjon.
Fjerne | Sletter en valgt profil fra profillisten. Alle profiler kan ikke fjernes fra listen, en profil må være igjen på listen. Se Slette en profil hvis du vil ha mer informasjon.
Egenskaper | Rediger innholdet i en eksisterende profil. Du kan også dobbeltklikke på en profil i Profillisten for å redigere profilen. Se Redigere en eksisterende profil hvis du vil ha mer informasjon.

### Tilgjengelige nettverk

Listen Tilgjengelige nettverk gir en liste over trådløsnettverk innen rekkevidde for kortet. Klikk på Koble-til for å starte profilveiviseren for å opprette en profil for det valgte trådløsnettverket.

Navn | Beskrivelse
Signalstyrken til tilgangspunktet eller datamaskinen (Ad hoc-modus). Signalstyrkeikonlinjene angir at trådløsnettverket eller datamaskinen er tilgjengelige for tilkobling, men fortsatt ikke er tilknyttet med et tilgangspunkt eller en datamaskin (Ad hoc-modus).
| ### Trådløsnettverket bruker Infrastruktur-driftsmodus.
| ### Trådløsnettverket bruker Ad hoc-driftsmodus.
| ### Nettverket bruker sikkerhets-kryptering.
| ### Den båndfrekvensen som brukes av trådløsnettverket.
Nettverksnavn | ### Navn (SSID) på trådløsnettverket eller datamaskin.
Konfigurer | ### Koble til det valgte Nettverksnavnet.
Egenskaper | Nettverksegenskaper viser gjeldende nettverkstilkoblingsstatus for trådløskortet. Se Nettverksegenskaper hvis du vil ha informasjon.
Oppdater | Oppdater listen over tilgjengelige nettverk. Hvis noe nye nettverk er tilgjengelig innenfor kortets rekkevidde, oppdateres listen, slik at det nye nettverksnavnet vises.

## Nettverksegenskaper

Denne siden viser gjeldende tilkoblingsstatus for trådløskortet.

Beskrivelse av dialogboksen Nettverkstilkoblingsdetaljer

Navn | Beskrivelse
Nettverksnavn | Viser navnet på det trådløse nettverket.
Bånd | Bånd (frekvens): Gjeldende bånd og frekvens som brukes. Viser Utenfor område hvis det ikke vises noe bånd eller frekvens. Viser: 802.11b, 802.11g 802.11a 802.11b 802.11g
Driftsmodus | Viser gjeldende funksjonsmodus, Infrastruktur [AP] (standard) eller Ad hoc.
Autentifikasjonsnivå | Viser den gjeldende autentifikasjonssikkerhetsstatusen for profilen som brukes. Viser: Ingen: Ingen kryptering brukt. Delt WPA-Foretak WPA-Personlig Ukjent Viser 802.11-godkjenningen brukt av den profilen som er i bruk. Viser 802.1x-autentifikasjonsalgoritmen; MD5, LEAP, TLS, TTLS og PEAP. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
Datakryptering | Viser: Ja, Normal (åpne eller delte moduser), WPA og WPA-PSK. Se Sikkerhetsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.
Tilgangspunkt i dette nettverket <0-50> | Signalkvalitet: Signalkvalitetsikonlinjene angir styrken på overførings- og mottakssignalene mellom trådløskortet og det nærmeste tilgangspunktet i prosentverdier. Angir hvor bra trådløskortet kommuniserer med et tilgangspunkt eller en annen trådløs datamaskin i datamaskin-til-datamaskin-modus. Signalkvaliteten spenner fra Utmerket til Utenfor område. Viser a, b, eller g. Dette ikonet angir båndet som blir brukt. Kanal:Viser gjeldende sende- og mottakskanal som blir brukt for et spesielt trådløsnettverk. BSSID (Driftsmodusen Infrastruktur): Viser den tolvsifrede MAC-adressen til tilgangspunktene i det valgte nettverket.
Behandle eksluderinger | Se Behandle ekskluderinger hvis du vil ha mer informasjon.
Lukk | Lukk side.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

## Menyer

Bruk menyalternativeneFil, Verktøy, Profiler ogHjelp for å konfigurere nettverksinnstililngene.

Navn | Beskrivelse
Fil | Avslutt:Lukk hovedvindu for Intel PROSet/Wireless. For å starte Intel PROSet/Wireless: Klikk Start > Programmer > Intel PROSet/Wireless > Intel PROSet/Wireless . Høyreklikk oppgavefeltikonet nederst i høyre hjørne på Windows-skrivebordet, og klikk deretter på menyalternativetÅpne Intel PROSet/Wireless. Dobbeltklikk oppgavefeltikonet for å åpne Intel PROSet/Wireless.
Verktøy | Applikasjonsinnstillinger: Gir systemomfattende tilkoblingspreferanser. BrukCtrl+P fra tastaturet som et alternativ til å bruke musen for å komme til denne funksjonen. Se Applikasjonsinnstillinger hvis du vil ha informasjon. Kortinnstillinger: Viser Kortinnstillinger tilsvarende innstillingene gjort i Windows Enhetsbehandler, Bruk Ctrl+A fra tastaturet som et alternativ til å bruke musen for å komme til denne funksjonen. Se Kortinnstillinger hvis du vil ha informasjon. Bruke Microsoft* klient: Aktivere Windows XP som trådløsverktøy. Bruk F10 fra tastaturet som et alternativ til musen for å komme til denne funksjonen. Se Bruke Micorsoft-klient hvis du vil ha mer informasjon. Avansert statistikk: Denne informasjonen gjelder måten kortet kommuniserer med et tilgangspunkt. BrukCtrl+S fra tastaturet som et alternativ til å bruke musen for å komme til denne funksjonen. Se Avansert statistikk hvis du vil ha mer informasjon. Intel Wireless Troubelshooter Troubleshooter er et program som kan hjelpe deg med å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. BrukCtrl+W fra tastaturet som et alternativ til å bruke musen for å komme til denne funksjonen. Se på I ntel PROSet/Wireless for å få mer informasjon. Administratorverktøy: Administratorverktøyet brukes av administratorer eller den personen som har administratorrettigheter på denne datamaskinen. Dette alternativet brukes for å konfigurere delte profiler ved hjelp av Forhåndspåloggingsprofiler og Vedvarende profiler. BrukCtrl+T fra tastaturet som et alternativ til å bruke musen for å komme til denne funksjonen. Se på Administratorverktøy hvis du vil ha mer informasjon.
Profiler | Import/Eksport: Importer og eksporter profiler til og fra profillisten. Se Importere og eksportere profiler hvis du vil ha informasjon. BrukCtrl+I fra tastaturet som et alternativ til å bruke musen for å komme til denne funksjonen. Administrere eksluderinger: Inkludere eller ekskludere spesifikke tilgangspunkt. Se Behandle ekskluderinger hvis du vil ha informasjon. BrukCtrl+M fra tastaturet som et alternativ til å bruke musen for å komme til denne funksjonen. Se Ekskluderingsliste hvis du vil ha informasjon.
Hjelp | Intel PROSet/Wireless-hjelp Start online-hjelp (F1). Om: Viser versjoninformasjon for de gjeldende installerte programkomponentene.

## Applikasjonsinnstillinger (Verktøymeny)

Disse programinnstillingene kontrollerer hvordan Intel PROSet/Wireless virker og viser informasjon.

Navn | Beskrivelse
Kort | Viser navnet til det installerte kortet som for tiden behandles av Intel PROSet/Wireless
Oppgavefelt | Vise programikon i oppgavefeltet: Velg dette alternativet for å vise oppgavefeltstatusikon. Dette ikonet finnes i Windows Oppgavefelt (Varslingsområdet). Tøm boksen for å ikke vise oppgavefletstatusikonet. Velges Skjule ikon fra oppgavefeltmenyen tømmes også denne avmerkingsboksen. Oppgavefeltstatusikonet har flere funksjoner: Visuell tilbakemelding for tilkoblingsstatus og trådløsaktivitetene i trådløsnettverket ditt. Ikonet endrer farge og animasjon for ulik trådløsaktivitet. Se Oppgavefeltikoner hvis du vil ha mer informasjon. Meny – en meny vises når du klikker på ikonet. Fra denne menyen utfører du oppgaver som å slå radioen på/av eller å starte programmet Intel PROSet/Wireless. Se: Oppgavefeltikoner hvis du vil ha mer informasjon. Verktøytips og ballongledetekster. Se: Verktøytipps og Ballongledetekster for å få mer informasjon.
Varslinger | Vis varslingsmeldinger: Velg dette alternativet for å vise ballongvinduer ved siden av oppgavefeltikonet. Når handling fra deg er nødvendig, vises en meldingsledetekst. Kun hendelser med høy viktighet (varslinger) starter opp et ballongvindu. Hvis ballongvinduet er avmerket, foretas den rette handlingen. Tøm boksen for å ikke vise ballongmeldingsledeteksten som vises. Se på Verktøytipps og Ballongledetekster for å få mer informasjon. Velg ett av de følgende alternativene: Informasjonsvarslinger: Disse ballongene er av mindre viktighet. De krever ikke at du interaktiverer, men kan bedre trådløsopplevelsen betraktelig. Vis Informasjonsvarslinger: Denne er valgt som standard. Alle informasjonsballongvinduene vises ved siden av oppgavefeltstatusikonet. Disse ballongene bedrer trådløsopplevelsen ved å varsle deg når det er tilgjengelige trådløsnettverk i området. De informerer deg også når en trådløsforbindelse er blitt opprettet eller er falt bort. Se på Verktøytipps og Ballongledetekster for å få mer informasjon. Vis en liste over tilgjengelige nettverk i området når en ikke er tilkoblet: Når Vis informasjonsnotifikasjoner er fjernet, kan du velge dette elementet. Fordi informasjonsballongvinduene er deaktivert, lar dette alternativet deg fortsatt bli varslet om tilgjengelige nettverk hvis trådløskortet ikke er koblet til. Gi meg beskjed når et annet program bruker trådløsenheten: Når valgt, vises en dialogboks når andre programmer prøver å håndtere trådløskortet ditt. Dette er nyttig hvis du bruker programvare levert av av et hotspot-sted (kafé, flyplassterminal). For å dra nytte av Intel PROSet/Wireless-egenskapene bør du deaktivere denne programvaren når du forlater hotspoten. Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av alternativene foran, kan du se Konfigurasjonstjenesten.
Automatisk tilkobling | Koble til tilgjengelige nettverk kun ved bruk av profiler: (Standard) Koble trådløskortet til et eller annet tilgjengelig nettverk kun ved hjelp av en profil fra Profillisten. Hvis det ikke finnes noen passende profil, blir du varslet ved et varsel (se Varslinger). Trådløsenheten holder seg frakoblet inntil det finnes en passende profil, eller du konfigurerer en ny passende profil. Koble til virkårlig tilgjengelig nett hvis passende profil ikke finnes: Hvis trådløskortet frakobles, og trådløsnettverk blir funnet, prøver Intel PROSet/Wireless-konfigurasjonstjenesten å tilpasse en profil fra Profillisten, og om en tilpasning blir funnet, å koble til. Hvis det ikke finnes noen tilpasninger, og et av de tilgjengelige nettverkene er åpent (usikret), lar dette alternativet Intel Configuration Service koble til det åpne nettverket. Obs! Åpne nettverk har ingen sikkerhet. Du må sørge for din egen sikkerhet for denne trådløsforbindelsen. En måte for å sikre en åpen trådløsforbindelse er med programvaren Virtual Private Networking (VPN). Koble til ethvert nettverk bare basert på profiler (Cisco-modus): Denne modusen støtter mange og tomme nettverksnavn(SSID-er) for tilgangspunkter som støtter Cisco Compatible Extensions. Velg dette alternativet for å prøve hver profil i foretrukket rekkefølge. Dette angir at brukerne vet de er i nærheten av et tilgangspunkt som har mer enn en SSID, men bare kunngjør en.
Behandle eksluderinger | Aktivere automatiske ekskluderingslistefunksjon: Velges for å aktivere den automatiske ekskluderingslistefunksjonen. Denne funksjonen er en metode for ekskludere tilgangspunkter fra automatisk tilkobling. Se Behandle ekskluderinger hvis du vil ha mer informasjon. Aktivere manuell ekskluderingslistefunksjon: Velges for å aktivere den manuelle ekskluderingslistefunksjonen. Denne funksjonen er en metode for ekskludere nettverk fra automatisk tilkobling. Se Behandle ekskluderinger hvis du vil ha mer informasjon.
Enhet-til-enhet (Ad hoc) | Enhet-til-enhet (Ad hoc)-nettverksvirksomhet Aktivere Enhet til enhet-nettverksvirksomhet: Velge for å aktiver både åpne og sikre tilkoblinger med et enhet til enhet (Ad hoc)-nettverk. Aktivere kun sikker enhet til enhet-nettverksvirksomhet: Velges for kun å aktivere tilkoblinger til sikre enhet til enhet (Ad hoc)-nettverk. Deaktivere Enhet til enhet-nettverksvirksomhet: Velges for å deaktivere tilkoblinger til enhet til enhet (ad hoc)-nettverk. Obs!En administrator kan begrense hvilke av disse innstillingen som vises eller om enhet til enhet (Ad hoc)-nettverksvirksomhet er tilgjengelig. Se Administratorinnstillinger.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukk siden og avbryt endringer.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

### Kortinnstillinger (Verktøymeny)

Kortinnstillinger viser Enhetsegenskaper for Intel® PRO/Wireless 2915ABG Network Connection.

Navn | Beskrivelse.
Ad Hoc-kanal | Verdi: 802.11b/g: Velg dette alternativet når du bruker 802.11b- og and 802.11b (2.4 GHz) ad hoc-båndfrekvens. Velg den tillatte driftskanalen fra listen. 802.11a: Velg dette alternativet når du bruker 802.11a (5 GHz) ad hoc-båndfrekvens. Velg den tillatte driftskanalen fra listen.
Ad Hoc-sendestyrke | Redusering av sendestyrke reduserer radiodekkingen. Standardinnstilling: Høyeste sendestyrkenivå. Lavest: Minimumsdekning. Når du angir sendestyrke for overføring, kan du utvide eller begrense et dekningsområde med hensyn til andre trådløse enheter som kan være i drift i nærheten. Redusering av dekningsområdet i områder med stor trafikk forbedrer overføringskvaliteten ved å redusere antallet signaler som ikke oppdages, og støy i dekningsområdet. Høyeste Minimumsdekning.Sett kortet til maksimal sendestyrke. Velg denne innstillingen når du opererer i svært reflekterende miljøer og områder der andre enheter kan operere i nærheten, og når du prøver å kommunisere med mobile datamaskiner i ytterkanten av et dekningsområde. Obs! Innstillingen trer i kraft når du bruker Infrastruktur- eller Ad hoc-modus.
Intel Throughput Enhancement | Endre verdien for Packet Burst Control. Aktiver:Velg dette alternativet for å aktivere gjennomløpsforbedring. Deaktiver:Velg dette alternativet for å deaktivere gjennomøpsforbedring.
Mikset modusbeskyttelse | Bruk dette alternativet for å unngå kollisjon i 11b/11g-mikset miljø. Bruk RTS/CTS aktivert der klienter ikke kan høre hverandre. Bruk CTS-til-selv aktivert for å få mer gjennomstrømning i et miljø der klienter er nær hverandre og kan høre hverandre.
Strømstyring | Strømstyring: Gjør det mulig å velge en balanse mellom strømforbruk og kortytelse. Glidebryteren for strøminnstillinger for trådløskortet angir en balanse mellom datamaskinens strømkilde og batteriet. Bruk standardverdi: (Standard) - Strøminnstillinger basert på datamaskinens strømkilde. Manuell: sendestyrkenglidebryteren til ønsket innstilling. Bruk den laveste innstillingen for å få maksimal batterilevetid. Bruk den høyeste innstillingen for å få maksimal ytelse. Obs! Strømforbruklagringene varierer avhengig av infrastrukturinnstillinger.
Foretrukket bånd | Velg operativbåndet. Valgene er: 802.11g 802.11a 802.11b
Trådløsmodus | 802.11a, 802.11b og 802.11g: (Standard) - Koble enten til trådløsnettverket 802.11a, 802.11b eller 802.11g. Bare 802.11g: Koble trådløskortet utelukkende til 802.11g-nettverk. Kun 802.11a og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11a- og 802.11g-nettverk. Kun 802.11b og 802.11g: Kobler trådløskortet kun til 802.11b- og 802.11g-nettverk. Obs! Disse innstillingene for trådløsmodus (modulasjonstype) bestemmer hvilke oppdagede tilgangspunkter som vises i Tilgjengelige nettverk-listen.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukk siden og avbryt eventuelle endringer som er gjort.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne dialogboksen.

### Bruk Microsoft-klient *(Verktøymeny)

Funksjonen Windows XP Wireless Zero Configuration er et innebygd verktøy for trådløskonfigurasjon. Denne funksjonen kan aktiveres og deaktiveres i Windows XP eller ved å klikke på Bruk Microsoft-klient på Verktøymenyen. Hvis XP Zero Configuration er aktivert, deaktiveres funksjonene i Intel PROSet/Wireless.

Se på Intel PROSet/Wireless Konfigurasjonstjeneste for å få informasjon om hvordan du reaktiverer Intel PROSet/Wireless.

### Administratorverktøy (Verktøymeny)

IT-administratorsverktøyet som brukes av administratorer eller den personen som har administratorrettigheter på denne datamaskinen. Dette vertøyet brukes for å konfigurere felles (delte) profiler.

Dette verktøyet lar også administratoren begrense hva slags kontrollnivå brukerne av denne datamaskinen skal ha over sine forbindelser.

Brukerne kan ikke modifisere administratorinnstillingene med mindre de har passordet for dette verktøyet. Et passord som velges må være sikkert og ikke lett å gjette seg til.

Du kan eksportere disse innstillingene som en pakke til andre datamaskiner på nettverket ditt.

Navn | Beskrivelse
Administratorinnstillinger | Innstillinger: Innstille brukerkontrollen over deres trådløsnettverksforbindelser.
Administratorprofiler | Alternativer: Aktivere eller deaktivere Vedvarende profiler og Forhåndspåloggingsprofiler på datamaskinen. Vedvarende tilkobling: En Vedvarende profil er aktiv under oppstarttiden og når det ikke er noen bruker logget på datamaskinen. Førpåloggings-/Fellesforbindelse: En forhåndspåloggingstilkoblingsforbindelse blir aktiv straks en bruker logger på datamaskinen. Når Singelpåmeldingsstøtte er installert, bruker denne profiltypen ditt Windows-påloggingsbrukernavn og passord. Forhåndspålogging/Felles er plassert øverst på Profillisten. Fordi de er øverst på listen, kobles de først til hvis de er tilgjengelige Deaktivere Intel Profile Switching. Brukerne vil kun være i stand til å koble til med den første Forhåndspåloggingsprofilen: Deaktivere Profile Switching gjelder kun for Forhåndspåloggingsprofiler. Legg til:Starte Profilveiviseren for å lage en ny profil. Fjerne: Fjern en valgt profil fra profillisten. Egenskaper: Rediger de valgte profilinnholdene.
Endre passord | Endre passordet for Administratorverktøyet. Se Endre passord for å få mer informasjon.
Eksporter | Eksport innstillingene og profilene som en pakke til andre datamaskiner på nettverket ditt.
Lukk | Lukk siden.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

### Administratorinnstillinger

Disse innstillingene lar administratoren kontrollere hvordan brukerne av denne datamaskinen bruker sin trådløsforbindelse.

Navn | Beskrivelse
Hurtigbufferlegitimasjonsbeskrivelser | Hurtigbufferlegitimasjonsbeskrivelser: Bufrer brukerlegitimasjonsbeskrivelsene under en økt: Velg: Hurtigbufrer dine legitimasjonsbeskrivelser i minnet, slik at du bare blir gitt ledeteksten første gangen før tilkobling istedenfor hver gang du kobler til eller fra nettverket under Windows-påloggingsøkten. Slett:Ber om legitimasjonsbeskrivelser hver gang trådløsforbindelsen (autentifikasjon, reautifikasjon) opprettes ved hjelp av 802.1x-profiler med enten 'Bruk Windows-pålogging'-legitimasjonsbeskrivelser eller alternativet 'Gi ledetekst for legitimasjonsbeskrivelser ved tilkobling'.
Microsoft Windows XP Co-existence | Velg ett av de følgende alternativene: Lar brukeren aktivere Microsoft Windows XP Zero Configuration: Velg:Viser en ledetekst Microsoft 'Windows XP håndterer dine profiler', noe som angir at Windows XP Zero Configuration er aktivert og håndterer trådløskortet ditt. Du blir anmodet om å svare på følgende spørsmål: Vil du deaktivere Windows XP-behandling og la Intel(R) PROSet/Wireless styre det trådløse nettverket? Velg ja, hvis du vil at Intel(R) PROSet/Wireless skal håndtere trådløskortet. Velg Nei hvis du vil at at Microsoft Windows XP skal håndtere trådløskortet ditt. Ikke deaktiver Microsoft Windows XP Zero Configuration Service når Intel(R) PROSet/Wireless er aktivert. Velg:Hindrer at at Microsoft Windows XP Zero Configuration Service blir deaktivert når Intel(R) PROSet/Wireless er aktivert for å håndtere trådløskortet ditt.
Singelpåloggingsalternativ for domenebrukere | Innstilling for singelpåmelding: Velges for å forhåndssette domenenavnet til brukernavnet for Singelpåloggingsautentifikasjon. Velg: Brukernavnet og domenet sendes til autentifikasjonsserveren (for eksempel, <DomainName>\<UserName>. Dette er standardkonfigurasjonen som er innstilt i autentifikasjons serveren. Slett: Sender kun brukernavn til autentifikasjonsserveren. Konfigurerer autentifikasjonsserveren for å kontakte en ekstern database som har en liste over domener.
Enhet-til-enhet (Ad hoc) | Enhet-til-enhet (Ad hoc)-nettverksvirksomhet En administrator kan kontrollere hvilke innstillinger som er tilgjengelige for brukerne i Applikasjonsinnstillinger for enhet til enhet (Ad hoc)-nettverk. Velg ett av følgende: Aktivere Enhet til enhet-nettverksvirksomhet: Velge for å aktiver både åpne og sikre tilkoblinger med et enhet til enhet (Ad hoc)-nettverk. Aktivere kun sikker enhet til enhet-nettverksvirksomhet: Velges for kun å aktivere tilkoblinger til sikre enhet til enhet (Ad hoc)-nettverk. Deaktivere Enhet til enhet-nettverksvirksomhet: Velges for å deaktivere tilkoblinger til enhet til enhet (ad hoc)-nettverk. En administrator kan begrense hvorvidt en bruker kan se enhet til enhet (Ad hoc)-innstillingene i Applikasjonsinnstillinger. Velg å vise eller skjule innstillingene. Tillat bruker å konfigurere enhet til enhet (ad hoc)-innstillinger Vis enhet til enhet-applikasjonsinnstillinger Skjul enhet til enhet-applikasjonsinnstillinger
OK | Lagre innstillingen og lukke dialogboksen.
Avbryt | Avbryte innstillingene og lukke dialogboksen.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

### Administratorprofilalternativer

Disse innstillingene gir avanserte profiltilkoblingsalternativer. Lar Administratoren aktivere eller deaktivere Vedvarende profiler og/eller Forhåndspåloggingsprofiler på datamaskinen.

Navn | Beskrivelse
Vedvarende tilkobling | Vedvarende tilkobling: En Vedvarende profil er aktiv under oppstarttiden og når det ikke er noen bruker logget på datamaskinen.
Førpåloggings-/Fellesforbindelse | Førpåloggings-/Fellesforbindelse:En forhåndspåloggingstilkoblingsforbindelse blir aktiv straks en bruker logger på datamaskinen. Disse profilene vises øverst på profillisten. De kan ikke endres av sluttbrukeren uten et passord.
OK | Lagre innstillingen og lukke dialogboksen.
Avbryt | Avbryte innstillingene og lukke dialogboksen.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

### Endre passord

Administratorverktøyet kan passordbeskyttes. Standardinnstillingen er ikke noe passord. Når et passord tildeles, kan man kun komme til Administratorinnstillingene og Profilene hvis det tildelte passordet blir satt inn. Administratorprofiler som vises i Profillisten, kan vises ved hjelp av Egenskapsknappen.

For å opprette et passord:

1. Klikk på Administratorverktøy fra Verktøymenyen.

2. Klikk Endre passord.

3. Sett inn et passord i tekstboksen Nytt passord.

4. Skriv inn det nye passordet en gang til i tekstboksen Bekreft passord. De innskrevne tegnene i passordet vises som stjerner.

5. Klikk OK for å lagre det nye passordet og lukke siden.

For å endre eller låse opp det eksisterende passordet:

1. Klikk på Administratorverktøy fra Verktøymenyen.

2. Klikk Endre passord.

3. Sett inn det eksisterende passordet i tekstboksen Gammelt passord.

4. Sett inn det nye passordet i tekstboksen Nytt passord.

5. Skriv inn det nye passordet en gang til i tekstboksen Bekreft passord.

6. Klikk OK for å lagre det nye passordet og lukke siden.

### Avansert statistikk (Verktøymeny)

Gir informasjon om gjeldende korttilkobling. Nedenfor beskrives informasjon for siden Avansert statistikk.

Navn | Beskrivelse
Statistikk | Avansert statistikk - Denne informasjonen gjelder måten kortet kommuniserer med et tilgangspunkt. Tilordning - Hvis kortet finner et tilgangspunkt å kommunisere med, er verdien Innenfor område. Hvis ikke, er verdien Utenfor område. AP MAC-adresse: Den tolvsifrede MAC-adressen (00:40:96:31:1C:05) for tilgangspunktet. Antall tilordninger: Antall ganger tilgangspunktet har funnet kortet. AP-antall:Antall tilgjengelige tilgangspunkt innenfor trådløskortets rekkevidde. Antall fulle skanninger: Antall ganger kortet har søkt på alle kanalene etter mottaksinformasjon. Streifing - Denne informasjonen inneholder tellere som er relatert til årsaker for kortstreifingen. Streifing oppstår når et kort kommuniserer med et tilgangspunkt og deretter kommuniserer med et annet for å få bedre signalstyrke. Streifingsantall: Antall ganger kortstreifingen fant sted. AP sendte ikke: Kortet mottok ikke radiooverføring fra tilgangspunktet. Det kan være du må tilbakestille tilgangspunktet. Dårlig signalkvalitet: Signalkvaliteten er for dårlig til å opprettholde kommunikasjonen med tilgangspunktet. Du har flyttet kortet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller enhetsadresseinformasjonen for tilgangspunktet er endret. Belastningsfordeling for AP:Tilgangspunktet avsluttet tilknytningen med kortet ettersom tilgangspunktet ikke kunne opprettholde kommunikasjonen med alle de tilknyttede kortene. For mange kort prøver å kommunisere med ett tilgangspunkt. RSSI for AP (tilgangspunktet) for lav:RSSI-en (Receive Signal Strength Indicator) er for lav til å opprettholde en tilknytning med kortet. Du kan ha flyttet ut av dekningsområdet for tilgangspunktet, eller tilgangspunktet kan ha økt datahastigheten. Dårlig kanalkvalitet: Kvaliteten på kanalen er dårlig, noe som forårsaket at kortet så etter andre tilgangspunkt. AP droppet mobil enhet:Tilgangspunktet slettet en datamaskin fra listen over gjenkjennelige mobile enheter. Datamaskinen må knyttes til tilgangspunktet på nytt. Diverse - Bruk denne informasjonen til å fastsette om en tilknytning til et annet tilgangspunkt vil øke ytelsen og hjelpe til å holde høyest mulig datahastighet. Mottatte signaler: Antall signaler som ble mottatt av kortet. Prosent tapte signaler: Prosentverdi for signaler som ikke ble oppdaget. Prosent overføringsfeil: Prosentandel av dataoverføringene som inneholdt feil. RSSI:Signalstyrken for tilgangspunktet som kortet kommuniserer med.
Send/motta (Tx/Rx) Statistkk | Viser prosentverdier for ikke ikke-adresserte og adresserte pakker. Totalt antall pakker for vert: Tellere for summen av samlet antall adresserte og ikke-adresserte pakker. Overført - (Mbps) Mottatt - (Mbps) Uadresserte pakker: Antall mottatte pakker som er kringkastet på det trådløse nettverket. Adresserte pakker: Antall mottatte pakker som er sendt spesielt til trådløskortet. Totalt antall byte: Det totale antall bytes for pakker som er sendt og mottatt av trådløskortet.
Tilbakestill Statistikk | Tilbakestiller kortstatistikktellerne til null og begynner å gjøre nye datamålinger.
Lukk | Lukker dialogboksen og går tilbake til hovedvinduet.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

### Intel Wireless Troubleshooter (Verktøymeny)

Intel Wireless feilsøking er et program som kan hjelpe deg med å løse problemer med trådløse nettverksforbindelser. Når et tilkoblingsproblem oppdages kommer det frem et ballongtips nederst til høyre på skrivebordsskjermen. Når du klikker på ballongtipset viser en diagnosemelding de anbefalte tiltakene for å løse problemet som har oppstått med tilkoblingen. Om et tilkoblingsproblem for eksempel oppsto på grunn av et ugyldig passord, vises en hyperlenke som starter Profilveiviserprogrammet når du klikker på den. Du kan også starte Wireless Event Viewer fra denne siden og aktivere eller deaktivere varslingsbeskjeder. Intel Wireless Troubleshooter støttes under Windows XP og 2000.

Beskrivelse Intel Wireless feilsøking

Intel Wireless feilsøking-siden inneholder to ruter. Den venstre ruten viser en liste over tilgjengelige verktøy som kan startes med venstre museknapp. Den høyre ruten viser det aktuelle tilkoblingsproblemet i en seksjon. Hver seksjon har to deler: feilmeldings- og tipstekst-delen. Et ikon kommer før feilmeldingen og tidsstempelet. Tipstekst-delen inneholder beskrivelser av tilgjengelige verktøy og hjelp til å løse tilhørende tilkoblingsproblemer. Hvis du klikker på en lenke for en hjelpetekst, vises hjelpeteksten i et pop-up-vindu. Hvis du klikker på den tilknyttede løsningslenken, startes et program for å løse dette tilkoblingsproblemet. Du kan starte Wireless Event Viewer eller aktivere eller deaktivere fra den siste ruten.

Fil | Avslutt: Avslutt Intel Wireless feilsøkingsprogrammet.
Hjelp | Hjelp for Intel(R) Wireless feilsøking: Viser online-hjelp for Intel Wireless feilsøking. Om: Viser versjoninformasjon for Intel Wireless feilsøking.
Wireless Event Viewer | Start Wireless Event Viewer.
Deaktiver varsling | Klikk for å deaktivere varslingsbeskjedene.
Aktivere varsling | Klikk for å aktivere varslingsbeskjedene hvis en feil blir oppdaget.
Tilgjengelig hjelp | Dato tid feilmelding Beskrivelse av problemet Link for å rette feilen (hvis tilgjengelig). Se Løse problemer under. Link til anbefalte tiltak for å løse problemer

### Importer/eksporter profiler (Profilmeny)

Lar deg importere og eksportere profiler til og fra profillisten. Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten. Se Importere og eksportere profiler for å få mer informasjon.

For å eksportere Administratorprofiler skal du se på Administratoreksportegenskaper for å få mer informasjon.

Importere profiler til profillisten

Trådløsprofiler kan importeres automatisk til profillisten. Dette oppnås ved at Intel PROSet/Wireless overvåker importmappen på harddisken og se etter nye profilfiler. Bare profiler som har blitt aktivert for Aktiver automatisk import i Avanserte innstillinger kan importeres automatisk. Hvis det allerede finnes en profil med samme navn i profillisten, vises en dialogboks der du kan velge å forkaste den importerte profilen eller godta den og erstatte den eksisterende profilen. Alle importerte brukerbaserte profiler plasseres nederst i profillisten, og profilfilen slettes umiddelbart etter importen, uansett om den var vellykket eller ikke. Se Automatisk profilfordeling hvis du vil ha mer informasjon.

### Passordbeskyttede profiler

Passordbeskyttede brukerbaserte profiler kan importeres og eksporteres automatisk til eksterne systemer. Hvis en profil er passordbeskyttet, må det tildelte passordet endres før den kan redigeres. Se Angi et profilpassord hvis du vil ha mer informasjon.

Beskrivelse Import/Eksport

Navn | Beskrivelse
Eksporter profiler | Velg profilene du vil eksportere: Velg individuelle eller flere profiler fra listen. Profilmodusikonet angir om enten infrastrukturmodus eller ad hoc-modus brukes og om sikkerhet brukes. Bla gjennom:Bla gjennom harddisken for å finne målmappen. Mappebanen vises i målmappevinduet. Eksport: Starter eksporten av profilene.
Importer profiler | Importerer profiler til profillisten. Import: Bla gjennom harddisken på den bærbare datamaskinen for å finne profiler som kan importeres.
OK | Lagrer innstillinger og går tilbake til forrige side.
Avbryt | Lukk siden og avbryt eventuelle endringer som er gjort.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

### Behandle ekskluderinger (Profilmeny)

Ekskluderingsliststyringsdialogen vises når denne menyen fra Profilmenyen.

VIKTIG: Du kobles ikke automatisk til et nettverk eller et Tilgangspunkt som er i denne listen.

Denne dialogen lar deg ekskludere hele trådløsnettverk (SSID), eller når det gjelder nettverk med mer enn ett tilgangspunkt, kan du ekskludere et individuelt trådløstilgangspunkt(BSSID).

Navn | Beskrivelse
Behandling Ekskluderingsliste | Nettverksnavn: Navn (SSID) på trådløsnettverket. BSSID: MAC-adresse for det valgte tilgangspunktet. Årsak: Angir årsaken til at denne innføringen ble ekskludert fra automatisk tilkobling. Obs! Innføringer som er farget grå, er ekskluderte rouge-tilgangspunkter. Disse innføringene kan ikke fjernes fra listen.
Legg til | Legg et tilgangspunkt til listen.
Fjerne | Fjern et tilgangspunkt fra listen.
Tilbakestill liste | Tøm listen.
Lukk | Lukk siden og lagre innstillingene.
Hjelp? | Viser hjelpeinformasjon for denne siden.

## Slå trådløs av/på

Trådløsradioen kan slås av og på ved hjelp av enten den valgfrie maskinvareradiobryteren på datamaskinen din, fra Intel PROSet/Wireless, eller ved å deaktivere enheten i Windows.

| MERK: | Når datamaskinen er slått på, overfører radioen kontinuerlig signaler. I enkelte situasjoner, for eksempel på et fly, kan signalene fra radioen forårsake interferens. Bruk følgende metoder hvis du trenger å deaktivere radioen og bruke den bærbare datamaskinen uten å sende radiosignaler.

### Bruke den valgfrie radio-av/på-bryteren i datamaskinen

Hvis datamaskinen har en ekstern bryter installert, kan den brukes til å slå radioen av eller på. Kontakt produsenten av datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon om denne bryteren. Hvis du har installert Intel PROSet/Wireless, vises den gjeldende status for radioen i hovedvinduet for Intel PROSet/Wireless og i Oppgavefelt.

### Bruke Intel PROSet/Wireless til å slå radioen av eller på

Fra Intel PROSet/Wireless kan radioen slås på eller av. Statusikonet i Intel PROSet/Wireless viser gjeldende status for radioen.

Fra Intel PROSet/Wireless hovedvindu klikker du på Trådløs av/på og veksler radioen av og på.

### Slå radioen av eller på fra oppgavefeltikonet

For å slå radioen av eller på klikker du på Oppgavefeltikoner og velger Slå trådløs av (på).

### Hvordan deaktivere radioen ved hjelp av Enhetsbehandling

Radioen kan deaktiveres (gjøres uvirksom) via Windows-operativsystemet ved hjelp av Enhetsbehandling.

Windows XP og 2000

1. Fra skrivebordet høyreklikker du Min datamaskin og klikker Egenskaper.

2. Klikk kategorien Maskinvare.

3. Klikk på Enhetsbehandling.

4. Dobbeltklikk Nettverkskort.

5. Høyreklikk det installerte trådløskortet som er i bruk.

6. Velg Deaktiver fra hurtigmenyen.

7. Klikk OK.

## Installer og avinstaller programvaren

Intel Wireless Feilsøking, Intel Smart Wireless Solutions, Singelpåloggingsfunksjonen og Administratorverktøy installeres ikke under den Typiske installasjonsprosessen. For å installere disse funksjonene skal du bruke Tilpass-alternativet under installasjonsprosessen. Singelpåmledingsfunksjonen kan også installeres etter at Intel PROSet/Wireless er blitt installert. Se på Installere og avinstallere Singel-påmeldingsfunksjonen for å få veiledninger.

### For å installere programvare:

1. Sett inn Installasjons-CD-en i CD-stasjonen.

2. Klikk Installer programvare på skjermen Intel(R) PRO-nettverk.
3. På skjermen Lisensavtale, etter at du har lest lisensavtalen. Velg Jeg aksepterer bestemmelsen i lisensavtalen og klikk Neste.
4. Klikk på Tilpass.
5. Velg fra funksjonslisten for å installere:

Intel PROSet/Wireless: Applikasjonsprogramvaren Intel(R) PROSet/Wireless.

- Installer:Klikk Intel PROSet/Wireless. Velg Installere denne funksjonen og alle underfunksjonene. Gå til trinn 5.

- Ikke installer:Klikk på Ikke installer denne funksjonen. En rød x vises ved siden av alternativet og viser at det ikke vil bli installert.

Intel Smart Wireless Solutions: Besørger en enkel konfigurasjonsveiviser for å koble til en trådløsruter.

- Installer: Klikk på Intel Smart Wireless Solutions: Velg Installere denne funksjonen og alle underfunksjonene. Gå til trinn 5.
- Ikke installer:Klikk på Ikke installer denne funksjonen. En rød x vises ved siden av alternativet og viser at det ikke vil bli installert.

Singelpåmelding: Besørger administratorkontroll over Forhåndspåloggingsforbindelser og Vedvarende forbindelser.

- Installer:Klikk påSingelpåmelding. Velg Installere denne funksjonen og alle underfunksjonene. Klikk Neste og gå til trinn 5. Obs: Windows XP Hurtigveksling og Velkommenskjermen deaktiveres når Singelpåmeldingsfunksjon installeres.

- Avinstaller:Klikk på Singelpåmelding. Velg Ikke installer denne funksjonen. En rød x vises ved siden av alternativet og viser at det ikke vil bli installert.

Administratorverktøy: Besørger administratorkontroll over hvilket kontrollnivå hver bruker har over sine trådløsnettverksforbindelser.

- Installer:Klikk påSingelpåmelding. Velg Installere denne funksjonen og alle underfunksjonene. Klikk Neste og gå til trinn 5. Obs: Windows XP Hurtigveksling og Velkommenskjermen deaktiveres når Singelpåmeldingsfunksjon installeres.

- Ikke installer:Klikk på Ikke installer denne funksjonen. En rød x vises ved siden av alternativet og viser at det ikke vil bli installert.

5. Klikk Installere.

6. Etter at programvaren er installert på datamaskinen, listes de installerte komponenten opp.

7. Klikk OK

   | MERK: | Hvis Singelpåloggingsfunksjonen ble installert, må du starte opp systemet på nytt.

8. Klikk Ja for å starte på nytt.

## Installere og avinstallere Singelpåmeldings-funksjonen

Singelpåloggingsfunksjonen inkluderer funksjonene Forhåndspåloggingstilkobling og Vedvarende tilkobling. Som standard blir de ikke installert under den første programvareinstallasjonsprosessen med mindre du velger å foreta en Tilpasset installasjon. Funksjonen kan også installeres eller avinstalleres etter at Intel PROSet/Wireless er blitt installert.

For å installere Singelpåloggingsfunksjonen etter at Intel PROSet/Wireless er blitt installert:

1. Klikk på Start > Instillinger > Kontrollpanel > Legg til eller Fjern programmer > Intel PROSet/Wireless.

2. Velg Endre.

3. Velg Modifiser på Programvedlikeholdsskjermen

4. Klikk Neste.

5. Klikk på åSingelpåmelding. Velg Installere denne funksjonen og alle underfunksjonene. Obs: Windows XP Hurtigveksling og Velkommenskjermen deaktiveres når Singelpåmeldingsfunksjonen installeres.

6. Klikk på Modifiser.

7. Etter at programvaren er installert på datamaskinen, listes komponenten opp som "Installert".

8. Klikk OK.

For å fjerne Singelpåloggingsfunksjonen:

1. Klikk på Start > Instillinger > Kontrollpanel > Legg til eller Fjern programmer > Intel PROSet/Wireless.

2. Velg Endre.

3. Velg Modifiser på Programvedlikeholdsskjermen

4. Klikk Neste.

5. Klikk på åSingelpåmelding. Velg Ikke installer denne funksjonen. En rød x vises ved siden av alternativet.

6. Klikk på Modifiser.

7. Etter at programvaren er installert på datamaskinen, listes komponenten opp som "Ikke gjeldende".

8. Klikk OK.

Tilbake til Innhold