Tillbaka till Innehåll

# Specifikationer: Intel PRO/trådlös 2915ABG-nätverksanslutning Användarhandbok

- Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG
- Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG

## Specifikationer: Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 2915ABG

Anslutningstyp | Mini-PCI-typ 3A
Dimensioner | Bredd 59,75 mm x Längd 50,95 mm x Höjd 5 mm
Vikt | 12,9 g
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 124-stifts SO-DIMM-kantkontakt
Spänning | 3,3 volt
Arbetstemperatur | 0 till +70 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 85% icke-kondenserande
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekvensband | 5,15 GHz till 5,85 GHz | 2,400 - 2,472 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | 4 till 12 icke-överlappande, beroende på land | Kanal 1-11 (endast USA) Kanal 1-13 (Japan, Europa)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Windows XP, Windows 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certifiering | Wi-Fi(R)-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur- eller ad hoc-lägen (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA, WPA-Företag, AES 128-bit, WEP 128-bitars och 64-bitars. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x: LEAP, PEAP, TKIP, EAP-TLS, EAP-TTLS, MD5
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Specifikationer: Intel PROSet/Trådlös nätverksanslutning för 2200BG

Anslutningstyp | Mini-PCI-typ 3A
Dimensioner | Bredd 59,75 mm x Längd 50,95 mm x Höjd 5 mm
Vikt | 12,9 g
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Dubbel antenndiversitet | Inbyggd dubbel diversitetsväxling
Anslutningsgränssnitt | 124-stifts SO-DIMM-kantkontakt
Spänning | 3,3 volt
Arbetstemperatur | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 85% icke-kondenserande
2,4 GHz Band (802.11b/g) | De flesta länder i världen (USA) | Övriga länder (Europa, Japan)
Frekvensområden | 2,412 -2,462 GHz | 2,412 -2,472 GHz
Kanaler | 1 -11 (aktiv avsökning) | 1 -13 (aktiv avsökning)
Modulering | CCK, DQPSK, DBPSK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Trådlöst medium | 2,4 GHz ISM: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) och OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Allmänt
Operativsystem | Windows XP, 2000
Wi-Fi(R) Alliance-certifiering | Wi-Fi(R)-certifiering för 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN-standard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arkitektur | Infrastruktur- eller ad hoc-lägen (peer-to-peer)
Säkerhet | WPA, WPA-Företag, AES 128-bit, WEP 128-bitars och 64-bitars. Cisco Compatible Extensions v2.0, 802.1x
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Tillbaka till Innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar