返回內容頁

# 法規資訊： Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 使用者指南

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 和 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 硬體的支援

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
使用者的資訊
法規資訊
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
使用者的資訊
法規資訊

## Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection

本文件中的資訊適用於以下的產品：

三模式的無線 LAN 介面卡 (802.11a/802.11b/802.11g )
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection (型號 WM3B2915ABG)
Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection (型號 WM3A2915ABG)

| 注意： | 因為無線 LAN 界的規則和標準正處於演變狀態 (IEEE 802.11 和類似的標準)，此處提供的資訊有變更的可能。Intel Corporation 對此文件中的任何錯誤或錯失部份不承擔任何責任。Intel 亦不承諾更新包含在其中的資訊。

### 使用者的資訊

### 安全性注意事項

FCC 在「ET 簽條 96-8」中的動作已經納用人體暴露在 FCC 核准設備發射出的無線電頻率（RF）電磁的安全性標準。"Intel PRO/Wireless 2915ABG 網路連線" 介面卡符合 2001 年 OET Bulletin 65、以及 1992 年 ANSI/IEEE C95.1 中的 "人體暴露" 限制。根據本手冊的說明適當操作這個無線電，暴露量會遠低於 FCC 的建議限制。

應該觀察以下的安全注意事項：

- 單位在進行傳輸或接收時不要碰觸或移動天線。
- 傳輸時，不要握住任何包含靠近天線之無線電的元件，或者是碰觸任何暴露的身體部份。
- 除非天線沒有連接，否則不要操作或嘗試傳輸資料；否則，無線電可能會毀損。
- 在特定的環境中使用：
  - 在危險地點使用無線裝置受到此種環境的安全性指導員設立的限制規範。
  - 在飛機上使用無線裝置受到「聯邦飛航管理局」(FAA) 管理。
  - 在醫院使用無線裝置受到此類醫院設立的限制規範。
- 天線的使用：
  - 為了符合 FCC RF 的暴露限制，低增加量整合的天線應該位於距離所人個人的人體最少是 20 公分（8 英吋）或更遠的地方。
  - 高增加量，牆上裝載、或桿上裝載天線的設計必須經過專業安裝，並且應該位於距離所有人個人的人體最少是 30 公分（12 英吋）或更遠的地方。請連絡您的專業安裝人員、VAR、或天線製造廠商以獲取適當安裝的需求。
- 爆炸裝置鄰近範圍警告（請參閱以下說明）
- 天線警告（請參閱以下說明）
- 使用於飛行物的注意事項（請參閱以下說明）
- 其它無線裝置（請參閱以下說明）
- 電源供應（存取點）（請參閱以下說明）

#### 爆炸裝置鄰近範圍警告

警告： 不要在靠近無保護的爆炸蓋或在爆炸性環境中操作可攜式傳輸器 (例如，無線網路裝置)，除非該裝置已經過修改且合格做這樣的使用。

#### 天線警告

警告： 為了要符合 FCC 和 ANSI C95.1 RF的暴露限制，建議將 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡安裝在桌上型或可攜式電腦，這項裝置的天線安裝方式應該要能夠為所有人提供至少 20 公分 (8 英吋) 的分隔距離，並且，該天線一定不可以和任何其它天線或無線電傳輸器安裝在同一個位置或結合操作。如果該天線的位置短於 20 公分 (8 英吋) 的距離，建議使用者限制暴露時間。

警告： Intel(R) PRO/Wireless LAN 產品的設計不適用於高增加量的導向天線。在這些產品使用此種天線是非法的。

#### 使用於飛行物的注意事項

小心： FCC 和 FAA 的規範限制無線電頻率無線裝置的空中操作，因為它們的訊號會干擾重要飛行器的儀器。

#### 其它無線裝置

無線網路中其它裝置的安全性注意事項： 請參考隨 Ethernet 介面卡或無線網路中其它裝置提供的說明文件。

#### 802.11a 和 802.11b 無線電使用的區域限制

小心： 因為 802.11a 和 802.11b 無線 LAN 裝置使用的頻率尚未和所有國家一致化，所以 802.11a 和 802.11b 產品的設計僅可以使用於特定的國家，並且不可以在指定使用的國家以外的國家操作。身為這些產品的使用者，您有責任確保僅在指定使用的國家內使用這些產品並確認以使用國家的正確頻率選擇和頻道設定產品。裝置傳輸控制 (TPC) 介面是 Intel(R) PROSet/Wirless 軟體的一部份。"對等等向輻射功率" (EIRP) 的操作限制是由系統製造廠商提供的。若與使用國家的允許電源和頻率設定有任何差異便是侵犯國家法，並且可能因此被懲罰。

若須特定國家的資訊，請參閱隨此產品提供的額外規格符合資訊。

#### 無線交互操作

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡的設計是要與其它以直接序列展頻 (DSSS) 無線技術為基礎的無線 LAN 產品交互操作，並符合以下標準的：

- IEEE Std. 802.1b-1999。無線 LAN 上的標準。
- 就如 WECA (無線乙太相容聯盟) 定義的 "無線相容性" (WiFi) 認證。

#### Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡和您的健康

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡，就像其它無線裝置一樣，會發射無線頻率電磁波能源。但是，本裝置發射出的能源等級比其它無線裝置，像行動電話，發射的電磁波能源還少。Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡無線裝置遵照無線頻率安全性和建議中規定的準則操作。這些標準和建議反應了科學社區的一致意見以及不斷探討和解譯廣泛研究文獻的科學家討論小組和委員會的審議結果。在某些情況或環境中，使用 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡無線裝置可能會受到建築物所有權或適用單位的負責代表的限制。此類情況的範例如下：

- 在飛機上使用 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡設備；或者
- 在干擾其它裝置或服務的風險被蓋為是有害的任何環境中使用 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡設備。

如果您對於適用於某特定機構或環境 (例如，機場) 的無線裝置使用政策不確定的話，鼓勵您在開啟 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡無線裝置前，先要求授權使用此裝置。

### 法規資訊

提供給 OEM 和整合員的資訊：

以下的陳述一定要包括在這份提供給 OEM 或整合員的所有文件版本中，但是，不應該傳遞給一般使用者。

- 本裝置僅意欲提供 OEM 整合員使用。
- 本裝置不可與任何其傳輸器放在同一個位置。
- 請參考設備文件的完全「授與」說明以獲取其它限制規定。
- 這個裝置一定在要以當地合格的 AP 一起操作和使用。

### 由 OEM 和整合員提供給一般使用者的資訊

以下的法規和安全性通知一定要遵守當地的法規規定，出版在提供給整合 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 使用之產品或系統之一般使用者的說明文件中。主機系統一定要標示 "Contains FCC ID： XXXXXXXX"，FCC ID 顯示在標籤上。

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡無線網路裝置一定要遵守隨產品提供之使用者說明文件中描述的製造廠商說明來進行安裝和使用。若須特定國家的核准規定，請參閱無線電核准。對隨附於 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡工具箱中的裝置進行未經授權的修改、或用不是 Intel Corporation 指定的連接纜線或設備來更換或連接而造成任何收音機或電視的干擾時，Intel Corporation 一概不負責。此種因未經授權修改、更換或連接造成的干擾修正是使用者的責任。Intel Corporation 及其授權的再銷商或配銷商不須對使用者不遵守這些準則可能造成的任何損害或政府規定侵犯問題負責。

### 802.11a 和 802.11b 無線電使用的區域限制

以下的區域限制聲明一定要在所有的 802.11a 和 802.11b 產品中，當成規格符合文件的一部份出版。

注意： 因為 802.11a 和 802.11b 無線 LAN 裝置使用的頻率尚未和所有國家一致化，所以 802.11a 和 802.11b 產品的設計僅可以使用於特定的國家，並且不可以在指定使用的國家以外的國家操作。身為這些產品的使用者，您有責任確保僅在指定使用的國家內使用這些產品並確認以使用國家的正確頻率選擇和頻道設定產品。若與使用國家的允許設定和限制有任何差異可能會侵犯國家法，並且可能因此被懲罰。

### FCC 無線電頻率干擾規定

因為此裝置需要在 5.15 到 5.25 GHz 的頻率範圍操作，所以需要限制在室內使用。FCC 規定這項產品在室內以頻率範圍 5.15 到 5.25 GHz 使用，以減少對共同頻道“行動式衛星”系統的潛在有害干擾。高電力雷達配置給 5.25 到 5.35 GHz 以及 5.65 到 5.85 GHz 頻波的主要使用者使用。這些雷達站可能會對這項裝置造成干擾和/或損害。

- 本裝置僅意欲提供 OEM 整合員使用。
- 本裝置不可與任何其傳輸器放在同一個位置。

#### 美國：聯邦通訊委員會 (FCC)

本裝置符合 FCC 法規第 15 節的規定。本裝置的操作受到以下兩種情況的限制：

- 這項裝置可能不會造成有害的干擾。
- 這項裝置一定要接受任何可能會造成錯誤操作的干擾。

| 注意： | Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡無線裝置放射無線輸出電源遠低於 FCC 的無線頻率暴露限制。但是，Intel(R) PRO/Wireless LAN 無線裝置的操作方式應該將一般操作期間的人體接觸潛在性降到最低。要避免超過 FCC 無線頻率暴露限制的可能性，您 (或者任何在那附近的人) 至少應該和內建於電腦中的天線保持 20 公分的距離。

#### 干擾聲明

本裝置經過測試，符合 FCC 法規條例第 15 節對 B 類數位式裝置所做的限定。這些限制是針對在住宅安裝時，為了提供合理的保護、防止發生有害干擾而設計的。本設備會產生、使用、並且會放射出無線頻率能源。如果沒有遵照說明安裝和使用此設備，此設備可能會對無線通訊造成有害的干擾。不過，在某特定安裝環境下，不能保證不會產生干擾。藉由關閉與開啟裝置，如果確定此裝置會引起對無線電或電視機接收的有害干擾，根據下列一或多個方法，使用者會願意試著去改正干擾：

- 重新調整天線接收的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到不連接接收器的電路插座上。
- 請洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以取得協助。

| 注意： | Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡無線網路裝置一定要遵守隨產品提供之使用者說明文件中描述的製造廠商說明來進行安裝和使用。任何其它安裝或使用都會違反 FCC 第 15 節的規定。

#### 加拿大：加拿大工業部 (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.»

歐洲頻波

2.400 - 2.4835 GHz (歐洲 ETSI)
5.15 - 5.35 GHz 和 5.47-5.725 GHz (歐洲 ETSI)
5.15-5.25 可在戶外使用，但是其它所有支援 5 GHz 的就一定要在室內使用
低頻波 5.25 - 5.35 GHz 僅適合室內使用
5.47 - 5.725 GHz 不可在奧地利、法國和瑞士使用

相容性聲明

這些設備符合「歐盟」指引 1999/5/EC 的重要規定要求。

英文 | Hereby, Intel(R) Corporation, declares that this Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
芬蘭文 | Intel(R) Corporation vakuuttaa taten etta Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sita koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
荷蘭文 | Hierbij verklaart Intel(R) Corporation dat het toestel Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in overeenstemming is met de essentiele eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
Bij deze verklaart Intel(R) Corporation dat deze Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection voldoet aan de essentiele eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
法文 | Par la presente Intel(R) Corporation declare que l'appareil Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Par la presente, Intel(R) Corporation declare que ce Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables
瑞典文 | Harmed intygar Intel(R) Corporation att denna Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection star I overensstammelse med de vasentliga egenskapskrav och ovriga relevanta bestammelser som framgar av direktiv 1999/5/EG.
丹麥文 | Undertegnede Intel(R) Corporation erklarer herved, at folgende udstyr Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection overholder de vasentlige krav og ovrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
德文 | Hiermit erklart Intel(R) Corporation, dass sich dieser/diese/dieses Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)
Hiermit erklart Intel(R) Corporation die Ubereinstimmung des Gerates Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
希臘文 | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Intel(R) Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
義大利文 | Con la presente Intel(R) Corporation dichiara che questo Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE
西班牙文 | Por medio de la presente Intel(R) Corporation declara que el Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
葡萄牙文 | Intel(R) Corporation declara que este Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection esta conforme com os requisitos essenciais e outras disposicoes da Directiva 1999/5/CE.
馬爾它文 | Hawnhekk, Intel(R) Corporation, jiddikjara li dan Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC

新會員國的相容性聲明規定

愛紗尼亞文 | Käesolevaga kinnitab Intel(R) Corporation seadme Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
匈牙利 | Alulírott, Intel(R) Corporation nyilatkozom, hogy a Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak
| 斯落伐克文 | Intel(R) Corporation týmto vyhlasuje, že Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
捷克文 | Intel(R) Corporation tímto prohlašuje, že tento Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES."
斯洛維尼亞 | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
拉脫維亞文 | Ar šo Intel(R) Corporation deklarē, ka Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem
立陶宛文 | Intel(R) Corporation deklaruoja, kad Intel(R) Pro/Wireless 2915ABG Network Connectionatitinka 1999/5/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas nuostatas".
波蘭文 | Niniejszym, Intel(R) Corporation, deklaruję, że Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection spełnia wymagania zasadnicze oraz stosowne postanowienia zawarte Dyrektywie 1999/5/EC.

法國

大都會地區的部門
2.400 - 2.4835 GHz 適合室內使用
2.400 -2.454 GHz (通道 1 到 7) 適合戶外使用

法國有些地區有頻率頻帶限制。最不良的室內最大授權電源是：

- 整個 2.4 GHz 的頻帶 (2400 MHz–2483.5 MHz) 使用 10 mW
- 2446.5 MHz 和 2483.5 MHz 之間的頻率是 100 mW (注意 --- 頻道 10 到 13 歸納在頻帶 2446.6 MHz 到 2483.5 MHz之間操作)

戶外使用有幾個可能性： 在私人財產或公眾人物的私人財產上，使用需要得到 "國防部" 的初步授權程序，2446.5–2483.5 MHz 頻帶的最大的授權能源是 100 mW。不允許在公家財產上進行戶外使用。在以下列出的部門中，整個 2.4 GHz 頻帶：

- 最大室內授權電源是 100 mW
- 最大戶外授權電源是 10 mW

根據 CX2 2200BG 的 "OEM 規範和安全注意事項指南"，戶外的 2.4 GHz 頻帶以及/室內的部份 2.4 頻帶會有部份的限制 (請參閱第 12 頁，有關法國的部份)。

使用 2400–2483.5 MHz 頻帶的部門允許在室內用低於 100 mW 的和戶外低於 10mW 的 EIRP：

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrenees
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saone
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saone et Loire
09 | Ariege | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nievre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drome | 63 | Puy du Dome | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrenees Atlantique |  |

這項需求在一段時間後可能會改變，讓您能夠在法國境內更多區域使用您的 "網路連線" 卡。請查看 ART 以獲取最新的資訊 (www.art-telecom.co.fr)

用於「瓜德魯普」、「馬提尼克島」、「聖皮埃爾島」和「密克隆島」、「馬約特」：
2.400 - 2.4835 GHZ 為室內和戶外使用。

用於法屬圭亞那，留旺島
2.400 - 2.4835 GHZ 為室內使用。
2.420 -2.4835 GHz 為戶外使用 (通道 5 到 13) 。

| 注意： | 您的 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection 介面卡傳輸小於 100 mW，但是大於 10 mW。

義大利

室內使用需要授權書。禁止戶外使用。

| 注意： | E' necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

#### 日本頻率頻波

2.400 - 2.497 GHz (日本)
5.15 到 5.25 (位移日本頻道) 作用掃瞄。

高頻波頻率

5.725 到 5.825 作用掃瞄。

#### 無線電核准

要知道您是否可在特定的國家使用無線網路裝置，請查看列印在裝置識別標籤上的無線電類別號碼是否列製造「OEM 規範指南」文件中。

Underwriters Laboratories Inc.(UL) 規範警告

適用於 (或搭配使用於) UL 列出的個人電腦或相容的電腦。

## 法規資訊： Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

使用者的資訊
法規資訊

### 使用者的資訊

### 安全性注意事項

FCC 在「ET 簽條 96-8」中的動作已經納用人體暴露在 FCC 核准設備發射出的無線電頻率（RF）電磁的安全性標準。Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection 符合 2001 年 OET Bulletin 65、以及 1992 年 ANSI/IEEE C95.1 中的 "人體暴露" 限制。根據本手冊的說明適當操作這個無線電，暴露量會遠低於 FCC 的建議限制。

應該觀察以下的安全注意事項：

- 單位在進行傳輸或接收時不要碰觸或移動天線。
- 傳輸時，不要握住任何包含靠近天線之無線電的元件，或者是碰觸任何暴露的身體部份。
- 除非天線沒有連接，否則不要操作或嘗試傳輸資料；否則，無線電可能會毀損。
- 在特定的環境中使用：
  - 在危險地點使用無線裝置受到此種環境的安全性指導員設立的限制規範。
  - 在飛機上使用無線裝置受到「聯邦飛航管理局」(FAA) 管理。
  - 在醫院使用無線裝置受到此類醫院設立的限制規範。
- 爆炸裝置鄰近範圍警告（請參閱以下說明）
- 天線警告（請參閱以下說明）
- 使用於飛行物的注意事項（請參閱以下說明）
- 其它無線裝置（請參閱以下說明）
- 電源供應（存取點）（請參閱以下說明）

#### 爆炸裝置鄰近範圍警告

警告：不要在靠近無保護的爆炸蓋或在爆炸性環境中操作可攜式傳輸器 (例如，無線網路裝置)，除非該裝置已經過修改且合格做這樣的使用。

#### 天線警告

警告：為了要符合 FCC 和 ANSI C95.1 RF的暴露限制，建議將 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 安裝在桌上型或可攜式電腦，這項裝置的天線安裝方式應該要能夠為所有人提供至少 20 公分 (8 英吋) 的分隔距離，並且，該天線一定不可以和任何其它天線或無線電傳輸器安裝在同一個位置或結合操作。如果該天線的位置短於 20 公分 (8 英吋) 的距離，建議使用者限制暴露時間。

警告： Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 產品的設計不適用於高增加量的導向天線。在這些產品使用此種天線是非法的。

#### 使用於飛行物的注意事項

小心： FCC 和 FAA 的規範限制無線電頻率無線裝置的空中操作，因為它們的訊號會干擾重要飛行器的儀器。

### 802.11b 無線電使用的區域限制

小心： 因為 802.11b 無線 LAN 裝置使用的頻率尚未和所有國家一致化，所以 802.11b 產品的設計僅可以使用於特定的國家，並且不可以在指定使用的國家以外的國家操作。身為這些產品的使用者，您有責任確保僅在指定使用的國家內使用這些產品並確認以使用國家的正確頻率選擇和頻道設定產品。若與使用國家的允許設定有任何差異便是侵犯國家法，並且可能因此被懲罰。

若須特定國家的資訊，請參閱隨此產品提供的額外規格符合資訊。

#### 無線交互操作

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡的設計是要與任何以直接序列展頻 (DSSS) 無線技術為基礎的無線 LAN 產品交互操作，並符合以下標準的：

- IEEE Std. 802.11b-1999。無線 LAN 上的標準。
- IEEE Std. 符合 802.11g 規定。無線 LAN 的標準。
- 就如 WECA (無線乙太相容聯盟) 定義的 "無線相容性" (WiFi(R)) 認證。

#### Intel(R) PRO/Wireless LAN 2200 3A Mini PCI 介面卡和您的健康

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡，就像其它無線裝置一樣，會發射無線頻率電磁波能源。但是，本裝置發射出的能源等級比其它無線裝置，像行動電話，發射的電磁波能源還少。Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡無線裝置遵照無線頻率安全性和建議中規定的準則操作。這些標準和建議反應了科學社區的一致意見以及不斷探討和解譯廣泛研究文獻的科學家討論小組和委員會的審議結果。在某些情況或環境中，使用 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡無線裝置可能會受到建築物所有權或適用單位的負責代表的限制。此類情況的範例如下：

- 在飛機上使用 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡設備；或者
- 在干擾其它裝置或服務的風險被蓋為是有害的任何環境中使用 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡設備。

如果您對於適用於某特定機構或環境 (例如，機場) 的無線裝置使用政策不確定的話，鼓勵您在開啟 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡無線裝置前，先要求授權使用此裝置。

### 法規資訊

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡無線網路裝置一定要遵守隨產品提供之使用者說明文件中描述的製造廠商說明來進行安裝和使用。若須特定國家的核准規定，請參閱無線電核准。對隨附於 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡工具箱中的裝置進行未經授權的修改、或用不是 Intel Corp. 指定的連接纜線或設備來更換或連接而造成任何收音機或電視的干擾時，Intel Corp. 一概不負責。因此類未經授權修改、更換或連接造成之干擾的修正是使用者的責任。Intel Corp. 及其授權的再銷商或配銷商不須對使用者不遵守這些準則可能造成的任何損害或政府規定侵犯問題負責。

| 注意： | 您的 Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡傳輸小於 100 mW，但是大於 10 mW。

#### 美國：聯邦通訊委員會 (FCC)

本裝置符合 FCC 法規第 15 節的規定。本裝置的操作受到以下兩種情況的限制：

- 這項裝置可能不會造成有害的干擾。
- 這項裝置一定要接受任何可能會造成錯誤操作的干擾。

| 注意： | Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡無線裝置放射無線輸出電源遠低於 FCC 的無線頻率暴露限制。但是，Intel(R) PROset/Wireless LAN 無線裝置的操作方式應該將一般操作期間的人體接觸潛在性降到最低。要避免超過 FCC 無線頻率暴露限制的可能性，您 (或者任何在那附近的人) 至少應該和內建於電腦中的天線保持 2 公分的距離。

#### 干擾聲明

本裝置經過測試，符合 FCC 法規條例第 15 節對 B 類數位式裝置所做的限定。這些限制是針對在住宅安裝時，為了提供合理的保護、防止發生有害干擾而設計的。本設備會產生、使用、並且會放射出無線頻率能源。如果沒有遵照說明安裝和使用此設備，此設備可能會對無線通訊造成有害的干擾。不過，在某特定安裝環境下，不能保證不會產生干擾。藉由關閉與開啟裝置，如果確定此裝置會引起對無線電或電視機接收的有害干擾，根據下列一或多個方法，使用者會願意試著去改正干擾：

- 重新調整天線接收的方向或位置。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 將設備連接到不連接接收器的電路插座上。
- 請洽詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以取得協助。

| 注意： | Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 介面卡無線網路裝置一定要遵守隨產品提供之使用者說明文件中描述的製造廠商說明來進行安裝和使用。任何其它安裝或使用都會違反 FCC 第 15 節的規定。

美國頻率頻波

2.400 -2.473 GHz

#### 加拿大：加拿大工業部 (IC)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 2, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appariel numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 2, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afinde fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.»

歐洲：符合歐盟標準的聲明

歐洲頻波

2.400 - 2.4835 GHz (歐洲 ETSI)

This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 1999/5/EC.

Cet equipement est conforme aux principales exigences essentielles definies dans la Directive europeenne RTTE 1999/5/CE.

Die Gerate erfullen die grundlegenden Anforderungen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG.

Questa apparecchiatura e conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Directiva RTT).

O exoplismos autos plhroi tis basikes apaits ths koinotikhs odhgias EU R&TTE 1999/5/E.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de Vasentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om Radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyret er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven for EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och omsesidigt erkannande av utrustningens overensstammelse (R&TTE).

Tama laite vastaa EU:n radio- ja telepaatelaitedirektiivin (EU R&TTE Directive 1999/5/EC) vaatimuksia.

法國

法國有些地區有頻率頻帶限制。最不良的室內最大授權電源是：

- 整個 2.4 GHz 的頻帶 (2400 MHz–2483.5 MHz) 使用 10 mW

- 2446.5 MHz 和 2483.5 MHz 之間的頻率是 100 mW (注意 --- 頻道 10 到 13 歸納在頻帶 2446.6 MHz 到 2483.5 MHz之間操作)

戶外使用有幾個可能性： 在私人財產或公眾人物的私人財產上，使用需要得到 "國防部" 的初步授權程序，2446.5–2483.5 MHz 頻帶的最大的授權能源是 100 mW。不允許在公家財產上進行戶外使用。在以下列出的部門中，整個 2.4 GHz 頻帶：

- 最大室內授權電源是 100 mW
- 最大戶外授權電源是 10 mW

使用 2400–2483.5 MHz 頻帶的部門允許在室內用低於100 mW 的和戶外低於 10mW 的 EIRP：

01 | Ain Orientales | 36 | Indre | 66 | Pyrenees
02 | Aisne | 37 | Indre et Loire | 67 | Bas Rhin
03 | Allier | 41 | Loir et Cher | 68 | Haut Rhin
05 | Hautes Alpes | 42 | Loire | 70 | Haute Saone
08 | Ardennes | 45 | Loiret | 71 | Saone et Loire
09 | Ariege | 50 | Manche | 75 | Paris
11 | Aude | 55 | Meuse | 82 | Tarn et Garonne
12 | Aveyron | 58 | Nievre | 84 | Vaucluse
16 | Charente | 59 | Nord | 88 | Vosges
24 | Dordogne | 60 | Oise | 89 | Yonne
25 | Doubs | 61 | Orne | 90 | Territoire de Belfort
26 | Drome | 63 | Puy du Dome | 94 | Val de Marne
32 | Gers | 64 | Pyrenees Atlantique |  |

這項需求在一段時間後可能會改變，讓您能夠在法國境內更多區域使用無線 LAN 卡。請查看 ART 以獲取最新的資訊 (http://www.telecom.co.fr/)

比利時
Dans le cas d'une utilisation privee, a l'exterieur d'un batiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est necessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance superieure a 300m un enregistrement aupres de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

義大利

私人房地範圍使用： 沒有室內或戶外的限制，2.400 - 2.4835 Ghz
公共建築物範圍： 沒有室內或戶外限制，2.400 - 2.4835 Ghz，但是，通常需要向 "郵政通訊部" 提出授權要求。

#### 日本頻率頻波

2.400 - 2.497 GHz (日本)

#### 無線電核准

要知道您是否可在特定的國家使用無線網路裝置，請查看列印在裝置識別標籤上的無線電類別號碼是否列製造「OEM 規範指南」文件中。

返回內容頁